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Утверждаю:    

Заместитель директора филиала-

Главный инженер Воткинского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников

«____»_______________2026 г.
Технические требования 

ОКПД2: 28.99.39.190 Поставка безвоздушного окрасочного аппарата для нужд Воткинского филиала
00__-ТПИР ОНМ-2026-ГРВКК-ВотФ
1. Общие сведения.
1.1. Обозначения и сокращения
	ТУ
	Технические условия

	ЛКП
	Лакокрасочное покрытие


1.2. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2: 28.99.39.190 Поставка безвоздушного окрасочного аппарата для нужд Воткинского филиала (далее – продукция).

1.3. Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение программы развития (инвестиционной программы) на 2027 год для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена для проведения окрасочных работ.

2. Требования к продукции.

2.1.
Требования к объемам и срокам поставки.

2.1.1.
Перечень и объем закупаемой продукции.
В соответствии с Приложением №1 к Техническим требованиям на поставку безвоздушного окрасочного аппарата для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».
2.1.2.
Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.
Таблица 1 Требования по срокам поставки продукции.

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2: 28.99.39.190 Поставка безвоздушного окрасочного аппарата для нужд Воткинского филиала
	С даты заключения договора
	Не позднее 45 календарных дней с даты заключения договора


2.2.
Требования к качеству продукции.

Таблица 2 Требования к продукции.

Наименование продукции: ОКПД2: 28.99.39.190 Поставка безвоздушного окрасочного аппарата для нужд Воткинского филиала

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям на поставку безвоздушного окрасочного аппарата.

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь; 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».

Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	Упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. 

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Комплектация
	Безвоздушный окрасочный аппарат: 

1. Всасывающая система в сборе

2. Блок подготовки воздуха

	4.2. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

· сертификаты качества;

· паспорта;

· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;

· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.

	5. 
	Требования к экономическим параметрам

	5.1. 
	Соответствие стандартам
	Поставщик(производитель) должен быть готов за свой счет провести независимую экспертизу поставляемой продукции для подтверждения соответствия требованиям, указанным в документации.

	6. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	6.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	7.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.



3. Приложения
Приложение № 1 к Техническим требованиям на поставку безвоздушного окрасочного аппарата для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

Приложение №1 к Техническим требованиям
Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования заказчика
	Соответствие стандартам
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение


	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Аппарат окрасочный безвоздушного распыления "Наndok HQ 73:1"


	Мах размер сопла, дюйм
	0.057
	ТУ производителя
	шт
	1,0

	
	
	Производительность, л/мин
	11.7
	
	
	

	
	
	Передаточное соотношение
	73:1
	
	
	

	
	
	Мах длина шланга, м
	90
	
	
	

	
	
	Вес (нетто), кг
	100
	
	
	

	
	
	Мах рабочее давление, Бар
	510
	
	
	

	
	
	Тип питания 
	Сжатый воздух
	
	
	

	
	
	Давление воздуха на входе, Бар
	3-7
	
	
	

	
	
	Уровень шума, Дб
	75-80
	
	
	

	
	
	Ход поршня, мм
	120
	
	
	

	
	
	Вязкость ЛКП
	От высокой до сверхвысокой
	
	
	


