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Техническое задание
на оказание услуг по освидетельствованию и ремонту газобаллонного оборудования транспортных средств, работающих на компримированном (сжатом) природном газе, с истекшим сроком гарантии производителя для нужд УФПС Самарской области АО «Почта России»
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ


	№
п/п
	Определение/ сокращение
	Толкование определения/ расшифровка сокращения

	1
	Гарантия
	Обязательства исполнителя бесплатно осуществлять ремонт или замену детали, которая имеет заводской дефект или сломалась не по вине владельца, в течение установленного производителем срока

	2
	Заказчик
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	3
	Заявка
	Запрос Заказчика на оказание Услуг в соответствии с ТЗ (по форме, установленной договором), направленный на  адрес электронной почты Исполнителя, указанный в договоре

	4
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающее услуги в соответствии с заключенным договором

	5
	ГБО
	Газобаллонное оборудование, баллоны

	6
	Ремонт
	Планово-предупредительный ремонт, а также устранение иных поломок и неисправностей возникших в ходе эксплуатации ТС

	7
	СТО
	Станция технического обслуживания

	8
	ТЗ
	Техническое задание

	9
	ТС
	Транспортное средство

	10
	Услуги
	Комплекс  услуг и работ по освидетельствованию и ремонту газобаллонного оборудования транспортных средств, работающих на компримированном (сжатом) природном газе, выполняемых в соответствии с настоящим ТЗ

	11
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи, являющееся филиалом АО «Почта России»

	12
	КПГ
	Компримированный (сжатый) природный газ

	13
	ППР
	Планово-предупредительный ремонт

	14
	Баллон  Тип 2
	Баллон с металлическим корпусом с композитной обмоткой, с рабочим давлением до 250 бар.

	15
	Баллон  Тип 3
	Баллон с алюминиевым лейнером с углепластиковой обмоткой, с рабочим давлением до 300 бар.


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по освидетельствованию и ремонту газобаллонного оборудования транспортных средств, работающих на компримированном (сжатом) природном газе, с истекшим сроком гарантии производителя для нужд УФПС Самарской области АО «Почта России».
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг на СТО, оснащенной всем необходимым оборудованием, с использованием расходных материалов и запасных частей, рекомендованных заводом-изготовителем. 
Задачами оказываемых Услуг является:
· проведение освидетельствования и ремонта ГБО ТС, работающих на КПГ, а также устранение поломок и неисправностей ГБО ТС, не подлежащих гарантийному обслуживанию;
· продление эксплуатационного ресурса ГБО ТС;
· обеспечение безопасной эксплуатации ТС.
Целью оказываемых Услуг является поддержание работоспособности и исправного состояния ГБО ТС, работающих на КПГ, выполнение производственных задач Заказчика по перевозке почтовых отправлений и иных товарно-материальных ценностей, исполнение норм, правил и процедур ТО и ремонта ТС, установленных заводом-изготовителем ТС.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Начало оказания Услуг – с даты заключения договора.
Срок оказания Услуг – в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания договора.
Услуги оказываются Исполнителем на основании Заявок Заказчика в отношении ГБО, указанного в приложении № 1 к ТЗ.
Срок направления последней Заявки в рамках договора – не позднее 1 (одного) месяца до даты окончания срока действия договора.
Место оказания Услуг: СТО Исполнителя, указанные в договоре, оснащенные соответствующим оборудованием для оказания Услуг по ТО, освидетельствованию и ремонту ГБО ТС, в пределах административной границы г. Самары.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Оказание Услуг осуществляется в соответствии с нормами, правилам и процедурами освидетельствованию и ремонту ГБО ТС, установленными заводами-изготовителями с учетом условий эксплуатации таких ТС, согласно приложению № 1 к ТЗ. В рамках оказания Услуг Исполнитель обеспечивает сохранность ТС на стоянках СТО, осуществляет консультации по вопросам ТО ГБО, его хранения и эксплуатации, оформляет дубликат паспорта на ГБО (при необходимости по требованию Заказчика). 
Объем Услуг определяется исходя из фактической потребности Заказчика и требований действующего законодательства Российской Федерации к безопасной эксплуатации ГБО.
В стоимость Услуг входит фактическое количество оказанных Услуг согласно приложению № 3 к ТЗ и стоимость запасных частей, указанных в приложении № 4 к ТЗ. 
Расходные и вспомогательные материалы (средства индивидуальной защиты, фильтры, воронки, салфетки, укрывочный материал, преобразователь ржавчины, изолента, термоусадочная трубка, обезжириватели, технические смазки, отрезные круги, электроды, сварочная проволока и другие материалы), используемые и необходимые для оказания Услуг входят в стоимость оказываемых Услуг и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.
До начала оказания Услуг по заявке Исполнитель обязан предоставить представителю Заказчика сертификаты соответствия на запасные части, устанавливаемые в процессе оказания Услуг.
Исполнитель по требованию Заказчика должен предоставить в электронном виде нормативы трудозатрат оказание Услуг и предоставить представителю Заказчика на СТО автоматизированное рабочее место для осуществления проверки нормирования оказанных Услуг и стоимости запасных частей, замененных в ходе оказания Услуг.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ
6.1.	Требования к качеству оказываемых Услуг
6.1.1.	Качество оказываемых Исполнителем Услуг должно соответствовать требованиям следующих нормативных правовых и нормативных документов:
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
· постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»»; 
· приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020  № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (далее − приказ Ростехнадзора 15.12.2020  № 536);
· ГОСТ Р 58697-2019 «Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования»;
· ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» (далее − ГОСТ 33997-2016);
· Технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных транспортных средств» (далее − ТР ТС 018/2011).
Если нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены 
в действие вместо утративших силу.
6.1.2.	Качество оказываемых Исполнителем Услуг должно соответствовать следующим требованиям:
· освидетельствование ГБО должно быть проведено по методике, утвержденной разработчиком конструкции ГБО, в которой указаны периодичность освидетельствования и нормы браковки.
· Исполнитель должен иметь зарегистрированный шифр клейма 
на проведение технического освидетельствования баллонов вместимостью 
до 123 литров включительно с рабочим давлением до 32 МПа, присвоенный 
в соответствии с приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536. Информация об Исполнителе должна быть внесена в Перечень организаций, имеющих выданные Ростехнадзором клейма с шифрами для клеймения баллонов, опубликованный на официальном сайте Ростехнадзора в сети Интернет (https://www.gosnadzor.ru/industrial/equipment/kleim/). 
6.1.3. Требования к качеству заменяемых частей, узлов, деталей
Обеспечение материально-техническими ресурсами для оказания Услуг осуществляется Исполнителем в полном объеме (наличие вентилей и баллонов в случае замены в процессе выбраковки). 
Материально-технические ресурсы должны соответствовать требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ГОСТ 33997-2016, ТР ТС 018/2011. 
ТС, прошедшие освидетельствование ГБО, должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование ТС, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»).
6.2. Условия оказания услуг
Исполнитель назначает уполномоченного работника для взаимодействия с Заказчиком в рамках оказания Услуг. Контакты уполномоченных работников Исполнителя каждой СТО направляются Заказчику в течение трех рабочих дней с даты подписания договора сторонами на адрес электронной почты Заказчика, указанный в договоре.
Оказание Услуг должно осуществляться с возможностью приема ТС на СТО в рабочие дни с 9 до 17 часов. 
Исполнитель обязан выполнить согласованный с Заказчиком объем Услуг полностью, качественно и в срок. 
Сроки оказания Услуг по Заявке не должны превышать 5 (пять) рабочих дней. 
В исключительных случаях при отсутствии необходимой запасной части для оказания Услуг срок может быть продлен на 3 (три) рабочих дня по предварительному согласованию с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.
Исполнитель принимает на освидетельствование и ремонт не менее 2 (двух) единиц ТС Заказчика одновременно.
Услуги включают в себя предварительное определение Исполнителем объемов оказания Услуг, а также количества и номенклатуры запасных частей, посредством внешнего осмотра ТС без разборки и применения диагностического оборудования. 
Заявка на оказание Услуг направляется Заказчиком на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в договоре. В Заявке Заказчик указывает марку (модель) и государственный номер ТС, перечень неисправностей, работ, подлежащих выполнению. Заявка должна быть подписана уполномоченным лицом Заказчика. 
В случае если в процессе оказания Услуг будут выявлены дополнительные дефекты и(или) неисправности, требующие устранения, такие работы могут выполняться Исполнителем только с согласия Заказчика. Исполнитель обязан согласовать такие работы с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре, с обязательным указанием в теме электронного письма информации: номер заявки, номер регистрационного знака ТС. Информация о получении согласия на выполнение дополнительных работ и дополнительные работы в обязательном порядке заносятся Исполнителем в заказ-наряд, которая должна содержать следующее: перечень работ, дату согласования. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы, выполнение которых не было с ним согласовано.
При оказании Услуг по Заявке Исполнитель обязан провести диагностику технического состояния ГБО ТС, по результатам которой определить все выявленные необходимые дополнительные работы, не указанные в Заявке Заказчика. Результаты диагностирования направить Заказчику на согласование в день окончания проведения диагностирования на электронный адрес Заказчика, указанный в договоре. В случае определения нецелесообразности восстановительного ремонта элементов ГБО по результатам проведенной диагностики Исполнитель подтверждает нецелесообразность такого ремонта предоставлением акта-дефектовки и сметой на ремонт ТС.
Согласованные Заказчиком работы, выявленные после проведения диагностики (неисправности), заносятся Исполнителем в заказ-наряд и устраняются наряду с неисправностями, указанными в Заявке.
Исполнитель приступает к выполнению работ, неуказанных в Заявке и заказ-наряде, только после согласования таких работ с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.
Исполнитель при оказании Услуг должен обеспечить сохранность, а также неиспользование и неприменение ТС и установленного на них специального оборудования Заказчика.
Техническая мойка ТС перед оказанием Услуг осуществляется только при наличии такой необходимости и в объеме, необходимом для оказания Услуг, предусмотренных настоящим ТЗ, и входит в стоимость Услуг.
В случае обнаружения в ходе приемки оказанных Услуг либо во время эксплуатации в гарантийный срок недостатков в оказанных Услугах, либо несоответствия качества используемых запасных частей / материалов, обнаруженные недостатки подлежат устранению силами Исполнителя в первоочередном порядке и за счет Исполнителя в срок не более двух дней со дня направления Заявки Заказчиком. 
Для оказания Услуг на территории СТО должны быть организованы следующие специализированные участки:
· пост проверки герметичности ГБО, а также выпуска (аккумулирования) газа и дегазации баллонов;
· участок регулировки и ремонта автомобильной газотопливной системы;
· участок хранения компонентов топливной системы;
· компрессорная с аккумуляторами сжатого воздуха на 20 и 0,6 Мпа;
· линия по освидетельствованию баллонов.
Баллоны для КПГ, ТС участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, допускаются к дальнейшей эксплуатации в составе ТС только после внеочередного освидетельствования.
Исполнитель предоставляет Заказчику возможность осуществления контроля за оказываемыми Услугами с учетом соблюдения представителем Заказчика технологического регламента работ, правил техники безопасности, пожарной безопасности и санитарных норм.
6.3. Контроль ТС, работающих на КПГ
После проведения ТО или ППР Исполнителем осуществляет испытания ТС на герметичность соединений агрегатов, на функционирование согласно инструкции по эксплуатации ТС.
После проведения работ по регулировке ГБО регулировочные элементы должны быть опломбированы или окрашены краской.
По результатам испытаний Исполнитель оформляет свидетельство 
о проведении периодических испытаний ГБО, установленного на ТС, 
по форме, утвержденной решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.11.2014 № 207 «Об утверждении единой формы свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве, и правил его оформления».
Один экземпляр свидетельства остается у Исполнителя, проводившего освидетельствование и ремонт ГБО, два экземпляра свидетельства о проведении испытаний ГБО выдаются Заказчику, в том числе для предъявления органам ГИБДД, при проведении ТО.
Отметка о прохождении сервисного освидетельствования и ППР фиксируется Исполнителем в сервисной книжке ТС.
6.4. Требования к приемке ТС Заказчика СТО Исполнителя
Исполнитель должен принять ТС Заказчика и разместить их на СТО для оказания Услуг в срок, не превышающий 3 (трех) часов с момента обращения Заказчика. При приемке ТС Исполнитель осуществляет:
· проверку соответствия номерных данных ТС и комплектности ТС;
· контрольный осмотр ТС в соответствии с заявленными Заказчиком видами услуг и осмотр с целью определения общего технического состояния ТС;
· определение и согласование с Заказчиком объема, стоимости и сроков оказания Услуг, которые должны быть документально зафиксированы в предварительной смете;
· оформление первичной документации: составление Акта приема-передачи ТС на СТО по форме, установленной договором. В целях получения объективной оценки технического состояния ТС и предстоящего объема оказания Услуг по требованию Заказчика ТС должны быть направлены на диагностирование с последующей выдачей контрольно-диагностической карты. Исполнитель представляет заключение и диагностическую карту, содержащие расшифровку объема и видов услуг в срок не более одного рабочего дня с момента окончания проведения диагностических работ.
6.5. Требования к приемке Услуг
Выдача ТС производится Исполнителем после контроля полноты и качества Услуг, оказанных по Заявке Заказчика. Порядок приемки оказанных Услуг установлен договором. 
6.6. Требования к передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных Услуг)
Исполнитель в течение 2 (двух) дней после завершения оказания Услуг по каждой Заявке передает Заказчику:
· подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг по форме, установленной договором, в двух экземплярах;
· счет на оплату;
· счет-фактуру (в случае оплаты исполнителем НДС);
· иные документы, предусмотренные договором.
Исполнитель по требованию Заказчика должен предоставить в электронном виде нормативы трудозатрат на проведение ТО и ремонта ТС, установленные заводом-изготовителем, либо предоставить уполномоченному представителю Заказчика на СТО автоматизированное рабочее место для осуществления проверки нормирования оказанных Услуг и стоимости запасных частей, замененных в ходе оказания Услуг.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
Гарантия качества оказанных Услуг составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг и передачи ТС Заказчику.
В случае уведомления Исполнителя Заказчиком о неработоспособности ГБО в период гарантийного срока Исполнитель ссылается на возможность возникновения недостатков (дефектов) по вине Заказчика и(или) третьих лиц, связанных с нарушением правил эксплуатации ТС Заказчиком и(или) дорожно-транспортными происшествиями по вине Заказчика, Исполнитель обязан подтвердить такие выводы в экспертной организации.
Порядок исполнения гарантийных обязательств установлен договором.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Услуги оказываются Исполнителем, соответствующим требованиям, установленным к организациям, осуществляющим монтаж, ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку газобаллонного оборудования установленным приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536.
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Приложение № 1 к ТЗ

Перечень транспортных средств 



	№ п/п
	Гос.
номера
	Марка ТС
	Год выпуска
	Тип ТС
	Тип (марка) ГБО
	Год установки ГБО
	Срок окончания гарантии на ГБО
	Примечание

	1
	В 080 УУ 763
	LADA Largus FS035
	2020
	Грузовой фургон 
	БС ТИП-2CNO/КПГ
	2020
	2026
	

	2
	В 024 УУ 763
	LADA Largus FS035
	2020
	Грузовой фургон 
	БС ТИП-2CNO/КПГ
	2020
	2026
	

	3
	В 047 УУ 763
	LADA Largus FS035
	2020
	Грузовой фургон 
	БС ТИП-2CNO/КПГ
	2020
	2026
	

	4
	В 054 УУ 763
	LADA Largus FS035
	2020
	Грузовой фургон 
	БС ТИП-2CNO/КПГ
	2020
	2026
	

	5
	В 074 УУ 763
	LADA Largus FS035
	2020
	Грузовой фургон 
	БС ТИП-2CNO/КПГ
	2020
	2026
	

	6
	В 090 УУ 763
	LADA Largus FS035
	2020
	Грузовой фургон 
	БС ТИП-2CNO/КПГ
	2020
	2026
	

	7
	В 093 УУ 763
	LADA Largus FS035
	2020
	Грузовой фургон 
	БС ТИП-2CNO/КПГ
	2020
	2026
	

	8
	В 113 УУ 763
	LADA Largus FS035
	2020
	Грузовой фургон 
	БС ТИП-2CNO/КПГ
	2020
	2026
	

	9
	В 131 УУ 763
	LADA Largus FS035
	2020
	Грузовой фургон 
	БС ТИП-2CNO/КПГ
	2020
	2026
	

	10
	В 446 ХХ 763
	LADA Largus FS035
	2020
	Грузовой фургон 
	БС ТИП-2CNO/КПГ
	2020
	2026
	

	11
	В 499 ХХ 763
	LADA Largus FS035
	2020
	Грузовой фургон 
	БС ТИП-2CNO/КПГ
	2020
	2026
	

	12
	Е 043 МВ 763
	LADA Largus FS035
	2020
	Грузовой фургон 
	БС ТИП-2CNO/КПГ
	2020
	2026
	

	13
	Е 053 МВ 763
	LADA Largus FS035
	2020
	Грузовой фургон 
	БС ТИП-2CNO/КПГ
	2020
	2026
	

	14
	Е 181 КК 763
	LADA Largus FS035
	2020
	Грузовой фургон 
	БС ТИП-2CNO/КПГ
	2020
	2026
	

	15
	В 300 ХХ 763
	LADA Largus FS035
	2020
	Грузовой фургон 
	БС ТИП-2CNO/КПГ
	2020
	2026
	

	16
	Е 265 НК 763
	LADA Largus FS035
	2020
	Грузовой фургон 
	БС ТИП-2CNO/КПГ
	2020
	2026
	

	17
	Н 451 МН 164
	КАМАЗ-5490-5р
	2020
	Седельный тягач
	БА-123.20.327/2000-А
	2020
	2026
	

	18
	Х 991 КЕ 73
	КАМАЗ-5490-5р
	2020
	Седельный тягач
	БА-123.20.327/2000-А
	2020
	2026
	

	19
	Р 580 АС 763
	КАМАЗ-5490-5р
	2020
	Седельный тягач
	БА-123.20.327/2000-А
	2020
	2026
	

	20
	К 357 РР 716
	КАМАЗ-5490-5р
	2020
	Седельный тягач
	БА-123.20.327/2000-А
	2020
	2026
	

	21
	Е 302 МВ 763
	КАМАЗ-5490-5р
	2020
	Седельный тягач
	БА-123.20.327/2000-А
	2020
	2026
	

	22
	К258СВ716
	КАМАЗ М1840 5490-5Р
	2020
	Седельный тягач
	БА123.20.327
/200А
	2020
	2026
	

	23
	К881РР716
	КАМАЗ М1840 5490-5Р
	2020
	Седельный тягач
	БА123.20.327
/200А
	2020
	2026
	














Приложение № 2 к ТЗ

АКТ приема-передачи транспортного средства на СТО
УФПС___________________________                        «___» __________20__ г. 
Заказчик ________________________________________________________
Исполнитель ____________________________________________________
Сведения о передаваемом транспортном средстве:   
Марка, модель ________________________________________________________________
Тип ТС ____________________________________________, гос. номер_________________
VIN______________________________________________, год выпуска________________
Номер кузова_______________________________________, цвет______________________
Номер шасси (рамы)____________________________________________________________
Паспорт ТС, серия________ №_________________________, выдан __________________
___________________________________________, дата выдачи «___»___________20___г.
Свидетельство о регистрации ТС, серия_________ №____________________, выдано_____
_____________________________________________, дата выдачи «___»___________20___г.
Автомобиль укомплектован:                            Документы ТС:
	Запасное колесо
	
	
	Свидетельство о регистрации
	

	Знак аварийной остановки
	
	
	Полис ОСАГО
	

	Огнетушитель
	
	
	Руководство по эксплуатации
	

	Домкрат
	
	
	Сервисная книга
	

	Аптечка
	
	
	
	

	Сигнальный жилет
	
	
	
	

	Комплект инструментов:
	
	Условные обозначения:

	Комплект ключей зажигания
	
	
	В наличии
	V

	Ключ баллонный
	
	
	Отсутствует
	---

	Набор автомобилиста
	
	
	
	

	Тяговое устройство
	
	
	
	

	Противооткатные упоры
	
	
	
	



Показание спидометра__________ км, до очередного ТО ___________ км.
Остаток топлива ___________ литров.
Автошины 
	Марка, тип
	Размерность
	Дата установки/ приобретения
	Процент износа
	Количество
	Место нахождения (хранения)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


АКБ
	Марка
	Емкость
	Дата установки
	Полярность
	Количество
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Транспортное средство сдал:                            Транспортное средство принял:

____________/__________/                       __________/________________/


(оборотная сторона)
Дополнительное оборудование, передаваемое вместе с транспортным средством
	Наименование
	Марка, тип
	Дата установки (приобретения)
	Количество
	Место нахождения (хранения)

	ГЛОНАСС
	
	
	
	

	Магнитола
	
	
	
	

	Колонки
	
	
	
	

	Антенна для магнитолы
	
	
	
	

	Коврики
	
	
	
	

	ТАХОГРАФ
	
	
	
	

	Гидроборт
	
	
	
	

	Спойлер
	
	
	
	


Внешний вид:                                                   Условные обозначения повреждений:
	Внешний вид
	хор.
	удовл.
	не удовл.
	
	Скол
	· 

	Чистота салона
	хор.
	удовл.
	не удовл.
	
	Царапина
	· 

	Бренд
	хор.
	удовл.
	не удовл.
	
	Вмятина
	· 


[image: ]Техническое состояние
	Автошины
	

	Ост. протектора, %
	

	Давление в шинах
	норма
	низкое

	Передние габаритные огни
	лев.
	
	прав.
	

	Фары – ближний свет
	лев.
	
	прав.
	

	Фары – дальний свет
	лев.
	
	прав.
	

	Задние габаритные огни
	лев.
	
	прав.
	

	Стоп-сигналы
	лев.
	
	прав.
	

	Освещение номерного знака
	исправно
	неисправно

	Ук. поворотов передние
	лев.
	
	прав.
	

	Ук. поворотов задние
	лев.
	
	прав.
	

	Лобовое стекло
	хор.
	скол.
	трещина

	Зеркала
	лев.
	
	прав.
	


Замечания: __________________________________________________________________
Транспортное средство сдал:                            Транспортное средство принял:

____________/__________/                       __________/________________/
Приложение № 3 к ТЗ

Перечень оказываемых Услуг

	№ п/п
	Наименование работ /услуг
	Ед. изм.
	Прогнозное количество услуг

	Услуги по освидетельствованию

	1
	Проведение периодического освидетельствования (гидравлической опрессовки) композитных баллонов метан (Тип 2)
	условная единица
	1

	2
	Проведение периодического освидетельствования (гидравлической опрессовки) композитных баллонов метан (Тип 3)
	условная единица
	1

	3
	Демонтаж/монтаж одного баллона (для проведения освидетельствования)
	условная единица
	1

	4
	Демонтаж/монтаж кожуха баллона (для проведения освидетельствования)
	условная единица
	1

	5
	Восстановление паспорта баллона (при выявлении отсутствия в процессе проведения освидетельствования)
	условная единица
	1

	Услуги по ремонту

	6
	Замена заправочного вентиля
	условная единица
	1

	7
	Замена манометра метанового электронного
	условная единица
	1

	8
	Замена шлангов
	условная единица
	1

	9
	Замена магистральной трубки
	условная единица
	1

	10
	Замена кронштейна крепления баллона
	условная единица
	1

	11
	Замена вентиля баллона (метан)
	условная единица
	1

	12
	Замена Баллона газового 90 литров 
	условная единица
	1

	13
	Замена Баллона газового 123 литра
	условная единица
	1

	14
	Замена газового фильтра
	условная единица
	1

	15
	Замена газового редуктора
	условная единица
	1

	16
	Замена заправочного устройства
	условная единица
	1





Приложение № 4 к ТЗ
 
Перечень запасных частей и материалов, используемых при ремонте газобаллонного оборудования


	№ п/п
	Наименование запасных частей и материалов, используемых при  ремонте
	Ед. измерения
	Прогнозное количество запасных частей

	1
	Вентиль баллона (метан)
	штука
	1

	2
	Вентиль заправочный
	штука
	1

	3
	Манометр метан электронный
	штука
	1

	4
	Кронштейн крепления баллона
	штука
	1

	5
	Баллон газовый 90 литров
	штука
	1

	6
	Баллон газовый 123 литров
	штука
	1

	7
	Газовый фильтр
	штука
	1

	8
	Газовый редуктор
	штука
	1

	9
	Заправочное устройство
	штука
	1

	10
	Шланг
	метр
	1

	11
	Магистральная трубка
	метр
	1
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