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на поставку устройств освещения  для нужд УФПС Томской области

























Томск, 2026          

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку ламп для нужд УФПС Томской области
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	ГОСТ 
	Государственный стандарт Российской Федерации

	2
	Заявка
	Запрос на поставку Товара, направляемый Покупателем Поставщику

	3
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество «Почта России»,
АО «Почта России»

	4
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое поставляет товар в соответствии с заключенным договором

	5
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	6
	ТЗ
	Техническое задание

	7
	Товар
	Устройства освещения  

	8
	УПД
	Универсальный передаточный документ


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Полное наименование: поставка ламп для нужд УФПС Томской области.
Цель поставки Товара: обеспечение Покупателя устройствами освещения   для бесперебойной и качественной работы структурных подразделений Общества. 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
3.1.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц, не являться выставочным образцом.
3.1.2. В стоимость Товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке Товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. 

3.2. Номенклатура и количество поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование Товара
	Единица измерения
	Общее количество Товара

	1
	Лампа светодиодная №1
	штука
	200

	2
	Лампа светодиодная №2
	штука
	300

	3
	Лампа светодиодная №3
	штука
	300

	4
	Лампа накаливания №1
	штука
	100

	5
	Лампа накаливания №2
	штука
	100

	6
	Лампа люминесцентная 
	штука
	500

	7
	Светильник светодиодный №1
	штука
	300

	8
	Светильник светодиодный №2
	штука
	900

	9
	Прожектор светодиодный №1
	штука
	159

	10
	Прожектор светодиодный №2
	штука
	24

	11
	Стартер №1
	штука
	300

	12
	Стартер №2
	штука
	300


3.3. Основные характеристики товара
Основные характеристики Товара приведены в приложении № 1 к ТЗ.
3.4. Комплектность товара
3.4.1. Поставка Товара должна сопровождаться предоставлением сопроводительных документов на русском языке, отражающих информацию
о нем (руководство пользователя, ярлыки, этикетки или иное). В случае поставки Товара иностранного производства к документам на иностранном языке должен быть приложен перевод на русский язык.
3.4.2. В случае обнаружения Покупателем некомплектности Товара (отсутствие какой-либо составной части), Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товара по форме № ТОРГ-2. Обязанность по доукомплектованию возникает у Поставщика при наличии требования Покупателя.
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования
к Товару, к поставке Товара
3.5.1. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ:
ГОСТ 34819-2021 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний;
ГОСТ Р 55706—2023  Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы;
ГОСТ IEC 62612-2019. Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования
ГОСТ Р 59175-2020. Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования.
ГОСТ 2239-79 Лампы накаливания общего назначения. Технические условия
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
3.6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара 
в соответствии с требованиями ТЗ в течение гарантийного срока.
3.6.2. Гарантийный срок должен составлять 12 (двенадцать) месяцев и исчисляться с момента подписания Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12/УПД.
3.6.3. Поставщик обязуется:
· обеспечить замену неисправного Товара в период гарантийного срока (при наличии гарантии на Товар);
· заменить неисправный Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
4.1. Товар должен быть маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов».
4.2. Маркировка Товара должна содержать основные сведения, характеризующие Товар:
–	товарный знак или наименование и товарный знак производителя;
–	местонахождение производителя;
–	тип, модель;
–	дата выпуска (месяц и две последние цифры года, проставляемые арабскими цифрами).
4.3. Каждая единица Товара должна иметь маркировку. Маркировка должна быть:
–	нанесена непосредственно на изделие или на упаковку изделия,
в случае если заводом-производителем не предусмотрено нанесение маркировки на данный вид Товара;
–	нанесена таким образом, чтобы быть хорошо видимой и читаемой.
4.4. На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера договора и наименования Покупателя.
4.5. Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и/или маркировкой.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА
5.1. Товар должен быть упакован в первичную упаковку (полиэтиленовые пакеты или пленку), уложен во вторичную упаковку (коробки из гофрированного картона), обеспечивающую сохранность Товара, предупреждающую их деформацию, предохраняющую Товар от механических 
и атмосферных воздействий во время ее транспортирования и хранения.
5.2. Допускается применение других способов и средств упаковывания Товара, обеспечивающих сохранность, предупреждающих их деформацию, предохраняющих Товар от грязи и посторонних примесей, механических 
и атмосферных воздействий во время их транспортирования и хранения.
5.3. На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты производителя Товара.
6. СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки Товара
 Поставка Товара осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания договора.
6.2. Условия поставки
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента его поставки.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:45).
Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Поставщик самостоятельно определяет способ доставки Товара.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Условия сдачи и приемки Товара
7.1.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.
7.1.2. Покупатель осуществляет приемку Товара в порядке, установленном в договоре.
7.1.3. Не позднее чем за 2 (два) календарных дня Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
7.2.	Требования к комплекту технических и подтверждающих качество Товара документов, передаваемых Покупателю при поставке Товара
Поставщик поставляет Товар Покупателю с оформленными сопроводительными документами:
–	товарной накладной формы № ТОРГ-12/УПД;
–	товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика; 
–	документами, подтверждающими качество Товара и его безопасность, если он подлежит обязательной сертификации;
–	счетом-фактурой.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА
Товар может транспортироваться всеми видами транспортных средств 
в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА
Товар должен храниться в сухом помещении.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Поставляемый Товар должен быть безопасным и разрешен 
для применения на территории Российской Федерации, то есть при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред имуществу Покупателя и жизни и здоровью работников Покупателя.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА
12.1. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).
12.2. Товар должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при применении Товара по назначению он обеспечивал:
–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека 
от вредных и опасных факторов;
–	отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей;
–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека 
от опасностей, возникающих при применении Товара.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ приложения
	Наименование приложения
	№ страницы

	1
	Основные характеристики Товара
	8



8

Приложение № 1 к ТЗ
Основные характеристики Товара
	№ п/п
	Наименование Товара
	Технические требования

	1
	Лампа светодиодная №1
	Модель: LED-T8R-М-PRO 15Вт 230В G13R 6500К 1350Лм 600мм матовая поворотная
Мощность: 15 Вт 
Напряжение: 220В 
Цоколь: G13R
Цветовая температура: 6500К 
Длина: 600мм 
Тип колбы: T8R 
Световой поток: 1350 Лм
Срок службы: 30000 ч 
Тип: светодиодная

	2
	Лампа светодиодная №2
	Модель: LED-T8R-М-PRO 15Вт 230В G13R 6500К 1350Лм 1200мм матовая не поворотная
Мощность: 15 Вт 
Напряжение: 220В 
Цоколь: G13R
Цветовая температура: 6500К 
Длина: 1200мм 
Тип колбы: T8R 
Световой поток: 1350 Лм
Срок службы: 30000 ч 
Тип: светодиодная

	3
	Лампа светодиодная №3
	Модель: LED A65-21W-840-E27
Тип: светодиодная 
Цоколь: E27 
Размер лампы (диаметр х высота): 65х135 мм
Мощность: 15 Вт 
Цветовая температура: 4000 K 
Световой поток: 1680 Лм 
Тип колбы: А65 
Форма колбы: груша 
Покрытие колбы: матовое 
Напряжение: 170-265 В 
Срок службы: 30 0000 ч

	4
	Лампа накаливания №1
	Модель: Лампа накаливания 95Вт E27 прозрачная
Тип: Лампа накаливания
Цоколь: E27
Колба: A50 (50 мм)
Покрытие колбы: Прозрачное
Мощность: 95Вт
Напряжение: 230В
Цветность: Теплый белый
Цветовая температура: 2700K
Световой поток: 1240лм	
Срок службы:1000ч
Степень защиты: IP20


	5
	Лампа накаливания №2
	Модель: Лампа накаливания 60 Вт размер цоколя Е27
Наименование: Лампа накаливания Е27 60 вт прозрачная
Напряжение лампы накаливания: 230В
Мощность лампы накаливания: 60Вт
Цоколь лампы накаливания: Е27
Длина лампы накаливания: 98мм
Диаметр лампы накаливания: 55мм
Срок службы лампы накаливания: 1000ч
Световой поток лампы накаливания: 710лм

	6
	Лампа люминесцентная
	Модель: Люминесцентная лампа OSRAM L 18W/765 G13
Тип колбы: T8 
Мощность:18 Вт 
Форма: трубчатая 
Цоколь: G13 
Световой поток: 1050 Лм
Цветопередача: 80 Ra
Длина: 590 мм
Диаметр: 26мм 
Напряжение: 220 В
Вид: FR/матированная 
Тип: люминесцентная линейная

	7
	Светильник светодиодный №1
	Модель: светильник
Тип: светодиодный
Мощность:18 Вт 
Степень защиты: не ниже IP40
Световой поток: 1500 Лм
Цвет свечения: от 4000 К
Длина: 600 мм
Ширина: 61 мм 
Высота: 24 мм
Напряжение: 230 В
Срок службы: 30000 часов
Способ установки: накладной, подвесной

	8
	Светильник светодиодный №2
	Модель: светильник
Тип: светодиодный
Мощность:18 Вт 
Степень защиты: не ниже IP20
Световой поток: 3100 Лм
Цвет свечения: от 4500 до 6500 К
Длина: 595 мм
Ширина: 595 мм 
Высота: 19 мм
Напряжение: 180-240 В
Срок службы : 30000 часов

	9
	Прожектор светодиодный №1
	Тип: Светодиодный прожектор
Мощность: 50Вт
Цветовая температура: 6500K
Световой поток: 4000 лм
Напряжение: 230В
Частота: 50 Гц.
Материал корпуса: алюминий
Габариты: 147*35*95 мм.
Способ монтажа: накладной (монтажная скоба).	
Срок службы:25 000 ч.

	10
	Прожектор светодиодный №2
	Тип: Светодиодный прожектор
Мощность: 20Вт
Цветовая температура: 6500K
Световой поток: 2000 лм
Напряжение: 36 В
Частота: 50 Гц.
Материал корпуса: алюминий
Дополнительно: Шарнирное крепление.	
Срок службы:50 000 ч.

	11
	Стартер №1
	Мощность : 4-22Вт.
Рабочее напряжение: 110-240 В.
Номинальная частота: 50Гц.
Минимальное напряжение срабатывания: 72 В.
Количество циклов зажигания лампы: не менее 10000
Габариты: высота-46мм, диаметр-20мм.
Вес: около 0,003-0,005кг.

	12
	Стартер №2
	Мощность : 4-80Вт.
Рабочее напряжение: 220-240 В.
Номинальная частота: 50Гц.
Минимальное напряжение срабатывания: 72 В.
Количество циклов зажигания лампы: не менее 10000
Габариты: высота-46мм, диаметр-20мм.
Вес: около 0,003-0,005кг.




