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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc160194733][bookmark: _Toc125473240]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc160194734][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 26.51.43.113  Поставка микроометра цифрового для нужд Северо-Кавказского филиала   (далее продукция)
1.2. Основание для проведения закупочной процедуры.
Исполнение инвестиционной программы 2027 года АО «Гидроремонт-ВКК» Северо-Кавказский филиал.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc160194736]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc160194737][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc160194738][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Микроометр цифровой
	шт.
	1


2.1.2 [bookmark: _Toc160194739]Требования к срокам поставки продукции                                       
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc160194740][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции  
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД 2: 26.51.43.113  Поставка микроометра цифрового для нужд Северо-Кавказского филиала
	с даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора


2.2. [bookmark: _Toc125473255] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc160194741][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Микроометр цифровой МКИ-200 (либо эквивалент)

	1.1.1.
	Основные диапазоны измерения сопротивления, мкОм
	от 1,0 до 199,9 
от 200 до 2000 

	1.1.2.
	Дополнительный диапазон измерения сопротивления, мкОм
	От 2000 до 20000

	1.1.3.
	Разрешающая способность, мкОм
	0,1

	1.1.4.
	Количество разрядов цифрового отсчетного устройства (цифрового табло):
- для измеряемого сопротивления
- для индикации величины тока в цепи
	


4
3

	1.1.5.
	Допускаемая основная погрешность для измеряемого сопротивления
	±1% +1 ед. младшего разряда

	1.1.6.
	Время установления рабочего режима, мин
	1

	1.1.7.
	Время непрерывной работы (при отпущенной кнопке "Измерение"),час
	8

	1.1.8.
	Время измерения, сек.
	10-15

	1.1.9
	Габаритные размеры, мм
	330x210x110

	1.1.10.
	Масса, кг
	6,2

	1.1.11.
	Комплект поставки
	микроомметр МКИ-200 - 1 шт.;
кабель силовой 2х2,5м 25мм2 - 2 шт.;
кабель силовой 2х10м 25мм2 - 2 шт.;
провод 2х10м 2,5мм2 - 2 шт.;
провод 2х2,5м 2,5 мм2 - 2 шт.;
зажимы токовые - 2 шт.;
зажимы потенциальные - 2 шт.;
провод со щупом - 2 шт.;
[bookmark: _GoBack]сумка для комплекта кабелей - 1 шт.;
руководство по эксплуатации - 1 шт.;
методика поверки для МКИ - 1 шт.

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1. 
	Гарантия
	не менее 12 (двенадцати)  месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1. 
	Паспорт качества
	1 экземпляр

	3.2. 
	Сертификат страны происхождения
	1 экземпляр

	3.3. 
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	1 экземпляр

	3.4. 
	Документация (сертификат качества, декларация о стране происхождения)
	1 экземпляр

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Место поставки
	на склад Покупателя по адресу:
Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в
Северная Осетия-Алания, ул. Васо Аббаева 63А., в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени),
по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2. 
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика



	 4.3.
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении и поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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