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1. [bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc160194733][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc160194734]Наименование закупаемой продукции.
  ОКПД 2: 28.92.25.000 Поставка мини-погрузчика для нужд Северо-Кавказского филиала  (далее продукция)
1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc160194735]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение инвестиционной программы 2027 года АО «Гидроремонт-ВКК» Северо-Кавказский филиал
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc160194736][bookmark: _Toc125473249]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc160194737]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc160194738][bookmark: _Toc125473251]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Мини-погрузчик 
	шт.
	1


2.1.2 [bookmark: _Toc160194739]Требования к срокам поставки продукции                                       
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc160194740][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции  
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	[bookmark: _GoBack]ОКПД 2: 28.92.25.000 Поставка мини-погрузчика для нужд Северо-Кавказского филиала
	с даты подписания договора
	Не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора


[bookmark: _Toc125473255] 
2.2. Требования к качеству продукции
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[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc160194741]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Мини погрузчик ANT 1200 (либо аналог)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Макс. высота поднятого ковша, мм
	Не менее 4400, не более 5000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.2.
	Макс. высота шарнира ковша при разгрузке, мм
	Не менее 3400, не более 3800
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3.
	Высота по кабине, мм
	Не менее 2000, не более 2500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4.
	Дорожный просвет между колес, мм
	Не менее 230, не более 280
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Длина с ковшом, мм
	Не менее 3600 не более 3900
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Длина без ковша, мм
	Не менее 2530, не более 2800
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7.
	Колесная база, мм
	Не менее 1240, не более 1400
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.8.
	Зона разгрузки, мм
	Не менее 400, не более 600
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.9.
	Угол ковша по горизонту, °
	Не менее 29, не более 40
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.10.
	Угол опрокидывания ковша , °
	Не менее 35, не более 50
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.11.
	Ширина на стандартных колесах, мм
	Не менее 1850
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.12.
	Ширина стандартного ковша, мм
	Не менее 1900
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.13.
	Радиус поворота моторного отсека, мм
	Не менее 1600
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.14.
	Радиус разворота без ковша, мм
	Не менее 1350
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.15.
	Радиус разворота с ковшом, мм
	Не менее 2200, не более 2600
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.16.
	Высота посадки кресла, мм
	Не менее 1046
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.17.
	Угол задирания ковша вверх, °
	Не менее 85
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.18.
	Высота опущенной кромки ковша, мм
	Не менее 2500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.19.
	Угол заднего свеса, °
	Не менее 29
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.20.
	Эксплуатационная масса, кг
	Не менее 3500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.21.
	Опрокидывающая нагрузка, кг
	Не менее 2400
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.22.
	Номинальная грузоподъемность, кг
	Не менее 1240
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.23.
	Вырывное усилие, кг
	Не менее 2650
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.24.
	Подача гидронасоса л/мин.
	Не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.25.
	Давление гидросистемы, бар
	Не менее 210
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.26.
	Гидробак. л
	Не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.27.
	Макс. скорость движения км/ч
	Не менее 14
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.28.
	Стандартный ковш, м3
	Не менее 0,5
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.29.
	Топливо
	Дизель
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.30.
	Мощность л.с.
		Не менее 75
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.31.
	При оборотах в минуту
	Не менее 2200
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.32.
	Количество цилиндров
	Не менее 4
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.33.
	Топливный бак, л
	Не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.34.
	Дополнительная навеска, оборудование
	Ямобур, палетные вилы. 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.35.
	
Производитель, 
марка и артикул
	Участник должен указать производителя, марку и артикул продукции, предлагаемой к поставке.
	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Гарантия
	не менее 12 (двенадцати)  месяцев или 1500 моточасов, в зависимости от того, что наступит ранее. Гарантия исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Паспорт качества
	1 экземпляр
	
Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Сертификат страны происхождения
	1 экземпляр
	
	-
	

	3.3. 
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	1 экземпляр
	
	-
	

	3.4. 
	Документация (сертификат качества, декларация о стране происхождения)
	1 экземпляр
	
	-
	

	3.5. 
	ПТС/ выписку из ЭПТС транспортного средства
	1 экземпляр
	
	-
	

	3.6. 
	Руководство по эксплуатации транспортного средства на русском языке
	1 экземпляр
	
	-
	

	3.7. 
	Сервисная книжка
	1 экземпляр
	
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	на склад Покупателя по адресу:
Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» , Кабардино-Балкарская Респ., с. Заюково, ул. Кирова, д.546а, в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени),
по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика


	
Согласие с требованием
	-
	

	 4.3.
	Транспортное средство должно быть новым и ранее не использованным. Должно поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.  При поступлении транспортного средства на склад Заказчика, пробег транспортного средства на одометре не должен превышать 100 км.
	-//-
	-//-
	-//-

	5.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	
	экскаватор-погрузчик должен соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	согласие с требованием
	                 -
	



