












	






Технические требования на поставку МТР
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1. [bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc160194733][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc160194734]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 28.92.26.110 Поставка Мини-экскаватора для нужд Северо-Кавказского филиала   (далее продукция)
1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc160194735]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение инвестиционной программы 2027 года АО «Гидроремонт-ВКК» Северо-Кавказский филиал.
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc160194736][bookmark: _Toc125473249]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc160194737]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc160194738][bookmark: _Toc125473251]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Мини-экскаватор
	шт.
	1


2.1.2 [bookmark: _Toc160194739]Требования к срокам поставки продукции                                       
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc160194740][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции  
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	[bookmark: _GoBack]ОКПД 2: 28.92.26.110 Поставка Мини-экскаватора для нужд Северо-Кавказского филиала 
	с даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора


2.2. [bookmark: _Toc125473255] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc160194741]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Мини-экскаватор Leite LT1035S (Kubota V1505) (либо эквивалент)

	1.1.1.
	Тип техники 
	Мини-экскаватор

	1.1.2.
	Вес, кг
	3500

	1.1.3.
	Максимальная глубина копания, мм
	2880

	1.1.4.
	Длина, мм
	4485

	1.1.5.
	Ширина, мм
	1550

	1.1.6.
	Высота, мм
	2440

	1.1.7.
	Объем топливного бака, л
	40

	1.1.8.
	Объем ковша, м³
	0,09

	1.1.9.
	Высота отвала, мм
	335

	1.1.10.
	Максимальная высота отвала, мм
	4600

	1.1.11.
	Длина гусениц, мм
	2100

	1.1.12.
	Ширина гусениц, мм
	300

	1.1.13.
	Максимальная дистанция копания, мм
	4965

	1.1.14.
	Максимальная дистанция копания по земле, мм
	4845

	1.1.15.
	Максимальная мощность копания, kN
	26,5

	1.1.16.
	Стандартная ширина ковша, мм
	520/470

	1.1.17.
	Максимальная высота разгрузки, мм
	3175

	1.1.18.
	Тип кабины
	Закрытая

	1.1.19.
	Тип стрелы
	Поворотный

	1.1.20.
	Максимальная мощность, л.с
	35,5

	1.1.21.
	Тип привода
	Гусеничный 

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1. 
	Гарантия
	не менее 12 (двенадцати)  месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1. 
	Паспорт качества
	1 экземпляр

	3.2. 
	Сертификат страны происхождения
	1 экземпляр

	3.3. 
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	1 экземпляр

	3.4. 
	Документация (сертификат качества, декларация о стране происхождения)
	1 экземпляр

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Место поставки
	на склад Покупателя по адресу:
Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Респ., с. Заюково, ул. Кирова, д.546а, в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени),
по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2. 
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика



	 4.3.
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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