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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ГЭС
	гидроэлектрическая станция

	МНУ
	маслонапорная установка

	ТТ
	технические требования

	Филиал (Покупатель)
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»


1.2. Наименование поставляемого Товара
Поставка ОКПД 2 25.94.1. «Изделия крепёжные и винты крепёжные»  изделий крепежных и прочих материалов для крепления для строительства защитных заграждений здания ГЭС для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС».
1.3. Цель использования поставляемого Товара
Материалы поставляются для собственных нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС».

1.4. Существующее положение
В настоящее время на Филиале ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» отсутствуют необходимые материалы.
1.5. Информация в отношении исполнения договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Покупателем на этапе исполнения договора)
1.5.1.
Допуск на объект Покупателя осуществляется согласно Методике допуска персонала

подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение 1 к настоящим ТТ).
2. Требования к Товару
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем поставляемого Товара должен соответствовать таблице 1 настоящих ТТ.

Таблица 1. Перечень и объем закупаемого Товара

	№

п/п
	Наименование Товара
	Единица измерения
	Количество



	1
	2
	3
	4

	1
	Полоса В1-ВТ3-4х40 ГОСТ 103-2006, L=5750 мм
	кг/шт
	1039,68/144

	2
	Полоса В1-ВТ3-4х50 ГОСТ 103-2006, L=5750 мм
	кг/шт
	1300,32/144

	3
	Уголок В-75x75x6 ГОСТ 8509-93, L=1000 мм
	кг/шт
	4960,8/720

	4
	Канат стальной 15-Г-В-Ж-Н-Р-1570 ГОСТ 3067-88,  L= 650 мм
	кг/шт
	86,4/144

	5
	Канат стальной 15-Г-В-Ж-Н-Р-1570 ГОСТ 3067-88,  L= 6150 мм
	кг/шт
	416,88/72

	6
	Болт М10-6gx35.88.35.0112 ГОСТ 7798-70


	шт
	1856

	7
	Болт М10-6gx45.88.35.0112 ГОСТ 7798-70


	шт
	448

	8
	Болт М20-6gx55.88.35.0112 ГОСТ 7798-70


	шт
	192

	9
	Болт М20-6gx95.88.35.0112 ГОСТ 7798-70


	шт
	128

	10
	Гайка М10-6H.8.35.0112 ГОСТ 5915-70


	шт
	2304

	11
	Гайка М20-6H.8.35.0112 ГОСТ 5915-70


	шт
	320

	12
	Зажим 16 ГОСТ 13186-67


	шт
	834

	13
	Коуш 45 ГОСТ 2224-93


	шт
	128

	14
	Талреп 5,0 ВВ-ОС ГОСТ 9690-71


	шт
	70

	15
	Шайба 10 65Г 0112 ГОСТ 6402-70


	шт
	2304

	16
	Шайба 32.04.0112 ГОСТ 9649-78


	шт
	384

	17
	Шайба 20.04.0112 ГОСТ 10906-78


	шт
	128

	18
	Шайба C.20.04.0112 ГОСТ 11371-78


	шт
	192

	19
	Шплинт 8 х 56.0.0112 ГОСТ 397-79


	шт
	192

	20
	Винтовой карабин STARFIX- 54932-1 Q=2500 кг.


	шт
	1152

	21
	Кровельный саморез по металлу, с шайбой и резиновой прокладкой "ОМАХ" 5,5 х 20


	шт
	2880

	22


	Профнастил оцинкованный окрашенный 8 81,1 НС44-1000 RAL 9002, толщ. 0,7, покрытие полимерное "пурал" ТУ 1122-137-02494680-03. Ширина — 1000 мм, длина — 5745 мм


	м2/шт
	413,64/72


2.1.2. Требования к срокам поставки Товара должны соответствовать таблице 2 настоящих ТТ.

Таблица 2. Требования по срокам поставки Товара

	№

п/п
	Наименование Товара 
	Требования к началу срока поставки Товара
	Требования к окончанию срока поставки Товара

	1
	2
	3
	4

	1
	В составе согласно таблице 1 настоящих ТТ
	с даты, следующей за датой заключения Договора
	30 календарных дней с даты заключения договора


2.2. Требования к качеству Товара
2.2.1. Требования к качеству Товара должны соответствовать таблице 3 настоящих ТТ.

2.2.2. Участник должен подтвердить объемы и сроки поставки Товара, указанные в таблицах 1 и 2, а также представить техническое предложение в формате таблицы 3 настоящих ТТ. В техническом предложении Участник должен заполнить столбцы 4, 5, 6 таблицы 3 на соответствие требованиям Покупателя, указанными в столбце 3 вышеуказанной таблицы. Неисполнение данных требований будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

Таблица 3. Требования к качеству Товара
	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим, конструктивным и функциональным характеристикам

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Полоса В1-ВТ3-56х110 ГОСТ 103-2006
	Полоса должна соответствовать требования ГОСТ 103-2006. Межгосударственный стандарт «Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент».

	Согласие с требованием
	-
	

	
	Полоса В1-ВТ3-14х150 ГОСТ 103-2006
	
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Полоса В1-ВТ3-5х120 ГОСТ 103-2006
	
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Полоса В1-ВТ3-4х40 ГОСТ 103-2006
	
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Полоса В1-ВТ3-4х50 ГОСТ 103-2006
	
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2
	Круг 42-В ГОСТ 2590-88
	Круг должен соответствовать требования ГОСТ 2590-88. «Прокат стальной горячекатанный круглый».
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3
	Уголок В-75x75x6 ГОСТ 8509-93
	Уголок должен соответствовать требования ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатанные равнополочные».
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4
	Канат стальной 15-Г-В-Ж-Н-Р-1570 ГОСТ 3067-88
	Канат должен соответствовать требованиям ГОСТ 3067-88 «Канат стальной двойной свивки»
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5
	Болт М10-6gx35.88.35.0112 ГОСТ 7798-70


	Болты должны соответствовать требованиям ГОСТ 7798-70 «Болты с шестигранной головкой»
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Болт М10-6gx45.88.35.0112 ГОСТ 7798-70


	
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Болт М20-6gx55.88.35.0112 ГОСТ 7798-70


	
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Болт М20-6gx95.88.35.0112 ГОСТ 7798-70


	
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Гайка М10-6H.8.35.0112 ГОСТ 5915-70


	Гайки должны соответствовать требованиям ГОСТ 5915-70 «Гайки шестигранные»
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Гайка М20-6H.8.35.0112 ГОСТ 5915-70


	
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Зажим 16 ГОСТ 13186-67
	Зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 13186-67 «Зажимы для стальных канатов»
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8
	Коуш 45 ГОСТ 2224-93
	Коуши должны соответствовать требованиям ГОСТ ГОСТ 2224-93
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9
	Талреп 5,0 ВВ-ОС ГОСТ 9690-71
	Талрепы  должны соответствовать требованиям ГОСТ 9690-71
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11
	Шайба 10 65Г 0112 ГОСТ 6402-70
	Шайбы должны соответствовать требованиям ГОСТ 6402-70
	Согласие с требованием
	-
	

	1.12
	Шайба 32.04.0112 ГОСТ 9649-78
	Шайбы должны соответствовать требованиям ГОСТ 9649-78
	Согласие с требованием
	-
	

	1.13
	Шайба 20.04.0112 ГОСТ 10906-78
	Шайбы должны соответствовать требованиям ГОСТ 10906-78
	Согласие с требованием
	-
	

	1.14
	Шайба C.20.04.0112 ГОСТ 11371-78
	Шайбы должны соответствовать требованиям ГОСТ 11371-78
	Согласие с требованием
	-
	

	1.15
	Шплинт 8 х 56.0.0112 ГОСТ 397-79


	Шплинты должны соответствовать требованиям ГОСТ 397-79
	Согласие с требованием
	-
	

	1.16
	Винтовой карабин STARFIX- 54932-1 Q=2500 кг.


	Максимальная рабочая нагрузка, которую должен выдерживать карабин 2500 кг, диаметр проволоки 14 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	1.17
	Кровельный саморез по металлу, с шайбой и резиновой прокладкой "ОМАХ" 5,5 х 20


	Кровельные саморезы по металлу должны иметь шайбу с резиновой прокладкой, длина самореза — 20 мм, диаметр — 5,5 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	1.18
	Профнастил оцинкованный окрашенный 8 81,1 НС44-1000 RAL 9002, толщ. 0,7, покрытие полимерное "пурал" ТУ 1122-137-02494680-03


	Профнастил должен соответствовать требованиям ТУ 122-137-02494680-03
	Согласие с требованием
	-
	

	2
	Требования к экономическим параметрам поставляемого Товара:

	2.1
	Год изготовления
	2.1.1. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром, изготовленным не ранее 2025 года.
	Согласие с требованием
	-
	

	3
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Маркировка, упаковка и консервация
	3.1.1. Маркировка Товара должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ, ТУ указанных в п.п. 1.1-1.18 настоящего ТТ и в соответствии с документацией завода-изготовителя.

3.1.2. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара от механических повреждений при его транспортировании (доставки) до территории Покупателя.

3.1.3. Консервация Товара не требуется, Товар приобретается для непосредственной эксплуатации.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Условия транспорти-рования
	Товар должен перевозиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Поставщик должен обеспечить установку и крепление Товара на транспорте, исключающие возможность механических повреждений. При этом должна обеспечиваться возможность выгрузки Товара на складе Покупателя с помощью кранов мостового типа и/или с помощью автокрана.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.3
	Условия поставки (доставки)
	3.3.1. Погрузка и транспортировка Товара до склада Покупателя осуществляется собственными силами и средствами Поставщика.

3.3.2. Выгрузка Товара на территории Покупателя осуществляется собственными силами и средствами Покупателя.

3.3.3. Поставщик при организации доставки Товара должен учитывать, что выгрузка Товара на территории Покупателя производится Покупателем в будние дни с 08:00 до 17:00 часов (по московскому времени).
	Согласие с требованием
	-
	

	3.4
	Место поставки/разгрузки
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС», Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34.

	Согласие с требованием
	-
	

	3.5
	Условия приемки

(входной контроль)
	3.5.1. Производитель (Поставщик) должен обеспечить входной контроль поставляемого Товара на территории Покупателя.
3.5.2. Входной контроль Товара, проводимый Покупателем в присутствии уполномоченного представителя производителя (Поставщика), должен включать: 

· визуальный осмотр и инструментальный контроль (при необходимости) на соответствие требованиям настоящих ТТ.

3.5.3. Допускается по согласованию Сторон (Покупателя и Поставщика) проводить входной контроль без участия уполномоченного представителя Производителя (Поставщика).
	Согласие с требованием
	-
	

	4
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, должен составлять не менее 1 года с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД.
	Указание характе-ристик
	-
	

	5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с Товаром

	5.1
	Объем комплектации
	5.1.1. Товар поставляется в номенклатуре и количестве в соответствии с таблицей 1 настоящих ТТ.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2
	Документы, подтверждающие качество Товара и передаваемые вместе с ним Покупателю
	Производитель (Поставщик) вместе с Товаром должен предоставить Покупателю следующую сопроводительную документацию на бумажном носителе на русском языке, оформленные надлежащим образом (оригиналы):

· товарно-транспортные накладные по форме № 1-Т (ТТН);

· накладные ТОРГ-12 или универсальные передаточные акты (УПД);
· счет-фактуры;
· акт приема-передачи (в свободной форме, если конкретная форма не определена условиями Договора поставки);

· комплект технической (эксплуатационной) документации на Товар, а именно:

· Паспорт качества или иной подтверждающий соответствие товара  ГОСТу, ТУ указанных в п.п. 1.1-1.18 настоящего ТТ.
	Согласие с требованием
	-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. Стоимость Товара должна включать затраты на погрузку, транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.
4. Приложения
4.1. Приложение №1. Методика допуска персонала подрядных организаций на объекты группы РусГидро.

4.2.  Приложение №2. Анкета и согласие на обработку персональных данных.

