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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	2. 
	УФПС, Филиал Покупателя
	Управление федеральной почтовой службы – обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанное в едином государственном реестре юридических лиц, которое является Грузополучателем и направляет заявки на поставку Товара, осуществляет его приемку и оплату.

	3. 
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки

	4. 
	Стороны 
	Покупатель и Поставщик

	5. 
	ТЗ
	Технического задание

	6. 
	ТС
	Транспортное средство, Автотранспортное средство согласно спецификации и соответствующие характеристикам указанным в техническом задании

	7. 
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации

	8. 
	ТТН
	Унифицированная форма товарно-транспортной накладной

	9. 
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	10. 
	Номер (код) VIN
	Идентификационный номер (код) транспортного средства (vehicle identification number) – буквенно-цифровая комбинация знаков, устанавливаемая изготовителем для транспортного средства с целью обеспечения должной идентификации каждого ТС.

	11. 
	ЭРА-ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТС
Предмет закупки: Поставка автотранспортных средств.

Цели и задачи: Обеспечение Покупателя приобретенными ТС для обеспечения производственной деятельности Покупателя.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТС
3.1.  Требования к ТС
Поставляемые ТС должны быть новыми, выпуска не ранее 2025 года, ранее неиспользуемыми, не бывшими в употреблении и ремонте, не восстановленными, без пробега (допускается наличие технического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний, погрузкой, разгрузкой ТС), не должны являться выставочным образцом, не находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, быть свободными от прав третьих лиц.
Передаваемые ТС должны соответствовать комплектации завода-изготовителя. Поставка восстановленных, либо снятых с консервации (длительного хранения), либо бывших в эксплуатации ТС не допускается.

3.2. Спецификация поставляемых ТС
Спецификация поставляемых ТС приведена в Приложении №1 к ТЗ.

3.3. Основные характеристики ТС
Функциональные, технические и качественные характеристики, комплектация, эксплуатационные характеристики ТС с указанием показателей, позволяющих определить соответствие поставляемых ТС, потребностям Покупателя (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений характеристик, которые не могут изменяться) приведены в Приложении №2 к ТЗ.
 
3.4. Комплектность ТС
ТС должно передаваться Покупателю в полной комплектации завода-изготовителя, с характеристиками, соответствующими значениям, представленным в настоящем ТЗ.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к ТС, к поставке ТС (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Поставляемые ТС должны соответствовать требованиям настоящего ТЗ и следующих нормативных документов:
· ОСТ 37.001.082–82 «Отраслевой стандарт. Подготовка предпродажная легковых автомобилей»;
· Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (вместе с "ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования");
· ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;
· ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»;
· ГОСТ Р 51908-2002 «Государственный стандарт Российской Федерации. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования»;
· Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств»);
· Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
· Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· ГОСТ 33990-2016 «Межгосударственный стандарт. Транспортные средства. Маркировка. Технические требования».

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок на ТС предоставляется Поставщиком и составляет срок равный гарантийному сроку, установленному заводом – изготовителем и указанному в сервисной книжке ТС.
В случае возврата (замены) или доведения неисправного или дефектного ТС до соответствия требованиям, установленным Техническим заданием, в том числе до надлежащего качества, гарантийный срок на данное ТС соответственно продлевается на срок такого возврата (замены) или доведения ТС до соответствия требованиям, установленным ТЗ, в том числе до надлежащего качества.
При обнаружении недостатков (дефектов) в период гарантийного срока Поставщик обязуется совместно с Покупателем составить двусторонний Акт о недостатках ТС (по приведенной в Договоре форме), в котором будет определяться характер возникновения дефектов (эксплуатационные или заводские). 
В случае если Акт о недостатках ТС не будет согласован одной из сторон, проводится независимая техническая экспертиза. 
При установлении заводского характера дефектов, Поставщик обязуется устранить их за свой счёт или заменить ТС на аналогичное в срок не более 30 (тридцати) календарных дней. 
Некачественное ТС возвращается Поставщику за его счет. При причинении вреда имуществу Покупателя вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого ТС в течение гарантийного срока Поставщик возмещает все убытки, понесенные Покупателем.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
ТС должны быть маркированы в соответствии с ГОСТ 14192-96. Маркировка ТС должна содержать основные сведения, характеризующие ТС:
· наименование, товарный знак (при наличии);
· местонахождение изготовителя/производителя;
· тип, модель;
· дата изготовления/выпуска (месяц и две последние цифры года, проставляемые арабскими цифрами).
	На каждой упаковке ТС должна быть нанесена стандартная маркировка изготовителя/производителя, а также маркировка с указанием номера договора и наименования Покупателя и Грузополучателя.
5.  ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка должна обеспечивать транспортировку к месту поставки с учетом обеспечения сохранности товарного вида и исключать повреждения состояния кузова и остекления ТС.
6.  СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТС

6.1.  Срок и место поставки
Поставка ТС осуществляется Поставщиком в течение 75 (семьдесят пять) рабочих дней с даты подписания договора.
Место поставки: указано в Приложении №1. 

6.2.  Условия поставки
Доставка ТС до места поставки, определенного Покупателем, разгрузка, погрузка, подготовка ТС к передаче, осуществляется силами Поставщика.
Доставка осуществляется с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, кроме выходных/праздничных и нерабочих дней, в срок, указанный в п. 6.1 настоящего ТЗ. 
Поставщик обязан уведомить Покупателя и Грузополучателя о дате и времени поставки ТС не менее чем за 3 (три) рабочих дня одним из указанных ниже способов, а также выслать Покупателю копию паспортов ТС или выписок из электронных паспортов ТС (далее – ЭПТС) на отгруженные ТС.
Способы направления и даты получения Покупателем уведомления Поставщика о предстоящей поставке ТС: 
- при отправлении почтой – день фактического получения, подтвержденный отметкой почты;
- при отправлении электронной почтой – день отправления сообщения;
- при доставке нарочным – день фактического получения. 
Покупатель в письменном виде и (или) посредством направления сообщения по указанной в Договоре электронной почте в течение 1 (одного) рабочего дня подтверждает Поставщику готовность принять ТС в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка ТС в указанное Поставщиком время не производится.
Поставщик гарантирует обеспечение сопровождающих ТС лиц надлежащим образом оформленными доверенностями с полномочиями, достаточными для участия в сдаче-приемке ТС и подписания соответствующих документов, в том числе Акта о недостатках ТС. 
Одновременно с поставляемыми ТС Поставщик предоставляет Грузополучателю (филиалу Покупателя) комплект документов, в соответствии с п. 7.2. ТЗ, предварительно согласованный с Покупателем посредством электронной почты.
7.  УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТС

7.1.  Порядок сдачи и приемки
Грузополучатель в срок не более 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения ТС в месте поставки осуществляет его приемку на соответствие количества, качества (технических, функциональных характеристик), комплектности требованиям настоящего ТЗ, включая проведение экспертизы соответствия ТС условиям настоящего ТЗ и осуществляет следующие действия:
· наружный осмотр, а также осмотр доступных частей ТС без использования технических приспособлений;
· проверку функционирования всех систем и агрегатов ТС на холостом ходу;
· проверку наличия документов, предусмотренных заводом – изготовителем и настоящим ТЗ.
В случае соответствия поставленного ТС требованиям и условиям настоящего ТЗ Грузополучатель (филиал Покупателя) осуществляет подписание товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД, Акта приемки-передачи ТС (по приведенной в договоре форме), при необходимости ТТН, и в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня подписания обеспечивает направление (вручение) Поставщику одного экземпляра данных документов.
При наличии у Грузополучателя претензий по недостаткам в документах и/или ТС, связанных с их внешним видом и/или комплектностью/техническим состоянием, Грузополучатель не осуществляет прием ТС (в том числе, не подписывает товарную накладную по форме № ТОРГ-12/УПД и Акт приемки-передачи ТС).
В этом случае Поставщик и Грузополучатель не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения таких недостатков составляют Акт о недостатках (по приведенной в договоре форме), в котором отмечают выявленные недостатки и сроки их устранения, но не более 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Акта о недостатках ТС.
В случае не устранения Поставщиком недостатков в сроки, указанные в Акте о недостатках ТС, Поставщик обязан заменить неисправное ТС в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта о недостатках ТС.
В случае отказа Поставщика от подписания Акта о недостатках ТС, Грузополучатель вправе письменно зафиксировать отказ Поставщика и самостоятельно, без участия Поставщика, составить Акт о недостатках ТС, направив Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от приемки ТС с приложением данного Акта о недостатках ТС для обязательного исполнения.

7.2.  Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке ТС
Поставщик одновременно с передачей ТС Грузополучателю обязан передать принадлежности к каждому ТС и оформленные надлежащим образом документы:
· ключи от ТС в количестве не менее двух комплектов;
· паспорт ТС (при наличии на бумажном носителе) или копию выписки из ЭПТС;
· сервисную книжку (заверенную подписью и печатью официального дилера и подтверждающую наличие гарантии на ТС в течение срока, установленного заводом изготовителем);
· руководство по эксплуатации ТС на русском языке;
· подписанные Поставщиком Акты приемки-передачи ТС (в 3 (трех) экземплярах);
· товарную накладную по форме № ТОРГ-12/УПД в 3 (трех) экземплярах с указанием идентификационного номера (VIN) ТС;
· счёт-фактура[footnoteRef:1];  [1:  предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС] 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ТС могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта, в соответствие с ГОСТ Р 51908-2002.
Транспортировка ТС, погрузка и выгрузка должны обеспечивать полную сохранность ТС и его характеристик и не нарушать соответствие ТС требованиям настоящего ТЗ.
В процессе транспортировки ТС должно быть защищено от намокания, загрязнения и механических повреждений.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Хранение ТС должно обеспечивать сохранность его характеристик и не нарушать соответствие ТС требованиям настоящего ТЗ. 
ТС должно храниться в сухих, проветриваемых помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги, с естественной вентиляцией, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в соответствии с правилами пожарной безопасности при хранении, в условиях, исключающих загрязнение, механические повреждения и воздействие прямых солнечных лучей.
Хранение ТС осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования».
10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Предпродажная подготовка должна быть проведена на всех ТС в соответствии с Отраслевым стандартом ОСТ 37.001.082–82. В сервисной книжке на ТС или ином заменяющем ее документе поставщик обязан сделать отметку о проведении такой подготовки.
В соответствии с ОСТ 37.001.082–82 задачей предпродажной подготовки является выявление и устранение неисправностей, вызванных транспортированием и хранением автотранспортного средства до момента его продажи. Автотранспортное средство подлежит продаже только после проведения полного комплекса работ по предпродажной подготовке, предусмотренных ОСТ 37.001.082–82 и заводом изготовителем.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ТС должно быть безопасным и разрешенным для применения на территории Российской Федерации, то есть при применении по его назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) ТС не должен причинять вред жизни и здоровью работников, имуществу Покупателя, а также должен отвечать всем требованиям Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
ТС должно обеспечивать соответствие требованиям ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки».
Специальные требования к обеспечению безопасности при эксплуатации и ремонте ТС, если такие предусматриваются, должны быть отражены в руководстве по его эксплуатации.
13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация поставляемых ТС
	9

	2
	Основные характеристики ТС
	10
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Приложение №1
к Техническому заданию

Спецификация поставляемых ТС
	Наименование ТС*
	Конкретное наименование (обозначение) ТС из реестра (товарный знак/ модель/ артикул/ иное точное обозначение)
	Наименование производителя согласно реестровой записи
	Реестровый номер
	Наименование Реестра
	Количество, шт.
	
Наименование Грузополучателя (филиал Покупателя)
	
Место поставки ТС

	Бронированный автомобиль на базе на базе Sollers SF5 L3H2 или эквивалент
	Автомобиль Sollers Atlant M209-V2FA (цельнометаллический фургон, полная масса 4200 кг, колесная база 3570 мм)
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЛЕРС
АЛАБУГА"
	10448675
или эквивалент
	Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации
	2
	УФПС Брянской области
	АТП Автобаза Брянская область,
г. Брянск, ул.
Щукина, д. 61

	Бронированный автомобиль на базе на базе Sollers SF5 L3H2 или эквивалент
	Автомобиль Sollers Atlant M209-V2FA (цельнометаллический фургон, полная масса 4200 кг, колесная база 3570 мм)
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЛЕРС
АЛАБУГА"
	10448675
или эквивалент
	Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации
	4
	УФПС Курской области
	АТП Автобаза Курского почтамта г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 75

	Бронированный автомобиль на базе на базе Sollers SF5 L3H2 или эквивалент
	Автомобиль Sollers Atlant M209-V2FA (цельнометаллический фургон, полная масса 4200 кг, колесная база 3570 мм)
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЛЕРС
АЛАБУГА"
	10448675
или эквивалент
	Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации
	4
	УФПС Белгородской области
	АТП Автобаза Белгородского почтамта  г. Белгород, ул. Промышленная, д. 13



* в случае предоставления эквивалента, участник закупки указывает в своей заявке наименование предлагаемого эквивалента


Приложение №2
к Техническому заданию

Основные характеристики ТС

	Наименование ТС*
	Технические и функциональные
характеристики ТС

	Бронированный автомобиль на базе  Sollers SF5 L3H2 или эквивалент
	Характеристики являющиеся обязательной для применения:
Тип привода:Задний (сдвоенная ошиновка);
Тип кузова: Цельнометаллический Фургон;
Тип трансмиссии: МКПП 6;
Тип двигателя: дизельный;
Объем двигателя, куб.см: не менее 2746**;
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при 3200 об/мин.:   не менее 150 (110) **;
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм: не менее 5990 x 2098 x 2675**;
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: не более 4200**
Дополнительные характеристики:
- год выпуска автомобиля – не ранее 2025 г.;
- цвет лакокрасочного покрытия автомобиля – Белый;
- Усилитель рулевого управления – наличие;
-   Антиблокировочная система (ABS) с электронным
распределением тормозных усилий (EBD)– наличие;
- Кондиционер/климат контроль - наличие;
- подушка безопасности водителя – наличие;
- ремни безопасности – наличие;
- Система экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС – наличие;
-  Комплект инструмента – наличие;
- знак аварийной остановки – наличие;
-  Центральный замок с дистанционным управлением – наличие; 
- ковры салона – наличие;
- Запасное полноразмерное колесо – наличие 2 шт.;
- Набор автомобилиста- наличие;
-  Тахограф, соответствующий требованиям Приказа Минтранса России от 28.10.2020 №440 - наличие



* в случае предоставления эквивалента, участник закупки указывает в своей заявке наименование предлагаемого эквивалента.
** параметры эквивалентности (соответствия), по которым участник закупки предоставляет сведения в своей заявке о конкретных значениях показателей, предлагаемых ТС, соответствующие параметрам, установленным в Техническом задании со знаком «**».

Характеристики бронирования:

Бронированная защита салона, топливного бака, АКБ по 3-му (Бр-3) классу стойкости к воздействию средств поражения по ГОСТ Р 34282-2017; 
∙ Пулестойкие стекла: молированное лобовое стекло, плоские стекла дверей кабины, левого и правого бортов. Соответствует 3-му (Бр-3) классу стойкости к воздействию средств поражения по ГОСТ Р 30826-2014; 
∙ Количество мест – 4 (включая водительское), оборудованные трехточечные ремнями безопасности; 
∙ Два плафона в салоне, без возможности автоматического включения при открытии дверей спецавтомобиля; 
∙ Аварийный тумблер отключения массы; 
∙ Короткий бронированный модуль заканчивается слева от стойки правой распашной двери (сдвижная дверь меняется на распашную); 
∙ Перегородка с раздвижной дверью между инкассаторским отсеком и накопителем; 
∙ Замена штатной сдвижной двери на распашную бронированную с углом открытия в 90 градусов оснащенные петлями с масленками и ограничителем; 
∙ Электромеханическая блокировка дверей пассажирского отсека, за исключением двери водителя, блокирующая двери при их закрывании, с пультом выключателей блокировки, действующих отдельно на каждую дверь, расположенных в зоне действия водителя; 
∙ Специальные механические дверные замки (ригельного типа), на передней двери водителя, правой распашной двери и боковой служебной двери; 
∙ Бронированный аварийно-вентиляционный люк крыши – Бр3; 
∙ Разгружающие опорные ролики всех бронированных дверей; 
∙ Усиленные места крепления петель бронированных дверей к кузову; 
∙ Усиление накопителя дополнительными металлическими листами;
∙ Обивка панелей салона нетканым материалом; 
∙ Переговорное устройство салон-улица; 
∙ Система пожаротушения моторного отделения.


