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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») в лице УФПС Астраханской области 

	2
	Исполнитель
	Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором

	3
	Услуга
	Услуги по техническому обслуживанию рентгено-телевизионной установки для досмотра багажа и ручной клади NUCTECH CX7555D

	4
	ТО
	Техническое обслуживание

	5
	СанПиН
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

	6
	УФПС
	Управление Федеральной Почтовой Связи

	7
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	8
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	9
	РТУ оборудование
	Рентгено-телевизионная установка для досмотра багажа и ручной клади NUCTECH CX7555D

	10
	Объект
	Астраханский магистрально сортировочный центр (АМСЦ)    

	
11
	СТР

	Проверка проникающей и разрешающей способности системы с использованием комбинированного тестового предмета



2. НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию рентгено-телевизионной установки NUCTECH CX7555D для нужд УФПС Астраханской области.
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию рентгено-телевизионной установки NUCTECH CX7555D проводится с целью поддержания рентгено-телевизионной в надлежащем рабочем состоянии и обеспечения бесперебойной работы оборудования.
Задачи - обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования оборудования. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Начало услуг – с даты заключения Договора
Окончание услуг – по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты начала оказания услуг. 
Место оказания услуг: Астраханский магистрально сортировочный центр (АМСЦ)    
Адрес местонахождения: 414040, Астраханская область, г. Астрахань, пл. Вокзальная, д. 26.
Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, указан в Приложении №1 к Техническому заданию
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию рентгено-телевизионной установки NUCTECH CX7555D, указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.
Результат оказания услуг: бесперебойная работа РТУ.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1.  Требования к качеству оказываемых услуг
Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с требованиями:
- ГОСТ Р 57238-2016 Установки рентгенотелевизионные конвейерного типа (интроскопы). Общие технические требования;
- Федеральный закон от 09.01.1996 г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"
Исполнитель должен обеспечить оказание Услуг всеми необходимыми запасными частями, расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, специальной техникой и их использование не должно представлять опасности для окружающих. Количество всех необходимых расходных материалов должно быть достаточным для качественного и своевременного оказания всех необходимых Услуг в полном объеме вне зависимости от места расположения оборудования. 

6.2.  Условия оказания услуг
Все Услуги должны оказываться с применением новых расходных материалов, оригинальных запасных частей, которые не были в употреблении, не проходили ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Стоимость расходных материалов и запасных частей входит в стоимость оказания услуг по техническому обслуживанию.
Услуги по ТО должны осуществляться ежеквартально на территории заказчика в рабочее время с 8-00 до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
         Исполнитель проводит техническую диагностику оборудования, указанного в Приложении № 1 к Техническому заданию в соответствии с указанным сроком начала выполнения услуг по ТО, на предмет оценки технического состояния оборудования, выявления неисправностей и сбоев в работе оборудования, но не позднее 10 рабочих дней от даты подписания договора Сторонами
  График проведения диагностики оборудования согласовывается Сторонами в рабочем порядке (не позднее чем за 3 рабочих дня до начала оказания услуг: по электронной почте либо по телефону). 
На основании проведенной диагностики оборудования представителями Заказчика и Исполнителя составляется дефектная ведомость по форме, установленной Договором, в которой указывается:
  а) Наименование, марка, модель и серийный номер оборудования;
  б) Перечень выявленных признаков неисправности (дефектов);
Дефектная ведомость составляется Исполнителем и подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителем в день проведения диагностики оборудования, указанного в Приложении № 1 к Техническому заданию. 
Если при проведении диагностики специалистами Исполнителя будет установлено, что диагностируемое оборудование находится полностью в исправном состоянии и не требует проведения текущего ремонта, то информация об этом фиксируется в Дефектной ведомости и по такому оборудованию проводится плановое техническое обслуживание.
Начиная от даты выполнения первого планового ТО, Исполнитель обязан в дальнейшем соблюдать установленную производителем периодичность проведения ТО, указанную в паспорте (приложение №3 к Техническому заданию).
Конкретные даты и время проведения очередного ТО согласовываются Исполнителем и Заказчиком не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения очередного ТО.
 Техническое обслуживание состоит из проведения профилактических мероприятий направленных на поддержание работоспособности РТУ:
- генератора рентгеновского излучения;
- устройства регистрации изображения;
- запоминающего устройства и телевизионного монитора;
- рабочей установки;
- конвейера;
- системы безопасности.
Исполнитель обязуется соблюдать требования пропускного режима и заблаговременно представлять списки специалистов (не менее чем за 24 часа до дня оказания услуг), задействованных в оказании услуг, с указанием их фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных данных и места регистрации на электронную почту Заказчика, указанную в Договоре.

6.3.  Требования к безопасности
Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм и правил, технологии производства при выполнении Услуг, действующих на территории РФ, в том числе требований, указанных в п.6.1 Технического задания.
Безопасность оказания услуг, выполнения Услуг и безопасность результатов Услуг должна соответствовать требованиям действующих противопожарных, экологических и санитарных нормативов, нормам и правилам охраны труда и техники безопасности.

6.4.  Условия сдачи-приемки услуг
Приемка Услуг, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком документов, указанных в пункте 6.5.
По результатам оказанных Услуг Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах. Спецификация услуг в Акте сдачи-приемки оказанных Услуг должна соответствовать  видам, количеству услуг и стоимости спецификации, утверждённой Сторонами.
Заказчик проводит проверку оказанных Услуг на их соответствие объему, качеству, требованиям к результату услуг и иным показателям, установленным документами на оказание Услуг и требованиям действующего законодательства. 
Для проверки оказанных Услуг в части их соответствия условиям Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза оказанных Услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).
При отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных Услуг, Заказчик подписывает два экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг и один экземпляр направляет Исполнителю, нарочно по реквизитам указанным в Договоре. С момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Услуги считаются принятыми Заказчиком. 
Результаты оказанных Услуг по ТО РТУ должны отражаться в журнале учета технического обслуживания составленного по форме, указанной в Паспорте изделия NUCTECH CX7555D п.7 Приложение №3 к Техническому заданию. Журнал должен быть прошит, пронумерован, удостоверен подписью ответственного лица Заказчика.

6.5.  Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
При сдаче оказанных услуг по ТО Исполнитель обязан передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания оказания услуг оформленные надлежащим образом документы: 
-Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный со стороны Исполнителя в 2 (двух) экземплярах; 
- счет-фактура.[footnoteRef:1] [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 


7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
На оказание услуг Исполнителем дается гарантия не менее 6 (шесть) месяцев. Гарантийный срок начинает своё действие с момента передачи результатов оказанных услуг Заказчику и подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг, материалов не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, Услуги оказаны с отступлениями, ухудшившими результат, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителю об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.
Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах  
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Наличие у Исполнителя действующей Лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), выданной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в соответствии со статьей 12, 99-ФЗ от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер 
страницы

	1
	Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию 
	7

	2
	Перечень оказываемых услуг 
по плановому техническому обслуживанию РТУ
	8-9

	3
	Паспорт Рентгено-телевизионной установки для досмотра багажа и ручной клади CX7555D
	Приложен отдельным файлом



  

Приложение №1 
 к Техническому заданию

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию
	№
	Наименование оборудования/ марка, модель
	
Серийный номер
	Кол-во, ед.

	1
	Рентгено-телевизионная досмотровая установка NUCTECH CX7555D
	

TFNPH08200006
	1




Приложение №2 
к Техническому заданию

Перечень оказываемых услуг 
по плановому техническому обслуживанию РТУ 

	Наименование Услуг
	Ед. изм
	Прогнозный объем 

	Генератор рентгеновского излучения:                         
	
	

	Контроль напряжения и силы тока рентгеновской трубки                 
	усл. ед.
	1

	Проведение базовых настроек генератора                             
	усл. ед.
	1

	Регулировка характеристик генератора с помощью коллиматора
	усл. ед.
	1

	Чистка платы управления генератора
	усл. ед.
	1

	Проверка частоты импульсов рентгеновского излучения с выводом графиков высокой и низкой энергий
	усл. ед.
	1

	Проверка работоспособности рентгеновской трубки в режиме приработки
	усл. ед.
	1

	Дозиметрический контроль выхода рентгеновского генератора
	усл. ед.
	1

	Устройства регистрации изображения:
	
	

	Продувка приёмных линеек
	усл. ед.
	1

	Проверка и механическая настройка приёмных линеек
	усл. ед.
	1

	Проверка и настройка усиления приёмных линеек
	усл. ед.
	1

	Проверка и настройка характеристик приёмных линеек
	усл. ед.
	1

	Контроль центрирования матрицы фотодиодов
	усл. ед.
	1

	Контроль ответных сообщений фотодиодов                                        
	усл. ед.
	1

	Запоминающее устройство и телевизионный монитор:
	
	

	Проверка работы источника бесперебойного питания
	усл. ед.
	1

	Чистка компьютера с отключением и демонтажем
	усл. ед.
	1

	Проверка и настройка программного обеспечения системы
	усл. ед.
	1

	Функциональный контроль системы запоминания изображений
	усл. ед.
	1

	Контроль функционирования рабочей системы
	усл. ед.
	1

	Проверка настройки функции «Автоматического определения опасных предметов»
	усл. ед.
	1

	Тестирование отклика панели управления оператора
	усл. ед.
	1

	Проверка настройки функции «предупреждение о высокой плотности»
	усл. ед.
	1

	Контроль функционирования системы визуализации
	усл. ед.
	1

	Рабочая установка:
	
	

	Контроль целостности кабелей
	усл. ед.
	1

	Контроль целостности заземления соединений
	усл. ед.
	1

	Проверка защитных электрических цепей
	усл. ед.
	1

	Проверка приводных электрических цепей
	усл. ед.
	1

	Проверка аккумуляторов блока бесперебойного питания при экстренном отключении электроэнергии
	усл. ед.
	1

	Проверка и настройка функциональности блока бесперебойного питания
	усл. ед.
	1

	Конвейер:
	
	

	Проверка конвейерной ленты на предмет износа и повреждений
	усл. ед.
	1

	Проверка роликов на наличие следов утечки масла, чрезмерного шума и люфта подшипников, износа
	усл. ед.
	1

	Проверка, очистка и регулировка световых барьеров
	усл. ед.
	1

	Регулировка конвейерной ленты
	усл. ед.
	1

	Смазывание подвижных частей конвейера
	усл. ед.
	1

	Контроль мотора конвейера
	усл. ед.
	1

	Проверка программирования инвертора
	усл. ед.
	1

	Контроль вращающихся частей конвейера
	усл. ед.
	1

	Система безопасности:
	
	

	Проверка свинцового экрана
	усл. ед.
	1

	Проверка системы блокировки установки
	усл. ед.
	1

	Проверка концевых выключателей защитных крышек приёмных линеек
	усл. ед.
	1

	Контроль функционирования сигналов, предупреждения о наличии излучения
	усл. ед.
	1

	Проверка целостности экранированных выводов
	усл. ед.
	1

	Контроль работы устройства безопасности в туннеле
	усл. ед.
	1

	Контроль износа защитных фартуков
	усл. ед.
	1

	Проверка проникающей и разрешающей способности системы с использованием комбинированного тестового предмета (СТР)
	усл. ед.
	1

	Контроль чистоты изображения через испытание
	усл. ед.
	1

	Полная чистка всего аппарата
	усл. ед.
	1

	Проверка всех систем аппарата
	усл. ед.
	1

	Полная калибровка аппарата
	усл. ед.
	1
























Приложение №3
к Техническому заданию

Паспорт Рентгено-телевизионной установки для досмотра багажа и ручной клади CX7555D


(Приложено отдельным файлом)
