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Технические требования 

ОКПД2: 23.61.12 Поставка сборных железобетонных изделий для нужд 
Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала 
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
лот ___________________




                                                        1. Общие сведения
1.1 [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Hlk126160551]ОКПД2: 23.61.12 Поставка сборных железобетонных изделий для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее–продукция)
1.2 [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции 
Сборные железобетонные изделия предназначены для ремонта сооружений Нижегородской ГЭС при исполнении договора № 1240-315-2023г. от 03.11.2023г «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» и Нижегородским ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК». 

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1. Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Плиты ж/б индивидуального изготовления П-2 (согласно чертежа Г-1145 Приложение №1 к ТТ)
	шт
	42

	2. 
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.3Ч /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) 
	шт
	1

	3. 
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6Ч /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) 
	шт
	21

	4. 
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9Ч /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) 
	шт
	14

	5. 
	Плита перекрытия колодца КЦП1-10-1ч 1160х1160х150мм Серия 3.900.1-14
	шт
	18

	6. 
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг Серия 3.900.1-14
	шт
	1

	7. 
	Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
	шт
	19

	8. 
	Плита П-3 железобетонная покрытий и перекрытий ребристая -  ГОСТ21506-2013
	шт
	1

	9. 
	Дождеприемный колодец BetoMax ДК-50.64.65-Б-Н (в комплекте с решеткой чугунной)
	шт
	1

	10. 
	Плита днища колодца ПН-7

	шт
	1

	11. 
	Плита перекрытия колодца ПП-7

	шт
	1

	12. 
	Кольцо опорное КО-7

	шт
	1

	13. 
	Лоток водоотводной 1000х400х335мм бетонный
	шт
	6

	14. 
	Лоток тротуарный ЛТ 50.20.6 стандарт серый полный прокрас 500x200x63 мм
	шт
	170


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований
	С даты подписания договора
	В течение 20 календарных дней с даты подписания договора
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2.3 Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД2: 23.61.12 Поставка сборных железобетонных изделий для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	Плиты индивидуального изготовления П-2 (согласно чертежа Г-1145 Приложение №1 к ТТ)
	Марка бетона по прочности
	В15
	Участник должен представить в заявке согласие поставить
продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	
	
	Марка бетона по морозостойкости
	F250
	
	

	
	
	Марка бетона по водонепроницаемости
	W8
	
	

	
	
	Отпускная нормируемая прочность бетона, %
	не менее 70
	
	

	1.2
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.3Ч  
	Марка бетона по прочности
	В15
	
	-//-

	
	
	Марка бетона по морозостойкости
	F250
	
	

	
	
	Марка бетона по водонепроницаемости
	W8
	
	

	
	
	Отпускная нормируемая прочность бетона, %
	не менее 70
	
	

	1.3
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6Ч  
	Марка бетона по прочности
	В15
	
	-//-

	
	
	Марка бетона по морозостойкости
	F250
	
	

	
	
	Марка бетона по водонепроницаемости
	W8
	
	

	
	
	Отпускная нормируемая прочность бетона, %
	не менее 70
	
	

	1.4
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9Ч  
	Марка бетона по прочности
	В15
	
	-//-

	
	
	Марка бетона по морозостойкости
	F250
	
	

	
	
	Марка бетона по водонепроницаемости
	W8
	
	

	
	
	Отпускная нормируемая прочность бетона, %
	не менее 70
	
	

	1.5
	Плита перекрытия  КЦП 1-10-1ч 
	Марка бетона по прочности
	В15
	
	-//-

	
	
	Марка бетона по морозостойкости
	F250
	
	

	
	
	Марка бетона по водонепроницаемости
	W8
	
	

	
	
	Отпускная нормируемая прочность бетона, %
	не менее 70
	
	

	1.6
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9
	Марка бетона по прочности
	В15
	
	-//-

	
	
	Марка бетона по морозостойкости
	F250
	
	

	
	
	Марка бетона по водонепроницаемости
	W8
	
	

	
	
	Отпускная нормируемая прочность бетона, %
	не менее 70
	
	

	1.7
	Кольцо опорное КО-6 
	Марка бетона по прочности
	В15
	
	-//-

	
	
	Марка бетона по морозостойкости
	F250
	
	

	
	
	Марка бетона по водонепроницаемости
	W8
	
	

	
	
	Отпускная нормируемая прочность бетона, %
	не менее 70
	
	

	1.8
	Плита П-3 железобетонная покрытий и перекрытий ребристая
	Объем, м3
	0,58
	
	-//-

	
	
	Длина, мм
	5650
	
	

	
	
	Ширина, мм 
	935
	
	

	
	
	Высота, мм
	300
	
	

	1.9
	Дождеприемный колодец BetoMax ДК-50.64.65-Б-Н (в комплекте с решеткой чугунной)
	Материал
	фибробетон
	
	-//-

	
	
	Длина, мм
	640
	
	

	
	
	Ширина, мм 
	509
	
	

	
	
	Высота, мм
	650
	
	

	1.10
	Плита днища колодца ПН-7
	Марка бетона по прочности
	В15
	
	-//-

	
	
	Марка бетона по морозостойкости
	F250
	
	

	
	
	Марка бетона по водонепроницаемости
	W8
	
	

	
	
	Отпускная нормируемая прочность бетона, %
	не менее 70
	
	

	1.11
	Плита перекрытия колодца ПП-7

	Марка бетона по прочности
	В15
	
	-//-

	
	
	Марка бетона по морозостойкости
	F250
	
	

	
	
	Марка бетона по водонепроницаемости
	W8
	
	

	
	
	Отпускная нормируемая прочность бетона, %
	не менее 70
	
	

	1.12
	Кольцо опорное КО-7

	Марка бетона по прочности
	В15
	
	-//-

	
	
	Марка бетона по морозостойкости
	F250
	
	

	
	
	Марка бетона по водонепроницаемости
	W8
	
	

	
	
	Отпускная нормируемая прочность бетона, %
	не менее 70
	
	

	1.13
	Лоток водоотводной 1000х400х335мм бетонный
	Размеры, ДхШхВ, мм
	1000x400x335
	
	-//-

	
	
	Ширина гидравлического сечения
	DN 300
	
	

	
	
	Материал
	бетон
	
	

	
	
	Вес, кг
	170
	
	

	1.14
	Лоток тротуарный ЛТ 50.20.6 стандарт серый полный прокрас 500x200x63 мм
	Марка бетона по прочности
	М400
	
	-//-

	
	
	Марка бетона по морозостойкости
	F200
	
	

	
	
	Водопоглощение, %
	≤ 6
	
	

	
	
	Класс нагрузки
	В
	
	

	2.
	[bookmark: _GoBack]Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	606520, РФ, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Привокзальная, 14, Нижегородская ГЭС

	2.2
	Приемка продукции
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика с возможностью разгрузки автомобильным краном Покупателя. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте
	Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 36 (Тридцати шести) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации; товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложение:
4.1. Чертеж Г-1145 является неотъемлемой частью настоящего технического требования и размещен в виде отдельного файла.
