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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 20.59. Поставка суперпластификатора Sika ViscoCrete ACE 430 для нужд Саратовского филиала
Лот № ____________________________



1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
 ОКПД2 20.59.Поставка суперпластификатора Sika ViscoCrete ACE 430 для нужд Саратовского филиала
1.2. Цель использования закупаемой продукции
	Продукция предназначена для выполнения работ и услуг по замене (модернизации) гидротурбины ст.18 филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовской ГЭС», в рамках заключенного договора № 868 от 31.10.2023г. между АО «ТЯЖМАШ» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Cуперпластификатор Sika ViscoCrete ACE 430

	кг
	2200,00


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Cуперпластификатор  Sika ViscoCrete ACE 430
	С даты подписания договора сторонами.
	С даты подписания договора по  21.10.2026г.*


* Срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.2.Технических требований
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Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)  

	1.1. 
	Внешний вид
	Однородная непрозрачная жидкость оранжевого или светло-коричневого цвета

	1.2. 
	Плотность при 20˚С, г/см3
	1,06±0,02

	1.3. 
	Водородный показатель, рН
	3,5-7,5

	1.4. 
	Содержание Cl-иона, в масс. %, не более
	0,1

	1.5. 
	Количество сухого вещества, %
	27-31

	2. 
	Требования к доставке, транспортировке, приемке, гарантийный срок

	2.1. 
	Место поставки
	412932, Саратовская область, Вольский район, село Терса, Пролетарская ул., д.51, (далее – «Место поставки»).

	2.2. 
	Поставка
	1. Поставка производится на склад Грузополучателя в с. Терса в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени)
2.  Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка Продукции, для оформления допуска на территорию Грузополучателя предоставляется Поставщиком Покупателю не позднее чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки.

	2.3. 
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям

	2.4. 
	Гарантийный срок 
	Не менее 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1. 
	Документ о качестве продукции (паспорт)
	Поставщик должен предоставить при поставке документы производителя, удостоверяющие качество продукции и гарантийные обязательства поставщика с указанием:
- полное наименование суперпластификатора, его цвет;
- № паспорта и партии продукции;
- даты отгрузки;
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