1	1

Приложение № 1

Техническое задание 
Поставка железобетонного защитного сооружение для нужд 
АО «НЛТ» (г. Челябинск)

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам, в соответствии с которыми будут устанавливаться эквивалентность/соответствие

	
	
	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра
	Описание, значение
	Наименование показателя и (или) характеристики (Участник закупки указывает наименование показателя и (или) характеристики, так как указано заказчиком)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
 
	Железобетонное защитное сооружение
	шт
	В соответствии с проектной вместимостью, на 105 чел.
	Габаритные размеры наружные
Высота, мм
	≥ 2000
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Габаритные размеры наружные Ширина, мм
	≥ 2000
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Габаритные размеры наружные Длина, мм
	≥ 6000
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Диаметр арматуры, используемой при армировании стен, мм
	≥ 10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Класс (марка) бетона
	≥ В30
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Марка бетона по морозостойкости
	F-300
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Марка бетона по водонепроницаемости
	W-4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество дверных проемов, шт.
	≥ 1
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Высота дверного проема, мм
	≥ 1800
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Ширина дверного проема, мм
	≥ 800
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Наличие железобетонной перегородки, установленной напротив входного проема
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие оконных проемов
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие плиты основания (дно)
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие вентиляционных отверстий
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество вентиляционных отверстий, шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр вентиляционного отверстия, мм
	≥ 100
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Толщина стен, мм
	≥ 140
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Цвет
	Белый / серый 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие надписи «Укрытие» 
	Да 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие стрелок, указывающих направление к входу
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки





	№ п/п
	Наименование показателя
	Описание, значение

	1
	Требования к качеству товара
	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных запасных частей, восстановление потребительских свойств), Качество Товара должно соответствовать условиям Договора, требованиям государственных стандартов, техническим условиям предприятия-изготовителя. Качество Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации (ГОСТ). 

	2
	Требования к поставке товара
	Поставка Товара осуществляется одной неделимой партией. Поставщик осуществляет поставку Товара за счет собственных средств. Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Разгрузка Товара осуществляется по месту поставки. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляется Поставщиком собственными силами и/или за свой счет.

	5
	Требования к транспортированию
	Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

	6
	Требования к гарантии качества
	Гарантийный срок на Товар не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке. Гарантия Поставщика должна быть не менее гарантийного срока завода-изготовителя. Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду Товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия либо иными документами в соответствии с действующим законодательством. 
Гарантийные обязательства подразумевают замену/ремонт за счет Поставщика товара с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами, не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.
Все сопутствующие гарантийному ремонту мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка и монтаж) осуществляются силами и за счет Поставщика.





Примерное изображение внешнего вида железобетонного защитного сооружения «Укрытие».
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