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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	ЗИП
	Запасные части, инструменты и принадлежности

	КПП
	Коробка перемены передач

	ПТС
	Паспорт транспортного средства



I.2.  Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2  29.10.59.390 «Поставка многофункционального крана манипулятора для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (г. Благовещенск)».

1.3.  Цель использования закупаемой продукции
Для выполнения погрузо-разгрузочных работ, бурильных работ, в качестве телескопического  подъёмника.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	2.
	Многофункциональный кран манипулятор, 6х6
	Шт.
	2


2.1.2. 
2.1.3. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	2
	Многофункциональный кран манипулятор, 6х6
	С даты подписания договора
	Окончание – В течение 99 (девяносто девяти) календарных дней с даты подписания договора.



2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3.  Требования к продукции (многофункционального крана манипулятора на шасси, 6х6)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	Год выпуска
	2026 (новый, без пробега)
	Указать год выпуска
	
	

	1.2
	Новый, без эксплуатационного пробега и наработки моточасов
	- под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств;
- без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег;
- без наработки в моточасах означает без эксплуатационной наработки.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Наименование транспортного средства
	Бурильно-крановая машина с автоподъемником на шасси, 6х6
	Указать точное наименование ТС в соответствии с паспортом
	
	

	1.4
	Производитель
	
	Указать производителя
	
	

	1.5
	Категория управления ТС
	 «С»
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Габаритные размеры ТС, не более,  (мм):
	Длина – не более 9700, ( Допускается погрешность в значениях параметров в пределах 5%)
ширина – не более 2550,
высота – не более 4000
	Указать характеристики
	приложить чертежи с указанием габаритных размеров  предлагаемого к поставке ТС
	

	1.7
	Двигатель
	Дизельный
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Мощность двигателя, не менее,  (л.с.)
	Не менее 290 л.с.
	Указать характеристики
	
	

	1.9
	Коробка передач
	Механическая
не менее 9 ступеней
	Согласие с требованием
	
	

	1.10
	Колесная формула
	6х6
	Согласие с требованием
	
	

	1.11
	Грузоподъёмность бортовой платформы, кг
	Не менее  6900
	Указать характеристики
	
	

	1.12
	Кабина
	Двухместная, двухдверная, со спальным местом. Сиденья мягкие регулируемые с ремнями безопасности
	Указать характеристики
	
	

	1.13
	Внутренние размеры бортовой платформы (Д/Ш/В), мм:
	Не менее 6112 х 2470 х 600
	Указать характеристики
	
	

	1.14
	Ошиновка шасси по осям
	Односкатная
	Согласие с требованием
	
	

	1.15
	Распределение полной массы автомобиля на дорогу не более, т.
	Через шины передних колёс – не более – 6,5.
Через шины задних колёс (тележки) – не более – 16,0.
	Указать характеристики
	
	

	1.16
	Опоры подъемного сооружения
	Гидравлические, не менее 4-х
	Указать характеристики
	
	

	1.17
	Люлька
	1.Металлическая. Оснащение электроизоляцией для работы с энергоустановками до 1 кВ. Подвес люльки с 2-х сторон, допускается  исполнения с одноточечным креплением, по центру люльки)
2. Грузоподъемность люльки - не менее 250 кг;
3. Максимальная высота подъема люльки — не менее 23 м;
	Указать характеристики
	
	

	1.18
	Крановое оборудование
	1. Вылет телескопической стрелы кранового оборудования, не менее - 18,9 м);
2. Грузовой момент - не менее  20 тм;
3. Грузоподъемность, не менее - 7,2тонн.
[bookmark: _GoBack]4. Максимальная высота подъема крюка — не менее 19,4 м.
5. Количество секций стрелы — не менее 6 шт;
6. Угол поворота колонны — не менее 360 град.
7.угол опускания стрелы - не менее 17 градусов.
	Указать характеристики
	
	

	1.19
	Бурильный инструмент
	1. Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте - не менее   7000(н*м)
2. Диаметр бурения - не менее 0,8 м;
3. Глубина бурения - не менее 8 м;
4. Тип гидравлической линии - цепная
	Указать характеристики
	
	

	1.20
	Наличие ЗИП:
	Согласно комплектации завода-изготовителя, но не менее указанного:
1.Домкрат (10 тонн) с деревянной подкладкой 300х200х40 мм — 1 шт.
2.Знак аварийной остановки — 1 шт.
3.Аптечка первой помощи - 1 шт.
4.Противооткатные упоры – 2 шт.
5.Жилет или жилет-накидка согласно ГОСТа 12.4.281-2014 -2 шт..
6.Утеплитель капота.
7.Коврики резиновые в кабине.
8.Баллонный ключ – 1 шт.;
9.Шприц рычажно-плунжерный – 1 шт.;
10.Ключ для регулировки подшипников ступиц колес – 1 шт.;
11.Огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт.;
-Комплект ЗИП для ремонта и обслуживания крановой установки (РТИ, комплект быстроизнашивающихся частей).
	Указать характеристики
	
	

	1.21
	Дополнительная комплектация:
	Кондиционер кабины (24V).
- Защитный тент оператора
- Трос (лебедка) крана-манипулятора - не менее  100 м
-Автономный переносной пульт управления манипулятором (ДПУ) — 1 шт.
-Лонжементы для перевозки 4-х Ж/б опор ЛЭП.
-Автономный отопитель салона кабины.
-Предпусковой дизельный подогреватель двигателя.
-Деревянные подкладки под аутригеры установки.
-Трос буксирный со световозвращающими маркерами с усилием нагрузки 15 тс, длиной - 6 м.
-Ящики для размещения инвентарных подкладок.
-Места для установки переносного заземления на раме шасси подъемника для работы в охранной зоне ВЛ.
-Прожектор (фара-искатель) на стреле для освещения места проведения работ в темное время суток.
-Тахограф с блоком СКЗИ, отвечающий требованиям законодательства.
-Шнек телескопический диаметром 450 мм. ШТ36-88.2100.000.
-Бур лопастной диаметром 450 мм. Б-01703.45.000, с комплектом резцов.
-Наличие пневмовыводов, для подключения тормозной системы прицепа.
-Наличие электровыводов для подключения электрооборудования прицепа.
-Наличие тягово-сцепного устройства типа «крюк-петля» соответствующее ГОСТ-2349-75 для буксировки прицепа максимальной масссой не менее — 9 тонн.
-Видеорегистратор с установкой и подключением, с картой не менее памяти 64 ГБ: максимальное разрешение видеозаписи не менее 1920х1080, тип разрешения видеозаписи не хуже FullHD.
	


Указать характеристики
	
	

	1.22
	Управление КМУ
	С земли, рабочее место оператора на колонне с защитой от атмосферных осадков, с беспроводного пульта.
	Указать характеристики
	
	

	1.23
	Приборы безопасности
	1.Обязательное наличие, в соответствии ФНП «Подъемные сооружения», с указанием марки приборов.
2.Датчики контроля опор — не менее 4 шт.
	Указать характеристики
	
	

	2.
	 Требования к безопасности
	
	
	

	2.1
	Требования безопасности ТС
	Транспортное средство должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12 мая 2022г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» (с изменениями и дополнениями)
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Устройство вызова экстренных оперативных служб
	Устройство ЭВ «ЭРА ГЛОНАСС» с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12 мая 2022 г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» (с изменениями и дополнениями)
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	3.1
	Поставка
	Не допускается доставка своим ходом.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.
	Способ доставка
	Доставка ж/д транспортом, автотранспортом
	Указать способ доставки
	
	

	3.3.
	Место поставки
	Амурская обл. г. Благовещенск ул. Театральная 179
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	4.1
	Гарантийный период
	Не менее 24 месяцев с момента приемки продукции
	Указать характеристики
	
	

	5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	5.1
	Необходимое наличие комплекта документов при поставке
	1. Заверенная копия выписки из электронного паспорта транспортного средства.
2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, на русском языке.
3. Руководство по эксплуатации автономного воздушного отопителя, на русском языке.
4. Каталог сборочных единиц.
5. Паспорт на кран и подъёмник;
6. Сертификат качества на поставляемую продукцию.
7. Паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности.
8. Паспорт, свидетельство о поверки, инструкция по эксплуатации на тахограф.
	Согласие с требованием
	
	



 	Примечание: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;
2) Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
3) Приложить чертежи с указанием габаритных размеров  предлагаемого к поставке ТС.

[bookmark: _Toc31295832]3. Требования к документации по ценообразованию.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

