Часть II. Описание предмета закупки

	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2 
	Датчик для измерения уровня глюкозы в интерстициальной жидкости
Вид крепления - на коже при помощи клейкого основания
Глубина ввода гибкого кончика под кожу (в диапазоне) - ≥ 2мм и ≤ 7мм
Метод измерения уровня глюкозы - амперометрический электрохимический датчик
Диапазон измеряемых датчиком уровней глюкозы - от 2,2 ммоль/л до 27,8 ммоль/л.
Источник питания датчика - одна серебряно-оксидная батарея
Срок службы датчика - до 14 дней
Память датчика – не менее 8 часов
Сохранение показателей глюкозы через каждые - 15 минут
Водостойкость датчика - IP27
глубина погружения в воду - выдерживает погружение в воду на глубину не менее 1 метра
время погружения в воду - до 30 минут
Совместимость - Приложение FreeStyle Libre 2 или эквивалент, Сканер системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2 или эквивалент
Размер датчика - Высота 5 мм (+/-0,01 мм), диаметр 35 мм (+0,01мм/-0,05мм)
Размеры аппликатора датчика - Длина 74,3 мм (+/-0,4 мм) Диаметр 55,89 мм (+0,1мм/-0,25мм)
Комплектация: Датчик - 1 штука; Футляр датчика - 1 штука; Аппликатор датчика - 1 штука; Вкладыш - 1 штука; Инструкция по применению - 1 штука
Диапазон рабочей температуры датчика - От 10°C до 45°C
Диапазон температуры хранения аппликатора и футляра - От 4°C до 25°C
Предназначен для измерения уровня глюкозы в интерстициальной жидкости у лиц в возрасте 4 лет и старше, в том числе у беременных женщин.
Инструкция к медицинскому изделию - на русском языке 
Радиочастота - передача по Bluetooth с низким энергопотреблением.
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