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Утверждаю:    

Заместитель директора филиала-

Главный инженер Воткинского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников

«____»_______________2026 г.

Технические требования 

ОКПД2: 28.22.14.129 Поставка мини-крана 

для нужд Воткинского филиала

(0042-ТПИР ОНМ-2026-ГРВКК-ВотФ)
1. Общие сведения.
1.1. Обозначения и сокращения.
	тн
	тонна

	шт
	штука

	кг
	килограмм

	°С
	градусы Цельсия


1.2. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2: 28.22.14.129 Поставка мини-крана для нужд Воткинского филиала (далее – продукция).

1.3. Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение годовой комплексной программы закупок на 2026 год для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».

2. Требования к продукции.

2.1.
Требования к объемам и срокам поставки.

2.1.1.
Перечень и объем закупаемой продукции.
В соответствии с Приложением №1 к Техническим требованиям на поставку мини-крана для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».
2.1.2.
Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.
Таблица 1 Требования по срокам поставки продукции.

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2: 28.22.14.129 Поставка мини-крана для нужд Воткинского филиала
	С даты заключения договора
	Не позднее 45 календарных дней с даты заключения договора


2.2.
Требования к качеству продукции.

Таблица 2 Требования к продукции.

Наименование продукции: ОКПД2: 28.22.14.129 Поставка мини-крана для нужд Воткинского филиала

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям на поставку  тележек инструментальных с набором инструментов.

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь; 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».

Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	Упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Срок гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Комплектация
	1. Кран козловой стальной облегченный стационарное исполнение ККСОртС 2.0-4000-4300 с

вспомогательным порталом 2000/2000 "Machimate" с функцией ручного телескопирования по высоте — 1 комплект.

	4.2. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

· сертификаты качества;

· паспорта;

· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;

· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.

	5. 
	Требования к экономическим параметрам

	5.1. 
	Соответствие стандартам
	Поставщик(производитель) должен быть готов за свой счет провести независимую экспертизу поставляемой продукции для подтверждения соответствия требованиям, указанным в документации.

	6. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	6.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	7.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.



3. Приложения
Приложение № 1 к Техническим требованиям на поставку мини-крана для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».

Приложение №1 к Техническим требованиям
Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования заказчика
	Соответствие стандартам
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение


	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Кран козловой стальной облегченный стационарное исполнение ККСОртС 2.0-4000-4300 с

вспомогательным порталом 2000/2000 "Machimate" с функцией ручного телескопирования по высоте


	Конструкция изделия 
	Сборно-разборная
	ТУ производителя
	шт
	1

	
	
	Грузоподъемность
	2 тн
	
	
	

	
	
	Функция телескопирования по высоте
	Да
	
	
	

	
	
	Высота крана
	3,3 — 4,3 м
	
	
	

	
	
	Длина крана 
	4 м
	
	
	

	
	
	Конфигурация опор крана
	Одна опора должна быть П-образной формы
	
	
	

	
	
	Расстояние между ногами П-образной опоры
	2 м
	
	
	

	
	
	Шаг регулировки высоты крана
	100 мм
	
	
	

	
	
	Режим работы по ГОСТ 34017-2016
	2К
	
	
	

	
	
	Категория размещения крана
	У3
	
	
	

	
	
	Температурный режим работы
	-20...+40 °С
	
	
	

	
	
	Исполнение крана
	Общепромышленное
	
	
	


