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[bookmark: _Toc130288653]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]«Услуги по техническому обслуживанию приборов безопасности грузоподъемных механизмов для нужд Эгвекинотской ГРЭС»
Цель оказания услуг 



5
[bookmark: _Toc46743508]Услуги оказываются с целью оценки технического состояния грузоподъемных механизмов, определения соответствия объектов оказания услуг предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности и определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации, определения мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса оборудования.
Существующее положение 
[bookmark: _Toc130288654]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры) 
	Год ввода в эксплуатацию
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	
	
	5

	1. 
	Техническое обслуживание приборов безопасности, установленных на кране КС-45717-1.
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, Российская Федерация, Чукотский АО, Иультинский район, мо Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот
	Кран стреловой, автомобильный КС-45717-1.
Рег.№-	Ч-710кр
	Г/п-25т.
Способ управления -Гидравлический
Место управления при работе - кабина на поворотной платформе
	2006
	

	2. 
	Техническое обслуживание приборов безопасности, установленных на подъемнике ПСС-131.28Э.
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, Российская Федерация, Чукотский АО, Иультинский район, мо Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот
	Подъемник коленчатый ПСС-131.28Э
Рег.№ А78-00001-0002пс
	Г/п-0,3т.
Способ управления -Электрогидравлический
Место управления при работе - выносной пульт, пульт на раме, пульт в рабочей платформе
	2015
	

	3. 
	Техническое обслуживание приборов безопасности, установленных на кране КС-59713-14Т, 
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, Российская Федерация, Чукотский АО, Иультинский район, мо Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот
	Кран стреловой КС-59713-14Т
Рег.№ А78-00029-0003пс
	Г/п-25т.
Способ управления -Гидравлический
Место управления при работе - Кабина на поворотной платформе
	2019

	

	4. 
	Техническое обслуживание приборов безопасности мостового крана электрического, рег. № Ч-762кр
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, Российская Федерация, Чукотский АО, Иультинский район, мо Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот
	Мостовой кран грейферный, рег. № Ч-762кр
	г/п 5 т
	1978
	

	5. 
	Техническое обслуживание приборов безопасности мостового крана электрического, рег. № Ч-763кр
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, Российская Федерация, Чукотский АО, Иультинский район, мо Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот
	Мостовой кран электрический, рег. № Ч-763кр
	г/п 20/5 т
	1958

	

	6. 
	Техническое обслуживание приборов безопасности, установленных на кране КС-55733
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, Российская Федерация, Чукотский АО, Иультинский район, мо Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот
	Кран стреловой КС-59713-14Т
Рег.№ А78-23-44337пс
	Г/п-33т.
Способ управления -Гидравлический
Место управления при работе - Кабина на поворотной платформе
	2023

	

	7. 
	Техническое обслуживание приборов безопасности, установленных на кране-манипуляторе автомобильном КМУ АНТ 12-2 (АНТ 12-20131)
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, Российская Федерация, Чукотский АО, Иультинский район, мо Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот
	Кран-манипулятор автомобильный (бортовой)
	Г/п- 6 т.
Способ управления-Гидравлический
Тип крана- стрелового типа с шарнирно-сочленённым стреловым оборудованием
	2024
	



	
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Заказчик обязуется предоставить экспертам, участвующим в проведении технического обслуживания, безопасный доступ к грузоподъёмным механизмам, применяемым на опасном производственном объекте
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc130288655]Требования к продукции
Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc130288656]2.1.1. Требования к перечню и объему услуг:
[bookmark: _Hlk161306442]Приборы безопасности и устройства для обеспечения безопасной эксплуатации крана КС-45717-1, установленные на кране.
[bookmark: _Hlk161306849]Концевые выключатели:
– отключение механизма подъема при приближении крюка к оголовку стрелы (ВПК-2111);
– отключение механизма подъема при достижении крюком крайнего нижнего положения (ВПК-2111);
– отключение механизма подъема стрелы (ВПК-2111).
Ограничители рабочих движений:
– ограничитель грузоподъемности ОНК-140-01М (зав. № 606467). Механизмы, отключаемые ограничителем: подъема, изменения вылета, выдвижения стрелы, поворота;
– ограничитель движений крана при работе в стесненных условиях: в составе ОНК-140-01М;
Сигнальные и переговорные устройства:
– световая предупредительная сигнализации: в составе ОНК-140-01М;
– звуковая предупредительная сигнализация: в составе ОНК-140-01М;
– сигнализатор приближения стрелы на опасное расстояние к ЛЭП: в составе ОНК-140-01М;
– сигнализатор габарита стрелы;
– звуковой сигнал на рукоятке управления поворотом платформы.
Цифровые индикаторы (в составе ОНК-140-01М):
– загрузки крана;
– вылета;
– массы поднимаемого груза;
– длины стрелы;
– высоты подъема стрелы;
– массы допустимого груза для установленного вылета и длины стрелы.
Указатели:
– указатель наклона крана (жидкостный);
– указатель температуры ОЖ двигателя шасси (магнитоэлектрический, УК-143А);
– указатель давления масла (магнитоэлектрический, УК-144-А);
– счетчик времени наработки (электронно-механический, СВН-2-02);
– указатель давления рабочей жидкости в напорной и сливной магистралях крана (гидравлический МТП-1М-25МПа-4);
– указатель температуры рабочей жидкости в гидросистеме крана (конденсационный дистанционный).
Регистратор параметров работы крана:
– блок телеметрической памяти: в составе ОНК-140-01М.
Устройства предохранительные:
– устройство защиты гидросистемы механизмов подъема, изменения вылета, выдвижения стрелы в аварийных ситуациях (гидроклапан-регулятор ГКР-20-160-25);
– устройство защиты механизма поворота в аварийных ситуациях (блок клапанный КС-45717.84.430-3);
– устройство защиты гидросистемы механизмов выносных опор и блокировки подвески в аварийных ситуациях (гидроклапан предохранительный в комплекте гидрораспределителя УЗ .30.00.000-2);
– устройство защиты гидроцилиндра, выдвижения (втягивания) секций стрелы от перегрузок (гидроклапан предохранительный КС-45717.84.500);
– устройство ограничения усилия затяжки крюка в транспортном положении (КС-45717.84.600).
Приборы безопасности и устройства для обеспечения безопасной эксплуатации крана КС-55733М4-33-31 ПС, установленные на кране.
Концевые выключатели:
– Лебедка на барабане должно оставаться не менее полутора витков каната. Входит в состав лебедки;
– отключение механизма подъема при достижении крюком крайнего нижнего положения (ВПК-2111);
– отключение механизма подъема стрелы (ВПК-2111).
Система безопасности ОГМ240 / система безопасного управления и контроля СБУК306 (далее
- система управления СБУК306) предназначены для установки на стреловые автомобильные гидравлические краны и служит для защиты крана, выполняя функции:
- ограничение грузоподъемности крана;
- ограничение рабочих движений механизмов подъема-опускания стрелы и груза в крайних положениях;
- блокировка управления опорами при рабочем положении стрелы (не на поддерживающей
стойке) при работе с подъемником;
- блокировка управления крановыми операциями при не выставленном на полный опорный контур кране при работе с подъемником;
- выполнение функций координатной защиты;
- ограничение опасного приближения к проводам ЛЭП;
- отображение линейных параметров работы крана: вылета (R, м), длины стрелы (L, м), максимальной высоты подъема оголовка стрелы (Н, м), угла поворота платформы относительно базового шасси (у, ... °), угла наклона стрелы (а, ... °);
- отображение нагрузочных параметров крана: массы поднимаемого груза (Q, т), грузоподъемности для текущего вылета (Qm, т), степени загрузки (М, %);
- отображение угла наклона крана в двух осях: вдоль и поперек;
- отображение времени наработки крана в моточасах;
- регистрация параметров работы крана;
- отображение текущей даты и времени;
- отображение диагностической информации о состоянии крана: давления масла и температуры масла в гидросистеме крана, давления масла и температуры охлаждающей жидкости в двигателе базового шасси;
- управление электрооборудованием крановой установки: электромагнитом разрешения крановых операций; электромагнитами с пропорциональным электроуправлением крановыми операциями -система управления СБУК306; электромагнитом включения ускоренной работы основной грузовой лебедки; габаритным фонарем, освещением груза, вентилятором охлаждения масла в гидросистеме крана (при установленном маслоохладителе);
- управление работой двигателя (топливоподачей) базового шасси при работе в крановом ре­ жиме; задание фиксированных оборотов двигателя при выдвижении крановых опор;
- автоматическое тестирование составных частей;
- формирование телеметрической памяти («черный ящик»).
Блок индикации информирует звуковой сигнализацией, текстовыми сообщениями и изменением цвета индикаторов на дисплее:
- о приближении к пределам координатной защиты «потолок», «стена», «поворот влево», 
«поворот вправо»;
- о достижении предельных движений механизмов крана (подъем-опускание крюка, изменение
вылета. Информация выводится на дисплей, и происходит срабатывание ограничителей движений);
- об опасном приближении оголовка стрелы к проводам воздушных ЛЭП.
Приборы безопасности и устройства для обеспечения безопасной эксплуатации подъемника коленчатого ПСС-131.28Э, установленные на подъемнике.
Ограничитель предельного груза (ОПГ 1-18):
Система ограничения зоны обслуживания и грузового момента:
– ограничитель нагрузки и контроля рабочей зоны (CCU-DAW FABER-COM);
– датчик угла наклона стрелы;
– датчики давления клапана сброса;
–  предохранительный клапан.
Устройство блокировки и поворота стрелы при не выставленном на опорах подъемника:
– бесконтактные выключатели (ISB A4A-43P-5-LZ-C).
Устройство блокировки подъема опор при рабочем положении стрелы:
– концевой выключатель (КВ Е1 S11 Р).
Система аварийного опускания рабочей платформы при отказе гидросистемы или привода гидронасоса:
– насос с двигателем постоянного тока.
Устройство, предохраняющее выносные опоры подъемника от самопроизвольного выдвижения в нерабочем положении:
– гидрозамки.
Устройство (указатель) угла наклона подъемника:
– жидкостный пузырькового типа.
Система аварийной остановки двигателя с управлением из рабочей платформы и с нижнего пульта:
– кнопка аварийного останова с возвратом поворота.
Сигнальные и другие приборы и устройства безопасности:
– звуковая сигнализация;
– устройство автоматической остановки грузового органа в крайнем верхнем положении: концевой выключатель (КМ Q1 L11Р);
– ограничитель поворота колонны: бесконтактный выключатель (ISB A4A-43P-5-LZ-C);
– ограничитель поворота рабочей платформы: концевые выключатели HANYOUNG HY-M904.
[bookmark: _Hlk179380077]Приборы безопасности и устройства для обеспечения безопасной эксплуатации крана КС-59713-14Т, установленные на кране.
Ограничители рабочих движений:
– тросовый;
– бесконтактный;
– электронный.
Ограничитель движения крана при работе в стесненных условиях (координатная защита).
Ограничитель опасного приближения к линии электропередачи
Ограничитель грузового момента.
Сигнальные устройства:
– световая предупредительная сигнализация;
– звуковая предупредительная сигнализация.
Указатели:
– цветной жидкокристаллический дисплей;
– индикатор координатной защиты;
– индикатор ЛЭП;
– указатели наклона крана;
– датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
– датчик давления масла;
– указатель уровня топлива
– манометр;
– счетчик времени наработки;
– указатель частоты вращения двигателя.
Регистратор параметров работы крана.
Устройства предохранительные:
– устройство защиты гидросистемы неповоротной части крана от превышения давления;
– устройство защиты гидросистемы поворотной части крана от превышения давления;
– устройство защиты штоковой полости гидроцилиндра механизма изменения вылета от превышения давления;
– устройство защиты механизма поворота от превышения давления по крутящему моменту;
– устройство защиты электрических цепей напряжением 24 В;
– устройство ограничения усилия затяжки крюка в транспортном положении;
– устройство защиты рабочего оборудования от повреждения при работе в зоне ЛЭП;
– устройство защиты рабочего оборудования от повреждения при работе в стесненных условиях и в зоне ЛЭП.
Приборы безопасности и устройства для обеспечения безопасной эксплуатации крана-манипулятора автомобильного, установленные на кране.
- ограничитель грузоподъемности МПД - 07.400;
- предохранительные клапаны;
- указатели грузоподъемности;
- указатель угла наклона (УН-1.3);
- указатели уровня масла;
- счетчик времени наработки.
Приборы безопасности и устройства для обеспечения безопасной эксплуатации крана мостового электрического Ч-763кр, установленные на кране.
- концевой выключатель КУ-133А;
- концевой выключатель КУ-131А;
- аварийный выключатель ВУ-220Д;
- выключатель троллей и блокировки дверей В-10.
Приборы безопасности и устройства для обеспечения безопасной эксплуатации крана мостового электрического Ч-762кр, установленные на кране.
- концевой выключатель подъема КУ-703;
- концевой выключатель хода моста КУ-701;
- концевой выключатель хода тележки КУ-701;
- блокировочные устройства люка ВПК-2110;
- блокировочные устройства двери кабины ВПК-2110.
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc130288657]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности относящихся к объекту ТО документов.
	Шт.
	7

	2. 
	Разработка Программы проведения технического обслуживания.
	Шт.
	7

	3. 
	Проверка и наладка приборов безопасности
и устройств безопасности грузоподъемных механизмов (в соответствии с правилами проведения):
1) Проверка ограничителей рабочих движений;
2) Проверка ограничителей грузоподъемности и грузового момента;
3) Проверка указателей угла наклона кран;
4) Проверка сигнализаторов;
5) Считывание долговременной информации регистратора параметров;
а) внешний осмотр: 
- проверка наличия приборов и соответствия их паспортным данным; 
- проверка наличия пломб на электронных (релейных) блоках приборов
б) контрольная проверка работоспособности: 
- надежности срабатывания и соответствия показаний индикаторов ограничителей грузоподъемности нормативным данным; 
- работы концевых выключателей, ограничивающих перемещение груза, тележки крана и т.п.; 
- работы систем блокировок и срабатывания защит, установленных на кране и приведенных в ее паспорте; 
- точности показаний контрольно-измерительных приборов.
- результаты проверки работоспособности приборов и устройств безопасности оформляются в виде таблиц (Приложение 9
к РД 10-112-1-04)
	Шт.
	7

	4. 
	Техническое обслуживание ГПМ
	Шт.
	7

	5. 
	Внесение соответствующих записей о проведенном техническом обслуживании в паспорта оборудования
	Шт.
	7

	6. 
	Подготовка протоколов (Актов) проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов
	Шт.
	7

	7. 
	Согласование протоколов проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов и Актов технического освидетельствования с Заказчиком
	Шт.
	7



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc130288658]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc130288659][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Техническое обслуживание приборов безопасности
	01.07.2027
	01.09.2027


[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc130288660]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов 
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг.
Область аттестации эксперта должна соответствовать объекту ТО.
	
	Квалификационные свидетельства, удостоверения, 
протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг
	

	1.1.3. 
	Срок действия разрешительных документов
	Срок действия разрешительных документов (удостоверения экспертов и специалистов) не должен быть меньше срока выполнения работ.
	
	В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2, 1.1.3 данной таблицы.
	

	1.1.4. 
	Наличие опыта
	Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ по техническому обследованию приборов безопасности ГПМ в течение последних 5 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. 
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника, не оцениваются.
	
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника.
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Исполнитель при оказании услуг обязан: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг.
- обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
- незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности.
При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к применяемым МТР
	Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными.
	Согласие с требованием
	 
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.
Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Результатом проведения технического обследования является протокол (Акт) проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов, которое подписывается руководителем организации и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении технического обслуживания, а также обязательная запись в паспорте ГПМ.
Сведения о результатах технического обслуживания записываются в паспорт ГПМ и должны содержать: наименование организации, проводившей техническое обслуживание; дату подписания протокола проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов, номер протокола.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.2. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Протоколы (Акты) проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.3. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	По результатам технического обслуживания на каждый ГПМ оформляется протокол проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов и вносится запись в паспорт с указанием заключения о проверке и наладке приборов безопасности
и устройств безопасности ГПМ.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.4. 
	Требования к оформлению результатов оказанных услуг
	Протокол проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов должен содержать: 
1) общие сведения по паспортным данным.
2) сведения об установленных на ГПМ приборах безопасности.
3) оценка состояния устройств.
4) Заключение о проверке и наладке приборов безопасности
и устройств безопасности ГПМ.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.5. 
	Требования к оформлению результатов оказанных услуг
	Протокол проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов должен содержать один из следующих заключений:
1) объект находится в удовлетворительном состоянии.
2) объект находиться в неудовлетворительном состоянии. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.6. 
	Требования к срокам оформлению результатов оказанных услуг
	По результатам проверки и наладки приборов и устройств безопасности Исполнитель обязан представить Протокол проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов, в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 20 календарных дней после окончания проведения обследования оборудования экспертом. Окончание проведения обследования считать с момента официального направления уведомления в адрес Исполнителя, с отметкой эксперта о завершении работ.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.7. 
	Требования к оформлению результатов оказанных услуг
	Согласованные Заказчиком протоколы проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов представить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	[bookmark: _Toc130288661]Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
-  Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461;
- Типовая инструкция для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов РД 10-208-98 (утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 28 мая 1998 г. N 33)
- Рекомендации по проведению испытаний грузоподъемных машин РД 10-525-03.
- Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин «Общие положения» РД 10-112-1-04.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	
	Проведение технического обследование и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, перечисленной в пункте 3 данной таблицы. Протоколы (Акты) ТО подлежат доработке со стороны Исполнителя при выявлении несоответствия. Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	
	[bookmark: _Toc130288662]Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
	[bookmark: _Toc130288663]Согласие с требованием
	
	



[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc130288664][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.
3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.

