Обоснования наличия эквивалентов закупаемой продукции по лоту

на поставку станков для нужд Воткинского филиала.
(Лот № 0043-ТПИР ОНМ-2027-ГРВКК-ВотФ)

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Магнитный сверлильный станок Fein KBM 52 U или эквивалент
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка, модель
	Технические характеристики
	Эквивалент

	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	Fein KBM 52 U
	Promotech PRO-52 T

	1.
	Сверлильный станок на магнитном основании
	Fein KBM 52 U
	Макс. Ø корончатого сверла, мм
	Не менее 50
	50
	50

	
	
	
	Макс. Глубина сверления корончатого сверла, мм
	Не менее 50
	50
	75

	
	
	
	Макс. Ø спирального сверла, мм
	Не менее 23
	23
	23

	
	
	
	Макс. Ø нарезания резьбы, мм
	Не менее М16
	М16
	М20

	
	
	
	Макс. Ø зенковки, мм
	Не менее 50
	50
	50

	
	
	
	Макс. Ø развертки, мм
	Не менее 23
	23
	23

	
	
	
	Номинальная потребляемая мощность, Вт
	Не менее 1200
	1200
	1600

	
	
	
	Вес, кг
	Не менее 14.2
	14.2
	17.2

	
	
	
	Ход, мм
	Не менее 135
	135
	190

	
	
	
	Усилие удерживания магнитом, Н
	Не менее 11000
	11000
	11000

	Источник информации:
	https://krepcom.ru/catalog/santekhnika/magnitnyy_sverlilnyy_stanok_fein_kbm_52_u.htm
	https://krasnoyarsk.24-tech.ru/catalog/oborudovanie_dlya_montazha_trub/sverlenie_metalla/magnitnye_sverlilnye_stanki/promotech_pro_52_t/?ysclid=mtjwxf0tlq546983274


Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Сверлильный редукторный станок STALEX SHD-32PF Pro или эквивалент
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка, модель
	Технические характеристики
	Эквивалент

	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	STALEX SHD-32PF Pro
	Metal Master M32D

	1
	Сверлильный редукторный станок
	STALEX SHD-32PF Pro
	Конус шпинделя
	МТ-4
	МТ-4
	МТ-4

	
	
	
	Макс. Ø резьбонарезания, мм
	Не менее М16
	М16
	-

	
	
	
	Напряжение, В
	380
	380
	380

	
	
	
	Размер стола, мм
	Не менее 460х460
	460х460
	357х357

	
	
	
	Расстояние (шпиндель-стойка), мм
	Не менее 300
	300
	220

	
	
	
	Расстояние (шпиндель-стол), мм
	Не менее 720
	720
	530

	
	
	
	Т-образный паз, мм
	Не менее 14
	14
	18

	
	
	
	Ход шпинделя, мм
	Не менее 150
	150
	120

	
	
	
	Частота врашения, об/мин
	75-3200
	75-3200
	160-2507

	Источник информации:
	https://stalex.ru/catalog/sverlilnye-stanki-po-metallu/stanok_sverlilnyy_reduktornyy_stalex_shd_32pf_pro/?regionID=1685&mycity_id=619
	https://metalmaster.ru/vertikalnye/m32d/
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