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Утверждаю:
Заместитель директора филиала-
Главный инженер Воткинского филиала
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников
«____»_______________2026г.
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ОКПД2: 28.41.22 Поставка станков 
для нужд Воткинского филиала
ЛОТ №0043-ТПИР ОНМ-2027-ГРВКК-ВотФ
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1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2: 28.41.22 Поставка станков для нужд Воткинского филиала (далее – продукция).
0.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение программы развития (инвестиционной программы) на 2027 год для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена для металлообработки корончатым и спиральным сверлением, изготовления внутренней резьбы, зенкования, расточки отверстий.

1. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc124846886][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc124846887][bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc124591881][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукция
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Магнитный сверлильный станок Fein KBM 52 U или эквивалент¹
	1
	компл.

	2
	Сверлильный редукторный станок STALEX SHD-32PF PRO или эквивалент¹
	1
	компл.


1Эквивалентным товаром считается товар, который по своим характеристикам, функциям и качеству аналогичен характеристиками, указанными в технических требованиях (указанные ниже технические характеристики – параметры эквивалентности).
2.1.2 [bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc124846889][bookmark: _Toc124591883][bookmark: _Toc124591779][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2: 28.41.22 Поставка станков для нужд Воткинского филиала
	С даты подписания договора
	Не позднее 45 календарных дней c даты подписания договора



0

2

1.2. [bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc50125131_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc50125131_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc50125131_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339698_Копия_1]Вся поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

[bookmark: _Toc124591884][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Магнитный сверлильный станок Fein KBM 52 U или эквивалент
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Магнитный сверлильный станок Fein KBM 52 U или эквивалент
	Указание характеристик
	
	

	1.1. 
	Макс. Ø корончатого сверла, мм
	Не менее 50
	Указание характеристик
	
	

	1.2. 
	Макс. Глубина сверления корончатого сверла, мм
	Не менее 50
	Указание характеристик
	
	

	1.3. 
	Макс. Ø спирального сверла, мм
	Не менее 23
	Указание характеристик
	
	

	1.4. 
	Макс. Ø нарезания резьбы, мм
	Не менее М16
	Указание характеристик
	
	

	1.5. 
	Макс. Ø зенковки, мм
	Не менее 50
	Указание характеристик
	
	

	1.6. 
	Макс. Ø развертки, мм
	Не менее 23
	Указание характеристик
	
	

	1.7. 
	Номинальная потребляемая мощность, Вт
	Не менее 1200
	Указание характеристик
	
	

	1.8. 
	Вес, кг
	Не менее 14.2
	Указание характеристик
	
	

	1.9. 
	Ход, мм
	Не менее 135
	Указание характеристик
	
	

	1.10. 
	Усилие удерживания магнитом, Н
	Не менее 11000
	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Требования к доставке, транспортировке, приемке
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. [bookmark: _Hlk131603857][bookmark: _Hlk131603857]
	Место поставки
	Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь; 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Приемка
	- Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.
- Проверяется соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.
- Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
	Согласие с требованием
	
	[bookmark: _Hlk131603857_Копия_1][bookmark: _Hlk131603857_Копия_1]

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантия, не менее
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя(производителя) продукции.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документ о качестве продукции
	При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
Предоставляется при поставке продукции:
 - Паспорт и руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке;
- Гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Комплектация (на один комплект)
	1. Магнитный сверлильный станок Fein KBM 52 U
2. Чемодан
3. Емкость с охлаждающей жидкостью
4. Ремень для крепления
5. Крючок для стружки
6. Сверлильный патрон с зубчатым венцом до Ø 13 мм
7. Быстро устанавливаемый (QuickIN) переходник для M18 x 6 P 1,5
8. 2 центровочных штифта
9. Клин для выбивки инструмента
10. Устройство защиты от прикосновения
	Согласие с требованием
	
	




Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Сверлильный редукторный станок STALEX SHD-32PF Pro или эквивалент
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Сверлильный редукторный станок STALEX SHD-32PF Pro или эквивалент
	Указание характеристик
	
	

	1.2
	Конус шпинделя
	МТ-4
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Макс. Ø резьбонарезания, мм
	Не менее М16
	Указание характеристик
	
	

	1.4
	Напряжение, В
	380
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Размер стола, мм
	Не менее 460х460
	Указание характеристик
	
	

	1.7
	Расстояние (шпиндель-стойка), мм
	Не менее 300
	Указание характеристик
	
	

	1.8
	Расстояние (шпиндель-стол), мм
	Не менее 720
	Указание характеристик
	
	

	1.9
	Т-образный паз, мм
	Не менее 14
	Указание характеристик
	
	

	1.10
	Ход шпинделя, мм
	Не менее 150
	Указание характеристик
	
	

	1.11
	Частота врашения, об/мин
	75-3200
	Согласие с требованием
	
	

	1.12
	Макс. Ø сверления (Ст.3), мм
	Не менее 32
	Указание характеристик
	
	

	1.13
	Мощность главного привода, кВт
	Не менее 1.1/1.5
	Указание характеристик
	
	

	1.14
	Размер основания, мм
	Не менее 620х540
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Требования к доставке, транспортировке, приемке
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь; 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Приемка
	- Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.
- Проверяется соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.
- Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Гарантия, не менее
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя(производителя) продукции.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Документы о качестве продукции
	При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
Предоставляется при поставке продукции:
 - Паспорт и/или руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке;
- Гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2
	Комплектация (на один комплект)
	1.Сверлильный редукторный станок STALEX SHD-32PF Pro
2.Сверлильный патрон 3-16мм/В16
3.Дорн МТ-4/В16
4.Переходник МТ-4/МТ-3
5.Переходник МТ-3/МТ-2
6.Лампа местного освещения
7.Автоподача по оси Z
8.Защита патрона
9.Система СОЖ
10.Инструкция по эксплуатации
	Согласие с требованием
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2. [bookmark: _Toc124846890]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

