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1. Общие сведения.

1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения.
	шт.
	штук (штука, штуки)

	компл.
	комплект



1.2. Наименование закупаемой продукции.
            ОКПД 2 22.19.30.135 Поставка рукавов высокого давления для нужд Воткинского филиала

1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
    Исполнение договора №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинской ГЭС»», заключенного между филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинской ГЭС» и Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский.
2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки.

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1
	2
	3
	4

	1
	Рукав высокого давления в сборе AX40B-32-40/2SN-32/AX90B-32-40 L=1,5м. В комплекте 2 фланца, комплект уплотнений, комплект винтов и стопорных шайб.
	шт.
	4,0

	2
	Рукав высокого давления в сборе AX40B-32-40/2SN-32/AX90B-32-40 L=2,5м. В комплекте 2 фланца, комплект уплотнений, комплект винтов и стопорных шайб.
	шт.
	4,0



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.
Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Рукав высокого давления в сборе AX40B-32-40/2SN-32/AX90B-32-40 L=1,5м. В комплекте 2 фланца, комплект уплотнений, комплект винтов и стопорных шайб.
	С даты заключения договора
	в течение 60 дней с даты заключения договора

	2. 
	Рукав высокого давления в сборе AX40B-32-40/2SN-32/AX90B-32-40 L=2,5м. В комплекте 2 фланца, комплект уплотнений, комплект винтов и стопорных шайб.
	С даты заключения договора
	в течение 60 дней с даты заключения договора



	2.2.	Требования к качеству продукции.
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 2 Требования к продукции.
Наименование продукции: ОКПД 2 22.19.30.135 Поставка рукавов высокого давления для нужд Воткинского филиала

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Рукав высокого давления в сборе AX40B-32-40/2SN-32/AX90B-32-40 L=1,5м. В комплекте 2 фланца, комплект уплотнений, комплект винтов и стопорных шайб.
	Тип ответного фланца

	SAE GFS 110 S
	-

	
	
	Фитинг для рукава
	Двухкомпонентные обжимные фитинги  универсальная серия: AX40B-32 -40 -  1шт.
	

	
	
	Фитинг для рукава
	Двухкомпонентные обжимные фитинги  универсальная серия: AX90B-32-40 -1шт.
	

	
	
	Угол разворота фитингов, град
	 0
	

	
	
	 Обозначение рукава высокого давления
	Тип FIEXT 2T EN 853 2SN SAE100 R2AT (98…) 2SN-32 DN50- 2” PN (раб) 80bar, PN (разр) 320bar.
	

	
	
	Длина рукава, м
	1,5
	

	
	
	Рабочая среда
	Турбинное масло
	

	
	
	Рабочее давление в системе МНУ, МПа
	6,3
	

	
	
	Комплектация на 1 рукав:
	

	
	
	Полуфланцы для крепления рукава к ответному фланцу
	2 компл.
	

	
	
	Комплект винтов и пружинных шайб (Гровера) для крепления рукава к ответному фланцу
	2 компл.
	

	
	
	Комплект уплотнений для крепления рукава к ответному фланцу
	2 компл.
	

	1.2. 
	Рукав высокого давления в сборе AX40B-32-40/2SN-32/AX90B-32-40 L=2,5м. В комплекте 2 фланца, комплект уплотнений, комплект винтов и стопорных шайб.
	Тип ответного фланца
	SAE GFS 110 S
	-

	
	
	Фитинг для рукава
	Двухкомпонентные обжимные фитинги  универсальная серия: AX40B-32 -40 -  1шт.
	

	
	
	Фитинг для рукава
	Двухкомпонентные обжимные фитинги  универсальная серия: AX90B-32-40 -1шт.
	

	
	
	Угол разворота фитингов, град
	 180
	

	
	
	 Обозначение рукава высокого давления
	 Тип FIEXT 2T EN 853 2SN SAE100 R2AT (98-..) 2SN-32 DN50 - 2” Pn (раб) 80bar, Pn (разр) 320bar.
	

	
	
	Длина рукава, м
	2,5
	

	
	
	Рабочая среда
	Турбинное масло
	

	
	
	Рабочее давление в системе МНУ, МПа
	6,3
	

	
	
	Комплектация на 1 рукав:
	

	
	
	Полуфланцы для крепления рукава к ответному фланцу
	2 компл.
	

	
	
	Комплект винтов и  пружинных шайб (Гровера) для крепления рукава к ответному фланцу
	2 компл.
	

	
	
	Комплект уплотнений для крепления рукава к ответному фланцу
	2 компл.
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617761, Пермский край, г. Чайковский, территория ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»,д.1.
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник – четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
· Сертификат качества в 1 экз.;
· Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
· Инструкция по монтажу и эксплуатации на русском языке в 1 экз.;
· Упаковочный лист на Продукцию 1 экз.;
· иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии, Сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
· Обязательные первичные документы:
 Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз. или Транспортную накладную (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки).
                 -- Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД).

	5. 
	Требования к экономическим параметрам

	5.1. 
	Соответствие стандартам
	Поставщик(производитель) должен быть готов за свой счет провести независимую экспертизу поставляемой продукции для подтверждения соответствия требованиям, указанным в документации.

	6. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	6.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	7.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать одной производимой партии продукции.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.







[bookmark: _GoBack]3.	Приложения
Приложение №1 к Техническим требованиям
на поставку рукавов высокого давления.
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