











Технические требования на оказание услуг

«Техническое обслуживание приборов безопасности грузоподъемных кранов для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» АТЭЦ».
Лот № 413.1
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1.2. Цель оказания услуг 
Обеспечение дальнейшей безопасной эксплуатации подъемных сооружений, в соответствии  с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. N 461, требованиями «Типовой инструкции для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов» (РД 10-208-98).
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[bookmark: _Toc129587005]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры) 
	Год ввода в эксплуатацию
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Техническое обслуживание приборов безопасности
мостового крана 4 шт.
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь,
ул. Рультытегина, д. 35А.

	Мостовой кран 
(4 шт.)

	1. Тип - Мостовой электрический;
2. Заводской номер - 50359, 50360, 50361, 50362;
3. Регистрационный номер - 
Ч-755кр, Ч-756кр, Ч-757кр, Ч-758кр;
4. Грузоподъемность, т - 32/5;
5. Способ управления - Электрический;
6. Место управления при работе -  Кабина закрытая;
7. Индекс - 32/5Л;
8. Год выпуска - 1985г.
	1985
	

	2. 
	Техническое обслуживание приборов безопасности подъемных сооружений автомобильного крана КС-55713-1

	Структурное подразделение  АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь,
ул. Рультытегина, д. 35А.

	Автомобильный кран КС-55713-1

	1. Тип - Стреловой автомобильный;
2. Заводской номер - 522;
3. Регистрационный номер -  
Ч-759кр;
4. Грузоподъемность, т - 25;
5. Способ управления -   Гидравлический;
6. Место управления при работе -   Кабина на поворотной платформе;
7. Год выпуска - 2002 г.
	2002
	

	3. 
	Техническое обслуживание приборов безопасности подъемных сооружений  автогидроподъемника.
	Структурное подразделение  АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь,
ул. Рультытегина, д. 35А.

	Автогидроподъемник 

	1. Тип - АГП 22-Т;
2. Заводской номер -  XUY3813DHE0000445;
3. Регистрационный номер -   А78-00001-0001 ПС;
4. Грузоподъемность, т - 0,25;
5. Способ управления -    Гидравлический;
6. Место управления при работе -    С пола;
7. Индекс - 3813DH;
8. Год выпуска - 2014 г.
	2014
	

	4. 
	Техническое обслуживание приборов безопасности подъемных сооружений
крана-манипулятора автомобильного.
	Структурное подразделение  АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь,
ул. Рультытегина, д. 35А.

	Кран-манипулятор автомобильный
	1. Тип - Установка краноманипуляторная с гибкой подвеской грузо-захватного устройства;
2. Заводской номер -   SMA425N0000028-0061;
3. Регистрационный номер -   А78-22-15875-пс;
4. Грузоподъемность, т - 4,0;
5. Способ управления -    Гидравлический;
6. Место управления при работе -    С пола;
7. Индекс - CK-SMA425-FG414;
8. Год выпуска - 2022 г.
	2022
	

	5. 
	Техническое обслуживание приборов безопасности подъемных сооружений мостового крана.
	
Структурное подразделение  АО «Чукотэнерго» Анадырская ГМ ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь,
ул. Рультытегина, д. 37Б.




	Мостовой кран
	1. Тип - Мостовой электрический;
2. Заводской номер - 171;
3. Регистрационный номер -  
Ч-700кр;
4. Грузоподъемность, т - 20/5;
5. Способ управления -     Электрический;
6. Место управления при работе -     Кабина закрытая/с пола;
7. Индекс - КМ-20/5-15,4-ЗК-УП-УЗ;
8. Год выпуска - 2003 г.
	2005
	До 30.09.2027



[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc129587006][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc129587007][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ специалистам, участвующим в проведении технического обслуживания приборов безопасности  подъемных сооружений, к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте.
Требования к продукции
[bookmark: _Toc129587008]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc129587009]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc129587010]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности документов, относящихся к объекту технического обслуживания приборов безопасности подъемных сооружений.
	Шт.
	[bookmark: _GoBack]8

	2. 
	Техническое обслуживание приборов  безопасности подъемных сооружений включает в себя проверку:
1. состояния металлоконструкций подъемника и его сварных (болтовых) соединений (отсутствие трещин, деформаций, ослабления болтовых соединений), а также состояние кабины, лестниц, площадок и ограждений;
2. соответствия чертежа и данным паспорта подъемника фактически установленной массы противовеса и балласта (при наличии);
3. состояния крепления осей и пальцев; состояние гидравлического оборудования (при наличии);
4. состояния электрического заземления; работоспособность ловителей с проведением испытаний;
5. проверка точности остановки кабины с полной рабочей нагрузкой и без нагрузки;
6. конструкции стрелы и механизма подъема вместе с канатами;
7. работоспособности тормозной системы.
	Шт.
	8

	3. 
	Внесение соответствующих записей о проведенном техническом обслуживании приборов  безопасности подъемных сооружений в паспорта оборудования.
	Шт.
	8

	4. 
	Подготовка протоколов Технического обслуживания приборов  безопасности подъемных сооружений.
	Шт.
	8


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc129587011]




Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc129587012][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	В соответствии с Таблицей 1
	С даты заключения договора
	30.09.2027


[bookmark: _Toc50125131] 
[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc129587013][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc129587014]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов. 
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы.

	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Исполнитель должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих  соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг.

	
	Удостоверения  о подготовке и проверке знаний правил по промышленной безопасности, 
подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг.
	

	1.1.3. 
	Срок действия разрешительных документов
	Срок действия разрешительных документов не должен быть меньше срока выполнения работ.
	
	В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2.
данной таблицы.
	

	1.1.4. 
	Наличие опыта
	Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Исполнителя  на участие в настоящей закупочной процедуре. 
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Исполнителя не оцениваются.

	
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления исполнителем  закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте исполнителя», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Исполнителя.

	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Исполнитель при оказании услуг обязан:
- до начала производства работ на территории Заказчика подготовить и направить письмо на официальном бланке Исполнителя за подписью руководителя в соответствии с Регламентом допуска подрядных организаций на объекты АО «Чукотэнерго»;
- соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг.
- обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг,  соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение  Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
- незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда,  пожарной безопасности.
При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Требования к процедурам оказания услуг.
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.2.
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Требования к применяемым МТР
	Исполнитель, при оказании услуг, должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными.
	Согласие с требованием
	 
	

	1.5.
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг.
	По завершении оказании услуг по обслуживанию  приборов подъемных сооружений Исполнитель направляет Заказчику:
- акт обслуживания приборов подъемных сооружений;
- заключение обслуживания приборов подъемных сооружений.
Результат оказанных услуг заносятся Исполнителем в паспорт грузоподъемного сооружения.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг.
	В ходе оказании услуг по обслуживанию приборов подъемных сооружений, включает в себя:
- сбор и анализ результатов обследования;
- составление ведомости дефектов;
- оценку остаточного ресурса ГПМ (балльная система);
-оформление актов (визуально-измерительного контроля; проверки сопротивления изоляции и заземления; химического анализа и механических свойств металла; грузовых испытаний ГПМ) и др.;
- расчет фактического режима работы ГПМ;
- проверочные расчеты несущей способности элементов конструкции, крепежа, сварных соединений (при необходимости и согласовании с заказчиком);
- расчет остаточного ресурса ГПМ (при необходимости);
- рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации ГПМ;
- оформление протоколов.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	[bookmark: _Toc129587015]Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	1.Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами  Российской Федерации:
- Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»,  утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461;
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Министерства энергетики от 04.10.2022 г. № 1070; 
- Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95);
- Правилами противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;
- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок,  утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 15.12.2020г. № 903н;
- Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, РД 34.03.201-97, утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 3 апреля 1997 г.;
- Правилами по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 16.11.2020 № 782н;
- Рекомендациями по проведению испытаний грузоподъемных машин, РД 10-525-03;
- Рекомендациями «По экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения», РД 10-112-1-04;
- Типовой инструкцией для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов, РД 10-208-98;
- Технические условия, технологические карты и проекты производства работ.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Гарантийный срок на результат услуг.
	Проведение оформления обслуживания приборов подъемных сооружений и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, перечисленной в пункте 3 данной таблицы.   Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты выполнения  услуг. Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг.
	Согласие с требованием


	
	

	5. 
	Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	
	[bookmark: _Toc129587016]Исполнитель не должен быть неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
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[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc129587018][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.
3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.

































