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1. [bookmark: _Toc124337638][bookmark: _Toc130203439]Общие сведения
[bookmark: _Toc124336830][bookmark: _Toc130203440]
1.1. [bookmark: _Toc124336831][bookmark: _Toc130203441]Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 28.92.27.110 Поставка экскаватора-погрузчика для нужд Воткинского филиала (далее — Продукция)

1.2. [bookmark: _Toc124336832][bookmark: _Toc130203442]Цель использования закупаемой продукции 

Исполнение инвестиционной программы на 2026 год для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc130203443]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc130203444]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc130203445]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc124337397][bookmark: _Toc130203446]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1][bookmark: _GoBack_Копия_1]ОКПД2: 28.92.27.110 Поставка экскаватора-погрузчика для нужд Воткинского филиала
	шт.
	1

	



2.1.2. [bookmark: _Toc130203447]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc130203448]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
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	С даты подписания договора
	Не позднее 37 календарных дней с даты подписания договора
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2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc130203449]Таблица 3. Требования к продукции 
     Наименование продукции: ОКПД2: 28.92.27.110 Поставка экскаватора-погрузчика для нужд Воткинского филиала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика

	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	Характеристики

	1.1.1
	Номинальная грузоподъёмность, кг
	Не менее 3120
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.2
	Давление гидравлики, бар
	Не менее 230
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3
	Производительность насоса, л/мин
	Не менее 145
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4
	Масса, кг
	не менее 8200 не более 9700
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5
	Объем ковша обратной лопаты, куб. м
	Не более 0,27
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6
	Объем двухчелюстного ковша, куб. м.
	Не менее 1,1
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Двигатель
	Дизельный, 4-тактный, рядный, с турбонаддувом, с жидкостным охлаждением
	Указание характеристик
	-
	

	
	Максимальная мощность,  кВт.
	Не менее 74,5 кВт
	Указание характеристик
	-
	

	
	Макс. крутящий момент, Нм
	Не менее  410
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.8
	Объем двигателя, куб. см.
	Не менее 4400
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.9
	Число цилиндров двигателя
	Не менее  4
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.10
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 115
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.11
	Шины передние
	16.9X28 -12PR
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.12
	Шины задние
	16.9X28 -12PR
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.13
	Трансмиссия
	автомат со встроенным
гидротрансформатором
или полуавтоматическое переключение передач
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.14
	Привод
	Полный 4WD
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.15
	Максимальная скорость движения (вперед/назад), км/ч
	 Не менее 38 / 21
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.16
	Гидравлический бак, л
	 Не менее 117
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.17
	Габаритная длина, м
	Не более 6,04
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.18
	Колесная база, м
	Не более 2,22
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.19
	Ширина по ковшу, м
	Не менее 2,35
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.20
	Клиренс, м
	Не менее 0,48
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.21
	Высота капота, м
	Не более 1,99
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.22
	Высота по кабине, м
	Не более  3,00
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.23
	Габаритная высота, м
	Не более  3,71
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.24
	Ширина колеи по передним колесам, м
	Не более 1,93
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.25
	Ширина колеи по задним колесам, м
	Не более 1,80
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.26
	Дальность копания от центра
погрузчика, м
	Не менее 6,00
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.27
	Максимальная глубина копания, м
	Не менее 5,56
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.28
	Максимальный вылет стрелы от оси заднего колеса, м
	Не менее 7,71
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.29
	Максимальный горизонтальный вылет стрелы от каретки, м
	Не менее 6,50
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.30
	Расстояние от оси каретки до стрелы при максимальном вертикальном вылете, м
	Не менее 3,56
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.31
	Максимальная рабочая высота копания, м
	Не менее 6,77
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.32
	Максимальная высота разгрузки, м
	Не менее 5,02
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.33
	Максимальный вылет при полном подъеме, м
	Не менее 1,28
	Указание характеристик
	
	

	1.1.34
	Гидромолот + дополнительная пика
	наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.35
	Гидромолот Частота ударов, уд./мин
	Не менее 450-900
	Указание характеристик
	
	

	1.1.36
	Гидромолот Энергия удара, Дж
	Не менее 850
	Указание характеристик
	
	

	1.1.37
	Гидромолот Рабочая длина инструмента, мм
	Не менее 400
	Указание характеристик
	
	

	1.1.38
	Гидромолот Диаметр рабочего инструмента, мм
	Не менее  68
	Указание характеристик
	
	

	1.1.39
	Высота до шарнира ковша погрузчика, м
	Не менее 3,61
	Указание характеристик
	
	

	1.1.40
	Аккумуляторная батарея, Ач
	Не менее 180
	Указание характеристик
	
	

	1.2
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	1.2.1
	
Комплект поставки
	ковш погрузочный, двухчастной 6в1с опрокидываемыми паллетными вилами, объем 1,1 м3
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	управление погрузочным ковшом - рычаги
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	телескопическая рукоять
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	однопоточная гидролиния на стреле для подключения гидромолота
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	Гидромолот + дополнительная пика
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	экскаваторный ковш шириной 60 см
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	управление экскаваторной рукоятью - джойстики
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	сидение оператора с пневматической регулировкой жесткости
	Согласие с требование
	-
	

	
	
	кондиционер
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	подогрев зеркал
	Согласие с требование
	-
	

	
	
	магнитола
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	механический быстросъем
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	стабилизатор фронтального ковша - SRS
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности

	2.1
	экскаватор-погрузчик должен соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	3.1
	экскаватор-погрузчик должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 30 до + 30 °С.
	согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1
	Место поставки 1 шт.
	Россия, Пермский край, г. Пермь, филиал ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС»
	согласие с требованием
	-
	

	4.2
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Доставка осуществляется силами Поставщика:
1) Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя.
2) Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче экскаватора-погрузчика Заказчику.
4) При поступлении экскаватор-погрузчика на склад Заказчика, наработка на одометре не должен превышать 200 часов.
	согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей, подключение гидромолота с проверкой его работы), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре)
	согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	5.1
	Срок гарантии
	Срок гарантии должен составлять - не менее 12 месяцев или 1500 моточасов с даты продажи Заказчику, в зависимости от того, что наступит ранее.
	согласие с требованием
	-
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПСМ/ выписку из ЭПСМ Руководство по эксплуатации на русском языке, Сервисную книжку.

	согласие с требованием
	-
	

	7.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	7.1
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.
	согласие с требованием

	
	








[bookmark: _Toc141864839]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.








