ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 71.12.39.113 Оказание услуг по мониторингу водного объекта

1. Наименование объекта: 
АО «Загорская ГАЭС-2».
1. Место расположения объекта: 
141342, Московская обл., г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское, д.101
3. Цель: Учет качества поверхностной воды в р.Кунья 500 метров выше и 500 метров ниже сброса сточных вод.
4.Сроки оказания услуг
с 01.10.2026 г. по 30.09.2027 г.
5.Наименование услуг и физические объемы
5.1. Оказание услуг по мониторингу водного объекта.
5.2. Отбор проб и проведение химического анализа воды водного объекта в 2-х контрольных точках ежеквартально (500 метров выше и 500 метров ниже сброса сточных вод) по следующим показателям:
- нефтепродукты;
- взвешенные вещества;
- БПК5;
- фтор;
- фосфаты;
6.Основные технические требования на оказываемые услуги:
 - Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Водным кодексом от 03.06.2006 №74-ФЗ;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2
7.Правила приемки оказанных услуг. В соответствии с условиями Договора.  
8. Иные условия оказания услуг:
8. 1. Пробы отбираются Исполнителем в специальную тару самостоятельно.
8.2. Результаты проведенного химического анализа оформляются протоколом и передаются Заказчику в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после отбора проб.   
9. Требования к Участнику:
9.1. Участник должен иметь аккредитованную лабораторию в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (собственную или используемую на иных законных основаниях).
В подтверждении данному требованию Участник должен предоставить копии документов (свидетельства об аккредитации, договоры аренды, соглашения о намерениях и т.п.), подтверждающих наличие аккредитованной лаборатории.
10. Требование к документации и ценообразованию.
Стоимость услуг определяется коммерческим предложением, предоставленный участником в форме калькуляции затрат.
План по проведению исследований атмосферного воздуха, измерений уровня шума, электромагнитного излучения на границе санитарно-защитной зоны
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