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Технические требования
поставка материалов для устройства хоз. питьевого водоснабжения на головном и напорном узле Баксанской ГЭС и на головном узле Кашхатау ГЭС
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения
	ТТ
	технические требования

	СТО
	стандарт отраслевой

	ГЭС
	гидравлическая электростанция

	ПАО «РусГидро»
	публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро»

	Филиал
	филиал ПАО «РусГидро»-«Кабардино-Балкарский филиал»

	НМЦ
	начальная максимальная цена

	НДС
	налог на добавленную стоимость





1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
Поставка материалов для устройства хоз. питьевого водоснабжения на головном и напорном узле Баксанской ГЭС.
1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Приобретение материалов для устройства хоз. питьевого водоснабжения.
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446570]Существующее положение
На напорном и станционном узле Баксанской ГЭС, на головном узле Кашхатау ГЭС нет хоз. питьевого.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Баксанская ГЭС

	Хоз. Питьевое водоснабжение на головном узле

	1
	Труба ПНД SDR Ø 25
	м.
	140

	2
	Тройник ПНД SDR Ø 25/25
	шт.
	2

	3
	Муфта ПНД SDR Ø 25/1/2 наружная
	шт.
	3

	4
	Кран латунный Ø 1/2 вн/нар
	шт.
	3

	5
	Американка Ø 20/1/2 внутренняя
	шт.
	3

	6
	Тройник латунный Ø 1/2вн./1/2/нар/1/2/нар
	шт.
	1

	7
	Труба ППР SDR Ø 20
	м.
	8

	8
	Угол ППР SDR Ø 20 90º
	шт.
	20

	9
	Угол ППР SDR Ø 20 45º
	шт.
	10

	10
	Тройник SDR ППР Ø 20
	шт.
	3

	11
	Угол комбинированный ППР SDR Ø 20/1/2 наружная
	шт.
	3

	12
	Клипса Ø 20
	шт.
	10

	13
	Муфта соединительная Ø 20
	шт.
	20

	14
	Кольцо КС 15-9 ЖБИ внутренний D-1500 мм высота-900 мм
	шт.
	2

	15
	Крышка для колодца ПП 15-1 с отверстием наружный D-1700, отверстия D-700 мм высота -130 мм
	шт.
	1

	16
	Люк полимерно-композитный тяжелый Агросток 760х630х100 мм
	шт.

	1

	Хоз. Питьевое водоснабжение на напорном узле

	1
	Труба ПНД SDR Ø 25
	м.
	240

	2
	Тройник ПНД SDR Ø 25/25
	шт.
	2

	3
	Муфта ПНД SDR Ø 25/1/2 наружная
	шт.
	4

	4
	Кран латунный Ø 1/2 вн/нар
	шт.
	3

	5
	Американка Ø 20/1/2 внутренняя
	шт.
	4

	6
	Тройник латунный Ø 1/2вн./1/2/нар/1/2/нар
	шт.
	1

	7
	Труба ПНД SDR Ø 20
	м.
	10

	8
	Угол ПНД SDR Ø 20 90º
	шт.
	25

	9
	Угол ПНД SDR Ø 20 45º
	шт.
	10

	10
	Тройник ПНД SDR Ø 20
	шт.
	4

	11
	Угол комбинированный ПНД SDR Ø 20/1/2 наружная
	шт.
	4

	12
	Клипса Ø 20
	шт.
	15

	13
	Муфта соединительная Ø 20
	шт.
	20

	14
	Кольцо КС 15-9 ЖБИ внутренний D-1500 мм высота-900 мм
	шт.
	2

	15
	Крышка для колодца ПП 15-1 с отверстием наружный D-1700, отверстия D-700 мм высота -130 мм
	шт.
	1

	16
	Люк полимерно-композитный тяжелый Агросток 760х630х100 мм
	шт.

	1

	Кашхатау ГЭС

	17
	Хомут врезной двухзамковый ДУ=400 ОД=400-420 L=400 внут. резб. ДУ50 ВЗПА
	шт.
	1

	18
	Труба ПНД 50 мм x 2мм водопроводная питьевая напорная
	м.
	1000

	19
	Скорлупа ППУ 57/50 L 1000 мм из пенополиуретана с покрытием из оцинкованной стали
	м.
	55

	20
	Клей-пена полиуретановый Polynor Fixo для теплоизоляции 1000 мл
	шт.
	5

	21
	Cтяжка стальная S с полимерным покрытием 4,6x850 AISI 304
	шт.
	150

	22
	Кран шаровой БАЗ 11б27п1 А31 1 1/4″ ДУ-50 PN-40 полнопроходный, латунный, никелированный, резьба вр и нр, ручка-рычаг
	шт.
	2

	23
	Кран шаровой БАЗ 11б27п1 А31 1 1/4″ ДУ-50 PN-40 полнопроходный, латунный, никелированный, резьба внутреняя, ручка-рычаг
	шт.
	1

	24
	Кран шаровой БАЗ 11б27п1 А31 1 1/4″ ДУ-50 PN-40 полнопроходный, латунный, никелированный, резьба наружныя, ручка-рычаг
	шт.
	1

	25
	Муфта d 50 мм соединительная компрессионная ПНД poelsan
	шт.
	14

	26
	Компрессионная муфта НР 50x3/4" poelsan (перехода с полиэтиленовой трубы на наружную резьбу)
	шт.
	2

	27
	Компрессионная муфта НР 50x3/4" poelsan (перехода с полиэтиленовой трубы на внутрению резьбу)
	шт.
	2

	28
	Кольцо КС 15-9 ЖБИ внутренний D-1500 мм высота-900 мм
	шт.
	3

	29
	Крышка для колодца ПП 15-1 с отверстием наружный D-1700, отверстия D-700 мм высота -130 мм
	шт.
	2

	30
	Люк полимерно-композитный тяжелый Агросток 760х630х100 мм
	шт.

	2


[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№
п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Баксанская ГЭС головной узел
	С даты следующей за датой заключения договора
	
30.10.2026

	2. 
	Баксанская ГЭС станционный узел
	
	

	3. 
	Кашхатау ГЭС
	
	



2

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc754465801]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	Баксанская ГЭС
Хоз. Питьевое водоснабжение на головном узле

	1.1. 
	Труба ПНД  SDR
	Ø 25
	
	
	

	1.2. 
	Тройник ПНД  SDR
	Ø 25/25
	
	
	

	1.3. 
	Муфта ПНД  SDR
	Ø 25/1/2 наружная
	
	
	

	1.4. 
	Кран латунный
	Ø 1/2 вн/нар
	
	
	

	1.5. 
	Американка
	Ø 20/1/2 внутренняя
	
	
	

	1.6. 
	Тройник латунный
	Ø 1/2вн./1/2/нар/1/2/нар
	
	
	

	1.7. 
	Труба ПНД  SDR
	Ø 20
	
	
	

	1.8. 
	Угол ПНД  SDR
	Ø 20 90º
	
	
	

	1.9. 
	Угол ПНД  SDR
	Ø 20 45º
	
	
	

	1.10. 
	Тройник ПНД  SDR
	Ø 20
	
	
	

	1.11. 
	Угол комбинированный ПНД  SDR
	Ø 20/1/2 наружная
	
	
	

	1.12. 
	Клипса
	Ø 20
	
	
	

	1.13. 
	Муфта соединительная
	Ø 20
	
	
	

	1.14. 
	Кольцо КС 15-9 ЖБИ 
	внутренний D-1500 мм высота-900 мм
	
	
	

	1.15. 
	Крышка для колодца 
	ПП 15-1 с отверстием наружный D-1700, отверстия D-700 мм высота -130 мм
	
	
	

	1.16. 
	Люк полимерно-композитный тяжелый 
	Агросток 760х630х100 мм
	
	
	

	  Хоз. Питьевое водоснабжение на напорном узле

	1.17. 
	Труба ПНД  SDR
	Ø 25
	
	
	

	1.18. 
	Тройник ПНД  SDR
	Ø 25/25
	
	
	

	1.19. 
	Муфта ПНД  SDR
	Ø 25/1/2 наружная
	
	
	

	1.20. 
	Кран латунный
	Ø 1/2 вн/нар
	
	
	

	1.21. 
	Американка
	Ø 20/1/2 внутренняя
	
	
	

	1.22. 
	Тройник латунный
	Ø 1/2вн./1/2/нар/1/2/нар
	
	
	

	1.23. 
	Труба ПНД  SDR
	Ø 20
	
	
	

	1.24. 
	Угол ПНД  SDR
	Ø 20 90º
	
	
	

	1.25. 
	Угол ПНД  SDR
	Ø 20 45º
	
	
	

	1.26. 
	Тройник ПНД  SDR
	Ø 20
	
	
	

	1.27. 
	Угол комбинированный ПНД  SDR
	Ø 20/1/2 наружная
	
	
	

	1.28. 
	Клипса
	Ø 20
	
	
	

	1.29. 
	Муфта соединительная
	Ø 20
	
	
	

	1.30. 
	Кольцо КС 15-9 ЖБИ 
	внутренний D-1500 мм высота-900 мм
	
	
	

	1.31. 
	Крышка для колодца 
	ПП 15-1 с отверстием наружный D-1700, отверстия D-700 мм высота -130 мм
	
	
	

	1.32. 
	Люк полимерно-композитный тяжелый 
	Агросток 760х630х100 мм
	
	
	

	 Кашхатау ГЭС

	1.33. 
	Хомут врезной двухзамковый 
	ДУ=400 ОД=400-420 L=400 внут. резб. ДУ50 ВЗПА
	
	
	

	1.34. 
	Труба ПНД 
	50 мм x 2мм водопроводная питьевая напорная
	
	
	

	1.35. 
	Скорлупа ППУ 
	57/50 L 1000 мм из пенополиуретана с покрытием из оцинкованной стали
	
	
	

	1.36. 
	Клей-пена полиуретановый 
	Polynor Fixo для теплоизоляции 1000 мл
	
	
	

	1.37. 
	Cтяжка стальная S 
	С полимерным покрытием 4,6x850 AISI 304
	
	
	

	1.38. 
	Кран шаровой БАЗ 
	11б27п1 А31 1 1/4″ ДУ-50 PN-40 полнопроходный, латунный, никелированный, резьба вр и нр, ручка-рычаг
	
	
	

	1.39. 
	Кран шаровой БАЗ 
	11б27п1 А31 1 1/4″ ДУ-50 PN-40 полнопроходный, латунный, никелированный, резьба внутреняя, ручка-рычаг
	
	
	

	1.40. 
	Кран шаровой БАЗ 
	11б27п1 А31 1 1/4″ ДУ-50 PN-40 полнопроходный, латунный, никелированный, резьба наружныя, ручка-рычаг
	
	
	

	1.41. 
	Муфта d 50 мм 
	соединительная компрессионная ПНД poelsan
	
	
	

	1.42. 
	Компрессионная муфта 
	НР 50x3/4" poelsan (перехода с полиэтиленовой трубы на наружную резьбу)
	
	
	

	1.43. 
	Компрессионная муфта 
	НР 50x3/4" poelsan (перехода с полиэтиленовой трубы на внутрению резьбу)
	
	
	

	1.44. 
	Кольцо КС 15-9 ЖБИ 
	внутренний D-1500 мм высота-900 мм
	
	
	

	1.45. 
	Крышка для колодца 
	ПП 15-1 с отверстием наружный D-1700, отверстия D-700 мм высота -130 мм
	
	
	

	1.46. 
	Люк полимерно-композитный тяжелый 
	Агросток 760х630х100 мм
	
	
	

	Выключатели должны соответствовать технологичности  установки в комплектном распределительном устройстве К-104 Кашхатау ГЭС

	2. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	3. 
	
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
(склад Заказчика)
	КБР, Чегемский район, 9 км ж/д станции «Нартан», Производственно-строительная база филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал».
	
	
	

	3.2.
	Требование к упаковке и доставке
	Поставляемая продукция должна быть защищена надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки.
Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
Поставка производится на склад Заказчика.
Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной.
Наличие страховки грузов до места доставки всего поставляемого оборудования от утери, от порчи;
Поставщик гарантирует замену утерянного, поврежденного при транспортировке или выбракованного при первичном осмотре.
	
	
	

	4. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	4.1. 
	Общие требования к участникам закупки
	Участвовать в закупке может юридическое / физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических / физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического / физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ  «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, спецификацию поставляемого оборудования соответствующее следующей форме:
[bookmark: _Toc513396991][bookmark: _Toc467435191][bookmark: _Toc513396991][bookmark: _Toc467435191]

	№
п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Страна происхождения
	Технические характеристики (описание)
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) *
	Общая стоимость (руб. без НДС)
	Срок поставки
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
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*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.





