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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2: 14.12.30 Поставка спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Магаданскую область, Сахалинскую область, Республику Саха (Якутию) для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро"
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc141092042]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc141092043]Обозначения и сокращения

	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	ТТ
	Технические требования

	ПД
	Проект договора

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро"

	ПЭФ
	Полиэфир

	УПД
	Универсальный передаточный документ

	ВО
	Водоотталкивающая отделка

	МВО
	Масловодоотталкивающая отделка

	ПВХ
	Поливинилхлорид

	ПУ
	Полиуретановое покрытие

	НМВО
	Нефтемасловодоотталкивающая отделка

	 ОХВ
	Опасные химические вещества

	 ТР ТС
	Технический регламент таможенного союза

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам
	Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам принята в соответствии с  ГОСТ 32489-2013, ГОСТ 12.4.103-2020


1.2. [bookmark: _Toc141092044][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]ОКПД2: 14.12.30 Поставка спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Магаданскую область, Сахалинскую область, Республику Саха (Якутию) для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро".

1.3. [bookmark: _Toc141092045]Цель использования закупаемой продукции  
Обеспечение сотрудников Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро» спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc35617_3130671513][bookmark: _Toc188367331][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
Приказ АО «ТК РусГидро» №ТК РГ/126-560 от 13.10.2023 «Об утверждении Норм выдачи средств индивидуальной защиты для работников АО «ТК РусГидро». 




2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc141092047][bookmark: _Toc141092046]Требования к продукции
Наименование, тип, количество закупаемой продукции должно соответствовать настоящим техническим требованиям с учетом корпоративного стиля Группы РусГидро указанным в Приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.

2.1. [bookmark: _Toc141092048]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc141092049]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc141092050][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица изменения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон)
	компл.
	325

	2
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)  — для ИТР
	компл.
	50

	3
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки или полуботинки кожаные) для ИТР
	пар.
	24

	4
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) летние
	пар.
	5288

	5
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон)
	компл.
	300

	6
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки) — для ИТР
	компл.
	34

	7
	Обувь специальная утепленная (ботинки или сапоги кожаные)
	пар.
	28

	8
	Рукавицы зимние
	пар.
	2124

	9
	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений летний
	шт.
	256

	10
	Обувь специальная утепленная (Ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском)
	шт.
	392

	11
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт.
	429

	12
	Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды
	шт.
	337

	13
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) (ботинки кожаные с жестким подноском)
	пар.
	384

	14
	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости
	шт.
	286

	15
	Обувь специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов (Сапоги специальные резиновые или из полимерных материалов для защиты от нефти и/ или нефтепродуктов)
	пар.
	17

	16
	Нарукавники для защиты от нефти и/или нефтепродуктов
	пар.
	26

	17
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов
	пар.
	204

	18
	Каскетка защитная от механических воздействий
	шт.
	18

	19
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт.
	148

	20
	Противошумные вкладыши (беруши) или противошумные наушники, включая активные, и их комплектующие
	пар.
	388

	21
	Нарукавники из полимерных материалов
	пар.
	17

	22
	Перчатки резиновые водонепроницаемые для защиты от воды и нетоксичных растворов
	пар.
	150

	23
	Фартук из полимерных материалов
	шт.
	17

	24
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки / полукомбинезон).
	компл.
	6

	25
	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	шт.
	6

	26
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Ботинки или сапоги)
	пар.
	4

	27
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	пар.
	48

	28
	Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	шт.
	4

	29
	Подшлемник термостойкий
	шт.
	5

	30
	Каска защитная от повышенных температур
	шт.
	5

	31
	Щиток защитный лицевой от брызг расплавленного металла и горячих частиц
	шт.
	4

	32
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски
	шт.
	26

	33
	Костюм утепленный для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки / полукомбинезон).
	компл.
	4

	34
	Обувь специальная утепленная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Ботинки или сапоги)
	пар.
	4

	35
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов) (куртка, брюки / полукомбинезон).
	компл.
	1

	36
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (Ботинки или сапоги кожаные с защитным подноском)
	пар.
	46

	37
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов)
	пар.
	12

	38
	Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги (куртка, брюки / полукомбинезон).
	компл.
	1

	39
	Белье специальное термостойкое
	компл.
	4

	40
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), термических рисков электрической дуги (Ботинки или сапоги с жестким подноском)
	пар.
	1

	41
	Обувь специальная диэлектрическая (галоши или боты)
	пар.
	53

	42
	Коврик диэлектрический
	шт.
	1

	43
	Перчатки термостойкие
	пар.
	6

	44
	Перчатки специальные диэлектрические
	пар.
	53

	45
	Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой
	шт.
	1

	46
	Подшлемник утепленный
	шт.
	265

	47
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	шт.
	174

	48
	Каска защитная от механических воздействий
	шт.
	350

	49
	Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон).
	компл.
	83

	50
	Костюм сигнальный повышенной видимости на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон).
	компл.
	83

	51
	Пояс предохранительный, его составные части и комплектующие к нему
	шт.
	35

	52
	Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от воды (Сапоги или  Полусапоги)
	пар.
	36

	53
	Обувь специальная утепленная (сапоги кожаные с жестким подноскам)
	пар.
	2

	54
	Костюм противоэнцефалитный для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), в том числе в комплекте с головным убором (куртка, брюки / полукомбинезон).
	компл.
	62

	55
	Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки
	шт.
	84

	56
	Белье специальное утепленное (кальсоны/панталоны утепленные, фуфайка, утепленная) или термобелье специальное (кальсоны/панталоны, фуфайка)
	компл.
	43

	57
	Изделия носочно-чулочные
	пар.
	86

	58
	Обувь специальная утепленная ( валенки с резиновым низом)
	пар.
	59

	59
	Шапка - ушанка
	шт.
	4

	60
	Термоодеяло
	шт.
	53

	61
	Шапка трикотажная
	шт.
	76

	62
	Защитные приспособления для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой (съемный рукав, части брюк, щитки для голени и бедра)
	компл.
	82

	63
	Костюм для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой (куртка, брюки / полукомбинезон).
	компл.
	82

	64
	Обувь специальная (сапоги) для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой, от механических воздействий (ударов)
	пар.
	82

	65
	Перчатки для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой
	пар.
	830

	66
	Костюм для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон).
	компл.
	82

	67
	Обувь специальная утепленная (сапоги кожаные с жестким подноском) для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой, от механических воздействий (ударов)
	пар.
	82



Нанесение логотипа в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля АО «ТК РусГидро».
[bookmark: _Toc75446578]*Объем продукции является ориентировочным и Заказчик не несет ответственность за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

2.1.2. [bookmark: _Toc141092051][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

[bookmark: _Toc141092052][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2: 14.12.30 Поставка спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Магаданскую область, Сахалинскую область, Республику Саха (Якутию) для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро".
	С момента (даты) направления Заявки Покупателем Поставщику
	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) направления Заявки Покупателем Поставщику

[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc51339698_Копия_1][bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc51339698_Копия_1][bookmark: _Toc54785622]
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[bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc54785622_Копия_1][bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_2][bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc141092054]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование: ОКПД2: 14.12.30 Поставка спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Магаданскую область, Сахалинскую область, Республику Саха (Якутию) для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро".


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника

	
	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	
	
	

	1.1.1
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон)
	Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон.
Ткань: смесовая или хлопчатобумажная,
плотностью не менее 250 г/кв.м. и не более 300 г/кв.м.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)   - для ИТР
	Комплектация: куртка, брюки.
Ткань: смесовая или хлопчатобумажная,
плотностью не мене 250 и не более 300 г/кв.м.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки или полуботинки кожаные)
	На шнурках с защитным подноском из композитного материала. Материал подошвы: ПУ/ТПУ
Усиленный подносок 200 Дж
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.4
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) летние
	Материалы: 75% хлопок, 25 % полиэфир.
Не менее 13 класса вязки.
Повышенная устойчивость к истиранию и разрывам.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон)
	Комплектация: куртка с капюшоном, брюки или полукомбинезон)
Для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка не менее 35% и не более 80% плотность не менее 250 г/м2 водоотталкивающая пропитка, для Ⅲ, IV и особого климатического пояса.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.6
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки) — для ИТР
	Комплектация: куртка с капюшоном, брюки
Для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка не менее 35% и не более 80% плотность не менее 250 г/м2 водоотталкивающая пропитка, для Ⅲ, IV и особого климатического пояса.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.7
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные) для ИТР
	На шнурках из композитного материала. Материал подошвы: ПУ/ТПУ
с натуральным мехом для Ⅲ, IV и особого климатического пояса
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.8
	Рукавицы зимние
	Утеплитель – шерсть, натуральная овчина, флис.
Предназначены для защиты рук от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений в условиях воздействия пониженных температур. Для эксплуатации в III, IV и особом климатических поясах
	Указание характеристик
	
	

	1.1.9
	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений летний
	Ткань: трикотажное полотно, акрил или хлопок – 100%
	Указание характеристик
	
	

	1.1.10
	Обувь специальная утепленная (Ботинки кожаные или сапоги кожанные с жестким подноском)
	На шнурках с защитным подноском из композитного материала. Материал подошвы: ПУ/ТПУ
с натуральным мехом для Ⅲ, IV и особого климатического пояса.
Усиленный подносок 200 Дж
Кожаные сапоги с защитным подноском из поликарбоната и антипрокольной стелькой. Материал подошвы: ПУ/ТПУ
с натуральным мехом для Ⅲ, IV и особого климатического пояса.
Усиленный подносок 200 Дж
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.11
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	Ткань: 100% полиэфир, плотность не менее 120 г/кв.м.
Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной  не менее 50 мм.
Цвет: флуоресцентный
	Указание характеристик
	
	

	1.1.12
	Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды
	Ткань: 100 % полиэфирная ткань, с ПВХ покрытием, плотность не менее 200 г/м2
	Указание характеристик
	
	

	1.1.13
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) (ботинки кожаные с жестким подноском)
	На шнурках с защитным подноском из композитного материала. Верх обуви: натуральная кожа. Материал подошвы: ПУ/ТПУ.
Усиленный подносок 200 Дж
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.14
	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости
	Цвет линзы: прозрачный. Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения). Материал линзы: поликарбонат. Материал оправы: нейлон, термопластичный каучук. Защита: от летящих частиц, ультрафиолетовых лучей. Покрытие: против царапин и запотевания. Регулировка дужек: по длине.
	
Согласие с требованиями
	
	

	1.1.15
	Обувь специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов (Сапоги специальные резиновые или из полимерных материалов для защиты от нефти и/ или нефтепродуктов)
	Верх обуви: эластичный полиуретан
Подкладка: текстильный материал с полиуретановой пропиткой
Антипрокольная стелька: сталь;
Подошва: нескользящее покрытие;
Защита: Наличие накладок для защиты голеностопа;
Стойкость к кислотам, щелочам, нефти и нефтепродуктам
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.16
	Нарукавники для защиты от нефти и/или нефтепродуктов
	Материал - поливинилхлорид – 100 %.
Длина нарукавников – не менее 460 мм.
Толщина основы – не менее 2,3 мм.
Область применения
Нарукавники защищают руки от механических повреждений и общих производственных загрязнений. 
Устойчивы при контакте с влагой.
Защищают руки  
от воздействия масел, нефти и нефтепродуктов, от растворов нетоксичных веществ
	Указание характеристик
	
	

	1.1.17
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов
	Стойкость к кислотам – до 80%
Стойкость к щелочам – до 50%
Стойкость к нефти и нефтепродуктам.
Длина изделия не менее 270 и не более 290 см.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.18
	Каскетка защитная от механических воздействий
	Наличие затылочной застежки для регулировки размера.
Материал: хлопок/полиуретан
Материал вставки: вспененный изолон.
Материал корпуса: АБС-пластик, обшитый хлопковой тканью
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.19
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	Цвет линзы: прозрачный. Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения). Материал линзы: поликарбонат или аналог.
Защита: от летящих частиц.
Покрытие: против царапин и запотевания
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.20
	Противошумные вкладыши (беруши) или противошумные наушники, включая активные, и их комплектующие
	Вкладыши: Пара. Изготовлены из мягкого гипоаллергенного вспененного полиуретана, принимают форму слухового канала. Имеют уровень защиты для защиты от повторяющегося воздействия шума с уровнем свыше 80 дБ
Наушники: Удобная регулировка по размеру головы. Имеют уровень защиты для защиты от повторяющегося воздействия шума с уровнем свыше 80 дБ
	Указание характеристик
	
	

	1.1.21
	Нарукавники из полимерных материалов
	Нарукавники, плотность не менее 20мкм
Материал: Полиэтилен — 100%.
Размер: 40х20 см
	Указание характеристик
	
	

	1.1.22
	Перчатки резиновые водонепроницаемые для защиты от воды и нетоксичных растворов
	Высокая устойчивость к воздействию кислот (до 80%) и щелочей (до 40%), солей, спиртов, неорганических растворителей.
Материал основы: хлопковое напыление.
​Материал покрытия: натуральный каучук, неопрен
	Указание характеристик
	
	

	1.1.23
	Фартук из полимерных материалов
	Ткань: прорезиненная диагональ, плотность не менее 400г/м2
	Указание характеристик
	
	

	1.1.24
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки / полукомбинезон).
	Комплектность: куртка, брюки или полукомбинезон. Костюм Для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины Тр – 3 класса защиты. Состав сырья - брезент с огнезащитной отделкой, плотность не менее 550 г/м2, передние части рукавов и брюк выполнены из кожевенного спилка. Утеплитель: ватин х/б, 2 слоя
	Указание характеристик
	
	

	1.1.1.25
	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	Защитные свойства:
От искр, брызг расплавленного металла, окалины – Тр
От теплового излучения – Ти
Отсутствие соединительных швов;
Цельнокроеная нагрудная часть;
Регулировка шейной бретели;
Основная ткань верха: из огнетермостойких волокон с постоянными защитными свойствами (70% преокс, 30%  параарамид) с термостойким силиконовым покрытием, плотность не менее 380 г/кв.м.
Ткань бретелей и пояса: «Метеор FR» или эквивалент (100% хлопок) с огнестойкой отделкой , плотностью не менее 335 г/кв.м.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.1.26
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Ботинки) для электрогазосварщика
	Изготовлены из термостойкой юфти повышенной толщины. Усиленный подносок 200 Дж. Подошва: износостойкая, термостойкая (+300 °C) нитрильная резина.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.27
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	Материал: однородный кожевенный спилок высшего сорта толщиной не менее 1,2 и не более 1,4 мм. Подкладка в кисти руки: мягкое и теплое ворсовое х/б полотно плотностью не менее 280 г/кв.м. Подкладка в манжете: х/б ткань. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью и усилены вставками из кожевенного спилка.
Защитные свойства: обеспечивают высокую защиту от тепловых и механических воздействий – искр и брызг расплавленного металла, от ожога при контакте с открытым пламенем или раскаленной поверхностью; устойчивы к порезам, проколам и истиранию.
Назначение: для сварочных работ всех видов, работ с раскаленными предметами, с грубыми абразивными поверхностями, включая работы в холодных условиях.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.28
	Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	Материал: хлопок с огнестойкой пропиткой
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.29
	Подшлемник термостойкий
	1 уровень защиты
ЗЭТВ 7 кал/кв.см – защита от термического воздействия электрической дуги, значение электродугового термического воздействия
То (А1+А2) – защита от повышенных температур, от кратковременного воздействия открытого пламени
Тт (уровень защиты В1) – защита от повышенных температур, от конвективной теплоты
Ти (уровень защиты С1) – защита от повышенных температур, от теплового излучения
	Указание характеристик
	
	

	1.1.30
	Каска защитная от повышенных температур
	Комплектация: подбородочный ремень;
Материал корпуса: полиамид;
Материал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты, натуральная кожа;
Температурный режим: от -50°C до +150°C, кратковременное воздействие расплавленного металла до +1350°C;
Крепление оголовья: в шести точках;
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков
Регулировка оголовья: ленточная
Защита от тока: до 1000В
	Указание характеристик
	
	

	1.1.31
	Щиток защитный лицевой от брызг расплавленного металла и горячих частиц
	Конструкция: корпус щитка из термостойкого материала со светофильтром внутреннее защитное поликарбонатное стекло защищает при выполнении вспомогательных работ. Защитные свойства: защита глаз и лица электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла.
Температурный режим: от –40 до +80 °С
	Указание характеристик
	
	

	1.1.32
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски
	Для защиты от сварочных дымов, тумана, озона и органических паров, пыли металлсодержащих руд, свинца, минералов, угля, хлопка, муки и других веществ; туманов, включая кобальт, алюминий, хром, медь, свинец, марганец, молибден, никель, олово, ванадий, окислы железа, магния, цинка гальванического, двуокиси титана, в т. ч. при сварке гальванизированной и нержавеющей стали, алюминия. Должно обеспечивать защиту FFP2 (до 12 ПДК, от озона и органических паров до ПДК)
	Указание характеристик
	
	

	1.1.33
	Костюм утепленный для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки / полукомбинезон).
	Комплектность: куртка с капюшоном, брюки или полукомбинезон. Для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины Тр – 3 класса защиты. Состав сырья - брезент с огнезащитной отделкой, плотность не менее 550 г/м2, полочки, кокетки полочек и спинки, верхние части рукавов и брюк выполнены из кожевенного спилка
Утеплитель
Для Ⅲ, Ⅳ и особого климатического пояса.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.34
	Обувь специальная утепленная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (сапоги) для электрогазосварщика
	Изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука. Для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины Тр – 3 класса защиты. Усиленный подносок 200 Дж. С натуральным мехом для Ⅲ, IV и особого климатического пояса.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.35
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов) (куртка, брюки / полукомбинезон).
	Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон.
Ткань: смешанная с «биверной» структурой, с отделкой Teflon или эквивалент, состав сырья 54-70 % ПЭ, 30-46 % хлопок, плотность не менее 250 г/кв.м. Усилительные накладки – пилостойкий трикотаж.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.36
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (Ботинки кожаные с защитным подноском)
	На шнурках с защитным подноском из композитного материала. Материал подошвы: ПУ/ТПУ
Усиленный подносок 200 Дж.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.37
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов)
	Материалы: основа — не менее 13 класса вязки из прочных синтетических волокон с добавлением стекловолокна; покрытие – 100% полиуретан.
Высокий уровень защиты от пореза – 5 уровень согласно EN 388.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.38
	Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги (куртка, брюки / полукомбинезон).
	Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон;
2 уровень защиты;
ЗЭТВ 18 кал/кв.см – защита от термического воздействия электрической дуги, значение электродугового термического воздействия;
То (А1+А2) – защита от повышенных температур, от кратковременного воздействия открытого пламени;
Тт (уровень защиты В1) – защита от повышенных температур, от конвективной теплоты;
Ти (уровень защиты С1) – защита от повышенных температур, от теплового излучения;
Ми – защита от механических воздействий, истирания;
З – защита от общих производственных загрязнений
Ткань: арамидная термоогнестойкая, с нефтемасловодоотталкивающей отделкой, состав сырья: поверхностная плотность не менее 220 г/кв.м.
Сигнальные элементы: огнестойкие световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм и вставка.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.39
	Белье специальное термостойкое
	Комплектация: Фуфайка + кальсоны;
1 уровень защиты
ЗЭТВ 7 кал/кв.см – защита от термического воздействия электрической дуги, значение электродугового термического воздействия
То (А1+А2) – защита от повышенных температур, от кратковременного воздействия открытого пламени
Тт (уровень защиты В1) – защита от повышенных температур, от конвективной теплоты
Ти (уровень защиты С1) – защита от повышенных температур, от теплового излучения
Состав: трикотажное полотно с термоогнестойкими и антистатическими свойствами.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.40
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), термических рисков электрической дуги (Ботинки  с жестким подноском) для слесаря
	Материал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть)
Усиленный подносок 200 Дж.
Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C (60 сек))
Термостойкие материалы и снаружи, и внутри
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.41
	Обувь специальная диэлектрическая (галоши или боты)
	Материал: синтетический каучук;
Подошва: рифленая.
Температурный интервал эксплуатации: -30оС до +50оС
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.42
	Коврик диэлектрический
	Коврик резиновый диэлектрический. Максимальное рабочее напряжение 1000 В. Длина от 500 до 750мм, ширина от 500 до 750мм.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.43
	Перчатки термостойкие
	Материал: однородный кожевенный спилок высшего сорта толщиной не менее 1,2 не более 1,4 мм. Подкладка в кисти руки: мягкое и теплое ворсовое х/б полотно плотностью не менее 280 г/кв.м. Подкладка в манжете: х/б ткань. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью и усилены вставками из кожевенного спилка.
Защитные свойства: обеспечивают высокую защиту от тепловых и механических воздействий – искр и брызг расплавленного металла, от ожога при контакте с открытым пламенем или раскаленной поверхностью; устойчивы к порезам, проколам и истиранию.
Назначение: для сварочных работ всех видов, работ с раскаленными предметами, с грубыми абразивными поверхностями, включая работы в холодных условиях.
Из термостойких антиэлектростатических материалов с постоянными защитными свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги, 1-й уровень защиты (не менее 5 кал/см2)
	Указание характеристик
	
	

	1.1.44
	Перчатки специальные диэлектрические
	Для защиты человека от поражения электрическим током до 1000 В. Изготавливаются из латекса.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.45
	Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой
	для защиты от воздействия электродуги с креплением на каску и огнестойкой окантовкой. Защита от ударного воздействия не менее 14,9 Дж. Адаптеры крепления на каску.
Оптический класс: №1
Материал экрана: поликарбонат
Размер экрана: 220*385 мм
Защита: от брызг жидкостей, теплового излучения, брызг расплавленного металла и высокой температуры
Покрытие: против царапин и истирания
Рабочая температура: от -5°С до +130°С
	Указание характеристик
	
	

	1.1.46
	Подшлемник утепленный
	Подшлемник для защиты от пониженных температур. Состав сырья: хлопок 100%, трикотаж. Плотность не менее 300 г/м.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.47
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	Состав сырья: хлопок 100%, трикотаж. Плотность не менее 200 г/м.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.48
	Каска защитная от механических воздействий
	Для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и электрического тока напряжением 220 В при работах, связанных с риском травмы головы. Цвет: Оранжевый, белый  Фирменный логотип
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.49
	Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон)
	Комплектация: Куртка,  брюки или полукомбинезон.
Ткань основная:  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с малосминаемой отделкой, плотностью не менее 245 г/кв.м,
Ткань фоновая: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотностью не менее 245 г/
Ткань должна  соответствовать европейскому стандарту EN 20471 для сигнальной одежды повышенной видимости.
Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм; комбинированная световозвращающая и светонакопительная полоса шириной 65 мм
	
Указание характеристик
	
	

	1.1.50
	Костюм сигнальный повышенной видимости на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон).
	Комплектация: куртка с капюшоном, брюки или полукомбинезон)
Для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка не менее 35% не более 80% плотность не менее 250 г/м2 водоотталкивающая пропитка, для Ⅲ, IV и особого климатического пояса.
Ткань должна  соответствовать европейскому стандарту EN 20471 для сигнальной одежды повышенной видимости.
Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм; комбинированная световозвращающая и светонакопительная полоса шириной не менее 65 мм.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.51
	Пояс предохранительный, его составные части и комплектующие к нему
	Удерживающая привязь или страховочная привязь, для функции страховки, остановки падения, в комплект поставки входит строп с амортизатором.
Может эксплуатироваться при температуре от -50оС до +50оС.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.52
	Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от воды (Сапоги или 
Полусапоги)
	Верх обуви: эластичный полиуретан
Подкладка: текстильный материал с полиуретановой пропиткой
Антипрокольная стелька: сталь;
Подошва: нескользящее покрытие;
Защита: Наличие накладок для защиты голеностопа.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.53
	Обувь специальная утепленная (сапоги кожаные с жестким подноскам)
	На шнурках из композитного материала. Материал подошвы: ПУ/ТПУ
с натуральным мехом для Ⅲ, IV и особого климатического пояса
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.54
	Костюм противоэнцефалитный для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), в том числе в комплекте с головным убором (куртка, брюки / полукомбинезон)
	Материал: 100% хлопок с инсектоакарицидной отделкой, плотностью не менее 250 г/кв.м.
Бнг – защита от вредных биологических факторов: от насекомых (гнуса)
Бнк – защита от вредных биологических факторов: от паукообразных (клещей)
Ми – защита от механических воздействий: истирания
З – защита от общих производственных загрязнений
Куртка и брюки прямого силуэта.
На капюшоне куртки москитная сетка, пристегивающаяся на молнию.
На рукавах, брюках и по линии талии установлены ловушки.
Низ куртки фиксируется шнуром.
Пояс брюк стягивается эластичной тесьмой.
На рукавах манжеты для предотвращения проникновения насекомых.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.55
	Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки
	Размерный ряд от 51 до 65 см.
Оптический класс: №1 (не дает искажений)
Материал экрана: ударопрочный поликарбонат
Материал козырька:  полипропилен
Регулировка оголовья: храповик
Защита: от механического воздействия, летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, абразива, искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения, высокой температуры
Покрытие: против царапин и истирания
Размер экрана: 220х315 мм
Рабочая температура: от -50°С до +130°С
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.56
	Белье специальное утепленное (кальсоны/панталоны утепленные, фуфайка, утепленная) или термобелье специальное (кальсоны/панталоны, фуфайка)
	Утепленное. Предназначается для защиты от пониженных температур. Для эксплуатации для Ⅲ, IV и особого климатического пояса.
Материал: трикотажное полотно, хлопок - 100%, от 210 до 250 г/м²
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.57
	Изделия носочно-чулочные
	Материал: хлопок, полиэфир, эластан, акрил.
Плотность: не менее 200 г/кв.м.
Температурный режим от -10оС до -35оС
	Указание характеристик
	
	

	1.1.58
	Обувь специальная утепленная (валенки с резиновым низом)
	Валяная обувь с резиновым низом для носки в сырую холодную погоду.
Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть.
Материал подошвы: резина (маслобензостойкая).
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.59
	Шапка - ушанка
	Ткань: полиэфир, хлопок, акрил.
Утеплитель плотностью не менее 150 г/кв.м.
Ветрозащитная ткань.
Температурный режим от -10оС до -35оС
	Указание характеристик
	
	

	1.1.60
	Термоодеяло
	Одеяло (пленка) для сохранения тепла. Воздухо-влагонепроницаемое.
Состав: полиэфирная пленка с напылением.
100±20 х 200±20 см
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.61
	Шапка трикотажная
	Шапка вязаная с отворотом, с утепленной подкладкой (материал верха + 1 слой утеплителя + подкладка),
Размер: 55-62
трикотажное полотно, состав сырья 100% акрил/ПАН
Утеплитель: «Тинсулейт» (или эквивалент), состав сырья 100% ПЭ/ПАН, плотность 40 г/м2.
Подкладка: трикотажное полотно «флис», состав сырья 100% ПЭ/ПАН
	Указание характеристик
	
	

	1.1.62
	Защитные приспособления для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой (съемный рукав, части брюк, щитки для голени и бедра)
	Защитные накладки должны обеспечивать надежную защиту передних частей ног и верхней части тела от возможных повреждений.
Класс защиты соответствует EN 381-5 Class 1 (20 м/с).
Нарукавники:
Состав: Термошилд ПС, преокс – 50%; параарамид – 50%
Размер: универсальный, длина 58 см, ширина по верхнему краю при растянутой эластичной ленте - 28,5 см, ширина по нижнему краю - 21 см.
Накладки для ног с защитой от порезов:
50 % хлопок и 50 % нейлон. Отвечают требованиям EN 381, класс защиты 1 (соотв. 20 м/с), модель С, безразмерные (длина около 100 см)
	Указание характеристик
	
	

	1.1.63
	Костюм для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой (куртка, брюки / полукомбинезон).
	Комплектация: Куртка + брюки конструкции «В»
Защитные свойства:
· Мп – защита от порезов ручной цепной пилой, 1 класс по ГОСТ 12.4.277-2014 (EN 381-5, EN 381-11)
Ми З – защита от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений
Ткань верха:  смесовая c масловодоотталкивающей отделкой плотность 240 г/кв.м,  Защитные накладки: пилостойкий трикотаж  плотность 155 г/кв.м, Подкладка: смесовая плотность 120 г/кв.м.
Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.64
	Обувь специальная (сапоги) для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой, от механических воздействий (ударов)
	Верх обуви: натуральная гидрофобная кожа.
Защитные носки: металлические 
Проколозащитная прокладка: металлическая (1200Н).
Подошва: термостойкая из нитрильной резины (+ 300 ℃ на протяжении 60 сек).
устойчивы к разрезанию ручной цепной пилой
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.65
	Перчатки для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой
	Длина: 230-265 мм.
 Соответствие EN 388:2016
3142X (защита от механических воздействий)
EN 381-7:1999CLASS 120 M/S DESIGN A (Защита при использовании ручных цепных пил)
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.66
	Костюм для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон).
	Комплектация: Куртка + полукомбинезон
Защитные свойства:
Мп – защита от порезов ручной цепной пилой, 1 класс по ГОСТ 12.4.277-2014
Тн – защита от пониженных температур воздуха, 4 класс
Ми З – защита от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений
Ткань верха: смесовая c масловодоотталкивающей отделкой плотность 240 г/кв.м,  Защитные накладки: пилостойкий трикотаж  плотность 155 г/кв.м,  
Утеплитель
Подкладка
Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.67
	Обувь специальная утепленная (сапоги кожаные с жестким подноском) для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой, от механических воздействий (ударов)
	Теплозащита до −40 °С
Верх обуви: натуральная кожа 
Защитные носки: композитные (Мун 200).
Проколозащитные прокладки: 1200 Н, 
Галоша: морозостойкая резина на основе нитрильного каучука.
Защите от проколов и прорезов
Высота 32±1 см.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	
	

	2.1
	Продукция должна обеспечивать:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1
	удобство пользования изделием и отдельными его элементами;
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2
	функциональное расположение деталей и узлов;
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.3
	возможность регулирования теплообмена с окружающей средой при изменении метеорологических условий или уровня физической активности;
	Согласие с требованием
	
	

	  2.1.4
	возможность регулирования локального прилегания изделия (деталей, узлов) к поверхности тела;
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.5
	соразмерность изделий спецодежды и ее частей;
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовленной не ранее года, предшествующего году поставки.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3
	Продукция должна быть изготовлена с учетом корпоративного стиля Группы РусГидро указанного в Приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	
	

	3
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	 3.1.
	Утепленная спецодежда должна обеспечивать следующие теплозащитные свойства, при непрерывном нахождении человека на холоде (в соответствующем климатическом поясе) в течение 3-х часов на уровне:
	
	
	

	 3.1.1
	Для II климатического пояса:
не менее 0,451 и не более 0,528 °C·м2/Вт
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.2
	Для III климатического пояса:
не менее 0,518 и не более 0,569 °C·м2/Вт
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.3
	Для IV климатического пояса:
не менее 0,744 и не более 0,767 °C·м2/Вт
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.4
	Для Особого климатического пояса:
не менее 0,767 и не более 0,823 °C·м2/Вт
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	4.1.
	Адреса доставки
	- Аппарат управления, Хабаровский край,  г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46, 9 этаж;
- Хабаровский транспортный участок и  строительный участок, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5;
- Хабаровский участок расчистки просек, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5;
- Южно-Сахалинский участок расчистки просек, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск ул. Шлакоблочная, д. 28;
- Бурейский транспортный участок, Амурская область, п. Талакан, база флота Бурейской ГЭС;
- Участок Нижне-Бурейский, Амурская область, Бурейский р-н, п. Николаевка, мкр. Гидростроителей;
- Зейский транспортный участок, Амурская область, г. Зея (терминал транспортной компании);
- Якутский транспортный участок, Республика Саха (Якутия), г. Якутск , пр. им. Михаила Николаева, д. 36;
- Транспортный участок Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), г Нерюнгри, ул. Донецкая, д. 34;
- Строительный участок Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор;
- Владивостокский строительный участок, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева 47а.;
- Партизанский строительный участок, Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д 2;
- Колымский строительный участок и транспортный участок Магаданская область, г. Магадан (терминал транспортной компании);
- Усть-Среднеканский транспортный участок, Магаданская область, г. Магадан (терминал транспортной компании).
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	С каждой партией поставляемой Продукцией должны поставляться заверенные копии сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к качеству продукции
	
	
	

	6.1.
	Материалы, используемые для изготовления СИЗ, и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у пользователя заболевание и (или) травму. Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.
	Согласие с требованием
	Копии сертификатов (декларации) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)
	

	6.2.
	Продукция преимущественно (основные элементы: одежда, обувь) должна быть изготовлена на территории Российской Федерации или на территории государств-членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская республика).
	Согласие с требованием
	Копия заключения о подтверждении производства продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации или выписка из реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза.
	

	7.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Исполнитель обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом
	-  Сертификаты соответствия, паспорта качества;
-  Оригинал счета;
-  Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ -12/УПД
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[bookmark: _Toc141092055][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]3.Требования к документации по ценообразования на этапе закупки

 	3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk87531818]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложения

Приложение № 1 к техническим требованиям - Адреса подразделений Покупателя (поставки).
Приложение № 2 к техническим требованиям - Таблица определения размеров мужской и женской спецодежды.
Приложение № 3 к техническим требованиям - Требования к нанесению логотипов
Приложение № 4 Таблица с наименованием СИЗ для заполнения 




Приложение № 1
к Техническим требованиям

Адреса подразделений Покупателя (поставки).
Адреса поставки подразделений Покупателя уточняются при заключении договора и при оформлении заявок.

- Аппарат управления, Хабаровский край,  г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46, 9 этаж;
- Хабаровский транспортный участок и  строительный участок, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5;
- Хабаровский участок расчистки просек, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5;
- Южно-Сахалинский участок расчистки просек, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск ул. Шлакоблочная, д. 28;
- Бурейский транспортный участок, Амурская область, п. Талакан, база флота Бурейской ГЭС;
- Участок Нижне-Бурейский, Амурская область, Бурейский р-н, п. Николаевка, мкр. Гидростроителей;
- Зейский транспортный участок, Амурская область, г. Зея (терминал транспортной компании);
- Якутский транспортный участок, Республика Саха (Якутия), г. Якутск , пр. им. Михаила Николаева, д. 36;
- Транспортный участок Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), г Нерюнгри, ул. Донецкая, д. 34;
- Строительный участок Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор;
- Владивостокский строительный участок, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева 47а.;
- Партизанский строительный участок, Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д 2;
- Колымский строительный участок и транспортный участок Магаданская область, г. Магадан (терминал транспортной компании);
- Усть-Среднеканский транспортный участок, Магаданская область, г. Магадан (терминал транспортной компании).












Приложение № 2
к Техническим требованиям

Определение размера мужской спецодежды

	 Маркировка размера на изделии
	Соответствие обхвату груди человека в см

	88 – 92
	от 86,0 до 93,9

	96 – 100
	от 94,0 до 101,9

	104 – 108
	от 102,0 до 109,9

	112 – 116
	от 110,0 до 117,9

	120 – 124
	от 118,0 до 123,9

	128 – 132
	от 126,0 до 133,9

	Маркировка роста на изделии
	 Соответствующий рост человека в см

	158 – 164
	от 155,0 до 166,9

	170 – 176
	от 167,0 до 178,9

	182 – 188
	от 179,0 до 191,0


2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc35643_3130671513][bookmark: _Toc188367344]Определение размера женской спецодежды
	 Маркировка размера на изделии
	Соответствие обхвату груди человека в см.

	80 – 84
	от 86,0 до 93,9

	96 – 100
	от 94,0 до 101,9

	104 – 108
	от 102,0 до 109,9

	112 – 116
	от 110,0 до 117,9

	120 – 124
	от 118,0 до 123,9

	128 – 132
	от 126,0 до 133,9

	Маркировка роста на изделии
	 Соответствующий рост человека в см.

	146 – 152
	от 143,0 до 154,9

	158 – 164
	от 155,0 до 166,9

	170 – 176
	от 167,0 до 178,0



[bookmark: _Toc51339699_Копия_1][image: Размеры спецодежды]







Приложение № 3
к Техническим требованиям

Требования к нанесению логотипов

1. Специальная одежда должна выполняться в корпоративном стиле Группы РусГидро:
· основной цвет – темно-синий, василек;
· цвет отделочной ткани – оранжевый;
· световозвращающая лента шириной 25-50 мм должна располагаться по кокеткам полочек и спинки, по нижней части рукавов и брюк;
· световозвращающая лента на костюмах – серая.
1.1. Требования к логотипам Группы РусГидро:
1.1.1. Логотип-термопечать «РусГидро»:
– месторасположение логотипа: на спине под кокеткой согласно макету;
– цветовое сочетание логотипа согласно макету;
– наименование подразделения Подконтрольной организации/филиала и размер логотипа уточняется при заключении договора;
1.1.2. Шеврон (термопечать) на клапане левого нагрудного кармана:
– месторасположение – на клапане левого нагрудного кармана;
– цветовое сочетание шеврона (термопечать) согласно макету.
1.1.3. Шеврон 2 (эскиз) ПАО «РусГидро» диаметром 60 мм:
– месторасположение – на левом рукаве, 10 см от оката рукава;
– цветовое сочетание шеврона согласно макету:
1.1.4 Логотип касок
Место нанесения – лобная часть каски. На оранжевых и синих касках фирменный блок печатается как на образце. Фирменный блок наносится на фронтальную часть каски. Ширина фирменного блока около 60 мм. Используемые цветовые пантоны: (оранжевый – Pantone 165С, синий - Pantone 300C).

Итоговый макет согласовывается при заключении договора
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