



















Технические требования на поставку вышки наблюдательной бронированной
«ОКПД 2: 25.11.10.000 поставка вышки наблюдательной, бронированной для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское»

Лот № ________-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЗагФ
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1. [bookmark: _Toc230263270][bookmark: _Toc230262083][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc157599445]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc230263271][bookmark: _Toc230262084][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc190676984]Обозначения и сокращения
	ТТ
	- технические требования

	ГАЭС
	- гидроаккумулирующая электростанция

	НТД
	- нормативно-техническая документация

	УПД
	- универсальный передаточный документ

	Покупатель
	- Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское


1.2. [bookmark: _Toc230263272][bookmark: _Toc230262085][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc157599446]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 25.11.10.000 поставка вышки наблюдательной, бронированной для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское (далее – Продукция).
1.3. [bookmark: _Toc230263273][bookmark: _Toc230262086][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc157599447][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Продукция предназначена для выполнения ремонтных работ/замены оборудования, в рамках исполнения заключаемого договора подряда № 1-РЕМ БЕЗ-2026-ЗагГАЭС «Текущий ремонт элементов КСБ (система сбора и обработки информации)», заключаемого между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».  
2. [bookmark: _Toc230263274][bookmark: _Toc230262087][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc157599448][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc230263275][bookmark: _Toc230262088][bookmark: _Toc75446574][bookmark: _Toc157599449]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc230263276][bookmark: _Toc230262089][bookmark: _Toc157599450][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Вышка наблюдательная бронированная - ВНБР4.04.01
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc230263277][bookmark: _Toc230262090][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc157599451][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	ОКПД 2: 25.11.10.000 поставка вышки наблюдательной, бронированной для нужд Загорского филиала 
АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское
	С даты заключения договора
	В течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты заключения договора..



2.2. [bookmark: _Toc230263278][bookmark: _Toc230262091]Требования к качеству продукции
Таблица 3 Требования к продукции (Поз. 1-4 Таблицы 1): ОКПД 2: 25.11.10.000 поставка вышки наблюдательной, бронированной нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское
	
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке


	

	1.1. 
	Вышка наблюдательная бронированная - ВНБР4.04.01
	
	

	
	
	Габаритные размеры:
	
	

	
	1.2
	Ширина (мм)
	4800
	
	

	
	1.3
	Длина (мм)
	4800
	
	

	
	1.4
	Общая высота (вместе с громоотводом) (мм)
	8700
	
	

	
	
	Кабина защитная бронированная Класс защиты по пулестойкости Бр4 по ГОСТ Р 51112-97
	
	

	
	1.5
	Ширина (мм)
	3000
	
	

	
	1.6
	Длина (мм)
	3000
	
	

	
	1.9
	Общая высота (мм)
	2300
	
	

	
	1.7
	Бронезащита стен, пола и двери
	Бр4 класс защиты по пулестойкости по ГОСТ Р51112-97.
	
	

	
	1.8
	Дверь 
	800х2000h мм оборудована доводчиком для дверей весом до 180 кг, механическим замком 4 класса взломостойкости с задвижкой.
	
	

	
	1.9
	Окна поста 
	Все окна с стеклами тонированными пленкой (коэффициент пропускания видимого света не менее 40%.)
	
	

	
	1.10
	Электропитание 
	 220В, 50Гц.
	
	

	
	1.11
	Вентиляция – приточно-вытяжная 
	1 шт.
	
	

	
	1.12
	Электрообогреватель P=1 кВт
	2 шт.
	
	

	
	1.13
	Телефон
	1 шт.
	
	

	
	1.14
	Электрощиток с автоматами защиты и УЗО
	1 шт.
	
	

	
	1.15
	Светильник потолочный
	2 шт.
	
	

	
	1.16
	Огнетушитель 
	1 шт.
	
	

	
	1.17
	Розетки двойные
	3 шт.
	
	

	
	1.18
	Розетка одинарная
	1 шт.
	
	

	
	1.19
	Выключатель двойной
	2 шт.
	
	

	
	1.20
	Выключатель одинарный
	3 шт.
	
	

	
	1.21
	Датчик пожарный 
	1 шт.
	
	

	
	1.22
	Кнопка тревожной сигнализации 
	1 шт.
	
	

	
	1.23
	Кондиционер
	1 шт.
	
	

	
	1.24
	Кронштейн под кондиционер
	1 шт.
	
	

	
	1.25
	Сирена С-40
	1 шт.
	
	

	
	1.26
	Прожектор поворотный
	2 шт.
	
	

	
	1.27
	Прожектор светодиодный
	4 шт.
	
	

	
	1.28
	Молниеприемник
	1 комплект
	
	

	
	1.29
	Отделка внутренняя
	утеплитель, панели СМЛО светлые тона, линолеум
	
	

	
	1.30
	Отделка наружная
	RAL 7040
	
	

	
	
	Постамент состоящий из 1 части:
	
	

	
	1.31
	Высота(мм)
	2300
	
	

	
	1.32
	Ширина (мм)
	3000
	
	

	
	1.33
	Длина (мм)
	3000
	
	

	
	1.34
	Лестница
	2 шт.
	
	

	
	1.35
	Громкоговоритель с дальностью действия 800 м.
	1 шт.
	
	

	
	1.36
	Площадка для крепления турели для 2-х пулеметов типа ДПМ спаренная с возможностью ведения кругового огня на крыше.
	4 шт.
	
	

	
	1.37
	Ограждение, устанавливаемое по периметру крыши кабины защитной бронированной высотой 1,1 м.
	1 шт.
	
	

	1.1.1. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	1.1.2. 
	Место поставки
	Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское, 141342, РФ, Московская обл., р.п. Богородское д.100.
	
	

	1.1.3. 
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	

	1.1.4. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. Расходы на доставку Продукции до склада покупателя, погрузку и разгрузку, стоимость упаковки и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору должны быть включены в стоимость предложения
	
	

	1.1.5. 
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязан сообщить условия длительного хранения поставленной Продукции (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах).
	
	

	1.1.6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	1.1.7. 
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	
	

	1.1.8. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	1.1.9. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	1.1.10. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Одновременно с передачей Продукции Поставщик обязан передать Покупателю
оригиналы следующих относящихся к нему документов:
− сертификат качества в 1 (одном) экз.;
− накладная ТОРГ-12 (УПД) в 2 (двух) экз.;
− иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат,
сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции.
	
	

	1.1.11. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	1.1.12. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	1.1.13. 
	Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
	
	



3. [bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc230263279][bookmark: _Toc230262092][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc157599453][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk88325985][bookmark: _Hlk88327292]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. 
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


