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Технические требования на поставку МТР
для ЗИП систем РЗА


















1. [bookmark: _Toc125035215]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc125035216]Обозначения и сокращения

	РЗА
	релейная защита и автоматика

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	МТР
	материально-технические ресурсы

	ОП
	обособленное подразделение

	ПАО
	публичное акционерное общество

	СРЗАиМ
	служба релейной защиты, автоматики и возбуждения

	ТМЦ
	товарно-материальные ценности

	ТТ
	технические требования

	ТУ
	технические условия



[bookmark: _Toc125035217]Наименование закупаемой продукции
Материалы для РЗА.

[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc125035218]Цель использования закупаемой продукции 
Поставка материалов производится с целью обеспечения эксплуатации РЗА ГЭС филиала и ее нормального функционирования.

[bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc125035219]Требования к продукции
[bookmark: _Toc125035220]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc125035221]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125035222]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Мешки для пылесоса AdvancedVac 20 Bosch 2609256F33
	шт.
	3

	2
	Картридж-фильтр для пылесоса AdvancedVac 20 Bosch 2609256F35

	шт.
	3

	3
	Батарея буферная. Модель; 6ES7971-0BA00 Производитель: tadiran

	шт.
	15

	4
	Батарея литиева. Модель CR14250SE-(3V). Производитель: Sanyo

	шт.
	10

	5
	Батарея литиевая. Модель ER3V/3.6V.  Производитель Toshiba

	шт.
	10

	6
	Аккумуляторная батарея для ИБП DELTA HR-12-7.2 12В, 7.2Ач

	шт.
	40

	7
	Варистор TVA40751
	шт.
	3

	8
	
Модуль питания TMP 30512
	шт.
	5

	9
	АЕТ 411 Преобразователь измерительный многофункциональный. Вход: 5А, 100V, питание 220V 50Hz.           Выход RS-485
	шт.
	4

	10
	Модуль статического преобразователя                           Тип, марка –ELTEK  Rectiverter 230/1500VA 220/0
	шт.
	2

	11
	Модуль питания KAM1524 in:85-265VAC 500mA
	шт.
	5

	12
	Датчик давления ДМ5007 МАНОТОМЬ М20*1,5 4...20 мА, двухпроводная линия связи, 17...42 В постоянного тока
	шт.
	6

	13
	Тройник резьбовой латунный никелированный вр/вр/нр - 3/4" LL6121 (¾")

	шт.
	6

	14
	Батарейка Varta LONGLIFE Крона 6LR61 BL1 Alkaline 9V
	шт.
	6

	15
	Элемент питания Varta ELECTRONICS CR 2032

	шт.
	20

	16
	Батарейки Varta ENERGY AA 4008496674398 04106229491 (10 шт.)

	упак.
	3

	17
	Батарейки Varta ENERGY AAА 4103229491 4008496847310 4008496674367 (10 шт.)

	упак.
	3



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc125035223]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc125035224][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования РЗА
	С даты заключения договора
	10.12.2026 г.
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc125035225][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125035226] Таблица 3. Требования к продукции 
Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.

	№ п/п
	Наименование продукции
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Мешки для пылесоса AdvancedVac 20 Bosch 2609256F33

	·  Длина: 330
·  Ширина: 196
·  Высота: 90
	Указание технических характеристик
	
	

	1.2. 
	Картридж-фильтр для пылесоса AdvancedVac 20 Bosch 2609256F35

	· Артикул: 2609256F35
· Бренд: GRIFF
	Указание технических характеристик
	
	

	1.3. 
	Батарея литиева. Модель CR14250SE-(3V).

	· Артикул: CR14250SE-AX
· Производитель: Sanyo
	
	
	

	1.4. 
	Батарея буферная. Модель; 6ES7971-0BA00


	· Артикул: 6ES7971-0BA00
· Производитель: tadiran
	Указание технических характеристик
	
	

	1.5. 
	Батарея литиевая. Модель ER3V/3.6V.  Производитель Toshiba

	· Номинальное напряжение 3.6В
· Номинальная емкость 1200 мАч
· Типоразмер 1/2АA
· Вес 20 грамм
	
	
	

	1.6. 
	Аккумуляторная батарея для ИБП DELTA HR-12-7.2 12В, 7.2Ач

	Емкость аккумулятора: 7.2 А*ч
· Max ток заряда: 2.16 А
· Выходное напряжение: 12 В
· Полярность: прямая
· Технология: AGM
· Тип клемм: F2(FASTON (зажим) 6.35 мм)
· 
	Согласие с требованием
	
	

	1.7. 
	Варистор TVA40751

	· Применение: Используются в генераторах AvK серий DIG и DSG
· Функция: Защищают генератор от скачков напряжения
· Особенности: Способны выдерживать высокие импульсные токи, обеспечивая защиту от коротких замыканий и скачков напряжения.

	Указание технических характеристик
	
	

	1.8. 
	Модуль питания TMP 30512

	· Мин. входное напряжение, 85В
· Макс. входное напряжение, 264В
· Выходное напряжение номинальное, 5В
· Выходной ток макс., 3А
· Выходное напряжение других каналов, 12В
· Мощность активная, 30Вт
· 

	Указание технических характеристик
	
	

	1.9. 
	АЕТ 411 Преобразователь измерительный многофункциональный. 
	· Вход: 5А, 100V, 
· питание 220V 50Hz.          
·  Выход RS-485
	Указание технических характеристик
	
	

	1.10. 
	Модуль статического преобразователя                           Тип, марка –ELTEK  Rectiverter 230/1500VA 220/0;

	· КПД >96% (при работе от сети (AC/AC and AC/DC)), >94% (в режиме инвертора (DC/AC))
· Мощность ВА: 1500
· Серия: Rectiverter 220V
· Вход: AC 185-275В, DC 180-290В
· Выход: AC 230В, DC 194-290В
· Ток DC (максимальный) 6.67 A / 9 A при перегрузке (15с)
· Время переключения на АКБ5 мс

· Ток отключения выходного автомата (максимальный) ( время 20мс)32 A (6 x номинальный ток)
· Максимальный ток (продолжительная / максимальная перегрузка менее 15с)6.5A /8.7A
	Указание технических характеристик
	
	

	1.11. 
	Модуль питания KAM1524 in:85-265VAC 500mA

	· Входное напряжение: 85-265В
· Выходное напряжение: 24В
· Выходной ток: 0.625А
· Мощность:15Вт
· Количество выходов: 1шт
· Размеры: мм76.2x50.8x22.8
· Вес: г160
	Указание технических характеристик
	
	

	1.12. 
	Датчик давления ДМ5007 МАНОТОМЬ

	· Выходной сигнал – постоянный ток:
(4-20) мА (двухпроводная линия связи)
· Напряжение питания: (17-42) В
· Штуцер: М20 х 1,5
· Степень защиты: IP65
· Корпус: Ударопрочный полистирол
· Потребляемая мощность датчиков с выходным сигналом: 4...20 мА, не более 0,85 ВА
	Указание технических характеристик
	
	

	1.13. 
	Тройник резьбовой латунный

	· Материал: латунь
· Размер боковых отверстий: 3/4F-3/4M
· Размер верхнего отверстия: 3/4F
· Тип фитинга: тройник
· Вес, г: 145

	Указание технических характеристик
	
	

	1.14. 
	Батарейка Varta LONGLIFE Крона 6LR61 BL1 Alkaline 9V

	
· Артикул: 9000032161

	Указание технических характеристик
	
	

	1.15. 
	Элемент питания Varta ELECTRONICS CR 2032
	· Артикул: 06032101401
	Указание технических характеристик
	
	

	1.16. 
	Батарейки Varta ENERGY AAА

	· Артикул: 4103229491
	Указание технических характеристик
	
	

	1.17. 
	Батарейки Varta ENERGY AA

	· Артикул: 4106229491
	Указание технических характеристик
	
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.
	Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части.
	
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 экз. или УПД в 2 экз.
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить указанные документы на этапе поставки МТР на склад Заказчика
	

	4. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	4.1. 
	Требование к поставке МТР
	Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Заказчика: Кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 9-й километр ж/д станции «Нартан», «База Нартан» филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1. 
	Требования к упаковке ПК комплектующих и компонентов промышленного оборудования
	Каждая единица должна поставляться в жесткой заводской упаковке, либо при ее отсутствии в другой жесткой упаковке и быть при этом помещена в специальный антистатический пакет. На упаковки должна быть нанесена маркировка «хрупкий груз».
	Согласие с требованием
	
	






