
Приложение №1 к Техническим требованиям


Требования на источники бесперебойного питания и АКБ

1. Перечень, объемы, срок поставки и характеристики закупаемого оборудования

	п/п
	Тип
	Stark Country 1000 online RT 12А 2U 900Вт/1000ВА
	Предложение участника

	1
	Наименование производителя (заполняется участником)
	
*
	

	2
	Количество, шт.
	1
	

	3
	Номинальная мощность,  ВА/Вт
	1000/900
	

	4
	Входные параметры

	4.1
	Напряжение АС,В
	230
	

	4.2
	Допустимый диапазон напряжений АС, В
	110 - 300
	

	4.3
	Частота, Гц
	40-70
	

	5
	Выходные параметры

	5.1
	Напряжение AC, B
	200 / 208 / 220 / 230 / 240
	

	5.2
	Частота, Гц
	50
	

	5.3
	Перегрузочная способность, %
	110 - 130%
	

	5.4
	Время переключения на АКБ, мс
	0
	

	6
	Разъёмы

	6.1
	Тип входного
разъема
	IEC C14
	

	6.2
	Тип выходного
разъема
	IEC C13, 8 шт.
	

	6.3
	Слот для карт мониторинга и управления (Smart-slot)
	
1 шт.
	

	7
	КПД

	7.1
	При работе от сети АС
	
≥0,92
	

	7.2
	При работе от АКБ
	
≥0,95
	

	8
	Массогабаритные характеристики

	8.1
	Размеры Ш*В*Г, мм
	
438*4100*88
	

	8.2
	Масса, кг
	6,6
	

	9
	Параметры окружающей среды

	9.1
	Допустимая температура эксплуатации, °С
	
От 0 до 40
	

	9.2
	Допустимая относительная влажность, %
	От 0 до 90
	

	10
	Аккумуляторная батарея

	10.1
	Напряжение шины DC, B
	24
	

	10.2
	Количество последовательно соединенных АКБ в шине, шт
	2
	







1.3
	п/п
	Тип
	
Stark Country 3000 online 3000ВА/2700Вт
	Предложение участника

	1
	Наименование производителя (заполняется участником)
	
*
	

	2
	Количество, шт.
	1
	

	3
	Номинальная мощность,  ВА/Вт
	3000/2700
	

	4
	Входные параметры

	4.1
	Напряжение АС,В
	230
	

	4.2
	Допустимый диапазон напряжений АС, В
	110 - 300
	

	4.3
	Частота, Гц
	40-70
	

	5
	Выходные параметры

	5.1
	Напряжение AC, B
	200 / 208 / 220 / 230 / 240
	

	5.2
	Частота, Гц
	50
	

	5.3
	Перегрузочная способность, %
	110 - 130%
	

	5.4
	Время переключения на АКБ, мс
	0
	

	6
	Разъёмы

	6.1
	Тип входного
разъема
	IEC C14
	

	6.2
	Тип выходного
разъема
	Schuko, 4 шт.
	

	6.3
	Слот для карт мониторинга и управления (Smart-slot)
	
1 шт.
	

	7
	КПД

	7.1
	При работе от сети АС
	
≥0,92
	

	7.2
	При работе от АКБ
	
≥0,95
	

	8
	Массогабаритные характеристики

	8.1
	Размеры Ш*В*Г, мм
	
421*190*318
	

	8.2
	Масса, кг
	12,3
	

	9
	Параметры окружающей среды

	9.1
	Допустимая температура эксплуатации, °С
	
От 0 до 40
	

	9.2
	Допустимая относительная влажность, %
	От 0 до 90
	






Технические параметры батареи аккумуляторной 12В 17А.ч CSB GP12170

2. Расшифровка маркировки: 
	Маркировка
	Требование Заказчика
	Предложение участником по характеристикам и параметрам

	АКБ
	Батарея аккумуляторная 12В 17А.ч CSB GP12170
	



3. Технические характеристики:
	Параметр
	Требование Заказчика
	Предложение участником по характеристикам и параметрам

	Тип
	свинцово-кислотный, герметичный, необслуживаемый (VRLA/AGM)
	

	Номинальное напряжение
	12 В
	

	Ёмкость
	17 А·ч
	

	Вес
	5,5 кг
	

	Максимальный ток разряда
	230 А
	

	Внутреннее сопротивление
	14 мОм
	

	Ток короткого замыкания
	около 532 А
	

	Материал корпуса
	ударопрочный ABS-пластик
	



4. Параметры эксплуатации:
	Параметр
	Требование Заказчика
	Предложение участником по характеристикам и параметрам

	Температура эксплуатации:
	25 °C ± 3 °C
	

	Максимальный ток заряда
	5,1 А
	




5. Технические параметры :
	Наименование
	Требование Заказчика
	Предложение участником по характеристикам и параметрам

	Батарея аккумуляторная 12В 17А.ч CSB GP12170 из реестра МинПромторга России.
	
	



В столбце «Предложение участником по характеристикам и параметрам» настоящей таблицы Участник должен подтвердить выполнение каждого пункта требования конкретным параметром.
Параметры, отмеченные «*» - должны быть представлены изготовителем (конкретным параметром).





