
0

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель директора – 
главный инженер
Филиала ПАО «РусГидро»-
«Загорская ГАЭС»
 ________________В.А. Крымов
                                                              «_____» ___________ 2025 г.









Техническое задание на оказание услуг
ОКПД2 71.12.40.120 
  Поверка газоанализаторов и калибровка детектора утечки элегаза Филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»




СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения	3
1.1. Обозначения и сокращения	3
1.2. Наименование закупаемой продукции	4
1.3. Цель оказания услуг	4
1.4. Существующее положение	4
Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4
2. Требования к продукции	5
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5
2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	5
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5
2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	5
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5
2.2. Требования к качеству продукции	6
Таблица 4. Требования к качеству продукции	6



1. [bookmark: __RefHeading___Toc13872_1007775696][bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc13874_1007775696][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения

	КРУЭ
	Комплектное распределительное устройство элегазовое

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ФИФ
	Федеральный Информационный Фонд

	ОЕИ
	Обеспечение единства измерений

	СИ
	Средство измерений





1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc13876_1007775696][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]ОКПД2 71.12.40.120 Поверка газоанализаторов и калибровка детектора утечки элегаза Филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС».
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc13878_1007775696][bookmark: _Toc54643697]Цель оказания услуг 
 Целью оказания услуг является обеспечение единства измерений в Филиале.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc13880_1007775696][bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
Поверке подлежат 4 газоанализатора, установленные в элегазовом зале КРУЭ-500 кВ. Согласно заводской документации, периодическая поверка газосигнализаторов должна проводиться ежегодно. Также подлежит калибровке детектор утечки элегаза, который используется персоналом оперативной службы, как переносной. Перед выполнением поверки и калибровки средств измерений, необходимо довести погрешность средств измерений до значений, соответствующих техническим и метрологическим требованиям на средства измерений (далее юстировка) в соответствии с описанием типа средств измерений, приведенном в ФИФ ОЕИ, ГосРеестр №44586-10 для газоанализаторов МАК- 2000-UMS и № 57841-14 для детектора утечки элегаза Dilo 3-033R002, подразумевающая достижение правильной работоспособности средств измерений.
[bookmark: __RefHeading___Toc13882_1007775696_Копия][bookmark: _Toc54643699_Копия_2]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Проведение юстировки средтсв измерений
	Работа производится на территории Исполнителя.
	КРУЭ-500 кВ ЗГ400155
	Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»

	2. 
	Поверка газоанализаторов 
МАК- 2000-UMS (4 шт.)
	Работа производится на территории Исполнителя.
	КРУЭ-500 кВ ЗГ400155
	Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»

	3. 
	Калибровка детектора утечки элегаза 
Dilo 3-033R002 (1 шт.)
	Работа производится на территории Исполнителя.
	КРУЭ-500 кВ ЗГ400155
	Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1]На Филиале ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС» имеются 4 газоанализатора типа МАК-2000-UMS и 1 детектор утечки элегаза типа Dilo 3-033R002, подлежащих поверке и  калибровке в 2026 г. В настоящее время средства измерений установлены на штатных местах в помещении КРУЭ-500 кВ.


2. [bookmark: __RefHeading___Toc13884_1007775696][bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc13886_1007775696][bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc13888_1007775696][bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc13890_1007775696][bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Поверка газоанализаторов и калибровка детектора утечки элегаза

	1.1.
	Юстировка газоанализаторов МАК- 2000-UMS и детектора утечки элегаза 
Dilo 3-033R002
	шт.
	5

	1.2.
	Поверка газоанализаторов МАК- 2000-UMS
	шт.
	4

	1.3.
	Калибровка детектора утечки элегаза 
Dilo 3-033R002
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc13892_1007775696][bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc13894_1007775696][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Юстировка с последующей поверкой газоанализаторов и калибровкой детектора утечки элегаза
	С даты, следующей за датой заключения договора
	[bookmark: _Toc46743510]23.10.2026 г.
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc13896_1007775696][bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc13898_1007775696]Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №_ 1 Таблицы 2):  Поверка газоанализаторов и калибровка детектора утечки элегаза
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг 

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими нормативно-техническими документами (НТД):
-Федеральный закон от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; 
-Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 г. № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии»;
-ПР50.2.016-94 «Требования к выполнению калибровочных работ»;
-ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия»; 
-ГОСТ 8.578-14 «Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах», иными правилами по метрологии и утвержденными методиками поверки. 
Поверка и калибровка должны проводиться в полном соответствии с методикой поверки, указанной в описании типа , приведенном в ФИФ ОЕИ, ГосРеестр №44586-10 для газоанализаторов МАК- 2000-UMS и №57841-14 для детектора утечки элегаза Dilo 3-033R002.

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг

	1.2.1. 
	Место оказания услуг
	Услуга оказывается на территории Исполнителя.

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг

	1.3.1. 
	Объем подготовительных мероприятий
	Объём подготовительных работ ограничен приёмкой средств измерений на территории Заказчика в течении 5 рабочих дней с момента подписания договора.

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам

	1.4.1. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	Средства измерений, используемые при поверке,  должны быть утвержденного типа, поверены и соответствовать требованиям методик поверки.

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя

	1.5.1. 
	[bookmark: _Toc100820018][bookmark: _Toc100820808]Наличие лицензий
	Организация, осуществляющая поверку и калибровку, должна быть аккредитована на право поверки средств измерений в соответствии с действующим законодательством и иметь действующий аттестат аккредитации на право выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений. В область аккредитации по поверке должны входить СИ физико-химического состава и свойств вещества, а именно газоанализаторы и газосигнализаторы.

	2. 
	Требования к результатам услуг

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	1. Результатом поверки является признание средства измерения пригодным к применению или непригодным к применению. 
2. Результатом калибровки является определение фактических метрологических характеристик калибруемого средства измерения с оформлением протокола калибровки.
3. Внесение информации о проведённой поверке в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерения.

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг

	2.2.1. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	Исполнитель ответственен за внесение результатов оказания услуг в ФИФ, соблюдение нормативной документации, указанных в настоящих Технических заданиях, при оказании услуг, за качественное и своевременное оказание услуг.

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 

	2.3.1. 
	Приемка результата оказания услуг
	1. Приемка результатов оказания услуг осуществляется по результатам поверки газоанализаторов и калибровки детектора утечки элегаза.
2. Передача средств измерений Заказчику на территории Заказчика после оказания услуг.

	2.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	2.4.1. 
	Оформление результатов оказания услуг
	1. В соответствии с результатами поверки Заказчику выдаётся свидетельство о поверке (допускается ограничиться внесением результатов в ФИФ), с оттиском поверительного клейма или извещение о непригодности. 
2. Результатом калибровки является определение фактических метрологических характеристик калибруемого средства измерения и выдача Заказчику сертификата о калибровке и протокола калибровки.
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Заместитель главного инженера 
по эксплуатации                                                                               Д.А. Литвиченко

Начальник производственно-
технической службы                                                                       В.А. Горин

Начальник службы релейной защиты,
автоматики и метрологии                                                               А.В. Штейнгауэр

Начальник службы охраны труда и 
производственного контроля                                                         М.М. Машков 

Начальник службы подготовки, 
сопровождения ремонтов, 
технического перевооружения и 
реконструкции                                                                                 Д.Н. Егоров

Начальник отдела закупок                                                              А.В. Кузьмин
[bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Ref40301253]
