Технические требования на оказание услуг
«ОКПД2 33.20.12.000 Изготовление и установка защитных металлических решеток на объект 24» 
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»

	РД
	Рабочая документация


1.2. Наименование закупаемой продукции 
       ОКПД2 33.20.12.000 Изготовление и установка защитных металлических решеток на объект 24 Филиала. 

1.3. Цель оказания услуг
    Снижение возможного ущерба от внешнего воздействия, заключающегося в разлете осколков стекол внутрь помещения.

1.4 Существующее положение.

       Окна объекта 24 остеклены однокамерными стеклопакетами, что несёт потенциальную угрозу массового травматизма людей осколками стекла при его разрушении в случаях внешнего воздействия.
      Установка защитных решеток выполняется на окна, расположенные на проходной галерее в четыре ряда по высоте, со стороны помещения. Протяженность остекления — 300м.п. 
   Проходная галерея находится на высоте до 16м от уровня пола, огорожена металлическим ограждением из уголка. Вдоль проходной галереи за металлическим ограждением проложены подкрановые пути мостового крана.
    Монтаж решеток осуществляется с инвентарных строительных лесов высотой до 6м, собираемых в каждом пролете проходной галереи между двухветвевыми железобетонными колоннами. 
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта
	Наименование основного средства
	Примечание — количество решеток

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1
	Объект 24
	Воткинская ГЭС
	ВТ 10008
	660 шт / 

18 591 кг


  1.5 Иные требования и сведения общего характера

Особые условия оказания услуг:  
1.
Оказание услуг в существующих зданиях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов.

2.      Оказание услуг на высоте до 16м от уровня пола.

3.     Подъем металлических решеток на проходную галерею с помощью автомобильного крана, предоставляемого Заказчиком.

4.   Перед изготовлением защитных сетчатых рамок уточнить фактические размеры оконных проемов и, при необходимости, откорректировать размеры рамок.
2. Требования к продукции

2.1.
Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к видам и объёмам услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№

этапа
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Изготовление и установка защитных металлических решеток на объект 24 со стороны помещений в соответствии с ВОР и РД (Приложения № 1 - 2 к настоящим ТТ)
	шт / кг
	660 шт / 

18 591 кг


2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/Этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг/ этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	Изготовление и установка защитных металлических решеток на объект 24 со стороны помещений

	со дня, следующего за днём заключения договора
	до 30.11.2026


2.2. Требования к качеству услуг.
Таблица 4. Требования к качеству услуг

	№ п/п


	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	‍1.
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1
	Разработка и согласование  технологической карты/ППР
	Разработка и согласование ППР при работе с краном на безопасное оказание услуг (не менее чем за 10 рабочих дней до начала оказания услуг), включающего: 
· календарный план оказания услуг по объектам с указанием совмещённых работ (при необходимости);

· решения по охране труда и промбезопасности при оказании услуг в условиях действия опасных производственных факторов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Положением по организации работ на территории филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», действующим на момент оказания услуг (Приложение № 3 к настоящим ТТ), представить справку о готовности оказания услуг в соответствии с вышеуказанным Положением

	Согласие с требованием
	
	

	1.2.3.
	Организация оказания услуг на территории Филиала
	При оказании услуг Исполнитель должен:

· Соблюдать установленный внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика в соответствии с действующим Положением по пропускному и внутриобъектовому режиму филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» на момент оказания услуг (Приложение №5 к настоящим ТТ);
· Производить обращение с отходами в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления» филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», действующей во время оказания услуг (Приложение №4 к настоящим ТТ).
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1
	1.1.1. Участником могут предлагаться материалы с аналогичными характеристиками.

1.1.2. Материалы, используемые в процессе услуг должны иметь соответствующие сертификаты и паспорта качества, которые должны быть представлены Заказчику при поставке материалов (сопроводительная документация проверяется при входном контроле, документы предоставляются в сроки и в составе исполнительной документации в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр):

-   паспорт качества;
-   сертификат соответствия.
1.1.3. Отклонения в процессе производства услуг в части применяемых материалов, не влекущие за собой снижения качественных характеристик конструкций, допускаются при согласовании с Заказчиком. Отклонения, влекущие за собой снижение качественных характеристик, не допускаются.

1.1.4. Исполнитель должен обеспечить входной контроль поступающих на территорию материалов, включающий проверку: 

а) наличия соответствующих сертификатов, указанных в п.1.2. настоящей Таблицы;

б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; 

в) наличия маркировки, сохранности упаковки; 

г) правильности складирования и хранения.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1
	Требования к безопасности выполняемых услуг
	1.4.1.1
Персонал, привлекаемый к оказанию услуг, должен пройти обучение и проверку знаний правил охраны труда (Правил по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 782н), правил по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов (утв.Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 г. №753н)) и других нормативных правил и инструкций в установленном порядке:

1). Ответственное лицо за безопасное ведение работ (выдающий наряд, распоряжение)/ответственный руководитель работ - не менее 1 человека;

2). Ответственный, за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (ПС) – не менее 1 человека;
3). Стропальщик – не менее 2 (двух) человек;
4). Работники, обученные безопасным методам и имеющие допуск к ведению работ на высоте — не менее 4 человек;

5). Наличие комплекта средство индивидуальной защиты для каждого работника в соответствии с характером выполняемой работы.
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1.
	Результат услуг
	Защитные металлически решётки на объект 24, изготовленные и установленные в соответствии с ВОР и РД (Приложения № 1 - 2 к настоящим ТТ).
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказания услуг
	Исполнитель обязан одновременно с передачей актов приёмки оказанных услуг предоставить Заказчику исполнительную документацию, включая:

· акты входного контроля материалов;

· сертификаты качества и паспорта на применённые материалы.
	Согласие с требованием
	
	

	3
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД:
· Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020г. № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
· приказ Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр 

 HYPERLINK "http://files.stroyinf.ru/Data1/49/49282/"
«Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
· Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 №835н, зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 № 61411);

· Правил по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Минтруда от 16.11.2020 №782н, зарегистрировано в Минюсте РФ 15.12.2020 № 61477);

· Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00,. 2015г.);
· Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

· Приказ филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» от 09.01.2026 №1 «Об утверждении Положения по организации работ на территории Филиала» (с учетом изменений утвержденные Приказом ОТ 16.04.2025 №95 «О внесении изменений в приказ Филиала от 09.01.2024 NoВГЭС/80-1 «Об утверждении Положения по организации работ на территории Филиала»»
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Гарантия на результаты оказания услуг
	Не менее 3 (трёх) лет c даты подписания Сторонами Акта приёмки оказанных услуг
	Согласие с требованием
	
	


2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить: коммерческое предложение в соответствии с ТТ по форме таблицы 4.
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в произвольной форме.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
4. Приложения:

1. Ведомость объемов работ «Объект 24. Установка решеток на объект 24».
2. Рабочая документация 1991-17-8-АР на 8 листах.

3. Положение по организации работ на территории филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».
4. Инструкция по обращению с отходами производства и потребления филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» № ИЭБ-09-56-2025.

5. Положение по пропускному и внутриобъектовому режиму филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

5

