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[bookmark: _Toc239927070]1. Общие сведения
[bookmark: _Toc239927071]1.1. Обозначения и сокращения
	Обозначение
	Расшифровка

	Заказчик
	Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК” в г Чайковский

	Собственник объекта
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

	ВЧ связь
	Высокочастотная связь

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ПНР
	Пуско-наладочные работы

	РД
	Рабочая документация

	ТТ
	Технические требования

	Поставщик
	Организация — исполнитель работ по разработке рабочей документации

	ТУ
	Технические условия / требования на технологическое присоединение


[bookmark: _Toc239927072]1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 26.51.20.110 Разработка рабочей документации для установки антенн высокочастотной связи  п на  Воткинской ГЭС (далее - антенн ВЧ).
[bookmark: _Toc239927073]1.3. Цель использования закупаемой продукции
 разработка рабочей документации, достаточной для выполнения строительно-монтажных работ по установке пяти антенн  ВЧ Воткинской ГЭС, их подключению к электрической сети и сети связи, оформления и согласования необходимых технических решений и технических присоединении.

[bookmark: _Toc239927074]1.4. Существующее положение
В настоящее время на Воткинской ГЭС отсутствуют с—антенны вч связи.
Места размещения антенн определены, а именно:  
- 2 антенны располагаются на территории Воткинской ГЭС на существующих мачтовых конструкциях
- 3 антенны располагаются вне территории Филиала, на объектах иных собственников.
Закупка антенн ВЧ, а также шеф сопровождение монтажных работ со стороны завода изготовителя выполняется Воткинской ГЭС в рамках иного договора.  
Определение мест крепления на конструкции, способ их крепления, обследование существующих конструкций и коммуникаций, оценка возможности размещения и выбор технических решений должны выполняться Исполнителем в рамках предпроектного обследования.
Исходные данные по устанавливаемым антеннам и связанному с ними оборудованию, в том числе характеристики потребляемой электрической мощности, номинальное напряжение, требования к электропитанию, тип и параметры интерфейса/способ подключения к сети связи, предоставляются Воткинской ГЭС . Исполнитель обязан запросить у Собственника объекта предполагаемого места размещения технические условия на подключение к сетям ЭЭ и IT-системам, а также недостающие исходные данные для разработки соответствующих проектных решений.
Исполнитель обязан самостоятельно запросить у Владельца иного объекта (иные собственники вне территории) недостающие исходные данные и согласования для разработки соответствующих проектных решений и учитывать полученные сведения в РД.
Проектные решения согласовать с Собственником объекта по результатам предпроектного обследования.
[bookmark: _Toc239927075]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc239927076]2.1. Требования к объемам и срокам поставки
Результатом выполнения работ является комплект Рабочей документации для установки 5 антенн ВЧ связи  на Воткинской ГЭС 
2.1.1. Перечень закупаемой продукции
[bookmark: _Toc239927077]Таблица 1. Перечень закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	Разработка рабочей документации 
	Комп.
	1

	2
	Получение ТУ на подключение к сетям электроснабжения и сети интернет.
	Комп.
	1


[bookmark: _Toc239927078]Таблица 1.2. Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование сопутствующей услуги
	Единица измерения
	Количество

	1
	Предпроектное обследование объектов и предполагаемых мест размещения пяти антенн, существующих конструкций, инженерных коммуникаций и сетей.
	услуга
	1

	2
	Сбор и уточнение исходных данных по антеннам у Заказчика,  включая характеристики электропитания и способ подключения к сети связи
	услуга
	1

	3
	Сбор и получение исходных данных по присоединению к сетям 0,4кВ, сетям связи  у Заказчика и  у Владельца объекта иного собственника.
	услуга
	2

	4
	Разработка и согласование технических решений по размещению, креплению, электроснабжению и подключению антенн к сети связи с владельцами.
	услуга
	1

	5
	Согласование РД с Заказчиком и Владельцем объекта иного собственника 
	услуга
	1

	6
	Согласование решений по технологическому присоединению к электрическим сетям и сетям связи в части, необходимой для реализации РД с Владельцем объекта иного собственника
	услуга
	1

	7
	Формирование и передача Заказчику полного комплекта РД включая сметную документацию и ТУ в бумажном и электронном виде.
	комплект
	1


[bookmark: _Toc239927079]2.1.2. Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Срок выполнения работ и передачи комплекта РД устанавливается условиями закупки и договором. Этапы предпроектного обследования, получения исходных данных, разработки, согласования и окончательной выдачи РД должны быть предусмотрены календарным планом Исполнителя.
При выявлении в ходе обследования необходимости получения дополнительных исходных данных, технических условий или согласований Исполнитель обязан своевременно направить Заказчику соответствующий перечень и запрос, не принимая отсутствующие исходные данные без согласования с владельцем объекта.
[bookmark: _Toc239927080]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции
	Наименование
	Срок
	Результат

	Комплект согласованной рабочей документации
	30 дней с даты начала действия договора
	Комплект РД, сметной документации, ТУ на подключение к сетям электропитания и связи (включая сети интернет) 


[bookmark: _Toc239927081]Таблица 2.2. Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	Этап
	Срок выполнения
	Результат

	Предпроектное обследование
	В соответствии с календарным планом
	Акт/отчет обследования, фотофиксация, исходные данные для РД

	Запрос и получение исходных данных
	До начала разработки соответствующих решений
	Получение исходных данных

	Разработка технических решений, согласование
	В соответствии с календарным планом
	Разработанные разделы РД

	Выдача окончательной РД
	30 дней с даты начала действия договора
	Полный комплект РД, сметной документации, ТУ на подключение к сетям электропитания и связи (включая сети интернет) от собственника.


[bookmark: _Toc239927082]2.2. Требования к качеству продукции
РД должна быть разработана на основании результатов предпроектного обследования, исходных данных Заказчика/Собственника объекта и действующих нормативных и технических документов, применимых к выполняемым работам.
– Количество проектируемых антенн — пять. Для каждой антенны должны быть определены место установки, способ и конструкция крепления, трассы прокладки кабелей и точки подключения.
– Места установки и способы крепления должны определяться и обосновываться по результатам предпроектного обследования с учетом фактического состояния зданий, сооружений, опорных конструкций, кровель, площадок, коммуникаций и доступности для выполнения СМР.
– До разработки решений по электроснабжению Исполнитель обязан запросить у Собственника объекта характеристики потребляемой мощности каждой антенны/оборудования, номинальное напряжение, фазность, требования к качеству электропитания и иные параметры, необходимые для выбора схемы подключения. 
– До разработки решений по сети связи Исполнитель обязан запросить у Собственника объекта способ подключения каждой антенны к сети связи, тип интерфейса, требуемые параметры линии, используемые кабели/оборудование и точку подключения. Полученные данные должны быть отражены в РД.
– В РД должны быть предусмотрены решения по прокладке силовых кабелей и кабелей связи, их защите, маркировке, вводу в здания/сооружения, проходкам и герметизации в объеме, необходимом для выполнения СМР.
– При необходимости должны быть разработаны решения по заземлению, молниезащите и защите оборудования от перенапряжений с учетом существующей системы защитных мероприятий объекта.
– Размещение каждой антенны и связанной с ней инфраструктуры на территории Собственника объекта/ Владельца объекта иного собственника подлежит согласованию с Собственника объекта и Владельцем объекта иного собственника.
– Если предполагаемое место размещения или трасса кабельных линий находятся вне территории/объектов Собственника объекта либо затрагивают имущество, земельные участки, здания, сооружения, инженерные сети или иные объекты, принадлежащие либо предоставленные третьим лицам, Исполнитель должен определить перечень необходимых правообладателей и подготовить материалы для согласования с соответствующими собственниками, правообладателями, балансодержателями или иными уполномоченными организациями.
– Технические решения по подключению антенн к электрическим сетям должны быть согласованы с Собственником объекта и, в случаях, предусмотренных действующими правилами и условиями подключения, с соответствующей сетевой/эксплуатирующей организацией. При необходимости Исполнитель должен подготовить исходные материалы для получения/согласования технических условий или иных документов на технологическое присоединение.
– Технические решения по подключению к сети связи должны быть согласованы с Собственником объекта и владельцем/эксплуатирующей организацией соответствующей сети в части точки подключения, параметров линии, используемого оборудования и кабельной инфраструктуры.
– Все выявленные ограничения, существующие коммуникации, охранные зоны, сервитуты и иные обстоятельства, влияющие на возможность размещения и подключения антенн, должны быть отражены в РД либо в документах по результатам обследования.
– РД должна содержать чертежи, схемы, спецификации и иные материалы, необходимые подрядной организации для выполнения СМР без дополнительной разработки принципиальных технических решений.
– После выполнения согласований замечания Заказчика/Собственника объекта и согласующих организаций должны быть учтены в окончательной редакции РД.

[bookmark: _Toc239927083]Таблица 3. Требования к продукции
	№
	Требование
	Результат

	1
	Пять антенн, индивидуальное место установки и способ крепления
	Планы, разрезы, узлы крепления, спецификации

	2
	Электроснабжение антенн 
	Однолинейные схемы, кабельные трассы, точки подключения, спецификации

	3
	Подключение антенн к сети связи 
	Структурные/принципиальные схемы, трассы, точки подключения, типы кабелей и оборудования

	4
	Предпроектное обследование
	Отчет/акт, фотофиксация и материалы обследования

	5
	Согласование размещения
	Согласованные планы и решения, подтверждения согласований

	6
	Согласование технических присоединений
	Согласованные технические решения, ТУ/исходные документы — при необходимости

	7
	Комплект РД
	[bookmark: _GoBack]Полный комплект чертежей, спецификаций и ведомостей объемов работ, сметная документация в необходимом составе, ТУ на подключение к сетям электропитания и связи (включая сети интернет)


[bookmark: _Toc239927084]2.3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
Цена предложения должна включать все затраты Исполнителя, необходимые для выполнения требований настоящих ТТ и передачи Заказчику полного комплекта РД, в том числе затраты на предпроектное обследование, выезды специалистов, сбор и уточнение исходных данных, разработку чертежей и схем, подготовку спецификаций, сопровождение и выполнение необходимых согласований, а также устранение замечаний Заказчика по результатам рассмотрения РД.
В составе ценового предложения рекомендуется выделять стоимость разработки РД и стоимость сопутствующих услуг, указанных в таблице 1.2, если иное не установлено закупочной документацией.
Дополнительные работы, связанные с отсутствием исходных данных, не должны выполняться исходя из самостоятельно принятых Исполнителем решений без предварительного согласования с Заказчиком/Собственником объекта.
[bookmark: _Toc239927085]Состав передаваемой рабочей документации
Окончательный состав РД определяется Исполнителем по результатам обследования и исходных данных, но должен включать не менее:
– общие данные и пояснительную записку с описанием принятых решений;
– схемы размещения пяти антенн с указанием координат или привязок к существующим объектам;
– чертежи конструкций и узлов крепления антенн;
– планы и схемы электроснабжения, кабельные журналы/ведомости и спецификации — в применимой части;
– структурные/принципиальные схемы подключения к сети связи и трассы линий связи;
– решения по заземлению, молниезащите и защите от перенапряжений — в применимой части;
– спецификации оборудования, изделий и материалов;
– ведомости объемов работ и иные документы, необходимые для выполнения СМР;
– сметная документация, учитывающая ведомости объемов работ и спецификацию оборудования, изделий и материалов;
– материалы и документы по согласованиям, полученные/подготовленные в рамках выполнения работ.
