Приложение № 2
к Техническим требованиям
[bookmark: _GoBack]

Требования к оформлению и составлению
 сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2021.
4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.
5. При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению» (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт», с учетом дополнений и изменений к ним. Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельного индекса, установленного для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».
6. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с Изм. 1-9).
6.1 Базисно-индексным - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.
7. При определении сметной стоимости базисно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН: 
7.1 Для базисно-индексного метода: 
· индексы по видам объектов капитального строительства:
1) индексы к статьям прямых затрат (к сметной оплате труда, к сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, к сметной стоимости материалов, изделий и конструкций) применяются к итоговым стоимостным показателям в целом по ЛСР (ЛС) – используются в рамках переходного периода к ресурсно-индексному методу, по объекту строительства «Прочие объекты», указанные в письме Минстроя РФ от 02.03.2022 №8139/ИФ/09: ЗП – 24,01, ЭМ – 9,14, МАТ – 6,92.
8. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.


9. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
10. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
11. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
12. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
13. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
14. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
15. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
· суточные - не более 700 руб./сутки;
· проживание – 400 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
16. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
17. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять до целых рублей. Величину НДС не указывать.
18. Выходные формы сметных расчетов, составленных по единичным расценкам базисно-
индексным методом должны соответствовать Образцам согласно Приложениям 1.1.,1.3. Для смет на ремонт энергооборудования – ЛСР_БЦ (для УГК) 2003.
19. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»[footnoteRef:1]: [1:  Пункт 0 учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».  ] 

19.1 В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 
19.2 Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
19.2.1 По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:
· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 
В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются
19.2.2 По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)[footnoteRef:2]. Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям.  [2:  Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html ] 

· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
19.2.3 По предоставляемому сжатому воздуху:
· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 
19.2.4 По предоставляемой воде:
· Из норм и расценок исключать стоимость воды.
19.2.5  Учтенные в составе накладных расходов:
· расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,1%);
· содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,0%);
·  расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 1,7%)
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93[footnoteRef:3]. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы. [3:  Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498. 
] 

20. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
21. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССР составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССР являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССР выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве, по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
22. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве, по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;
· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
23. Итоги в выходных формах сметной документации должны соответствовать выходным формам 
согласно Образцам Приложений 1.1.,1.3. Итоги в выходных формах сметной документации, составленной по БЦ, должны состоять из следующих позиций:
для разделов:
	 
	Раскрытие итогов по разделам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2003г.

	Итого прямые затраты по разделу:

	  В том числе, справочно:

	   Поправочный коэффициент на вредные условия труда ….% БЦ общие положения п….. ПЗ=…..  (Поз.   )

	   Поправочный индекс …. Письмо "……" №… от …….. ПЗ=…..  (Поз.    )

	Итого по разделу 1:


для итогов по всей смете:
	 
	Раскрытие итогов по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:

	  Итого

	    В том числе:

	      Материалы

	  ВСЕГО по смете




Приложение 1 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 
на выполнение работ при новом строительстве, по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению


Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
 к договорам на новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и ремонт и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве, по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.
2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве, по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
3. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
4. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
5. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях. Величину НДС не указывать.

                                                                                                  
                                                                                                   Приложение № 1.1
ОБРАЗЕЦ                                                                                             
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве, по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению 
                                                                                                     Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____  
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	СОГЛАСОВАНО:                                           
______________(Подрядчик )       
_______________(ФИО)

Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                           _____________(Заказчик )       
                  ______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	11
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	     Руководитель
проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]




ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Приложение №1.2 
к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на выполнение работ 
 при новом строительстве, по программе
ремонтов, реконструкции и
техническому перевооружению


                       Приложение №___
                         к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                                                                                                             к договору от________№_____ 
	                                 Заказчик
	

	
	(наименование организации)

	Утвержден __ ______________ 20__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)



	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	11
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	Сметы основного договора 

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Итого по сметам основного договора 
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением № 1

	34
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	
	
	
	

	
	Исключить дополнительным соглашением № 2

	56
	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе №: __________
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам №№: 
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по ССР
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно.

	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	
	
	
	

	        Руководитель
        проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	 Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Приложение№1.3 
                                                                                                                                                                                                
к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на выполнение работ 
при новом строительстве, 
 по программе ремонтов, реконструкции 
и техническому перевооружению 
ОБРАЗЕЦ


СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ:
________________ (Подрядчик)                                                                                                              _____________ (Заказчик)

«__»_________202__г.                                                                                                                          «___»_____202__г.                                           


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №____
для базисно-индексного метода

_________________________________________________________________________________________________________
                                                                          (наименование объекта капитального строительства) 

Основание _________________________________________________________________________________________________________
                                                                          (проектная и (или) иная техническая документация 

	[bookmark: RANGE!D18]Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________
	

	[bookmark: RANGE!D22]Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ квартал 202__г.
	




	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	Всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего 
	Оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве, по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению


Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии

Расчет суммы возврата стоимости электрической энергии производится по сводному сметному расчету. Если в договоре выделяется несколько этапов, то расчет выполняется на каждый этап.
В программном комплексе «ГРАНД-Смета» версии 8.0 появилась возможность расчета электроэнергии, потребляемой при эксплуатации машин и механизмов, используемых при выполнении работ. Данный функционал пока не доступен для смет, составленных в базах с новой кодировкой ресурсов: ТЕР Республики Крым в редакции 2017 года, ФЕР-2017, ГЭСН-2017.

Алгоритм действий при выполнении расчета:
1. Загрузить и установить обновленную нормативную базу ГЭСН, ФЕР в редакции 2001 года, со специальным сборником СЗЭМ Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. В этом сборнике по всем машинам и механизмам действующей нормативной базы приведены эксплуатационные затраты в стоимостном выражении по состоянию на 1 января 2000 года, а также ресурсные нормы затрат на энергоносители (дизельное топливо, бензин, сжатый воздух, получаемый от передвижных или стационарных компрессорных станций, электроэнергия).
[image: 2018 04 09 13 22 17]
2. В итогах Ведомости ресурсов по смете выделить удобным способом нужные позиции в группе Машины и механизмы и скопировать выделенный фрагмент в буфер обмена.
[image: 2018 04 09 14 07 24]
3. Создать новую локальную смету, куда вставить скопированный список материалов и Механизмов из буфера обмена. В новой смете получим  набор позиций, где имеются обоснования, наименования, количество, но отсутствует ресурсная часть, необходимая для последующего расчёта.
4. Добавить, с помощью мультиредактирования, в обоснование позиций перед цифровым кодом буквенный шифр "СЗЭМ-" (с дефисом). Для этого щелчком мыши отметить в смете нужную колонку Обоснование и, выделив все позиции документа (например, нажав сочетание Ctrl+A), ввести в строке формул перед идентификатором <Текущее значение> нужный текст. В результате должно получиться: СЗЭМ-<Текущее значение>. Далее произвести загрузку в позиции полученной сметы ресурсной нормы для соответствующих машин и механизмов из имеющегося в нормативной базе сборника СЗЭМ.
[image: 2018 04 09 14 11 24]
5. При отсутствии изначально заданного вида работ можно привязать все позиции сметы к подходящему виду работ из справочника, например, Машины.
Итогом получены эксплуатационные затраты (в том числе затраты на энергоносители) по каждому виду машин и механизмов из исходной локальной сметы, а ведомость ресурсов по полученной смете показывает эти затраты для всех машин и механизмов в целом.
Для электроэнергии результаты расчёта (как в количественном, так и в стоимостном выражении) можно вывести на печать в виде специального документа Расчет потребности и затрат на электроэнергию, форма которого находится в разделе Формы на grandsmeta.ru. 
[image: 2018 04 09 14 19 01]
После выгрузке формы в Excel достаточно ввести нужное значение в ячейке Базовый тариф на электроэнергию и, нажав кнопку Обработка, придать форме окончательный внешний вид.
В итоговом документе представлен список машин и механизмов при эксплуатации которых имеется потребность в электроэнергии. Потребление электроэнергии в киловатт-часах и затраты на электроэнергию в фактических ценах рассчитываются как по каждому виду машин и механизмов, так и для всего списка в целом.
Примечание 1. Помимо количественных показателей расхода дизельного топлива, бензина или электроэнергии, можно получить и фактическую стоимость этих ресурсов – достаточно указать для них в ведомости ресурсов стоимость в текущих ценах на единицу.
Примечание 2. При необходимости, аналогичным образом можно осуществить расчёт для объекта, стройки, и вообще любой совокупности смет. Достаточно сформировать соответствующую сводную ведомость ресурсов, выделить в ней все машины и механизмы, скопировать выделенный фрагмент в буфер обмена, после чего выполнить вышеописанные действия.

Приложение № 3
к Основным положениям по сметному ценообразованию.


Требования к оформлению и составлению
 сметной документации с учетом работы в ИС «Максимо».

2.1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации с учетом работы в ИС «Максимо» (интеграции «xml» - файла в ПК «Гранд-Смета»).
2.2. При составлении сметной документации с учетом работы в ИС «Максимо» руководствоваться документом «Система MAXIMO руководство пользователя».
2.3. При учете в сметной документации стоимости МТР по прайс-листам, счетам, коммерческим предложениям и т.д. в графе обоснование указывать «Прайс», во вкладке ПК «Гранд-смета» «Дополнительная информация. Примечание» указывать наименование поставщика, производителя, дату поставки и другие необходимые сведения для достоверного определения стоимости МТР.
2.4. В смете, при указании объема работ, материалов и оборудования не допускается:
· использовать функцию «формула» в ПК «Гранд-смета»;
· указывать более 5-ти знаков после запятой (т.к. при интеграции в информационную систему (далее по тексту–ИС) «Максимо» может получиться иной результат, чем в версии ПК «Гранд-Смета»).
2.5. При расчете сметной стоимости рабочего задания (далее по тексту–РЗ), представленного в формате «xml» - файла в ПК «Гранд-Смета» запрещается:
· удалять первый раздел в РЗ и создавать раздел в смете перед 1-м разделом;
· удалять первую строку в каждом разделе, т.к. первая строка раздела содержит все настройки из ИС «Максимо» к данному РЗ. Можно в ней изменить шифр расценки, данные, но саму первую строку нужно сохранить;
· добавлять в смету отсутствующие там позиции по материалам и запчастям, отражая их как давальческие.
2.6. В локальных сметах построчные и итоговые суммы округлять до целых рублей. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».
2.7. Нумерацию в ЛСР указывать по порядку.
2.8. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной (иной) документации);
· на электронном носителе (в формате «xml», ПК «Гранд-Смета» и «Excel»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Наименование файлов в формате ПК «Гранд-Смета» представленной сметной документации должны соответствовать наименованию «xml» -файлов, аналогично по суммам, указанным в упомянутых файлах.
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