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1. [bookmark: _Toc207609063][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc207609064][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
"Поставка осветительных материалов в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей"
1.2. [bookmark: _Toc207609065][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Выполнение программы ТОиР 2027 года.
2. [bookmark: _Toc207609066][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc207609067]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc207609068]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc207609069][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Лампа коммутаторная красно-зеленая светодиодная
	шт
	120
	27.40.14.000
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	2. 
	Лампа люминесцентная 18Вт
	шт
	20
	27.40.15.114
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	3. 
	Лампа накаливания 95Вт
грушевидная
	шт
	150
	27.40.13.000
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	4. 
	Лампа накаливания 36В
	шт
	20
	27.40.13.000
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	5. 
	Лампа накаливания 60Вт
 шарообразная
	шт
	20
	27.40.13.000
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	6. 
	Лампа светодиодная 12Вт
	шт
	100
	27.40.15.150
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	7. 
	Лампа светодиодная 50Вт
	шт
	100
	27.40.15.150
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	8. 
	Лампа светодиодная 20Вт
	шт
	150
	27.40.15.150
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	9. 
	Лампа светодиодная 15Вт
	шт
	200
	27.40.15.150
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	10. 
	Лампа светодиодная 30Вт
	шт
	40
	27.40.15.150
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	11. 
	Лампа светодиодная 20Вт
	шт
	200
	27.40.15.150
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	12. 
	Лампа светодиодная 15Вт
	шт
	150
	27.40.15.150
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	13. 
	Лампа светодиодная 105Вт
	шт
	20
	27.40.15.150
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	14. 
	Лампа светодиодная 15Вт
	шт
	50
	27.40.15.150
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	15. 
	Лампа светосигнальная белая светодиодная круглая винтовой
	шт
	20
	27.40.24.113
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	16. 
	Лампа светосигнальная зеленая светодиодная круглая винтовой
	шт
	20
	27.40.24.113
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	17. 
	Лампа светосигнальная красная со встроенным светодиодом
	шт
	20
	27.40.24.113
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	18. 
	Панель светодиодная встраиваемая/накладная 36Вт с драйвер
	шт
	20
	27.40.25.123
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	19. 
	Панель светодиодная потолочная 75Вт
	шт
	40
	27.40.25.123
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	20. 
	Прожектор светодиодный 50Вт
	шт
	10
	27.40.33.130
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	21. 
	Прожектор светодиодный 150Вт
	шт
	10
	27.40.33.130
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	22. 
	Прожектор светодиодный 200Вт
	шт
	25
	27.40.33.130
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	23. 
	Прожектор светодиодный 100Вт
	шт
	18
	27.40.33.130
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	24. 
	Прожектор светодиодный 200Вт
	шт
	10
	27.40.33.130
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	25. 
	Светильник Офис 72Вт
	шт
	5
	27.40.39.113
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	26. 
	Светильник 125Вт
	шт
	10
	27.40.39.113
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	27. 
	Светильник настольный
	шт
	14
	27.40.22.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	28. 
	Светильник (плафон белый круг с решеткой)
	шт
	4
	27.40.39.113
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	29. 
	Светильник светодиодный накладной круг 10Вт
	шт
	5
	27.40.39.113
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	30. 
	Светильник светодиодный настенный/потолочный 18Вт
	шт
	14
	27.40.39.113
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	31. 
	Светильник светодиодный уличный 100Вт
	
	10
	27.40.39.113
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	32. 
	Светильник светодиодный универсальный 36Вт
	
	20
	27.40.39.113
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	33. 
	Фонарь аккумуляторный налобный 1000 люмен
	
	10
	27.40.21.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	34. 
	Фонарь аккумуляторный налобный 5Вт 280 люмен
	
	5
	27.40.21.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	35. 
	Фонарь налобный 2200 люмен
	
	4
	27.40.21.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	36. 
	Фонарь налобный аккумуляторный светодиодный 240 люмен
	
	2
	27.40.21.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	37. 
	Фонарь-прожектор аккумуляторный 18В
	
	6
	27.40.21.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	38. 
	Фонарь-прожектор аккумуляторный ручной 15Вт
	
	1
	27.40.21.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции


* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие
2.1.2. [bookmark: _Toc207609070]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc207609071][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Лампа коммутаторная красно-зеленая светодиодная
	



С даты подписания договора
	



Не позднее 60 дней с даты подписания договора

	2. 
	Лампа люминесцентная 18Вт
	
	

	3. 
	Лампа накаливания 95Вт
грушевидная
	
	

	4. 
	Лампа накаливания 36В
	
	

	5. 
	Лампа накаливания 60Вт
 шарообразная
	
	

	6. 
	Лампа светодиодная 12Вт
	
	

	7. 
	Лампа светодиодная 50Вт
	
	

	8. 
	Лампа светодиодная 20Вт
	
	

	9. 
	Лампа светодиодная 15Вт
	
	

	10. 
	Лампа светодиодная 30Вт
	
	

	11. 
	Лампа светодиодная 20Вт
	
	

	12. 
	Лампа светодиодная 15Вт
	
	

	13. 
	Лампа светодиодная 105Вт
	
	

	14. 
	Лампа светодиодная 15Вт
	
	

	15. 
	Лампа светосигнальная белая светодиодная круглая винтовой
	
	

	16. 
	Лампа светосигнальная зеленая светодиодная круглая винтовой
	
	

	17. 
	Лампа светосигнальная красная со встроенным светодиодом
	
	

	18. 
	Панель светодиодная встраиваемая/накладная 36Вт с драйвер
	
	

	19. 
	Панель светодиодная потолочная 75Вт
	
	

	20. 
	Прожектор светодиодный 50Вт
	
	

	21. 
	Прожектор светодиодный 150Вт
	
	

	22. 
	Прожектор светодиодный 200Вт
	
	

	23. 
	Прожектор светодиодный 100Вт
	
	

	24. 
	Прожектор светодиодный 200Вт
	
	

	25. 
	Светильник Офис 72Вт
	
	

	26. 
	Светильник 125Вт
	
	

	27. 
	Светильник настольный
	
	

	28. 
	Светильник (плафон белый круг с решеткой)
	
	

	29. 
	Светильник светодиодный накладной круг 10Вт
	
	

	30. 
	Светильник светодиодный настенный/потолочный 18Вт
	
	

	31. 
	Светильник светодиодный уличный 100Вт
	
	

	32. 
	Светильник светодиодный универсальный 36Вт
	
	

	33. 
	Фонарь аккумуляторный налобный 1000 люмен
	
	

	34. 
	Фонарь аккумуляторный налобный 5Вт 280 люмен
	
	

	35. 
	Фонарь налобный 2200 люмен
	
	

	36. 
	Фонарь налобный аккумуляторный светодиодный 240 люмен
	
	

	37. 
	Фонарь-прожектор аккумуляторный 18В
	
	

	38. 
	Фонарь-прожектор аккумуляторный ручной 15Вт
	
	



0

7

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc207609072][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc207609073] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1-38Таблицы 1.1): "Поставка осветительных материалов в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей"

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Гарантия
	Соответствие качества Товара требованиям нормативно-технической документации в течение 24 месяцев с момента поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	-

	2.2
	Период изготовления
	Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 4 квартала 2025 года, ранее не использованной
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки
	филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678174, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69
5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	[bookmark: _Toc207609074]Согласие с требованием
	
	

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Осветительные материалы позиции №1-38
Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	Продукция должна соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации
	Согласие с требованием
	-
	

	5
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Поставка осветительных материалов  по позиции № 1-38 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок

- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	

	5.2.
	Поставка осветительных материалов  по позиции № 1-38 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	
	Указание страны происхождения товара
	Требуется с составе заявки представить документ подтверждающую страну происхождения товара
	





** Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.
1Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: " Поставка осветительных материалов в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей "
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
1
	
Позиция 1
	
Лампа коммутаторная красно-зеленая светодиодная
	
	Серия СКЛ 16
Тип контактов Жёсткие выводы (ламели) под пайку Рабочее напряжение 220 В
Цвет свечения Красный и зелёный (код КЛ в маркировке)
Род тока Постоянный (DC)
Рабочий ток 5 мА
Потребляемая мощность 1,1 Вт
Сила света 1 мкд
Тип цоколя Безцокольная (светосигнальная арматура)
Установочный диаметр 14 мм
Тип колбы (светофильтра) Окрашенная в цвет свечения
Форма колбы Сферическая (утопленная)
Корпус Пластмассовый, белого цвета
Режим свечения Постоянное свечение
Степень защиты IP54
Защита от наводок Нет
Диапазон рабочих температур:
от -60 до +60 °C.
Относительная влажность: до 98% при температуре +25 °C.
Устойчивость: к вибрации, ударам и другим механическим воздействиям.
Наработка на отказ: более 25 000 часов
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	Позиция 2
	Лампа люминесцентная 18Вт
	
	Тип люминесцентная, трубчатая, двухцокольная.
Мощность: 18 Вт.
Напряжение: 220 В.
Световой поток: 1025 лм.
Цветовая температура: 6200 К (холодный дневной свет).
Индекс цветопередачи (CRI, Ra): 70–79 (класс 2A).
Класс энергоэффективности: B.
Средний срок службы: 13 000 часов.
Обозначение колбы: T8 (диаметр 26 мм).
Форма колбы: цилиндрическая, матовая.
Диаметр: 28 мм.
Длина: 604 мм.
Вес: около 71 г.
Степень защиты: IP20.
Содержание ртути: 8 мг.
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	Позиция 3
	Лампа накаливания 95Вт
грушевидная
	
	Тип лампы: лампа накаливания общего назначения (ЛОН).
Мощность: 95 Вт.
Номинальное напряжение: 220 В.
Тип цоколя: E27 (стандартный резьбовой цоколь для бытовых светильников).
Форма колбы:
грушевидная (тип A).
Покрытие колбы: прозрачное.
Световой поток: около 1240 люмен.
Цветовая температура: 2700 К (тёплый белый свет).
Срок службы: 1000 часов.
Габариты: длина -98 мм, диаметр - около 50 мм.
Частота сети: 50 Гц.
Класс энергоэффективности: E
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	Позиция 4
	Лампа накаливания 36В
	
	Тип лампы: лампа накаливания местного освещения (МО).
Мощность: 100 Вт.
Номинальное напряжение: 36 В (работает от переменного и постоянного тока — AC/DC).
Световой поток: 1590 лм.
Световая отдача: 15,9 лм/Вт.
Цоколь: E27.
Диаметр: 61 мм.
Длина: 108 мм.
Форма колбы: грибовидная (M50).
Покрытие колбы: прозрачное.
Цветовая температура: 2700 К (теплый белый свет).
Индекс цветопередачи (Rₐ): 100.
Рабочее положение: H90.
Класс энергоэффективности: E.
Средний срок службы: 1000 часов.
Диапазон рабочих температур: от –45 °C до +60 °C
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	Позиция 5
	Лампа накаливания 60Вт
 шарообразная
	
	Тип лампы Лампа накаливания местного освещения (МО)
Мощность 60 Вт
Напряжение12 В
Цоколь E27
Форма колбы Шарообразная
Диаметр 60 мм
Длина 108 мм
Световой поток 1000 лм
Покрытие колбы Прозрачное
Цвет свечения Жёлтоватый
Средний срок службы 1000 часов
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	Позиция 6
	Лампа светодиодная 12Вт
	
	Тип лампы Светодиодная (LED)
Цоколь E27
Форма колбы Грушевидная
Типоразмер A60
Мощность12 Вт
Эквивалент лампы накаливания
100 Вт
Световой поток 1150 лм
Цветовая температура 3000 К (тёплый белый свет)
Индекс цветопередачи (CRI, Ra) 90–100 (класс 1А)
Напряжение питания 150–265 В (широкий диапазон для нестабильной сети)
Коэффициент мощности 0,5
Номинальный ток 87 мА
Класс энергоэффективности A+
Угол рассеивания 240°
Диаметр 60 мм Длина 125 мм
Степень защиты IP20 (для сухих помещений)
Диапазон рабочих температур
от -20 °C до +50 °C
Материал колбы Пластик
Покрытие колбы Матовое (опал)
Срок службы35 000 часов
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	Позиция 7
	Лампа светодиодная 50Вт
	
	Тип лампы Светодиодный (LED)
Цоколь E27
Мощность 50 Вт
Напряжение220–230 В
Цветовая температура 4000 К (холодный белый свет)
Световой поток 3200–4000 лм (в зависимости от модификации)
Индекс цветопередачи (CRI/Ra) 80–89 (класс 1B)
Коэффициент мощности 0,5
Класс энергоэффективности A
Форма колбы
Цилиндрическая (тип T)
Размеры (Д×Ш×В) 125×206 мм и 140×238 мм
Вес Около 0,25–0,32 кг
Срок службы 25 000 – 30 000 часов
Диммируемость - Нет
Степень защиты (IP) IP20
Диапазон рабочих температур От -15 °C до +40 °C
Материал корпуса Пластик
Радиатор Алюминиевый
Тип светодиодов SMD
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 8
	Лампа светодиодная 20Вт
	
	Мощность: 20 Вт.
Напряжение питания: 220 В (рабочий диапазон обычно 174–265 В).
Цоколь: E27 (стандартный «большой» патрон).
Форма колбы: грушевидная (тип A60).
Световой поток: около 1800 лм.
Индекс цветопередачи (Ra): 80–89 (класс 1В).
Угол рассеивания: 270°.
Степень защиты: IP20 (для обычных помещений, без повышенной влажности или пыли).
Частота питающей сети: 50 Гц.
Фактор мощности (PF): около 0,9.
Срок службы: до 30 000 часов.
Габариты (Д×L): примерно 65×120 мм.
Температура эксплуатации: от -10 °C до +40 °C.
Материал колбы: пластик (часто матовый).
Вес: около 0,07 кг.
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	Позиция 9
	Лампа светодиодная 15Вт
	
	Тип лампы Светодиодная (LED)
Цоколь E27
Мощность 15 Вт
Эквивалент лампы накаливания 120 Вт
Световой поток 1350 лм
Цветовая температура 6500 К (холодный белый свет)
Индекс цветопередачи (Ra) 80–89 (класс 1B)
Форма колбы Грушевидная (тип A60)
Диаметр 60 мм
Длина 131 мм
Рабочее напряжение 150–264 В (работает в нестабильных сетях)
Класс энергоэффективности A+
Коэффициент мощности 0,7
Степень защиты IP20 (для сухих помещений)
Диапазон рабочих температур
от -20 °C до +40 °C
Срок службы 30 000 часов
Диммируемость - Нет
Угол рассеивания 180°
Коэффициент пульсаций не более 5%
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 10
	Лампа светодиодная 30Вт
	
	Мощность: 30 Вт.
Эквивалент лампы накаливания: 250 Вт.
Световой поток: 2360 лм.
Цветовая температура: 4100 К (нейтральный белый свет).
Напряжение питания: 220 В (номинальный диапазон 180–240 В).
Номинальный ток: 90 мА.
Частота: 50 Гц. dc-
Тип тока: переменный (AC).
Коэффициент мощности: 0,7.
Индекс цветопередачи (CRI/Ra): 80–89 (класс 1B).
Класс энергоэффективности: A+.
Угол рассеивания: 240°.
Степень защиты: IP20 (для сухих помещений).
Срок службы: 25 000 часов.
Световая отдача: 79 лм/Вт.
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов: 30 кВт·ч.
Форма колбы: грушевидная (тип A67).
Покрытие колбы: матовое (опал).
Материал корпуса: алюминий и пластик.
Длина: 143 мм.
Диаметр: 67 мм.
Цвет корпуса: белый.
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 11
	Лампа светодиодная 20Вт
	
	Мощность 20 Вт
Тип цоколя G13 (двухсторонний, неповоротный)
Напряжение 180–275 В (номинальное — 230 В)
Световой поток 2000 лм
Цветовая температура 6500 К (холодный белый свет)
Длина 1200 мм
Диаметр 25,5 мм
Индекс цветопередачи (CRI) 80–89 (класс 1В)
Коэффициент пульсации < 5% (соответствует санитарным нормам)
Класс энергоэффективности A+
Коэффициент мощности 0,9
Световая отдача100 лм/Вт
Средний срок службы
30 000 часов
Степень защиты IP20 (для сухих помещений)
Диапазон рабочих температур от -10 °C до +40 °C
Угол рассеивания 220°
Покрытие колбы Матовое (FR/матовое)
Диммируемость Нет
Вес~ 0,19 кг
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 12
	Лампа светодиодная 15Вт
	
	Тип: светодиодная.
Мощность: 15 Вт.
Цоколь: E27.
Форма колбы: грушевидная (тип A).
Световой поток: 1200 лм.
Цветовая температура: 3000 К (тёплый белый свет).
Напряжение: 220 В (диапазон рабочего напряжения: 200–240 В).
Индекс цветопередачи (CRI/Ra): ≥80.
Угол светового пучка: 270°.
Размеры: длина — 110 мм, диаметр — 60 мм.
Срок службы: 30 000 часов.
Особенности: матовый рассеиватель для равномерного распределения света и минимизации бликов.
Эквивалент лампы накаливания: 100 Вт.
Диапазон рабочих температур: от −20 до +30 °C.
Регулировка яркости: отсутствует.
Совместимость с выключателями с подсветкой: нет.
Датчики: отсутствуют.
Вес нетто: 0,045 кг.
Класс энергоэффективности: A.
Безопасность: не содержит ртути и других вредных веществ.
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	Позиция 13
	Лампа светодиодная 105Вт
	
	Мощность 105 Вт (эквивалент лампы накаливания около 250 Вт)
ЦокольE40
Световой поток 13 000 люмен
Цветовая температура 6500 К (холодный белый свет)
Напряжение питания 220–240 В
Угол рассеивания 120°
Индекс цветопередачи (CRI/Ra) ≥80 (класс 1B)
Коэффициент мощности ≥0,9
Срок службы 25 000 часов
Степень защитыI P40
Форма колбы Special (цилиндрическая с расширенным верхом)
Покрытие колбы Матовое
Размеры (диаметр × длина)
190 мм × 274,5 мм
Вес Около 695 г
Диммируемость - Нет
Диапазон рабочих температур
От -20 °C до +50 °C
Частота тока 50/60 Гц
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 14
	Лампа светодиодная 15Вт
	
	Тип: светодиодная.
Мощность: 15 Вт.
Эквивалент лампы накаливания: 135 Вт.
Напряжение: 220 В.
Рабочий диапазон напряжения: 176–264 В.
Цветовая температура: 6500 К (холодный белый свет).
Световой поток: 1350 лм.
Световая отдача: 90 лм/Вт.
Индекс цветопередачи (Ra): 80.
Цоколь: E27.
Форма колбы: груша.
Тип колбы: A60.
Покрытие колбы: матовое (матовый рассеиватель).
Размеры: длина — 115 мм,
диаметр — 60 мм.
Угол рассеивания: 220°.
Срок службы: 30 000 часов.
Диапазон рабочих температур: от -40 °C до +40 °C.
Класс энергоэффективности: A.
Диммируемость - Нет
Датчик движения: нет.
Датчик освещённости: нет.
Наличие аккумулятора: нет.
Вес нетто: около 53 г
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	Позиция 15
	Лампа светосигнальная белая светодиодная круглая винтовой
	
	Тип изделия Светосигнальная лампа (индикаторная лампа в сборе)
Цвет линзы/колпачка Белый
Цвет свечения Белый
Конструкция линзы Круглая, высокая
Тип лампы Светодиодная (LED)
Номинальное напряжение:
220–240 В
Род тока Постоянный (DC)
Степень защиты (IP) IP67
Тип электрического подключения Винтовое соединение
Диаметр отверстия 22,3 мм
Высота 52 мм
Глубина и ширина По 30 мм
Диапазон рабочих температур
От -25 °C до +70 °C
Количество световых индикаторов1
С передним кольцом Нет
С лампой в комплекте Да
Вес 19 г
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	Позиция 16
	Лампа светосигнальная зеленая светодиодная круглая винтовой
	
	Тип изделия Сигнальная (индикаторная) лампа в сборе
Цвет свечения / линзы
Зелёный
Тип лампы Светодиодная (LED)
Номинальное напряжение 220 В (диапазон работы: 220–240 В)
Тип тока Постоянный (DC)
Степень защиты IP67 (защита от пыли и влаги, подходит для агрессивных сред)
Конструкция линзы Круглая, высокая
Тип подключения Винтовое соединение
Диаметр монтажного отверстия2 2,3 мм
Габариты (Ш×В×Г)
30 × 30 × 52 мм
Вес Около 0,018 кг
Количество световых индикаторов1
С передним кольцом Нет
Диапазон рабочих температур
От –25 °C до +70 °C
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 17
	Лампа светосигнальная красная со встроенным светодиодом
	
	Тип изделия: светосигнальная арматура (лампа индикаторная в сборе).
Цвет свечения: красный.
Тип источника света: светодиод (LED).
Номинальное рабочее напряжение (Ue): 220–240 В.
Род тока: постоянный (DC).
Степень защиты (IP): IP67 (в некоторых источниках также указывается совместимость с IP69K).
Диаметр отверстия для монтажа: 22,3 мм.
Конструкция линзы: круглая, высокой формы.
Количество световых индикаторов: 1.
Тип электрического подключения: винтовое соединение.
Диапазон рабочих температур: от -25 °C до +70 °C.
Вес: около 100 г.
Комплектация: лампа поставляется в сборе со встроенным светодиодом.
Лампа предназначена для индикации состояния электрических цепей
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 18
	Панель светодиодная встраиваемая/накладная 36Вт с драйвер
	
	Мощность: 36 Вт.
Световой поток: 3420 лм (либо 3100 лм - это зависит от партии).
Цветовая температура: 6500 К (холодный белый свет).
Напряжение питания:
220–230 В, 50 Гц.
Степень защиты: IP40 (подходит для сухих внутренних помещений).
Габаритные размеры:
595 × 595 × 19 мм.
Материал корпуса: сталь, покрытая белой порошковой краской.
Рассеиватель: призматический из светостабилизированного полистирола.
Тип светодиодов: SMD.
Коэффициент мощности
(cos φ): ≥0,9.
Коэффициент пульсации светового потока: <5% (не мерцает, комфортна для глаз).
Индекс цветопередачи (CRI, Ra): ≥80 (свет естественный, не утомляет).
Срок службы: не менее 30 000 часов.
Номинальный ток: 0,18 А.
Сечение вводного кабеля: 3 × 0,75 мм².
Способ установки: универсальный -можно встраивать в подвесные потолки, монтировать накладным способом на потолок или стены, а также подвешивать при высоких потолках.
Драйвер (ЭПРА): встроен в корпус панели - не мешает распределению светового потока.
Защита: встроенная защита от скачков напряжения.
Климатическое исполнение: УХЛ4 (диапазон рабочих температур от +1 до +55 °C)
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	Позиция 19
	Панель светодиодная потолочная 75Вт
	
	Тип: светодиодная панель (квадратная). neox-group.ru
Мощность: 75 Вт.
Световой поток: 6500 лм.
Цветовая температура: 6500 К (холодный белый свет, близкий к дневному).
Индекс цветопередачи (Ra): 70–79.
Угол светового излучения: 120°.
Напряжение питания: 230 В (диапазон работы: 170–265 В).
Частота: 50 Гц.
Степень защиты: IP40 (защита от пыли, без защиты от влаги).
Класс защиты от поражения током: I (требуется заземление).
Материал корпуса: металл.
Материал рассеивателя: пластиковый матовый/сатинированный (призма).
Цвет корпуса: белый.
Габариты (Д×Ш×В):
595×595×19 мм.
Вес: около 0,95 кг.
Срок службы: 30 000 часов.
Коэффициент мощности: >0,9.
Климатическое исполнение: УХЛ4.
Рабочая температура:
от +1 до +55 °C.
Комплектность: с ЭПРА (драйвером)
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	Позиция 20
	Прожектор светодиодный 50Вт
	
	Мощность: 50 Вт.
Напряжение питания: 230 В, 50 Гц (диапазон работы: 207–253 В).
Световой поток: 4500 лм. i
Цветовая температура: 6500 К (холодный белый свет, аналог дневного).
Степень защиты: IP65 (пыленепроницаемый, защита от водяных струй).
Угол светового излучения: 120°.
Индекс цветопередачи (CRI, Ra): 80–89 (класс 1В).
Коэффициент мощности: 0,9. in-home.ru
Материал корпуса: алюминиевый сплав.
Цвет корпуса: чёрный или белый.
Способ монтажа: накладной, с поворотным кронштейном для регулировки угла наклона.
Габариты (Д×Ш×В): 129×121×24 мм
Вес: около 0,27 кг.
Рабочая температура:
от -40 °C до +50 °C.
Срок службы: 30 000 часов
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	Позиция 21
	Прожектор светодиодный 150Вт
	
	Мощность: 150 Вт.
Световой поток: 12 750 лм.
Цветовая температура: 6500 К (холодный белый свет).
Степень защиты: IP65 (защита от пыли и струй воды, подходит для улицы).
Источник света: светодиоды SMD2835 холодного свечения.
Количество светодиодов: 162 шт..
Угол светораспределения: 120°.
Индекс цветопередачи (CRI, Ra): >70 (класс 2A).
Коэффициент мощности (cos φ): >0,9.
Класс энергоэффективности: A+.
Срок службы светодиодов: 35 000 часов.
Вес: 1,55 кг.
Габариты (без упаковки): 305 × 260 × 31 мм.
Материал корпуса: литой алюминий.
Материал рассеивателя: закалённое стекло.
Цвет корпуса: тёмно-серый.
Номинальное напряжение: 230 В.
Диапазон рабочего напряжения: 198–253 В.
Частота: 50–60 Гц.
Номинальный ток: 0,59 А.
Сечение присоединяемых проводников: 3 × 1 мм².
Длина провода: 3 м.
Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150-69.
Диапазон рабочих температур: от –40 °C до +50 °C.
Температура хранения: от –50 °C до +50 °C.
Относительная влажность при хранении: до 98% при +35 °C.
Класс защиты от поражения электрическим током: I.
Ударопрочность (IK): IK06
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	

	22
	Позиция 22
	Прожектор светодиодный 200Вт
	
	Мощность 200 Вт
Напряжение питания2 30 В (диапазон работы: 175–250 В)
Световой поток 21 000 лм
Светоотдача 105 лм/Вт
Цветовая температура 6500 К (холодный белый свет)
Степень защиты IP65 (пыле- и влагозащищённый корпус)
Диапазон рабочих температур
от -40 °C до +50 °C
Индекс цветопередачи (Ra) 80–89 (класс 1В)
Угол рассеивания 120°
Материал корпуса Анодированный алюминиевый сплав
Материал рассеивателя Закалённое силикатное стекло
Габариты (Д×Ш×В)
333 × 400 × 32,5 мм
Вес 2,832 кг
Класс защиты от поражения током I
Способ монтажа Накладной (на стену, столб, потолок) с поворотным кронштейном для регулировки угла наклона
Коэффициент мощности 0,9
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	Позиция 23
	Прожектор светодиодный 100Вт
	
	Мощность 100 Вт
Световой поток 8000 лм
Цветовая температура 6500 К (холодный белый свет)
Степень защиты IP65 (защита от пыли и влаги, подходит для улицы и влажных помещений)
Номинальное напряжение 230 В
Диапазон рабочего напряжения 220–240 В
Частота 50 Гц
Тип источника света Встроенные SMD-светодиоды
Индекс цветопередачи (CRI, Ra) 70–79 (класс 2A)
Коэффициент мощности ≥0,9
Световая отдача 80 лм/Вт
Срок службы 25 000 часов
Диапазон рабочих температур
от -45 °C до +50 °C
Тип кривой силы света (КСС)
Д (широкая)
Тип светораспределения
Симметричное
Выход светового потока
Рассеянный/отраженный
Материал корпуса -
Алюминиевый сплав
Материал рассеивателя - Ударопрочное стекло
Класс защиты I
Частота сети 50 Гц
Диммируемый Нет
Способ монтажа Накладной (на поверхность), с монтажной скобой (лирой)
Габариты (Д×Ш×В) -
240 × 152 × 35 мм
Вес 0,495 кг
Тип ПРА LED-драйвер (блок питания для светодиодов)
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	Позиция 24
	Прожектор светодиодный 200Вт
	
	Мощность 200 Вт
Световой поток2 0 000 лм
Цветовая температура 6500 К (холодный белый свет)
Степень защиты IP65 (полная защита от пыли и струй воды с любого направления)
Напряжение питания 220–230 В (диапазон работы 170–265 В)
Частота 50 Гц
Коэффициент мощности 0.9
Материал корпуса Литой алюминиевый сплав (обеспечивает эффективный теплоотвод)
Рассеиватель
Закалённое стекло
Способ монтажа Накладной, на монтажную скобу (лиру)
Диапазон рабочих температур
От -40 °C до +50 °C
Габариты (Д×Ш×В)
примерно 380 × 300 × 30 мм
Вес От 2.2 до 2.9 кг
Срок службы До 20 000 часов
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	

	25
	Позиция 25
	Светильник Офис 72Вт
	
	Мощность: 72 Вт
Световой поток: 9600 лм.
Цветовая температура: 4000 К (нейтральный белый свет).
Степень защиты: IP40 (защита от пыли и твёрдых частиц диаметром более 1 мм).
Габариты (Д×Ш×В): 595 × 595 × 40 мм.
Тип рассеивателя: микропризма.
Напряжение питания: 176–264 В (диапазон входного напряжения).
Частота: 50 Гц.
Коэффициент мощности: >0,9 (активный корректор мощности).
Индекс цветопередачи (CRI): >80.
Коэффициент пульсации светового потока: <1%.
Материал корпуса: пластик.
Материал рассеивателя: поликарбонат.
Климатическое исполнение: УХЛ4.
Класс защиты от поражения электрическим током: II.
Защита: от короткого замыкания, от перегрева, от пониженного напряжения сети.
Срок службы: более 100 000 часов
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	Позиция 26
	Светильник 125Вт
	
	Номинальная мощность: 125 Вт.
Напряжение питания: 230 В ±10% (диапазон работы 207–253 В).
Частота питания: 50 Гц.
Коэффициент мощности: не менее 0,95.
Класс защиты от поражения электрическим током: I.
Световой поток: 16 250 лм.
Световая отдача: 130 лм/Вт.
Цветовая температура: 5000 К (дневной свет).
Индекс цветопередачи (Ra): 70 (класс 2А).
Тип кривой силы света (КСС): косинусная (Д).
Коэффициент пульсации: ≤5%.
Параметры источника света
Тип источника света: светодиоды (СД).
Количество основных источников света: 1.
Срок службы при температуре 25 °C: 100 000 часов.
Способ установки: консольный.
Диаметр посадочного места (под консоль): 50 мм.
Климатическое исполнение: УХЛ1 (по ГОСТ 15150).
Температура эксплуатации:
от -60 °C до +40 °C.
Степень защиты: оптический отсек — IP65, электрический отсек — IP23.
Материал корпуса: сталь с порошковым покрытием.
Материал рассеивателя:  поликарбонат (PC), прозрачный.
Цвет корпуса: серый (RAL 9023).
Масса: 5 кг.
Габариты (ДхШхВ): 605 × 290 × 130 мм.
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	Позиция 27
	Светильник настольный
	
	Тип Настольный светильник
Модель N-121-E27-40W-BK
Цвет Чёрный
Материал корпуса и плафона Металл (сталь)
Тип крепления Струбцина (пластиковая)
Регулировка Высота плафона регулируется двухсекционной сгибающейся стойкой; направление света — поворотом и наклоном плафона
Выключатель Расположен на сетевом шнуре
Мощность 40 Вт (максимальная мощность лампы)
Напряжение 220–240 В
Тип цоколя E27
Поддерживаемые типы ламп Лампы накаливания, компактные люминесцентные (КЛЛ), светодиодные (LED)
Степень защиты IP20 (не предназначен для использования во влажных помещениях)
Класс защиты от поражения током II (двойная изоляция)
Диапазон рабочих температур
От +5 °C до +40 °C
Габариты (Д×В×Г)
450 × 850 × 170 мм
Вес 0,92 кг
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	Позиция 28
	Светильник (плафон белый круг с решеткой)
	
	Тип изделия Светильник
Форма Круглая
Цвет Белый
Материал корпуса Алюминий
Материал рассеивателя Стекло
Материал защитной решётки Алюминий
Степень защиты IP54 (пылевлагозащищённый)
Тип цоколя E27 (стандартный для ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп)
Максимальная мощность лампы 100 Вт
Номинальное напряжение 220 В
Количество ламп 1
Способ монтажа Накладной
Габариты (Д×Ш×В):
252×252×112 мм
Масса - 1,65 кг.
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	Позиция 29
	Светильник светодиодный накладной круг 10Вт
	
	Тип: светодиодный герметичный светильник с датчиком.
Мощность: 10 Вт.
Световой поток: 900 лм.
Цветовая температура: 6500 К (холодный белый свет).
Степень защиты: IP65 (полная защита от пыли и струй воды).
Напряжение питания: 207–253 В переменного тока, 50 Гц.
Материал корпуса: пластик.
Материал рассеивателя: поликарбонат (матовый, опаловый).
Цвет корпуса: белый.
Габариты (диаметр × высота):
135–140 мм × 38 мм.
Вес: около 0,082 кг.
Ресурс работы: 30 000 часов.
Зона действия: 3–10 метров.
Угол обнаружения: 120°.
Уровень звука для срабатывания: 40–60 дБ.
Время задержки отключения: регулируемое, 15–60 секунд.
Класс защиты: II (двойная изоляция, не требует заземления).
Способ монтажа: накладной, подходит для крепления на стену или потолок.
Диапазон рабочих температур: от -20 °C до +55 °C
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	Позиция 30
	Светильник светодиодный настенный/потолочный 18Вт
	
	Тип: линейный настенно-потолочный светильник.
Мощность: 18 Вт.
Напряжение питания: 220 В (номинальный диапазон 170–265 В).
Световой поток: 1200 лм.
Цветовая температура: 6500 К (холодный белый свет).
Степень защиты: IP20 (для сухих помещений без повышенной влажности и пыли).
Габариты (Д×Ш×В): 600×75×25 мм.
Материал корпуса: сталь с порошковой окраской.
Материал рассеивателя: полипропилен (матовый).
Индекс цветопередачи (CRI/Ra): 80–89 (класс 1В).
Коэффициент пульсации: < 5%.
Коэффициент мощности (PF): 0,85.
Срок службы: 50 000 часов.
Диапазон рабочих температур: от +1 °C до +35 °C.
Класс защиты от поражения током: I.
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	Позиция 31
	Светильник светодиодный уличный 100Вт
	
	Мощность: 100 Вт.
Световой поток: 10 000 лм.
Цветовая температура: 5000 К (нейтральный белый свет).
Степень защиты: IP65 (защита от пыли и влаги).
Напряжение питания: 220 В, диапазон допустимых входных напряжений — 190–265 В.
Частота сети: 50–60 Гц.
Тип источника света: встроенные светодиоды (LED).
Количество светодиодов: 140 шт..
Индекс цветопередачи (Ra): 80–89 (класс 1В).
Коэффициент мощности (cos φ): 0,95.
Срок службы: 50 000 часов.
Способ монтажа: консольный.
Материал корпуса: алюминий с порошковой окраской.
Материал рассеивателя: стекло.
Цвет корпуса: чёрный.
Тип кривой силы света (КСС): Д.
Класс защиты от поражения электрическим током: I.
Климатическое исполнение: У1.
Габариты (Д×В×Г):
436×210×44 мм.
Вес: 1,46 кг.
Диапазон рабочих температур (от –45 до +40 °C)
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	Позиция 32
	Светильник светодиодный универсальный 36Вт
	
	Мощность: 36 Вт.
Световой поток: 3240 лм.
Цветовая температура: 5000 К (нейтральный белый свет).
Напряжение питания: 85–265 В (широкий диапазон для стабильной работы при перепадах в сети).
Степень защиты: IP20 (подходит только для сухих закрытых помещений, без защиты от влаги и пыли).
Источник света: встроенные светодиоды.
Тип рассеивателя: матовый поликарбонат.
Угол свечения: 120°.
Коэффициент мощности (cos φ): ≥0,5 (низкое потребление тока).
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи (CRI, Ra): ≥80
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	Позиция 33
	Фонарь аккумуляторный налобный 1000 люмен
	
	Световой поток: 1000 люмен.
Дальность освещения (при максимальном фокусе): 800 метров.
Материал корпуса: анодированный алюминий.
Управление: одна кнопка + система ZOOM (фокусировка луча).
Режимы работы: яркий, экономичный, сигнальный (стробоскоп).
Степень защиты: IP68 (влагостойкий, износоустойчивый корпус).
Регулировка: длины ремней, наклона фонаря.
Аккумулятор: Li-ion 18650 (3,7 В), 2 шт. в комплекте.
Зарядка: от сети 220 В и от автомобильного прикуривателя.
Габариты: 50 × 44 × 44 мм.
Вес (без аккумуляторов):
около 115 г.
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	Позиция 34
	Фонарь аккумуляторный налобный 5Вт 280 люмен
	
	Тип: налобный аккумуляторный фонарь.
Источник света: комбинация светодиодов SMD и COB.
Световой поток: 280 люмен.
Мощность: 5 Вт.
Аккумулятор: встроенный литий-ионный (Li-Ion), ёмкость 1500 мАч, напряжение 3,7 В.
Время работы: до 10 часов непрерывного свечения.
Зарядка: через разъём USB Type-C (кабель в комплекте).
Режимы работы: три режима — только SMD, только COB, комбинированно SMD + COB.
Управление: сенсорное включение (лёгкое прикосновение к корпусу).
Степень защиты: IP54 (защита от брызг воды и пыли).
Дальность луча: в разных источниках указывается 120 или 150 метров.
Материал корпуса: пластик.
Размеры (Д×Ш×В):
215×155×90 мм.
Вес: 200 г.
Цвет: чёрный
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	Позиция 35
	Фонарь налобный 2200 люмен
	
	Тип светодиода: основной — Cree XML-T6 (T6-WS), два боковых — Cree Q5.
Световой поток: 2200 люмен.
Дальность свечения: до 1200 метров (основной диод), до 100 метров (боковые диоды).
Угол луча: 60°.
Ресурс светодиодов: не менее 100 000 часов.
Материал корпуса: авиационный алюминий и ABS-пластик.
Класс защиты: IPX6 (защита от сильных струй воды).
Питание: два литий-ионных аккумулятора 18650, 3,7 В.
Время работы в максимальном режиме: до 20 часов.
Габариты: примерно 35 × 85 × 55 мм.
Вес: около 130 г.
Режимы работы:
Центральный светодиод.
Два боковых светодиода.
Все три светодиода одновременно.
Стробоскоп.
Регулировка наклона до 90 градусов
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	Позиция 36
	Фонарь налобный аккумуляторный светодиодный 240 люмен
	
	Тип: налобный, аккумуляторный.
Количество светодиодов: 3 шт..
Источник света: светодиоды (LED).
Питание: встроенный литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор, напряжение 3,7 В.
Ёмкость аккумулятора: 1200 мА·ч.
Зарядка: через USB-порт.
Режимы работы: 2 основных режима — яркий и экономичный.
Световой поток: 240 люмен.
Дальность освещения: до 250 метров.
Степень защиты: IP44 (защита от брызг воды, но не для полного погружения).
Материал корпуса: пластик.
Вес: около 80–90 грамм (без учёта аккумулятора).
Дополнительно: регулируемый ремешок для крепления на голове
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	Позиция 37
	Фонарь-прожектор аккумуляторный 18В
	
	Тип: аккумуляторный светодиодный прожектор (рабочий светильник).
Источник питания: съёмный литий-ионный аккумулятор 18 В.
Совместимость: со всеми аккумуляторами
Световой поток: 1800 лм (максимальный), с двумя промежуточными режимами — 1100 лм и 500 лм.
Цветовая температура: 5000 К (нейтральный белый свет).
Количество светодиодов: 36 шт..
Мощность: 14,5 Вт.
Дальность освещения: около 8 м.
Угол поворота головки: 360°.
Степень защиты: IP20 (защита от пыли, но не от влаги — не подходит для работы в дождь или в условиях сильной запылённости).
Материал корпуса: пластик.
Форма: квадратная.
Вес (без аккумулятора): 0,9 кг.
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	38
	Позиция 38
	Фонарь-прожектор аккумуляторный ручной 15Вт
	
	Тип Ручной прожектор
Материал корпуса Пластик
Цвет Чёрный с жёлтым
Световой поток 1350 лм
Мощность 15 Вт
Количество светодиодов 65 шт.
Тип источника света SMD + COB
Цветовая температура 5000 К (дневной белый свет)
Степень защиты IP54 (защита от брызг и пыли)
Дальность освещения До 250 м
Тип аккумулятора Li-Ion
Ёмкость аккумулятора 5.4 А·ч
Время работы До 15 часов (на минимальном режиме)
Количество режимов работы 8
Режимы свечения Основной свет (100% и 50%), боковой свет (100% и 50%), свет с обратной стороны (100%, 50%, красный, мигающий красный)
Индикатор заряда Да
Зарядка Через micro USB
Гнездо под штатив Да
Габариты (Д×Ш×В)
190×110×110 мм
Вес 560 г
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В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.
[bookmark: _Ref40301253]** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
Товар, поставленных в рамках настоящего договора, является новым (период изготовления: не ранее 4 кв. 2024г.), ранее неиспользованный;
Гарантийный срок на товар соответствует гарантии изготовителя, но не менее 24 месяц с даты поставки на склад Покупателя.
Наличие сертификатов соответствия на поставляемый Товар: Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия/декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции (подлежащей сертификации) установленным требованиям, паспорта качества, руководство по эксплуатации, документация, входящая в стандартную поставку изделий заводом-изготовителем.

Согласовано: __________ Иванова Т.Д., и.о.начальника ПТС
