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	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД-2
	Ед. изм
	Кол-во
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Блок внутренний для радиостанции А630 6-38ГГц
	26.30.11.190
	шт
	1
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	2. 
	Блок наружный для радиостанции А630 RR6O-H180032 48В 0-18ГГц
	26.30.11.190
	шт
	1
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	3. 
	Блок наружный для радиостанции А630 RR6O-Н180031 48В 6-38ГГц
	26.30.11.190
	шт
	1
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	4. 
	Блок наружный радиорелейной системы Антерум 630 RR60-H080011 6-38ГГц
	26.30.11.190
	шт
	1
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	5. 
	Модуль интерфейсный радиорелейной системы Антерум 630 RC6V-3200000 4110 GigE 2хE1 Ethernet SFP
	26.30.11.190
	шт
	1
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	6. 
	Модуль модема радиорелейной системы Антерум 630 RC6M с поддержкой XPIC
	26.30.11.190
	шт
	2
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	7. 
	Модуль питания А630-48 VDC
	26.30.11.190
	шт
	2
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	8. 
	Модуль управления для радиорелейной системы А 630 Imaqliq RC6M-2000001
	26.30.11.190
	шт
	1
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	9. 
	Передатчик верхний цифровой радиорелейной связи Imaqliq RR6M-7180020 CTT-H 18гГц п.01
	26.30.11.190
	шт
	1
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	10. 
	Передатчик нижний радиорелейной системы Антерум 630 RR6M-7080010 8ГГц
	26.30.11.190
	шт
	1
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	11. 
	Передатчик нижний цифровой радиорелейной связи RR6M-7180020
	26.30.11.190
	шт
	1
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	12. 
	Приемник CTT-H RR6M-7080020 системы цифровой радиорелейной связи Антерум 630 08ГГц
	26.30.11.190
	шт
	1
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	13. 
	Приемник верхний для радиосистемы Imaqliq RR6M-7180030 18ГГц
	26.30.11.190
	шт
	1
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	14. 
	Приемник нижний для радиосистемы Imaqliq RR6M-7180030 18ГГц
	26.30.11.190
	шт
	1
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc137116598][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
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Наименование продукции (позиция №1-14 Таблицы 1.1): " ОКПД2 26.30.11.190 Поставка аппаратуры коммутационной в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей й "
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемую продукцию
	Продукция  поставляется  с действующими сертификатами в установленном в РФ порядке
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69
5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	[bookmark: _Toc137116600]Согласие с требованием
	
	

	3.
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	[bookmark: _Toc137116600_Копия_1]Согласие с требованием
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ





И.о. начальника ССДТУ _____________________ /Пучков К.В./
Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: " ОКПД2 26.30.11.190 Поставка аппаратуры коммутационной в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей "
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Тех. и функцхаракт
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Позиция 1
	
Блок внутренний для радиостанции А630 6-38ГГц
	
Паспорт, сертификат
	· Обработка цифровых потоков: принимает пользовательский трафик (каналы E1, потоки SDH/PDH, Ethernet) и готовит его к передаче по радиоканалу. Модуляция и демодуляция: в блоке есть модулятор и демодулятор. Он выбирает тип модуляции (PSK, QAM, вплоть до 4096QAM), настраивает полосу пропускания, уровень выходной мощности и радиочастотный канал под конкретную задачу. Коррекция ошибок: реализует мощные методы кодирования для прямого исправления ошибок (FEC), что повышает надёжность связи. Управление сетью: включает сетевой процессор для работы с протоколом SNMP и другие функции для мониторинга и управления системой. Коммутация: содержит Ethernet-коммутатор и специальное устройство для обработки кадров — для поддержки схем защиты «1+1» (с горячим резервированием) или маршрутизации в кольцевых топологиях. 
· Выполнен в стандартном монтажном блоке типа 1RU. 
· Питается от источника -48 В постоянного тока 
· Имеет разные интерфейсы: USB, RJ-45 (для SNMP и управления), разъёмы для E1, STM-1, DS-3, а также специальный разъём TNC для связи с наружным блоком (по нему передаются и питание, и сигналы промежуточной частоты). 
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2

	
	
	
	

	2
	Позиция 2
	Блок наружный для радиостанции А630 RR6O-H180032 48В 0-18ГГц
	Паспорт, сертификат
	Приёмопередающий модуль (outdoor-блок), который вместе с антенной устанавливается снаружи — например, на антенной опоре. Его задача — работать в микроволновом диапазоне и формировать радиоканал. Питание: -48 В постоянного тока (допускается отклонение ±10%). Важно: питание подаётся на наружный блок от внутреннего блока через специальный коаксиальный кабель. Частотный диапазон: система в целом поддерживает несколько поддиапазонов в пределах 6–38 ГГц. Конкретно конфигурация с маркировкой H180032 рассчитана на работу в районе 18 ГГц (точнее, в одном из выделенных поддиапазонов внутри этого спектра). 
	
	
	
	
	

	3
	Позиция 3
	Блок наружный для радиостанции А630 RR6O-Н180031 48В 6-38ГГц
	Паспорт, сертификат
	Рабочий диапазон - один из: 6, 7/8, 11, 13, 15, 18, 23, 38 ГГц;
Питание −48 В постоянного тока;
Температура эксплуатации от −50 °C до +55 °C;
Габариты 267 × 89 мм;
Вес 4,6кг.;
Подключение к внутреннему блоку - коаксиальный кабель (до 200–300 м), разъём TNC;
Промежуточная частота - ПЧ 350 МГц (на передачу), 140 МГц (на приём);
Модуляция - QPSK, 16/32/64/128 QAM;
Скорость передачи - от 4 × E1 (8 Мбит/с) до 2 × STM-1 (311 Мбит/с)
	
	
	
	
	

	4
	Позиция 4
	Блок наружный радиорелейной системы Антерум 630 RR60-H080011 6-38ГГц
	Паспорт, сертификат
	Рассчитан на работу в широком диапазоне частот — от 6 до 38 ГГц. Это позволяет гибко подбирать канал под конкретные условия связи (город, открытая местность, загруженность спектра) и строить линии разной протяжённости. 
· Температурный режим: от –50 °C до +55 °C. 
· Интерфейсы связи: между блоками идёт обмен сигналами промежуточной частоты: на наружный блок подаётся 350 МГц, от него принимается 140 МГц. 
· Функционал:  реализовано адаптивное регулирование мощности передачи, встроенная система мониторинга коэффициента ошибок (BER), поддержка разных видов модуляции (BPSK, QPSK, 16 QAM и более сложных вплоть до 4096 QAM) и методов коррекции ошибок (FEC). Также поддерживается работа в защищённых конфигурациях (1+0, 1+1 с горячим резервированием).
· Пропускная способность: возможность организовывать каналы разной ёмкости: от нескольких десятков Мбит/с до сотен (например, до 311 Мбит/с), поддерживать интерфейсы E1, DS-3/E-3, STM-1, Ethernet. 
	
	
	
	
	

	5
	Позиция 5
	
Модуль интерфейсный радиорелейной системы Антерум 630 RC6V-3200000 4110 GigE 2хE1 Ethernet SFP
	Паспорт, сертификат
	Плата/модуль, обеспечивающая подключение внешних линий связи к радиорелейному оборудованию.
-  RC6V‑3200000 — внутренний артикул/код модуля (идентификатор конкретной аппаратной версии). 
-  4110 — номер модификации/конфигурации или парт‑номер для заказа. 
-  GigE — поддержка интерфейса Gigabit Ethernet (1 Гбит/с). 
-  2×E1 — два порта E1 (по 2,048 Мбит/с каждый), типичные для телефонии и TDM‑трафика. 
-  Ethernet SFP — наличие SFP‑слота для подключения по оптике или меди через сменные трансиверы.
	
	
	
	
	

	6
	Позиция 6
	Модуль модема радиорелейной системы Антерум 630 RC6M с поддержкой XPIC
	Паспорт, сертификат
	Поддерживает XPIC (Cross Polarization Interference Cancellation - подавление помех от кросс-поляризации). Система может одновременно работать с двумя поляризациями (например, вертикальной и горизонтальной) на одной частоте. Это удваивает пропускную способность, но при этом сигналы могут взаимно мешать друг другу. Модем алгоритмически выделяет полезный сигнал одной поляризации на фоне другой — то самое XPIC.
Также поддерживает:
· Гибкую модуляцию (QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM) — выбор зависит от условий связи и требуемой скорости. 
· Мощные методы коррекции ошибок (FEC) для повышения надёжности. 
· Адаптивные алгоритмы — система сама подстраивает параметры (модуляцию, мощность) под меняющиеся условия в радиоканале. 
	
	
	
	
	

	
7.
	
Позиция 7
	Модуль питания А630-48 VDC
	Паспорт, сертификат
	Входные параметры: 
Номинальное входное напряжение: -48 В ±10%.
· Рекомендуемый диапазон входного напряжения: от -36 В до -72 В.
· Номинальный ток: 2 А.
Выходные параметры:
Преобразуемое напряжение: -48 В. 
· Вторичные напряжения: система требует нескольких уровней напряжения (например, +5 В, +12 В и др.). Эти напряжения формируются внутри модуля с помощью встроенных DC/DC-конвертеров.
·  Тип разъёма: двухконтактный, невыпадающий.
· Назначение контактов:
· Контакт 1: обратный провод (заземление шасси блока).
· Контакт 2: линия -48 В относительно заземления шасси.
· Подключение: кабель с разъёмом MSTB 2,5/2-STF (толщина 5 мм) поставляется в комплекте с внутренним блоком.
	
	
	
	
	

	8
	Позиция 8
	Модуль управления для радиорелейной системы А 630 Имаклик RC6M-2000001
	Паспорт, сертификат
	Модуль управления (он же — модуль центрального процессора, или «карта управления») — один из ключевых функциональных блоков внутреннего блока Антерум 630. Внутренний блок собран по модульному принципу в шасси 1RU. 
	
	
	
	
	

	9
	Позиция 9
	Передатчик верхний цифровой радиорелейной связи Imaqliq RR6M-7180020 CTT-H 18гГц п.1
	Паспорт, сертификат
	Наружный блок (ODU) радиорелейной системы Антерум 630, настроенный на работу в верхней половине частотного диапазона 18 ГГц (17,7–19,7 ГГц). Дуплексный разнос в диапазоне 18 ГГц составляет 1010 МГц согласно рекомендации ITU-R F.595. Линейка Антерум ST/DT поддерживает концепцию «Low band / High band в одном радио» — то есть один радиоблок может работать как на нижней, так и на верхней половине. 
	
	
	
	
	

	10
	Позиция 10
	Передатчик нижний радиорелейной системы Антерум 630 RR6M-7080010 8ГГц
	Паспорт, сертификат
	 Наружный блок (ODU) радиорелейной системы Антерум 630, настроенный на передачу в нижней половине диапазона 7/8 ГГц (7125–8500 МГц). На одном конце пролёта передатчик работает на нижних частотах, приёмник — на верхних; на другом конце — наоборот. Это классическая схема частотного плана с дуплексным разносом 530 МГц.
В артикуле RR6M-7080010:
· RR6M — серия наружного блока (Radio Relay 6M);
· 708 —указание на диапазон 7/8 ГГц;
· 0010 — позиция в частотном плане или ревизия.
	
	
	
	
	

	11
	Позиция 11
	Передатчик нижний цифровой радиорелейной связи RR6M-7180020
	Паспорт, сертификат
	Один и тот же наружный блок (ODU) Антерум 630 в диапазоне 18 ГГц аппаратно перекрывает весь диапазон 17,7–19,7 ГГц, а «верхний» или «нижний» определяется конфигурацией — назначенным частотным каналом. «Передатчик нижний» — это ODU, настроенный на передачу в нижней половине диапазона 18 ГГц (17,7–18,7 ГГц), приём при этом идёт из верхней половины (18,71–19,7 ГГц). Дуплексный разнос — 1010 МГц. 
Таким образом, пара «передатчик верхний + передатчик нижний» с одинаковым базовым артикулом RR6M-7180020 — это два одинаковых наружных блока, разведённых по разным половинам диапазона на противоположных концах пролёта.
	
	
	
	
	

	12
	Позиция 12
	Приемник CTT-H RR6M-7080020 системы цифровой радиорелейной связи Антерум 630 08ГГц
	Паспорт, сертификат
	Наружный блок Антерум 630 — это приёмопередатчик (трансивер): он одновременно и передаёт, и принимает. В спецификациях «приёмником» его называют, подчёркивая, что на данной станции этот ODU настроен на приём из конкретной половины диапазона — той, с которой передаёт противоположный конец пролёта. Физически это тот же ODU, что и «передатчик», просто с другим частотным назначением.
	
	
	
	
	

	13
	Позиция 13
	Приемник верхний для радиосистемы Imaqliq RR6M-7180030 18ГГц
	Паспорт, сертификат
	Наружный блок (ODU) Антерум 630 в диапазоне 18 ГГц. Суффикс 030 указывает на иную позицию в частотном плане. Это также полный приёмопередатчик (трансивер). В спецификации его называют «приёмником верхним», подчёркивая, что на данной станции он настроен на приём из верхней половины диапазона (18 710–19 700 МГц). Передача при этом ведётся в нижней половине (17 700–18 690 МГц). Дуплексный разнос — 1010 МГц.
Таким образом, «приёмник верхний» — это пара для «передатчика верхнего» на противоположном конце пролёта: один передаёт сверху вниз, другой принимает сверху.
	
	
	
	
	

	14
	Позиция 14
	Приемник нижний для радиосистемы Imaqliq RR6M-7180030 18ГГц
	Паспорт, сертификат
	Для реализации конфигурации 1+1 HSB (горячее резервирование) — на каждом конце пролёта стоит по два ODU: рабочий и резервный - полный состав ODU 18 ГГц. Для 1+1 с частотным разнесением (frequency diversity) рабочий и резервный ODU передают на немного разных частотах внутри одной половины диапазона.
Диапазон: 17 700–19 700 МГц
Дуплексный разнос: 1 010 МГц
Модуляция: QPSK … 256QAM
Чувствительность (QPSK, 4E1, 7 МГц): −89−89 дБм
Мощность TX (QPSK): +25,5+25,5 дБм 

	
	
	
	
	



В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.
[bookmark: _Ref40301253]** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
Товар, поставленных в рамках настоящего договора, является новым (период изготовления: не ранее 4 кв. 2023г.), ранее неиспользованный;
Гарантийный срок на товар соответствует гарантии изготовителя, но не менее 24 месяц с даты поставки на склад Покупателя.
Наличие сертификатов соответствия на поставляемый Товар: Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия/декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции (подлежащей сертификации) установленным требованиям, паспорта качества, руководство по эксплуатации, документация, входящая в стандартную поставку изделий заводом-изготовителем.

Согласовано: 
И.о. начальника С СДТУ                    ________________ /Пучков К.В./ 

Зам. главного инженер по ОТУ _______________ /Харитонов К.И./                                        

