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1. [bookmark: _Toc235007634][bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc235007635][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	РД 1834-16-68
	Рабочий документ 1834-16-68

	РД 1834-16-50-6
	Рабочий документ 1834-50-6

	‍ГОСТ Р 51256-2018
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.

	‍СНиП
	Строительные нормы и правила



1.2. [bookmark: _Toc235007636][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 42.11.20.130 Выполнение работ по нанесению дорожной разметки термопластиком для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»»
1.3. [bookmark: _Toc235007637][bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
Выполнение комплекса работ по 2.01 этапу строительства «Сооружения нижнего аккумулирующего бассейна Загорской ГАЭС-2»
Выполнение комплекса работ по «Автодороге от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г.Краснозаводска»
[bookmark: _Toc235007638][bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место производства работ)
	Примечания (Рабочий документ)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Технологический проезд №23
- Устройство дорожной разметки
	Московская область, Сергиево-Посадский район, рп. Богородское
	РД 1834-16-68

	2.
	Автодороге от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г.Краснозаводска
- Устройство дорожной разметки
	Московская область, Сергиево-Посадский район, рп. Богородское
	РД 1834-16-50-6






[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125126]
2. [bookmark: _Toc235007639][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc235007640][bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc235007641][bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc235007642][bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ


	№ п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	РД 1834-16-68  Нанесение дорожной разметки термопластиком с посыпкой световозвращающим стеклонаполнителем

	1
	Одинарная сплошная линия 1.1 шириной 0,10 м 
(ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 16,03 м2)
	п.м
	160,3

	
	
	м2
	16,03

	2
	Сплошная линия 1.2 шириной 0,10 м 
(ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 776,1 м2)
	п.м
	7 761

	
	
	м2
	776,1

	3
	Прерывистая линия 1.5 шириной 0,10 м (1:3)
(ГОСТ Р 51256-2018)  (приведенная площадь — 42,2 м2)
	п.м
	1688,5

	
	
	м2
	42,2

	4
	Прерывистая линия 1.6 шириной 0,10 м (3:1)
(ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 11,25 м2)
	п.м
	150,0

	
	
	м2
	11,25

	РД 1834-16-50-6 Демонтаж дорожной разметки из термопластика

	1
	Прерывистая линия 1.5 шириной 0,10 м (1:3)
(ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь — 21,87 м2)
	п.м.
	874,7

	
	
	м2
	21,87

	2
	Прерывистая линия 1.6 шириной 0,10 м (3:1)
(ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 11,25 м2)
	п.м.
	150,0

	
	
	м2
	11,25

	3
	Комбинация одной сплошной и одной прерывистой линии 1.11 шириной 0,10 м 
ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 9,45 м2)
	п.м.
	54,0

	
	
	м2
	9,45

	РД 1834-16-50-6 Нанесение дорожной разметки термопластиком с посыпкой световозвращающим стеклонаполнителем

	1
	Одинарная сплошная линия 1.1 шириной 0,10 м 
(ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 111,4 м2)
	п.м.
	1114,3

	
	
	м2
	111,4

	2
	Сплошная линия 1.2 шириной 0,10 м 
(ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 40,0 м2)
	п.м.
	400,0

	
	
	м2
	40,0

	3
	Прерывистая линия 1.5 шириной 0,10 м (1:3)
(ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 11,6 м2)
	п.м.
	116,0

	
	
	м2
	11,6

	4
	Прерывистая линия 1.6 шириной 0,10 м (3:1)
(ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 15,08 м2)
	п.м.
	201,0

	
	
	м2
	15,08

	5
	Прерывистая линия 1.7 шириной 0,10 м (0,5:0,5)
(ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 2,7 м2)
	п.м.
	54

	
	
	м2
	2,7


2.1.2. [bookmark: _Toc235007643][bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc235007644][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Срок выполнения работ
«ОКПД2 42.11.20.130 Выполнение работ по нанесению дорожной разметки термопластиком для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»»
	С даты подписания договора
	В течении 15 календарных дней с даты подписания договора



0

4

2.2. [bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc235007645]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc235007646]Таблица 4. Требования к качеству работ 
 
Наименование работ (позиции 1-4 Таблицы 2): «ОКПД2 42.11.20.130 Выполнение работ по нанесению дорожной разметки термопластиком для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям.
	-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	- Технология производства работ должна соответствовать требованиям СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85»», СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», СП49.13330-2010 Безопасность труда в строительстве статус на 2024 год, СП126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве, ФЗ №116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов,   
- Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией, разрабатываемой генеральным проектировщиком и выдаваемой Заказчиком в производство.
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	
	

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия
	Подрядчик до начала работ выполняет организационно-технические мероприятия:
- организовывает доставку к месту производства работ строительной, дорожной техники и средств малой механизации необходимых для выполнения работ, бытовых помещений для проживания персонала Подрядчика.
При производстве работ Подрядчик использует полностью свои ресурсы:
-  в части использования строительной, дорожной техники и средств малой механизации, бытовых помещений для проживания персонала Подрядчика. 
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам
	- Все применяемые Подрядчиком материалы, задействованные при производстве работ должны соответствовать рабочей документации, иметь паспорта качества, сертификаты соответствия и быть пригодными для использования.
- Материалы закупаются Подрядчиком в необходимом объеме в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием. Поставляемые материалы должны быть новыми и ранее не использованными.
	
	

	1.4. 
	Требования к персоналу подрядчика
	
	

	1.4.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Подрядчик привлекает для выполнения работ специалистов, имеющих опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 лет  (с наличием разрешения на работу в РФ и других документов для законного присутствия в РФ и выполнения работ (виза, вид на жительство, патент), а также соответствующие удостоверения и аттестация на проведение данных работ.
	
	

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	

	1.5.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик обязан:
направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
Подрядчик должен:
соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, выполнять работы в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 48.13330.2019 (с изменениями №1,2), Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в действ. ред.), Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в действ. ред.), Федерального закона от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в действ. ред.), Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 года №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» и требованиями других действующих на территории Российской Федерации нормативных документов.
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	
	

	2.2.1‍
	Результат работ
	Нанесение дорожной разметки
	
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан:
- не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца представляет Заказчику подписанный (-ые) со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт (-ы) освидетельствования выполненных работ на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре в электронном виде.
-  представить Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт КС-2, Справку КС-3, а также электронные версии данных документов в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе с обязатель-ным приложением Исполнительной документации в 4 (четырех) экземплярах и электронном носителе в 1 (одном) экземпляре, Журнала учета выполненных работ (по форме КС-6а) в 1 (одном) экземпляре.
	
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	
	

	2.3.1. 
	- Исполнительная документация должна соответствовать СП 48.13330.2019 (с изменением №1,2).
- Исполнительная документация оформляется и передается Заказчику на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах и электронном носителе в 1 (одном) экземпляре.
	
	

	3.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	

	2.3.2. 
	Гарантийный срок на результат работ

	- Гарантийный срок составляет 12 месяцев и начинается с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки результата работы.
- Если в пределах гарантийного срока в выполненной работе обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, в том числе резкое ухудшение качества выполненных работ по Договору, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).
	
	

	4.
	Прочие требования к выполняемым работам
	
	

	4.1.
	[bookmark: __RefHeading___Toc32575_599863450][bookmark: _Toc235007647][bookmark: _Toc131187260_Копия_1]- Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе выполнения работ в лице назначенного приказом ответственного представителя. При нарушениях, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить оказание услуг до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений.
[bookmark: __RefHeading___Toc32577_599863450][bookmark: _Toc235007648][bookmark: _Toc131187261_Копия_1]- При организации контроля качества выполняемых работ Подрядчик обеспечивает все расходы по услугам строительной  лаборатории  с предоставлением в полном объёме результатов.
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3. [bookmark: _Toc235007649][bookmark: _Toc54646412]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
[bookmark: _Toc54646412_Копия_1][bookmark: _Toc54646412_Копия_1]

[bookmark: _Toc235007651][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc54646413]4. Приложения

1. Рабочий документ 1834-16-68, 1834-16-50-6 (передаётся Заказчиком Подрядчику)

[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
Руководитель ПТГ ЗСУ                                                      А.В. Демьянова ________________

