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Общие сведения
Обозначения и сокращения
	Заказчик
	Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородском (141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д. 100) — организация, для собственных нужд которой приобретается продукция и которая выступает заказчиком по договору поставки

	Поставщик
	лицо, с которым по результатам закупки заключен договор поставки продукции

	Участник
	участник закупки

	ТТ
	настоящие Технические требования

	Продукция, МТР
	материально-технические ресурсы, поставляемые по договору в соответствии с Таблицей 1.1 настоящих ТТ

	Комплект
	совокупность позиций 1–4 Таблицы 1.1 настоящих ТТ, образующая единую функционально и технологически связанную систему гидравлического инструмента

	ТиГМО
	цех турбинного и гидромеханического оборудования Заказчика

	Текущий ремонт
	ремонт, выполняемый Заказчиком в объеме, обеспечивающем поддержание работоспособности оборудования до очередного планового ремонта

	Капитальный ремонт
	ремонт, выполняемый Заказчиком с полной разборкой оборудования, восстановлением или заменой изношенных узлов и деталей и последующей сборкой, регулировкой и испытаниями

	ГТС
	гидротехнические сооружения

	РВД
	рукав высокого давления

	БРС
	быстроразъемное соединение

	ТР ТС
	технический регламент Таможенного союза

	ЭД
	эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-2019



Наименование закупаемой продукции
«Поставка гидравлического инструмента и оборудования для нужд Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское»

Цель использования закупаемой продукции
Продукция приобретается Заказчиком — Загорским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское — в собственность, для собственных производственных нужд. Заказчиком по договору поставки выступает Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское; продукция принимается на баланс Заказчика и закрепляется за его ремонтными подразделениями.
Закупка выполняется в рамках Инвестиционной программы Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» на 2027 год.
Цель использования продукции — оснащение ремонтного персонала цеха ТиГМО гидравлическим инструментом для механизации такелажных и слесарных операций при выполнении Заказчиком текущих и капитальных ремонтов гидросилового, гидромеханического оборудования, металлоконструкций: подъема и вывешивания узлов и деталей оборудования, распрессовки и запрессовки соединений с натягом, правки и рихтовки металлоконструкций, монтажа и демонтажа закладных частей и затворов, выполнения работ в стесненных условиях, где применение грузоподъемных механизмов невозможно или нецелесообразно.
Применение единого комплекта гидравлического инструмента обеспечивает механизацию тяжелого физического труда, снижение трудоемкости и сокращение продолжительности текущих и капитальных ремонтов, а также повышение уровня безопасности их производства.

Существующее положение
Закупаемая продукция предназначена для собственных нужд Заказчика и будет эксплуатироваться его собственным ремонтным персоналом при выполнении текущих и капитальных ремонтов. Приобретение продукции для последующей передачи третьим лицам не предполагается.
В настоящее время в цехе ТиГМО Заказчика гидравлический инструмент требуемой грузоподъемности отсутствует, имеющийся парк гидравлических домкратов выработал назначенный ресурс, морально и физически устарел, не имеет силового привода и быстроразъемных соединений, что не позволяет применять его в составе многоточечных схем подъема и вывешивания оборудования. Выполнение отдельных операций текущих и капитальных ремонтов производится вручную, с повышенной трудоемкостью.
Условия применения продукции: закрытые производственные помещения и открытые площадки, в том числе стесненные условия; температура окружающего воздуха при производстве работ — от плюс 5 °С до плюс 35 °С; электроснабжение — сеть переменного однофазного тока напряжением 220 В, 50 Гц.
Позиции 1–4 Таблицы 1.1 настоящих ТТ представляют собой единый функционально и технологически связанный комплект: насосная станция, рукава высокого давления, гидроцилиндры и домкрат работают в составе одного гидравлического контура, должны быть совместимы по номинальному рабочему давлению, типу рабочей жидкости и типоразмеру быстроразъемных соединений и не могут быть применены раздельно. Поставка комплекта одним поставщиком обеспечивает совместимость составных частей и единую ответственность за работоспособность комплекта в целом.
Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Поставка продукции осуществляется силами и за счет Поставщика до места поставки: склад Заказчика — Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородском по адресу: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д. 100.
В стоимость продукции включаются: стоимость продукции и ее комплектующих, тары и упаковки, консервации, транспортировки (доставки) до места поставки, погрузочно-разгрузочных работ у Поставщика, страхования груза на время перевозки, оформления и передачи Заказчику товаросопроводительной и эксплуатационной документации, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины, а также иные затраты Поставщика, связанные с исполнением договора и предусмотренные Проектом договора.
Разгрузка продукции в месте поставки осуществляется силами и средствами Заказчика. Пропуска на транспортные средства Поставщика для въезда на территорию Заказчика оформляются Заказчиком при условии направления Поставщиком заявки не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты поставки.
Иные ресурсы, услуги и документы на этапе исполнения договора Заказчиком не предоставляются.
Право собственности на продукцию переходит к Заказчику; порядок приемки продукции, оформления первичных учетных документов, перехода права собственности и риска случайной гибели, а также порядок расчетов установлены Проектом договора.
Иные требования и сведения общего характера
Продукция приобретается Заказчиком для собственных нужд — для оснащения его ремонтного персонала при выполнении текущих и капитальных ремонтов оборудования и ГТС.
Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не восстановленной, не собранной из восстановленных узлов и деталей), не находящейся в залоге, под арестом или под иным обременением, свободной от прав третьих лиц.
Год изготовления продукции — не ранее 2026 года. На дату поставки должно быть израсходовано не более 10 % срока хранения, установленного изготовителем.
Продукция должна поставляться в полной заводской комплектации, обеспечивающей ее применение по назначению без выполнения Заказчиком дополнительных работ по доукомплектованию.
Указание в настоящих ТТ конкретных типов, марок, артикулов и товарных знаков носит описательный характер и приведено для определения требуемых Заказчику функциональных, технических и качественных характеристик продукции; во всех случаях допускается поставка эквивалентной продукции.
Требования к продукции
Требования к объемам и срокам поставки
Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: _GoBack]1.
	Домкрат гидравлический универсальный двустороннего действия с гидравлическим возвратом, усилием 200 тс, в комплекте с электрической насосной станцией
	ДУ200Г100 с насосной станцией НЭЭ-0,8И10Ф1 (или эквивалент)
	шт
	1

	2.
	Станция насосная гидравлическая с электроприводом
	NORGAU Industrial NEP11-QP, артикул производителя 058026005 (или эквивалент)
	шт
	1

	3.
	Рукав (шланг) гидравлический высокого давления сдвоенный, длиной 15 м
	NORGAU Industrial NPH11-15, артикул производителя 058027015 (или эквивалент)
	шт
	4

	4.
	Цилиндр гидравлический многофункциональный одностороннего действия, усилием 100 тс
	NORGAU Industrial NCMI100-102W, артикул производителя 098025038 (или эквивалент)
	шт
	4



Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Домкрат гидравлический универсальный двустороннего действия усилием 200 тс в комплекте с электрической насосной станцией (позиция 1 Таблицы 1.1)
	С даты заключения договора
	Не позднее 30 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора, при этом не позднее 01.04.2027

	2.
	Станция насосная гидравлическая с электроприводом (позиция 2 Таблицы 1.1)
	С даты заключения договора
	Не позднее 30 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора, при этом не позднее 01.04.2027

	3.
	Рукав (шланг) гидравлический высокого давления сдвоенный, длиной 15 м (позиция 3 Таблицы 1.1)
	С даты заключения договора
	Не позднее 30 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора, при этом не позднее 01.04.2027

	4.
	Цилиндр гидравлический многофункциональный одностороннего действия усилием 100 тс (позиция 4 Таблицы 1.1)
	С даты заключения договора
	Не позднее 30 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора, при этом не позднее 01.04.2027




Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиции № 1–4 Таблицы 1.1): гидравлический инструмент и оборудование (комплект): домкрат гидравлический универсальный двустороннего действия усилием 200 тс с электрической насосной станцией; станция насосная гидравлическая с электроприводом; рукава гидравлические высокого давления сдвоенные длиной 15 м; цилиндры гидравлические многофункциональные одностороннего действия усилием 100 тс
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика *
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	

	1.1
	Функциональное назначение комплекта
	Комплект должен обеспечивать выполнение операций подъема, вывешивания, перемещения, распрессовки и запрессовки узлов и деталей оборудования усилием до 200 тс включительно с приводом от электрической насосной станции, с возможностью одновременной работы не менее 4 (четырех) гидроцилиндров от одной насосной станции.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2
	Совместимость составных частей комплекта (гарантируемый показатель)
	Все составные части комплекта (позиции 1–4 Таблицы 1.1) должны быть совместимы между собой по:
- номинальному рабочему давлению — не менее 70 МПа (700 бар) (параметр эквивалентности);
- типу и типоразмеру быстроразъемных соединений (БРС);
- марке (типу) применяемой рабочей жидкости.
Поставка составных частей, не обеспечивающих совместную работу в едином гидравлическом контуре без применения дополнительных переходных устройств, не допускается.
	Указание характеристик: предложение по номинальному рабочему давлению, МПа (бар); по типу и обозначению БРС; по марке (типу) рабочей жидкости
	-
	

	1.3
	Домкрат гидравлический (позиция 1 Таблицы 1.1). Основные технические характеристики
	Домкрат гидравлический универсальный двустороннего действия ДУ200Г100 (или эквивалент) со следующими характеристиками (параметры эквивалентности):
- номинальное усилие (грузоподъемность) — не менее 200 тс;
- рабочий ход штока — не менее 100 мм;
- принцип действия — двустороннего действия, с гидравлическим (принудительным) возвратом штока;
- присоединение к гидролинии — через быстроразъемные соединения (БРС), не менее двух линий (напорная и сливная);
- номинальное рабочее давление — не менее 70 МПа (700 бар).
	Указание характеристик: предложение по номинальному усилию, тс; рабочему ходу штока, мм; принципу действия; типу присоединения; номинальному рабочему давлению, МПа
	-
	

	1.4
	Насосная станция, поставляемая в комплекте с домкратом (позиция 1 Таблицы 1.1)
	Домкрат должен поставляться в комплекте с электрической насосной станцией НЭЭ-0,8И10Ф1 (или эквивалент) со следующими характеристиками (параметры эквивалентности):
- вместимость гидробака — не менее 10 л;
- подача (производительность) — не менее 0,8 л/мин;
- род тока и напряжение питания — переменный однофазный, 220 В, 50 Гц;
- гидрораспределитель — трехпозиционный, обеспечивающий подъем, удержание и опускание;
- наличие манометра контроля давления в напорной линии.
	Указание характеристик: предложение по вместимости гидробака, л; подаче, л/мин; напряжению питания, В; типу гидрораспределителя; наличию манометра
	-
	

	1.5
	Станция насосная гидравлическая (позиция 2 Таблицы 1.1)
	Станция насосная гидравлическая с электроприводом NORGAU Industrial NEP11-QP, артикул производителя 058026005 (или эквивалент), со следующими характеристиками (параметры эквивалентности):
- привод — электрический, от сети переменного тока напряжением 230 В, 50 Гц;
- потребляемый ток — не более 13 А;
- номинальное рабочее давление — не менее 70 МПа (700 бар);
- количество независимых выходных линий — не менее 2 (двух), с возможностью подключения сдвоенных рукавов высокого давления;
- наличие манометра контроля давления;
- наличие предохранительного клапана, ограничивающего максимальное давление;
- исполнение — переносное (транспортабельное), с рукояткой (рамой) для переноски.
	Указание характеристик: предложение по напряжению питания, В; потребляемому току, А; номинальному рабочему давлению, МПа; количеству выходных линий; наличию манометра и предохранительного клапана; массе, кг
	-
	

	1.6
	Рукава гидравлические высокого давления (позиция 3 Таблицы 1.1)
	Рукав (шланг) гидравлический высокого давления сдвоенный NORGAU Industrial NPH11-15, артикул производителя 058027015 (или эквивалент), со следующими характеристиками (параметры эквивалентности):
- исполнение — сдвоенный (двухлинейный);
- длина — 15 м (допустимое отклонение — не более минус 0 м / плюс 0,5 м);
- номинальное рабочее давление — не менее 70 МПа (700 бар);
- коэффициент запаса по разрывному давлению — не менее 2;
- присоединение — быстроразъемные соединения (БРС), совместимые с насосной станцией (позиция 2 Таблицы 1.1) и гидроцилиндрами (позиция 4 Таблицы 1.1);
- наличие защитных колпачков (заглушек) на БРС.
	Указание характеристик: предложение по исполнению; длине, м; номинальному рабочему давлению, МПа; коэффициенту запаса по разрывному давлению; типу и обозначению БРС
	-
	

	1.7
	Цилиндры гидравлические (позиция 4 Таблицы 1.1)
	Цилиндр гидравлический многофункциональный одностороннего действия NORGAU Industrial NCMI100-102W, артикул производителя 098025038 (или эквивалент), со следующими характеристиками (параметры эквивалентности):
- номинальное усилие — не менее 100 тс;
- рабочий ход поршня — не менее 100 мм;
- принцип действия — одностороннего действия, с возвратом поршня пружиной или под действием нагрузки;
- номинальное рабочее давление — не менее 70 МПа (700 бар);
- исполнение — многофункциональное, с опорным основанием, допускающим установку на горизонтальную поверхность, и с резьбовым присоединением на штоке для установки сменных насадок;
- наличие ограничителя хода поршня (защита от выхода поршня за пределы рабочего хода);
- присоединение — быстроразъемное соединение (БРС).
	Указание характеристик: предложение по номинальному усилию, тс; рабочему ходу поршня, мм; принципу действия; номинальному рабочему давлению, МПа; наличию ограничителя хода; типу присоединения; массе, кг
	-
	

	1.8
	Взаимозаменяемость однотипных изделий
	Все поставляемые гидроцилиндры (позиция 4 Таблицы 1.1) должны быть одной модели одного изготовителя и быть полностью взаимозаменяемыми. Все поставляемые рукава высокого давления (позиция 3 Таблицы 1.1) должны быть одной модели одного изготовителя и быть полностью взаимозаменяемыми.
	Согласие с требованием
	-
	

	2
	Требования к безопасности
	
	

	2.1
	Подтверждение соответствия требованиям технических регламентов
	Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям:
- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (в части насосных станций с электроприводом);
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (в части насосных станций с электроприводом).
	Согласие с требованием
	Копии действующих на дату подачи заявки сертификатов соответствия и (или) деклараций о соответствии на предлагаемую к поставке продукцию (для декларации — с указанием регистрационного номера реестровой записи)
	

	2.2
	Средства защиты от превышения давления
	Гидравлическая система (насосные станции позиций 1 и 2 Таблицы 1.1) должна быть оснащена предохранительным (перепускным) клапаном, исключающим превышение номинального рабочего давления, и манометром для контроля давления. Гидроцилиндры и домкрат должны иметь конструктивное ограничение хода штока (поршня).
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3
	Электробезопасность
	Электрооборудование насосных станций должно иметь степень защиты оболочки не ниже IP54, зажим (клемму) заземления, кабель питания с вилкой, соответствующей ГОСТ 7396.1-89, длиной не менее 2 м, и устройство аварийного отключения.
	Указание характеристик: предложение по степени защиты оболочки (IP); длине кабеля питания, м; наличию зажима заземления и устройства аварийного отключения
	-
	

	2.4
	Требования к органам управления
	Органы управления должны исключать самопроизвольное включение и обеспечивать автоматическое возвращение в нейтральное положение (положение удержания нагрузки) при прекращении воздействия оператора.
	Согласие с требованием
	-
	

	3
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	3.1
	Материалы и покрытия
	Корпусные детали, штоки и поршни должны быть изготовлены из конструкционной или легированной стали. Наружные поверхности должны иметь антикоррозионное лакокрасочное или гальваническое покрытие. Штоки должны иметь износостойкое покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии и задиров.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Рабочая жидкость
	Продукция должна быть рассчитана на применение минерального гидравлического масла. Марка (тип) рабочей жидкости, рекомендованной изготовителем, должна быть указана в эксплуатационной документации и быть единой для всех составных частей комплекта. Продукция поставляется заправленной рабочей жидкостью (для насосных станций) либо законсервированной в объеме, обеспечивающем ввод в эксплуатацию.
	Указание характеристик: предложение по марке (типу) рабочей жидкости
	-
	

	3.3
	Ресурс
	Назначенный срок службы — не менее 5 (пяти) лет со дня ввода в эксплуатацию (параметр эквивалентности).
	Указание характеристик: предложение по назначенному сроку службы, лет
	-
	

	4
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	

	4.1
	Климатическое исполнение
	Климатическое исполнение и категория размещения — не хуже У2 или УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Продукция должна сохранять работоспособность при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 °С.
	Указание характеристик: предложение по климатическому исполнению и категории размещения по ГОСТ 15150-69; по диапазону рабочих температур, °С
	-
	

	5
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	5.1
	Место поставки
	Склад Заказчика — Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородском: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д. 100.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2
	Условия доставки
	Доставка продукции до места поставки осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика. Стоимость доставки, погрузочно-разгрузочных работ у Поставщика и страхования груза на время перевозки включается в стоимость продукции. Разгрузка в месте поставки — силами Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3
	Упаковка и консервация
	Продукция должна быть упакована в транспортную тару изготовителя, обеспечивающую сохранность продукции при перевозке всеми видами транспорта, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Продукция должна быть законсервирована по варианту защиты, обеспечивающему срок консервации не менее 12 месяцев. Гидравлические присоединения (БРС, штуцеры) должны быть закрыты защитными колпачками (заглушками).
	Согласие с требованием
	-
	

	5.4
	Маркировка
	Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192-96. Маркировка продукции должна быть выполнена на русском языке и содержать: наименование и товарный знак изготовителя, страну происхождения, обозначение (тип, марку) изделия, заводской номер, год изготовления, основные технические параметры (номинальное усилие, ход, номинальное рабочее давление), единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАС).
	Согласие с требованием
	-
	

	5.5
	Приемка продукции
	Приемка продукции по количеству, комплектности и качеству (в том числе внешним осмотром на отсутствие механических повреждений и следов коррозии) производится в месте поставки в порядке и сроки, установленные Проектом договора. Продукция, не соответствующая настоящим ТТ, приемке не подлежит.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.6
	Испытания
	Продукция должна пройти приемо-сдаточные испытания у изготовителя в объеме, установленном технической документацией изготовителя, включая испытание гидравлической прочности и герметичности пробным давлением.
	Согласие с требованием
	Участник в составе заявки предоставляет гарантийное письмо о предоставлении вместе с продукцией паспортов (сертификатов) изготовителя с отметкой о результатах приемо-сдаточных испытаний
	

	6
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	

	6.1
	Условия эксплуатации
	Продукция должна быть пригодна к эксплуатации силами собственного ремонтного персонала Заказчика при выполнении текущих и капитальных ремонтов — в закрытых производственных помещениях и на открытом воздухе под навесом, в том числе в стесненных условиях, без привлечения специализированных организаций.
	Согласие с требованием
	-
	

	6.2
	Обеспечение эксплуатации
	Эксплуатационная документация должна содержать сведения о порядке технического обслуживания, периодичности и объеме работ, перечне расходных материалов и запасных частей (уплотнений), а также сведения о ремонтопригодности изделий.
	Согласие с требованием
	-
	

	6.3
	Утилизация
	Эксплуатационная документация должна содержать указания по выводу изделий из эксплуатации и утилизации, в том числе по обращению с отработанной рабочей жидкостью. Продукция не должна содержать веществ, отнесенных к I и II классам опасности.
	Согласие с требованием
	-
	

	7
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	7.1
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на поставляемую продукцию — не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке продукции, но не менее гарантийного срока, установленного изготовителем (параметр эквивалентности).
	Указание характеристик: предложение по гарантийному сроку, месяцев
	-
	

	7.2
	Условия гарантийного обслуживания
	В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает безвозмездное устранение выявленных недостатков либо замену дефектной продукции. Срок прибытия представителя Поставщика для составления акта — не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика; срок устранения недостатков (замены) — не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3
	Послегарантийное обслуживание
	Поставщик (изготовитель) должен обеспечить возможность приобретения запасных частей и расходных материалов (комплектов уплотнений, БРС) в течение всего назначенного срока службы продукции.
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	8.1
	Комплектность поставки
	В комплект поставки должны входить:
- изделия в объеме, указанном в Таблице 1.1 настоящих ТТ;
- комплект быстроразъемных соединений и защитных колпачков (заглушек) для всех гидравлических присоединений;
- сменные насадки (удлинители, седла) для гидроцилиндров — в объеме заводского комплекта изготовителя;
- комплект принадлежностей и инструмента, предусмотренный эксплуатационной документацией изготовителя.
	Указание характеристик: предложение по комплектности поставки (перечень составных частей и принадлежностей)
	-
	

	8.2
	Документация, поставляемая с продукцией
	Вместе с продукцией на русском языке передаются:
- паспорт (формуляр) изготовителя на каждое изделие с указанием заводского номера и года изготовления;
- руководство по эксплуатации (в том числе указания по технике безопасности, монтажу, техническому обслуживанию), оформленное в соответствии с ГОСТ 2.601-2019;
- копии сертификатов соответствия и (или) деклараций о соответствии требованиям технических регламентов;
- гарантийный талон;
- товаросопроводительные документы, предусмотренные Проектом договора.
Документация передается в бумажном виде — 1 (один) комплект на каждое изделие и в электронном виде (формат PDF) — 1 (один) комплект на всю поставку.
	Согласие с требованием
	-
	

	9
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	

	9.1
	Технические регламенты
	ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
	Согласие с требованием
	-
	

	9.2
	Документы национальной системы стандартизации
	ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»; ГОСТ 2.601-2019 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»; ГОСТ 7396.1-89 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения»; ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».
	Согласие с требованием
	-
	

	10
	Требования к экономическим параметрам
	
	

	10.1
	Состав цены продукции
	Цена продукции должна включать все затраты Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе указанные в разделе 1.5 настоящих ТТ, и являться твердой на весь срок действия договора (изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных Проектом договора).
	Согласие с требованием
	-
	

	10.2
	Порядок расчетов
	В соответствии с Проектом договора.
	Согласие с требованием
	-
	

	11
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	

	11.1
	Уведомление о готовности продукции к отгрузке
	Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности продукции к отгрузке не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты отгрузки, с указанием перечня отгружаемой продукции, вида транспорта и планируемой даты прибытия в место поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	11.2
	Привлечение соисполнителей
	Поставщик несет ответственность за действия привлекаемых им третьих лиц как за свои собственные. Привлечение третьих лиц не освобождает Поставщика от обязательств по договору и осуществляется в порядке, установленном Проектом договора.
	Согласие с требованием
	-
	

	11.3
	Информирование о ходе исполнения договора
	Поставщик обязан незамедлительно информировать Заказчика об обстоятельствах, которые могут привести к нарушению сроков поставки, установленных в Таблице 2.1 настоящих ТТ.
	Согласие с требованием
	-
	

	12
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	12.1
	Единство поставки комплекта
	Продукция, указанная в позициях 1–4 Таблицы 1.1 настоящих ТТ, поставляется единым комплектом. Частичная поставка (поставка отдельных позиций без остальных) не допускается, поскольку составные части комплекта образуют единый гидравлический контур и по отдельности не обеспечивают выполнение функционального назначения, установленного пунктом 1.1 настоящей Таблицы.
	Согласие с требованием
	-
	

	12.2
	Требования к происхождению поставляемой продукции (устанавливается только при проведении закупки способом «состязательный отбор»)
	Поставляемая продукция должна быть российского происхождения — должна быть включена в реестры, предусмотренные пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения», а именно:
1) реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации;
2) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства — члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации;
3) единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
Реестры (1) и (2) предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616, реестр (3) — постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878.
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции номера (номеров) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
	



* Указанные в настоящих Технических требованиях ссылки на технические условия, марку (тип), артикул продукции носят описательный, а не обязательный характер. Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих Технических требованиях требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».
Эквивалентная продукция — это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия характеристик и конструктивного исполнения предлагаемой к поставке продукции требованиям настоящих Технических требований предоставляет следующие документы:
1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими Техническими требованиями по форме, представленной в документации о закупке;
2) копии действующих на дату подачи заявки сертификатов соответствия и (или) деклараций о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» на предлагаемую к поставке продукцию;
3) гарантийное письмо о предоставлении вместе с продукцией паспортов (формуляров) изготовителя с отметкой о результатах приемо-сдаточных испытаний;
4) техническое описание (каталожные листы, выписки из руководств по эксплуатации изготовителя) предлагаемой к поставке продукции — в случае предложения эквивалентной продукции, в объеме не менее установленных настоящими Техническими требованиями параметров эквивалентности.


Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с указанием стоимости за единицу по каждой позиции Таблицы 1.1 настоящих Технических требований.
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
Дополнительная (помимо представленной на этапе закупки) документация по ценообразованию на этапе заключения и исполнения договора не требуется.
Цена договора формируется в соответствии с Коммерческим предложением Участника, признанного победителем закупки, и условиями Проекта договора.

Приложения
Приложения к настоящим Техническим требованиям не предусмотрены: требования к продукции установлены в полном объеме в Таблице 3 настоящих Технических требований; дополнительные требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию не устанавливаются.

