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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc207609063]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc207609064][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
"Поставка строп в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей"
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc207609065]Цель использования закупаемой продукции 
Выполнение программы ТОиР 2027 года.
2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc207609066][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc207609067]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc207609068]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc207609069]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Домкрат винтовой 2т
	шт
	8
	28.22.13.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	2. 
	
Домкрат гидравлический 12т
	шт
	10
	28.22.13.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	3. 
	Домкрат гидравлический 15т
	шт
	11
	28.22.13.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	4. 
	Домкрат гидравлический 30т
	шт
	2
	28.22.13.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	5. 
	Домкрат гидравлический бутылочный 20т
	шт
	4
	28.22.13.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	6. 
	Домкрат гидравлический бутылочный 50т
	шт
	4
	28.22.13.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	7. 
	Домкрат гидравлический подкатной 5т
	шт
	1
	28.22.13.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	8. 
	Домкрат подкатной 6.3т
	шт
	2
	28.22.13.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	9. 
	Домкрат реечный 3т
	шт
	5
	28.22.13.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	10. 
	Строп текстильный петлевой
5т 3м
	шт
	2
	13.94.12.190
	*Установлен режим запрета иностранной продукции

	11. 
	Строп канатный двухветвевой
1т 1.5м
	шт
	2
	25.93.11.140
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	12. 
	Строп канатный одноветвевой  2.5т 4м
	шт
	2
	25.93.11.140
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	13. 
	Строп канатный одноветвевой
2т 2м
	шт
	4
	25.93.11.140
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	14. 
	Строп канатный петлевой стальной 3.2т 5м
	шт
	2
	25.93.11.140
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	15. 
	Строп канатный петлевой 3.6т 3м
	шт
	4
	25.93.11.140
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	16. 
	Строп канатный универсальный
3т 3м
	шт
	4
	25.93.11.140
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	17. 
	Строп канатный универсальный
4т 6м
	шт
	10
	25.93.11.140
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	18. 
	Строп канатный четырехветвевой 16т 2.5м
	шт
	2
	25.93.11.140
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	19. 
	Строп канатный четырехветвевой 16т 5м
	шт
	1
	25.93.11.140
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	20. 
	Строп канатный четырехветвевой  3.2т 2м
	шт
	2
	25.93.11.140
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	21. 
	Строп канатный четырехветвевой  6.3т 4м
	шт
	9
	25.93.11.140
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	22. 
	Строп текстильный одноветвевой
3.2т 4м
	шт
	8
	13.94.12.190
	*Установлен режим запрета иностранной продукции

	23. 
	Строп текстильный одноветвевой
5т 8м
	шт
	2
	13.94.12.190
	*Установлен режим запрета иностранной продукции

	24. 
	Строп текстильный петлевой 2т 3м
	шт
	5
	13.94.12.190
	*Установлен режим запрета иностранной продукции

	25. 
	Строп текстильный петлевой
3т 3м 90мм

	шт
	10
	13.94.12.190
	*Установлен режим запрета иностранной продукции

	26. 
	Строп текстильный петлевой
5т 4м 150мм
	шт
	12
	13.94.12.190
	*Установлен режим запрета иностранной продукции

	27. 
	Строп текстильный петлевой
5т 5м
	шт
	2
	13.94.12.190
	*Установлен режим запрета иностранной продукции

	28. 
	Строп текстильный петлевой
6т 6м
	шт
	12
	13.94.12.190
	*Установлен режим запрета иностранной продукции

	29. 
	Строп текстильный петлевой исп.6 15т 10м
	шт
	2
	13.94.12.190
	*Установлен режим запрета иностранной продукции

	30. 
	Строп цепной четырехветвевой  17т 3м
	шт
	2
	25.93.11.140
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	31. 
	Строп цепной четырехветвевой 17т 5м
	шт
	2
	25.93.11.140
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	32. 
	Трос буксировочный 7т 5м
	шт
	16
	25.93.11.120
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции


* по позициям  п.10, п.п. 22,23,24,25,26,27,28,29 в соответствии с ПП 1875 подп. "и" п. 5, запрет может не применяться в одном из следующих случаев:
- НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей; - ни одна из использованных при определении;
- НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед.поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей.
* *В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие
2.1.2. [bookmark: _Toc207609070]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc207609071][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Домкрат винтовой 2т
	




С даты подписания договора
	




Не позднее 60 дней с даты подписания договора

	2. 
	Домкрат гидравлический 12т
	
	

	3. 
	Домкрат гидравлический 15т
	
	

	4. 
	Домкрат гидравлический 30т
	
	

	5. 
	Домкрат гидравлический бутылочный 20т
	
	

	6. 
	Домкрат гидравлический бутылочный 50т
	
	

	7. 
	Домкрат гидравлический подкатной 5т
	
	

	8. 
	Домкрат подкатной 6.3т
	
	

	9. 
	Домкрат реечный 3т
	
	

	10. 
	Строп текстильный петлевой  5т 3м
	
	

	11. 
	Строп канатный двухветвевой 1т 1.5м
	
	

	12. 
	Строп канатный одноветвевой  2.5т 4м
	
	

	13. 
	Строп канатный одноветвевой 2т 2м
	
	

	14. 
	Строп канатный петлевой стальной 3.2т 5м
	
	

	15. 
	Строп канатный петлевой 3.6т 3м
	
	

	16. 
	Строп канатный универсальный 3т 3м
	
	

	17. 
	Строп канатный универсальный 4т 6м
	
	

	18. 
	Строп канатный четырехветвевой 16т 2.5м
	
	

	19. 
	Строп канатный четырехветвевой 16т 5м
	
	

	20. 
	Строп канатный четырехветвевой  3.2т 2м
	
	

	21. 
	Строп канатный четырехветвевой  6.3т 4м
	
	

	22. 
	Строп текстильный одноветвевой3.2т 4м
	
	

	23. 
	Строп текстильный одноветвевой 5т 8м
	
	

	24. 
	Строп текстильный петлевой 2т 3м
	
	

	25. 
	Строп текстильный петлевой 3т 3м 90мм
	
	

	26. 
	Строп текстильный петлевой 5т 4м 150мм
	
	

	27. 
	Строп текстильный петлевой 5т 5м
	
	

	28. 
	Строп текстильный петлевой 6т 6м
	
	

	29. 
	Строп текстильный петлевой исп.6 15т 10м
	
	

	30. 
	Строп цепной четырехветвевой  17т 3м
	
	

	31. 
	Строп цепной четырехветвевой 17т 5м
	
	

	32. 
	Трос буксировочный 7т 5м
	
	



0

2

2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc207609072][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc207609073] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1-32 Таблицы 1.1): "ОКПД2 25.93.11.140 Поставка строп в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Гарантия
	Соответствие качества Товара требованиям нормативно-технической документации в течение 24 месяца с момента поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	-

	2.2
	Период изготовления
	Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 4 квартала 2025 года, ранее не использованной
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки
	филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678174, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69
5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	[bookmark: _Toc207609074]Согласие с требованием
	
	

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Осветительные материалы позиции №1-32
Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	Продукция должна соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации
	Согласие с требованием
	-
	

	5
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Поставка осветительных материалов  по позиции № 1-32 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок

- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	

	5.2.
	Поставка осветительных материалов  по позиции № 1-32 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	
	Указание страны происхождения товара
	Требуется с составе заявки представить документ подтверждающую страну происхождения товара
	





** Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.
1Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: "Поставка строп в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей"

	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
1
	
Позиция 1
	Домкрат винтовой 2т
	
	Грузоподъёмность: 2000 кг (2 тонны).
Высота подхвата (минимальная): 195 мм или 200 мм.
Высота подъёма (максимальная): около 455 мм.
Материал корпуса: сталь марки ст45 или чугун.
Материал винта: высокопрочная сталь.
Конструкция: цельная, неразборная.
Опорная площадка: V-образная или прямоугольная
Вес: от 3 кг. до 4,5 кг.
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	

	2
	Позиция 2
	
Домкрат гидравлический 12т
	
	Тип привода: гидравлический
Грузоподъёмность: 12 тонн.
Высота подхвата: минимальная  200 мм;205 мм;230 мм
Высота подъёма: максимальная высота 385 мм - 465 мм
Рабочий ход: 125 мм;195 мм, 210 мм
Ход выдвижного винта: 60 мм; 80 мм
Материал корпуса: сталь и чугун или только сталь.
Диаметр опоры: размер опорной площадки 35 мм;  42 мм
Вес: 5,3 кг - 6,7 кг
Дополнительные особенности: наличие предохранительного клапана для защиты от перегрузки, телескопической конструкции, ручки для переноски.
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 3
	Домкрат гидравлический 15т
	
	Тип: бутылочный (одноплунжерный)
Грузоподъёмность: 15 тонн (15 000 кг).
Высота подхвата: 230мм
Высота подъёма: 460
Рабочий ход штока: 210мм — 230мм
Материал корпуса: сталь и чугун.
Вес: от 5 кг до 8,5 кг и более
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 4
	Домкрат гидравлический 30т
	
	Грузоподъёмность: 30 т.
Высота подхвата: до 260 мм.
Высота подъёма: 260–415 мм.
Рабочий ход штока: 155 мм-170мм.
Диаметр штока первой ступени: 64 мм.
Длина штока первой ступени: 130 мм.
Материал корпуса: сталь, чугун.
Вес: 20,7 кг.
Особенности: клапан безопасности от перегрузки, фосфатное покрытие корпуса, составная рукоятка для работы в ограниченном пространстве, ремонтопригодная конструкция (корпус снимается со станины). Работает в широком температурном диапазоне (от -20 до +45 °C) благодаря всесезонному маслу.
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 5
	Домкрат гидравлический бутылочный 20т
	
	Грузоподъёмность: 20 т.
Высота подхвата: 215мм -260 мм.
Высота подъёма: 410мм - 490 мм.
Рабочий ход штока: 195 мм - 210мм
Корпус из стали с антикоррозионным покрытием, шток из легированной стали, двойная электрохимическая полировка штока. Защита от перегрузки, боковая ручка для переноски.
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 6
	Домкрат гидравлический бутылочный 50т
	
	Тип привода: Гидравлический
Грузоподъёмность 50 т
Высота подхвата (минимальная) 250 мм
Высота подъёма (максимальная) 420 мм
Рабочий ход170 мм (ход штока за один цикл подкачки)
Количество штоков1
Материал корпуса Металл
Диаметр опоры 69 мм
Вес нетто 18,5 кг
Размер основания 183×183 мм
Габариты (ДхШхВ)
420×183×183 мм
Температурный режим эксплуатации от -20 °C до +40 °C
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 7
	Домкрат гидравлический подкатной 5т
	
	Тип привода: Гидравлический
Грузоподъёмность: 5 т
Высота подхвата 90–95 мм
Высота подъёма 550–575 мм
Рабочий ход 460–485 мм
Конструкция:Двухпоршневая (двухштоковая)
Материал корпуса Сталь
Колёса 4 колеса (2 фиксированных, 2 поворотных)
Вес нетто: около 43,5–43,8 кг
Габариты (без упаковки): Примерно 415×200×850 мм
Особенности: Предохранительный клапан, прорезиненная накладка на рукоятке, резиновая накладка на штоке
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 8
	Домкрат подкатной 6.3т
	
	Тип привода Гидравлический, с ручным приводом
Грузоподъёмность 6,3 т (6300 кг)
Высота подхвата 165 мм
Высота подъёма 165–550 мм
Максимальная высота подъёма над полом 550 мм
Усилие на рычаге насоса 250 Н
Габаритные размеры (ДхШхВ)1630 × 380 × 1350 мм
Масса 95 кг
Рабочая жидкость Индустриальное масло И-20А (ГОСТ 20799)
Объём картера для рабочей жидкости 1 л
Количество колёс 4
Материал корпуса Металл
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 9
	Домкрат реечный 3т
	
	Тип домкрата Реечный, механический
Грузоподъёмность 3 т
Высота подхвата 130 мм
Высота подъёма1320 мм
Рабочий ход 1190 мм (разница между высотой подъёма и подхвата)
Вес нетто 15,35 кг
Материал корпуса Металл
Габаритная высота 1524 мм
Длина 250 мм
Ширина 180 мм
Высота1 570 мм
Особенности конструкции Нижний захват отогнут под углом 90° для подхвата с небольшой высоты; стопор надёжно удерживает груз; шаговый механизм для регулировки высоты; можно использовать в качестве тяговой лебёдки
Минимальная нагрузка для работы механизма 50 кг на захвате
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 10
	Строп текстильный петлевой  5т 3м
	
	Тип: текстильный петлевой (СТП). Представляет собой единую ленту с петлями на обоих концах для крепления.
Грузоподъёмность: 5 тонн.
Длина: 3 метра.
Материал ленты: полиэстер (полиэфир).
Ширина ленты: 125 мм или 150 мм,
Цвет: красный.
Запас прочности: 7:1 (разрывное усилие ленты в 7 раз превышает рабочую грузоподъёмность).
Рабочая температура:
от -40 °C до +100 °C.
Количество ветвей: 1.
Длина петли:  около 375 мм.
Вес: например, 2 кг при ширине 125 мм и 1,85 кг при ширине 150 мм.
	




678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 11
	Строп канатный двухветвевой 1т 1.5м
	
	Тип стропа: двухветвевой (2СК).
Грузоподъёмность: 1 т.
Длина: 1,5 м.
Диаметр стального каната: 9,6 мм.
Запас прочности: 6:1.
Рабочая температура: от –40 °C до +100 °C.
Тип заделки концов каната: опрессовка алюминиевой втулкой.
Материал: стальной канат, алюминиевая втулка, коуши, крюки, звено.
Покрытие: оцинкованное.
Количество ветвей: 2.
Тип крюков: SK56 с зёвом 24 мм.
Тип звена: NR76.
Для кранового крюка: 6,3 т.
Вес: около 3,4 кг.
Строп состоит из двух канатных ветвей, на концах которых сформированы петли с использованием коушей (они защищают канат от перетирания в местах соединения). Верхние концы ветвей соединены между собой дугообразным кольцом, а нижние оснащены крюками SK56 с предохранительными щеколдами
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 12
	Строп канатный одноветвевой  2.5т 4м
	
	Тип: канатный, одноветвевой (1СК).
Грузоподъёмность: 2,5 т (допустимая нагрузка на навесное звено).
Длина: 4 м.
Диаметр каната: 16,5 мм.
Материал: стальной канат.
Количество ветвей: 1 шт.
Запас прочности: 6:1
Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.
Тип заделки концов: опрессовка алюминиевой втулкой или заплётка.
Тип крюка: чалочный крюк с щеколдой (тип Кч1).
Зев крюка: 32 мм.
Вес нетто: около 6,8–7,1 кг
Покрытие:  оцинкованное для защиты от коррозии.
Строп состоит из одного отрезка стального каната. Один конец оснащён чалочным крюком с щеколдой для мгновенного захвата груза, а другой — проушиной (петлёй).
Для чего используется:
Вертикальный подъём грузов, имеющих одну такелажную проушину или петлю.
Навешивание непосредственно на крюк грузоподъёмной машины.
В качестве элемента для сборки многоветвевых стропов (например, «пауков»).
Для оснащения траверс и других грузозахватных устройств
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 13
	Строп канатный одноветвевой 2т 2м
	
	Грузоподъёмность: 2 тонны (2000 кг).
Длина стропа: 2 метра (2000 мм).
Диаметр стального каната: 15 мм.
Коэффициент запаса прочности: 6:1 (рабочая нагрузка в 6 раз меньше разрывной).
Разрывная нагрузка: 12 000 кг.
Материал: стальной канат, с оцинкованным покрытием для защиты от коррозии.
Тип заделки концов: опрессовка алюминиевой втулкой
Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.
Вес: около 3,05–3,5 кг
Конструкция:
Верхний элемент: может быть выполнен в виде петли, овального звена (ОВ) или коуша.
Нижний элемент: чалочный крюк с предохранительным замком (защёлкой).
Коуш: стальной элемент внутри петли, который защищает канат от истирания при контакте с острыми кромками груза.
Вертикальный подъём грузов с одной точкой строповки (петли, проушины, скобы).
Работа с талями, лебёдками, кран-балками.
Кантование и перемещение оборудования.
Используется как удлинитель для многоветвевых канатных стропов
Не предназначен для подъёма хрупких грузов.
Не допускается использование в химически агрессивных средах.
При подъёме «удавкой» грузоподъёмность снижается до 1,6 тонны.
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 14
	Строп канатный петлевой стальной 3.2т 5м
	
	Грузоподъёмность: 3,2 т (3200 кг).
Длина: 5 м.
Диаметр каната:  18 мм или 19,5 мм в зависимости
Вес: около 7,3–9,8 кг.
Коэффициент запаса прочности: 6:1.
Температурный диапазон эксплуатации: от –40 °C до +100 °C.
Тип заделки концов: опрессовка алюминиевой втулкой или заплётка.
Количество ветвей: 1.
Длина петли: около 400 мм.
Особенности конструкции и применения
Строп представляет собой отрезок стального каната, на обоих концах которого сформированы петли. Для защиты от перетирания при работе с острыми кромками или крюками в петлю  устанавливают коуш — металлический желобчатый вкладыш.
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 15
	Строп канатный петлевой 3.6т 3м
	
	Грузоподъёмность: 3,6 т.
Длина стропа: 3 м.
Диаметр каната: 20 мм.
Материал: стальной канат.
Тип заделки концевых петель: опрессовка алюминиевой втулкой.
Длина петли: около 350 мм.
Коэффициент запаса прочности: 6:1.
Допустимая нагрузка: 14 т.
Максимальная нагрузка (разрушение): 14,4 т.
Вес нетто: примерно 7,18–7,7 кг.
Температурный диапазон эксплуатации: от –40 °C до +100 °C.
Строп изготавливается из стального каната с органическим или синтетическим сердечником. Петли на концах опрессованы алюминиевой втулкой
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 16
	Строп канатный универсальный
3т 3м
	
	Тип стропа  строп канатный петлевой
Грузоподъёмность 3 т
Длина стропа 3 м
Диаметр каната 18 мм
Тип заделки концов Может быть выполнен методом заплётки и опрессовки алюминиевой втулкой
Коэффициент запаса прочности 6:1
Температурный диапазон эксплуатации от –40 °C до +100 °C
Вес около 9 кг
Длина петли около 400 мм
Материал стальной канат
Покрытие неоцинкованное
Стандарты изготовления ГОСТ Р 58753-2019 (взамен ГОСТ 25573-82), РД 10-33-93 (с изменениями РД 10-231-98)
Строп состоит из отрезка стального каната с петлями на обоих концах
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Позиция 17
	
Строп канатный универсальный
4т 6м
	
	Тип: канатный петлевой (одноветвевой).
Грузоподъёмность: 4 тонны (при прямом подъёме).
Снижение грузоподъёмности:
При подъёме «удавкой» (петля на грузе) — до 3,2 т.
При подъёме в «корзину» (петля на крюке крана) — до 8 т.
Длина стропа: 6 м.
Длина петли: 400 мм.
Диаметр каната: 20 мм или 21 мм.
Материал: стальной канат.
Тип заделки петель:  методом заплётки или опрессовки алюминиевой втулкой.
Коэффициент запаса прочности: 6:1.
Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.
Стандарт: ГОСТ 25573-82, РД 10-33-93 (с изменениями).
Вес: около 12,5 кг или 10,2 кг
Конструкция:
Строп состоит из отрезка стального каната, на концах которого сформированы и надёжно зафиксированы две петли. Одна петля надевается на крюк грузоподъёмного механизма, вторая крепится на грузе
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Позиция 18
	
Строп канатный четырехветвевой 16т 2.5м
	
	Тип стропа: 4СК (четырёхветвевой).
Грузоподъёмность: 16 тонн.
Длина ветви: 2,5 м (2500 мм).
Коэффициент запаса прочности: 6:1 (для каната).
Диаметр стального каната: 27 мм.
Тип заделки концов: опрессовка алюминиевой втулкой.
Тип звена: РТ1-16,0.
Тип крюка: SK16 с зевом 46 мм.
Рабочая температура: от –40 °C до +100 °C.
Стандарт изготовления: ГОСТ Р 58753-2019 (взамен ГОСТ 25573-82) и РД 10-33-93 (взамен РД 10-231-98).
Конструкция:
Строп состоит из четырёх отрезков стального каната. На концах ветвей сформированы петли с помощью алюминиевой втулки и коушей, которые защищают трос в местах соединения. С одной стороны ветви объединены центральным звеном, с другой — оборудованы прочными коваными крюками с затворами для дополнительной безопасности
Покрытие: может быть как оцинкованным, так и без покрытия (неоцинкованным)
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	Позиция 19
	Строп канатный четырехветвевой 16т 5м
	
	Тип: канатный четырёхветвевой строп («паук»).
Грузоподъёмность: 16 тонн (при угле между ветвями 0–45°). При угле 45–60° грузоподъёмность снижается до 11,2 тонны.
Длина: 5 метров.
Диаметр каната: 24 мм, 27 мм или 28 мм
Количество ветвей: 4.
Материал: стальной канат, стальные элементы (звено, крюки, коуши).
Запас прочности: 6:1 (для каната).
Рабочая температура: от –40 °C до +100 °C.
Тип заделки концов: опрессовка алюминиевой втулкой или заплётка.
Покрытие: может быть оцинкованным или неоцинкованным.
Зев крюка: 46 мм.
Стандарт: ГОСТ 25573-82, РД 10-33-93.
Вес:  от ~95 кг до ~124 кг.
Конструкция:
Строп состоит из четырёх канатных ветвей, соединённых между собой овальным или треугольным звеном. На концах ветвей установлены коуши (защищают канат от излома и стирания) и чалочные крюки (или другие концевые элементы — скобы, захваты)
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 20
	Строп канатный четырехветвевой  3.2т 2м
	
	Грузоподъёмность: 3,2 т (3200 кг).
Длина стропа: 2 м.
Количество ветвей: 4.
Диаметр каната:  11 мм или 12 мм.
Коэффициент запаса прочности: 6:1.
Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.
Тип заделки концевых элементов: опрессовка алюминиевой втулкой.
Материал: стальной канат, алюминиевая втулка, коуши, крюки, звено.
Тип крюка: SK78.
Зев крюка: 29 мм.
Тип звена: Рт1-3,2.
Для кранового крюка: 6,3 т.
Покрытие: неоцинкованное или оцинкованное.
Вес: 9,5 кг - 11,46 кг
Особенности конструкции:
Ветви каната соединены между собой треугольным звеном.
На концах ветвей установлены кованые крюки с затворами (щеколдами) для повышения безопасности.
Коуши на концах ветвей защищают трос в местах соединения
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Позиция 21
	
Строп канатный четырехветвевой  6.3т 4м
	
	Тип стропа: 4СК (четырёхветвевой).
Грузоподъёмность: 6,3 т (грузоподъёмность одной ветви — 2,5 т).
Длина ветви: 4 м.
Диаметр каната: 16,5 мм.
Коэффициент запаса прочности: 6:1.
Температурный диапазон эксплуатации: от –40 °C до +100 °C.
Материал: стальной канат.
Тип заделки концов: опрессовка алюминиевой или стальной втулкой, либо ручная заплётка.
Комплектация: четыре канатные ветви, центральное звено, чалочные крюки
Вес: около 26,9–27,6 кг
Особенности конструкции и применения
Конструкция: четыре канатные ветви соединены между собой центральным звеном, на концах ветвей установлены крюки для крепления груза. В петли каната могут быть установлены коуши для защиты от излома и стирания.
 Строп используется, когда груз имеет четыре точки крепления (проушины, петли).
Стандарт: ГОСТ Р 58753-2019 (взамен ГОСТ 25573-82).
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Позиция 22
	
Строп текстильный одноветвевой
3.2т 4м
	
	Тип: одноветвевой строп (1СТ).
Грузоподъёмность: 3,2 т
Длина: 4 м.
Материал ленты: полиэстеровая (полиэфирная) лента.
Ширина ленты: 90 мм для 3 т, для 3,2 т ширина может быть увеличена до 120 мм.
Конструкция: одна двухслойная ветвь.
Концевые элементы: на одном конце — овальное звено для навески на грузоподъёмный механизм, на другом — чалочный крюк с такелажным замком.
Коэффициент запаса прочности: 7:1
Рабочий температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C.
Устойчивость: к влаге, большинству нефтепродуктов, УФ-излучению.
Особенности и применение
Назначение: строповка грузов с одной точкой крепления (петля, проушина, рым-болт).
Ограничения: не предназначен для подъёма людей, хрупких грузов и грузов с острыми кромками (требуется защита лентой)
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	

	23
	Позиция 23
	Строп текстильный одноветвевой
5т 8м
	
	Тип: одноветвевой (1СТ).
Грузоподъёмность: 5 тонн.
Длина: 8 метров.
Материал ленты: полиэстер (полиэфирное волокно).
Ширина ленты: 75 мм, 125 мм, 150 мм.
Запас прочности: 7:1
Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.
Стандарт изготовления:
РД 24-СЗК-01-01.
Концевые элементы:  в виде петли или комбинации «звено-крюк».
Цвет:  красный.
Вес: примерно 9,2 кг.
Строп состоит из одной двухслойной ленты,
Предназначен для подъёма и перемещения грузов с одной точкой крепления: проушин, рым-болтов, скоб.
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	Позиция 24
	Строп текстильный петлевой 2т 3м
	
	Тип: текстильный петлевой (СТП).
Грузоподъёмность: 2 тонны (2000 кг).
Длина: 3 метра (3000 мм).
Ширина ленты: 60 мм.
Материал: 100% полиэфирная (полиэстеровая) лента.
Количество слоёв ленты: обычно 2.
Количество петель: 2.
Длина каждой петли: около 400 мм.
Запас прочности: 7:1 (это означает, что разрывная нагрузка стропа в 7 раз превышает его рабочую грузоподъёмность).
Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.
Цвет:  зелёный.
Вес: примерно 0,85–1,07 кг.
Стандарт: РД 24-СЗК-01-01, ГОСТ 34875-2022
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 25
	Строп текстильный петлевой
3т 3м 90мм

	
	Тип: текстильный петлевой (СТП).
Грузоподъёмность: 3 тонны (3000 кг).
Длина стропа: 3 метра.
Длина петли: 400–500 мм (в зависимости от производителя).
Ширина ленты: 90 мм.
Материал: 100% полиэстер (полиэстеровая тканая лента).
Цвет ленты: жёлтый
Запас прочности: 7:1
Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.
Вес: около 1 кг
Количество ветвей: 1.
Количество петель: 2.
Количество слоёв ленты: 2.
Стандарт: РД 24-СЗК-01-01.
На концах стропа сформированы чалочные петли («огоны»)
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 26
	Строп текстильный петлевой 5т 4м 150мм
	
	Тип: петлевой (СТП).
Грузоподъёмность: 5 т (5000 кг).
Длина: 4 м (4000 мм).
Ширина ленты: 150 мм.
Материал: 100% полиэфирная (полиэстеровая) лента.
Запас прочности: 7:1 (коэффициент 7).
Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.
Количество слоёв ленты: 2 (двухслойная конструкция).
Количество петель: 2.
Длина каждой петли: 700 мм.
Цвет: красный
Защитные чехлы на петлях
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 27
	Строп текстильный петлевой 5т 5м
	
	Тип: петлевой (имеет две присоединительные петли на концах).
Грузоподъёмность: 5 т (5000 кг).
Длина: 5 м (5000 мм).
Материал: тканая лента из 100% полиэстера.
Ширина ленты: 125 мм или 150 мм.
Цвет: красный (стандартная маркировка грузоподъёмности).
Запас прочности: 7:1 (разрывное усилие в 7 раз превышает грузоподъёмность).
Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.
Стандарт: РД 24-СЗК-01-01.
Вес нетто: примерно 3 кг.
Количество ветвей: 1.
Количество петель: 2.
Длина петли: около 700 мм.
Количество слоёв: 2
На концах стропа расположены специальные чалочные петли («огоны»).
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Позиция 28
	

Строп текстильный петлевой 6т 6м
	
	Тип Текстильный петлевой (двухпетлевой)
Грузоподъёмность 6 тонн (6000 кг)
Длина стропа 6 м (6000 мм)
Материал 100% полиэфирная (полиэстеровая) лента
Ширина ленты 140–180 мм (в зависимости от производителя)
Запас прочности 7:1 (расчётная нагрузка в 7 раз превышает рабочую)
Рабочая температура От -40 °C до +60 °C
Количество ветвей 1
Количество петель 2
Длина петли Около 500–700 мм
Количество слоёв 2 (двухслойный)
Цвет Коричневый (стандартная маркировка грузоподъёмности)
Нормативный документ
РД 24-СЗК-01-01
Вес Примерно 4,5–6 кг
На обоих концах стропа сформированы петли («огоны»)
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Позиция 29
	
Строп текстильный петлевой исп.6 15т 10м
	
	Тип: текстильный петлевой (СТП).
Исполнение: 6 (указывает на конструктивную особенность — наличие защитного чехла на всей длине ленты, кроме петлевых окончаний).
Грузоподъёмность: 15 тонн.
Длина: 10 м.
Ширина ленты: 300 мм.
Материал: 100% полиэстер (полиэстеровая тканая лента).
Запас прочности: 7:1
Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.
Количество ветвей: 1.
Количество петель: 2.
Длина петли: 900 мм.
Количество слоёв: 2.
Цвет: оранжевый (стандартная цветовая маркировка для грузоподъёмности от 10 до 30 тонн
Стандарт: РД 24-СЗК-01-01
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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	Позиция 30
	Строп цепной четырехветвевой  17т 3м
	
	Тип: цепной четырёхветвевой.
Грузоподъёмность: 17 тонн.
Длина каждой ветви: 3 метра.
Размер звена цепи: 16×48 мм.
Класс прочности цепи: 8 (Т8).
Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: сталь.
Стандарт: ГОСТ EN 818-4-2011.
Нормативный документ: РД 10-33-93 с изменениями РД 10-231-98.
Рабочая температура: от –40 °C до +200 °C.
Вес: 85 кг - 93 кг.
Конструкция: состоит из четырёх цепных ветвей, закреплённых на общем звене (коуше или кольце), с крюками на свободных концах
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
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Позиция 31
	
Строп цепной четырехветвевой 17т 5м
	
	Тип стропа
Четырёхветвевой цепной (4СЦ)
Грузоподъёмность 17 т
Длина ветви 5 м
Размер звена цепи 16×48 мм
Класс прочности стали 8 (соответствует Т8)
Вес нетто 131 кг
Комплектация Включает крюки-укоротители для регулировки длины
Материал Сталь
Особенности конструкции Крюки с предохранителями для надёжного зацепления
Стандарты Соответствует требованиям РД 10-33-93
Температурный диапазон эксплуатации От -40 °C до +200 °C
Коэффициент запаса прочности 4:1
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	Позиция 32
	Трос буксировочный 7т 5м
	
	Тип: буксировочный трос.
Вид: ленточный (плоский).
Длина: 5 метров (соответствует требованиям ПДД).
Максимальная нагрузка: 7 тонн.
Нагрузка на разрыв: 7 тонн.
Крепление: шаклы (скобы) из стали.
Материал ленты: в зависимости от модели — полипропилен или полиэстер.
Ширина ленты:  50 мм - 60 мм
Цвет:  яркий (жёлтый, синий)
Вес: около 0,6–0,9
Комплектация: трос, 2 шакла, сумка для хранения.
Дополнительные свойства: устойчивость к влаге, нефтепродуктам, химическим веществам, морозу.
	678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2
	
	
	
	


В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.
[bookmark: _Ref40301253]** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
Товар, поставленных в рамках настоящего договора, является новым (период изготовления: не ранее 4 кв. 2025г.), ранее неиспользованный;
Гарантийный срок на товар соответствует гарантии изготовителя, но не менее 24 месяца с даты поставки на склад Покупателя.
Наличие сертификатов соответствия на поставляемый Товар: Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия/декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции (подлежащей сертификации) установленным требованиям, паспорта качества, руководство по эксплуатации, документация, входящая в стандартную поставку изделий заводом-изготовителем.

Согласовано: __________ Иванова Т.Д., и.о.начальника ПТС
