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Технические требования на оказание услуг
«ОКПД2 86.90.19 Исследование объектов окружающей среды  Контроль выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов для нужд филиа-ла ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"»
Лот № 3-ЭКСП-БПД-2025-НижГЭС
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1. [bookmark: _Toc122963240][bookmark: _Toc46743506]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc122963242]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 86.90.19 Исследование объектов окружающей среды для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников (исходные данные: 14 организованных источников, 6 неорганизованных источников).
 класса опасности в атмосферный воздух.
 (при необходимости).
Контроль выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов (10 стационарных организованных, 3 стационарных неорганизованных)
1.2. [bookmark: _Toc122963243][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг
Мониторинг поверхностных водных объектов. Контроль сброса загрязняющих веществ в сточных водах. Контроль загрязнения атмосферы и уровень шумового воздействия. Контроль санитарно-эпидемиологического состояния почв.Исполнение требований законодательства:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ.
- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ.
- Приказ Минприроды России от 19.11.2021 № 871 "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки".
Приказ Минприроды Российской Федерации от 28.11.2019 № 811 «Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий».

[bookmark: _GoBack_Копия_1]Место оказание услуг: филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС», Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc122963247][bookmark: _Hlk48209761]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc122963248]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc122963249]Требования к перечню и объему услуг
2.1.2. Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услугВ рамках инвентаризации выбросов загрязняющих веществ производится:
 выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников.
- Оформление отчета по инвентаризации.

	В рамках  услуг по контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов проводится:
);
;
- Сопровождение проекта НДВ на стадии согласования и экспертизы во всех уполномоченных органах до окончательного его утверждения в соответствии с законодательством РФ. Получение санитарно – эпидемиологического заключения.

водится:
.
- Контроль выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов (10 стационарных организованных, 3 стационарных неорганизованных) Филиала в соответствие с Приложением №1 к настоящим техническим требованиям.
- Предоставление отчета о выполнении контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов Филиала содержащий, в том числе, расчет и сведения согласно таблице 2 и таблице 3.
- Контроль осуществляется расчетным методом в соответствии с «Перечнем методик, используемых для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», актуальным на дату проведения контроля.
- Предоставление информации по количеству углеводородов с учетом ЛОС (исключая метан) за отчетный период (тонн).
- Отчетным периодом принять 2026 год.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
Таблица 2*
	Код загрязняющего вещества
	Загрязняющие вещества
	Всего, тонн
	В том числе от организованных источников загрязнения, тонн

	1
	2
	3
	4

	
	Всего
	
	

	
	в том числе твердых
	
	

	
	в том числе газообразные и жидкие
	
	

	
	из них: диоксид серы
	
	

	
	оксид углерода
	
	

	
	оксид азота (в пересчете на NO2)
	
	

	
	Углеводороды (без летучих органических соединений)
	
	

	
	Летучие органические соединения (ЛОС)
	
	

	
	Прочие газообразные и жидкие
	
	



* -    к таблице прилагается расчет загрязняющих веществ по каждой строке.

Выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ
Таблица 3**
	Код загрязняющего вещества*
	Загрязняющие вещества
	Выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ за отчетный период, тонн

	1
	2
	3



**- в таблице отражаются все вещества, поступающие в атмосферу, кроме диоксида серы, оксида углерода и оксида азота.

	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	Исследование поверхностных и сточных вод

	1. 
	Химический анализ проб воды поверхностных вод магистрального канала в пяти точках (пять проб): 
- рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в квартал


	2. 
	Химический анализ вод поверхностного водного объекта (р.Волга) в фоновом и контрольном створах (две пробы):
- рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в квартал


	3. 
	Химический анализ поверхностных вод Горьковского водохранилища на траверсе 850,52км судового хода р.Волга в верхнем бьефе Городецкого гидроузла правобережной части водохранилища (одна проба):
рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в квартал
[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]

	4. 
	Химический анализ проб дренажных вод с крышек турбин и маслоприемников трансформаторной эстакады ( до флотатора, после флотатора, после фильтра №1, после фильтра №2, до фильтров – адсорберов, после фильтров - адсорберов) (шесть проб):
- рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород 
	1 раз
в месяц


	5. 
	Бак. анализ проб дренажных вод с крышек турбин после очистки (три пробы):
- Общие колиформные бактерии
- Термотолерантные колиформные бактерии
- Колифаги
- Возбудители кишечных инфекций- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в квартал


	6. 
	Химический анализ проб ливневых (талых) вод с  территории станционного узла до и после отчистки (две пробы):
- рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в месяц


	7. 
	Бак.  анализ проб ливневых (талых) вод с  территории станционного узла после очистки (одна проба):
- Общие колиформные бактерии
- Термотолерантные колиформные бактерии
- Колифаги
- Возбудители кишечных инфекций
	1 раз
в квартал


	8. 
	Химический анализ проб  ливневых (талых) сточных вод с территории хозяйственного двора до и после очистки (две пробы):
- рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в месяц


	9. 
	Бак.  анализ проб  ливневых (талых) сточных вод с территории хозяйственного двора  после очистки (одна проба):
- Общие колиформные бактерии
- Термотолерантные колиформные бактерии
- Колифаги
- Возбудители кишечных инфекций
	1 раз
в квартал


	10. 
	Химический анализ проб ливневых (талых) сточных вод с кровли здания ГЭС до и после фильтра (две пробы):
- рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в месяц


	11. 
	Бак. анализ проб ливневых (талых) сточных вод с кровли здания ГЭС после фильтра (одна проба):
- Общие колиформные бактерии
- Термотолерантные колиформные бактерии
- Колифаги
- Возбудители кишечных инфекций
	1 раз
в квартал


	12. 
	Химический анализ проб дренажных вод монтажной площадки до и после отчистки (две пробы):
- рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в месяц


	13. 
	Бак. анализ проб дренажных вод монтажной площадки после очистки (одна проба):
- Общие колиформные бактерии
- Термотолерантные колиформные бактерии
- Колифаги
- Возбудители кишечных инфекций
	1 раз
в квартал


	14. 
	Химический анализ проб ливневых (талых) вод с бетонной площадки временного накопления мет. лома до и после очистки (две пробы):
- рН
- ХПК
- БПК5
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Растворенный кислород
	1 раз
в месяц


	15. 
	Бак. анализ проб ливневых (талых) вод с бетонной площадки временного накопления мет. лома  после очистки (одна проба):
- Общие колиформные бактерии
- Термотолерантные колиформные бактерии
- Колифаги
- Возбудители кишечных инфекций
	1 раз
в квартал


	Исследование хоз. бытовой (бутилированной) воды

	16. 
	Вода бутилированная питьевая  после кулеров (три пробы)
Бак. анализ:
- ОМЧ при 37 гр.
- ОКБ
- ТКБ
- Глюкозо-положительная киш. Палочка
- Pseudomonas aeruginose

Санитарно – химическое исследование:
Цветность
Мутность
Запах
Привкус
	1 раз 
в квартал

	17. 
	Вода водопроводная холодная из водопровода (одна проба)
Бак. Анализ:
- ОМЧ при 37 гр.
- ОКБ
- ТКБ
- Глюкозо-положительная киш. Палочка
- Pseudomonas aeruginose

Санитарно – химическое исследование:
- Цветность
- Мутность
- Запах
- Привкус
- Активная реакция рН
- Хлориды
- Сульфаты
- Железо общее
- Медь
- Цинк
- Взвешенные вещества
- Нефтепродукты
- Сухой остаток
- БПК 5
- ХПК
- Аммонийный азот (по азоту)
- Фосфаты (по фосфору)
- СПАВ
- Хром трехвалентный
- Фенолы
	1 раз
 в квартал

	Исследование атмосферного воздуха

	18. 
	Граница промплощадки №1 (у административного здания) (две пробы):
· диАлюминий триоксид
· диЖелезо триоксид
· Марганец и его соединения
· Медь оксид
· Натрий гидроксид
· Свинец и его неорганические соединения
· Хром
· Азота диоксид
· Аммиак
· Азот (II) оксид
· Гидрохлорид
· Серная кислота
· Углерод
· Сера диоксид
· Дигидросульфид
· Углерод оксид
· Гидрофторид
· Фториды неорганические плохо растворимые
· Метан
· Диметилбензол
· Метилбензол
· Бенз/а/пирен
· Этанол
· Гидроксибензол (фенол)
· Бутилацетат
· Формальдегид
· Пропан-2-он
· Циклогексанон
· Одорант смесь природных меркаптанов
· Бензин
· Керосин
· Масло минеральное нефтяное
· Сольвент нафта
· Уайт-спирит
· Взвешенные вещества
· Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20
· Пыль абразивная
	1 раз в полугодие

	19. 
	Граница промплощадки №2 ( пер. Энергетиков, 5) (две пробы):
- Азота диоксид
- Азот (II) оксид
- Взвешенные вещества
- Сера диоксид
- Углерод оксид
- Керосин
- Бензин
	1 раз в полугодие

	20. 
	Граница промплощадки №1 (у административного здания):
1.Уровень звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000Гц.
2.Уровень звука (эквивалентный уровень звука), дБА
	1 день наблюдений по 1 замеру в дневное время (7.00-23.00)

	21. 
	Граница промплощадки №2 ( пер. Энергетиков, 5):
1.Уровень звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000Гц.
2.Уровень звука (эквивалентный уровень звука), дБА
	1 день наблюдений по 1 замеру в дневное время (7.00-23.00)

	Исследование почвы

	22. 
	Территория промплощадок №1, №2(две пробы):
- свинец;
- кадмий;
- цинк;
- медь;
- никель;
- мышьяк;
- ртуть;
- 3,4-бензапирен и нефтепродукты;
- рН;
- суммарный показатель загрязнения
	1 раз в полугодие


2.1.3. [bookmark: _Toc122963251][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc122963252][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1. 
	ОКПД2 86.90.19 Исследование объектов окружающей среды для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"Контроль выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов.
	04.02.2025С момента заключения договора
	04.02.202831.12.20265


2.2. [bookmark: _Toc122963253][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc122963254]Таблица 3. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
Требования к процедурам оказания услуг
Требования к приемке результата оказания услуг
	Отбор всех проб осуществляет Исполнитель по запросу ЗаказчикаВсе расходы, связанные с оказанием услуги (получение необходимых справок, заключений, проведение экспертиз и т.д.), осуществляет Исполнитель.
Обеспечить проведение экстракции нефтепродуктов из воды не позднее 3 часов после отбора пробы. При невозможности проведения экстракции в течение этого срока проба должна быть законсервирована. (п.9.12.2 Методы контроля. Химические факторы определение массовой концентрации нефтепродуктов в воде. Методические указания 4.1.1013-01).
Документация предоставляется в электронном виде  (Word — 1экз, PDF-1экз.), на бумажном носителе (1 экз.).Протоколы анализов исследуемых объектов (на каждую точку отбора составляется отдельный протокол)
	Участник должен представить в заявке согласие на оказание услуг, полностью соответствующих настоящим Техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке




3. [bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 [bookmark: _Toc156997475]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. 

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора.

	4.1 Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в приложениие к договору - расчет договорной цены с приложением прейскуранта цен. 
