Приложение 1.2 к техническим требованиям.
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1. Логотип должен соответствовать любому из представленных ниже вариантов;
2. Размер логотипа должен составлять не более 20-25мм;
4. Логотип должен быть видимым и четко читаемым;
5. Логотип наносится путем гравировки, лазером, или аналогичными технологиями, в т.ч. в монохромном исполнении;
[bookmark: _GoBack_Копия_1]6. Технология нанесения логотипа должна быть устойчива к ультрафиолету, влажности, высоким (+40) и низким (-40) температурам.
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