












Технические требования на поставку МТР


ОКПД2 29.10.59.310 Поставка многофункционального крана-манипулятора  на шасси Камаз 43118 для филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" (г. Алдан) в рамках исполнения инвестиционного проекта 
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc17158_3680773314][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc17160_3680773314][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	ЗИП
	Запасные части, инструменты и принадлежности

	КПП
	Коробка перемены передач

	РК
	Раздаточная коробка



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc17162_3680773314][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
Поставка автогидроподъемника с высотой подъема люльки не менее 20 м. для филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети» (г. Алдан)
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc17164_3680773314][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции: 

3
[bookmark: __RefHeading___Toc17166_3680773314]Подъем и перемещение людей, инструмента и материалов на заданную высоту для проведения ремонтных и профилактических работ
[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]
2. [bookmark: __RefHeading___Toc17168_3680773314][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc17170_3680773314][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc17172_3680773314][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc17174_3680773314][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Многофункциональный автомобиль МКМ  на шасси Камаз 43118

	Шт.
	1



[bookmark: __RefHeading___Toc17176_3680773314][bookmark: _Toc75446577]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Необходимость в сопутствующих услугах отсутствует 
	
	



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc17178_3680773314][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc17180_3680773314][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Многофункциональный автомобиль на шасси Камаз 43118

	С даты подписания договора
	В течение 60 календарных дней с даты заключения договора


[bookmark: __RefHeading___Toc17182_3680773314][bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc75446580][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	отсутствуют





2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc17184_3680773314][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc17186_3680773314][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
 
Наименование продукции - Многофункциональный автомобиль МКМ с КМУ Hotomi Auger Ls 1036 на шасси Камаз 43118

	№ п/п
	Наименование параметра
	[bookmark: _Hlk51251235]Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Требования к году выпуска продукции
	Не ранее 2027 г.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.2
	Требования к новизне продукции
	Новая - под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.3
	Наименование транспортного средства
	-
	-//-
	Указать наименование в соответствии с ПТС
	

	1.4
	Производитель
	-
	-//-
	Указать производителя
	

	1.5
	Категория ТС
	«С»
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.6
	Полная масса ТС, кг. не более:
	13000
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.7
	Двигатель, мощность л.с. не менее:
	Дизельный, 400 л.с. экологический класс не ниже Евро-4
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.8
	КПП
	Механическая девятиступенчатая
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.9
	РК
	Механическая, с прямой и низшей передачами
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.10
	Рулевое управление
	Гидроусилитель руля
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.11
	Колесная формула
	6*6
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.12
	Шины
	шины пневматические, с регулированием давления 425/85R21
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.13
	Кабина
	Цельнометаллическая со спальником, кресла оборудованы ремнями безопасности, 
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.14
	Число мест 
	Не менее 3, включая место водителя
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.15
	Система отопления 
	2 отопителя кабины, работающий от системы охлаждения двигателя и дополнительный автономный воздушный отопитель.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.16
	Северное климатическое исполнение шасси транспортного средства:
	Утепление кабины по всему контуру, выполняется теплоизоляционным материалом;
Подогрев топлива - осуществляется за счет тепла, отводимого охлаждающей жидкостью от  ДВС; 
Замена пластиковых трубок тормозной системы и системы питания на медные;
Установка комплекса подогрева топливопроводов (подача/обратка) -  ленточный подогрев топливных трубок;
Предпусковой подогреватель двигателя;
Установка подогрева фильтров тонкой и грубой очистки топлива;
Утепление моторного отсека.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.17
	Северное климатическое исполнение рабочего оборудования:
	Применение морозостойких РВД; 
Применение в гидросистеме морозостойкого гидравлического масла с индексом вязкости при 400 С не более 22 мм2/с и температурой застывания не выше  - 500С.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.18
	Конструктивное исполнение
	Рабочее оборудование МКМ должно быть установлено стационарно, последовательно за кабиной водителя  перед грузовой платформой.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.19
	Тип стрелы
	Телескопическая 
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.20
	Высота подъёма, м. не менее:
	17 
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.21
	Максимальный вылет, м., не менее:
	15
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.22
	Угол поворота, град., не менее
	360
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.23
	Грузоподъемность крановой установки, не менее,  тонн
	6
	Указать характеристики
	
	

	1.24
	Грузовой момент, т/м
	12
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.25
	Грузоподъёмность люльки, кг. не менее:
	250
	Указать характеристики
	
	

	1.26
	Максимальное количество человек в люльке, на менее:
	2
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.27
	Изоляция люльки, вольт, не менее
	1000
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.28
	Max, крутящий момент на вращателе буровой установки, не менее, Нм
	6000
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.29
	Max, радиус (рабочая зона) бурения, не менее, м
	5
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.30
	Max, рабочий радиус  буровой установки, не менее, м
	15
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.31
	Глубина бурения не менее, м
	3
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.32
	Диаметр шнека не менее, мм
	360
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.33
	Буровой инструмент
	Телескопический шнек, бур конусный лопастной с резцами РБЦ-38 не менее 9 шт.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.34
	Гидравлические опоры (аутригеры), шт.
	4
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.35
	Тип привода вращения бурильного инструмента
	Гидравлический с реверсом
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.36
	Размещение электропроводки и
рукавов высокого давления
	Внутри стрелы либо  проложены в защитных лотках сбоку секций стрелы или в электро-гидравлическом барабане
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.37
	Управление рабочим оборудованием, шт.
	Электрогидравлическое либо гидравлическое, Наличие в люльке кнопки аварийной остановки ДВС, звукового сигнала.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.38
	Рабочее место оператора:
	Кабина оператора с автономным отопителем: 
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.39
	Требования к приборам безопасности подъёмника: 
	1) ограничитель предельного груза (ОПГ);
2) анемометр;
3) устройство ориентации пола люльки в горизонтальном положении во всей зоне обслуживания; при этом угол наклона пола люльки не должен превышать 5°;
4) устройство блокировки подъема и поворота колен при не выставленном на опоры подъемнике;
5) устройство блокировки подъема опор при рабочем положении стрелы;
6) устройство аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы, электропривода или привода гидронасоса;
7) устройство, предохраняющим выносные опоры подъемника от самопроизвольного выдвижения (поворота) во время движения подъемника;
8) устройство (указатель) угла наклона подъемника.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.40
	Температурный режим эксплуатации
	от -50°С до +40°С
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.41
	Опции
	Пульт дистанционного управления ,люлька.
	Указать характеристики
	-//-
	

	2.
	Требования к безопасности

	2.1
	Требования безопасности ТС
	Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
	-//-
	Предоставить сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011
	

	2.2
	Устройство вызова экстренных оперативных служб
	Устройство ЭВ «ЭРА ГЛОНАСС»
	Указать характеристики
	-//-
	

	2.3.
	Приборы безопасности
	Обязательное наличие, с указанием марки приборов.
	Указать характеристики
	-//-
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Поставка
	Доставка ж/д транспортом, автотранспортом. Не допускается доставка своим ходом.
	Указать характеристики
	-//-
	

	3.2.
	Место поставки
	Республика Саха (Якутия) г. Алдан
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 

	4.1
	Гарантия 
	Не менее 24 месяцев. С момента поставки товара
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	5.
	Требования к происхождению поставляемой продукции 
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств.
Все заявки на участие в закупке, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, в отношении которого установлен запрет подлежат отклонению.
	-//-
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	6.1
	Комплектация:
	ЗИП согласно комплектации завода-изготовителя;
Противотуманные фары;
Домкрат – 1 шт.;
Набор шоферского инструмента;
Счетчик моточасов работы установки;
Прожектор на стрелу;
Огнетушитель ОП2 (3) - 2 шт.;
Знак аварийной остановки-2 шт.;
Противооткатные упоры - 2 шт.;
Аптечка первой помощи автомобильная 1 шт.
	Указать характеристики
	-//-
	

	6.2
	Дополнительная комплектация:
	Транспортное средство в соответствии с требованиями Приказов Минтранса России от 13.02.2013г. № 36 и от 21.08.2013г. № 273 должно быть оборудовано техническим средством контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя (тахографом).
Утеплитель передка – 1 шт.; 
Шприц рычажно-плунжерный – 1 шт.; 
Ключ для регулировки подшипников ступиц колес– 1 шт.;
Набор головок торцевых ½” (8-32) с воротком, трещоткой и удлинителями - 1 шт.;
Набор ключей, комбинированных (8-32) – 1 шт.;
Видеорегистратор — техническое средство, работающее в автоматическом режиме, с поддержкой функций фото-, видеофиксации, для обеспечения контроля за дорожным движением. Конструктивно не ограничивающее  обзора дорожной ситуации при установке регистратора на ветровое стекло с учетом требований ПДД РФ. Имеющее возможность расширения внутренней памяти по средствам установки карты памяти типа MicroSD — 1шт.;
Карта памяти  типа MicroSD объемом не менее 64 Gb — 1 шт.
Буровые резцы РБЦ-38 — 100 шт.
Комплект применяемых фильтрующих элементов для проведения 1 и 2 ТО ТС (топливные, масляные, воздушные).
Комплект применяемых фильтрующих элементов для проведения 1 и 2 ТО  установки гидроподъемника.
	Указать характеристики
	-//-
	

	6.3
	Необходимое наличие комплекта документов при поставке
	1)	заверенная поставщиком копия выписки из электронного паспорта транспортного средства
2)	руководство (инструкция) по эксплуатации ;
3)	паспорт на кму для регистрации в органах Ростехнадзора;
4) паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности.
5) каталог сборочных единиц.
6) сервисная книжка.
	Согласие с требованием
	-//-
	





[bookmark: __RefHeading___Toc17188_3680773314][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
