












Технические требования на поставку МТР
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc17158_3680773314][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc17160_3680773314][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	ЗИП
	Запасные части, инструменты и принадлежности

	КПП
	Коробка перемены передач

	РК
	Раздаточная коробка



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc17162_3680773314][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
Поставка грузопассажирского автомобиля с КМУ для филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети» (г. Алдан)
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc17164_3680773314][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции: 

3
[bookmark: __RefHeading___Toc17166_3680773314]Перевозка персонала. Подъем и перемещение груза, инструмента и материалов, для проведения ремонтных и профилактических работ.
[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]
2. [bookmark: __RefHeading___Toc17168_3680773314][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc17170_3680773314][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc17172_3680773314][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc17174_3680773314][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Грузопассажирский автомобиль с КМУ 
	Шт.
	1



[bookmark: __RefHeading___Toc17176_3680773314][bookmark: _Toc75446577]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Необходимость в сопутствующих услугах отсутствует 
	
	



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc17178_3680773314][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc17180_3680773314][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Грузопассажирский автомобиль с КМУ 
	С даты подписания договора
	В течение 60 календарных дней с даты заключения договора


[bookmark: __RefHeading___Toc17182_3680773314][bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc75446580][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	отсутствуют





2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc17184_3680773314][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc17186_3680773314][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
 
Наименование продукции — Грузопассажирский автомобиль с КМУ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	[bookmark: _Hlk51251235]Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Требования к году выпуска продукции
	Не ранее 2027 г.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.2
	Требования к новизне продукции
	Новая - под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.3
	Наименование транспортного средства
	-
	-//-
	Указать наименование в соответствии с ПТС
	

	1.4
	Производитель
	-
	-//-
	Указать производителя
	

	1.5
	Категория ТС
	«С»
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.6
	Полная масса ТС, кг. не более:
	17500
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.7
	Двигатель, мощность л.с. не менее:
	Дизельный, 300 л.с. экологический класс не ниже Евро-4
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.8
	КПП
	Механическая десятиступенчатая
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.9
	РК
	Механическая, с прямой и низшей передачами
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.10
	Рулевое управление
	Гидроусилитель руля
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.11
	Колесная формула
	6х6
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.12
	Шины
	Пневматические, радиальные, камерные, размером 425/85R21.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.13
	Конструктивное исполнение
	Рабочее оборудование КМУ должно быть установлено стационарно, последовательно за кабиной водителя и пассажирским отсеком перед грузовой платформой.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.14
	Требования к кабине:
	Цельнометаллическая, двухдверная, в северном исполнении, оборудована системой вентиляции и отопления, число мест для сидения -3 включая водителя, сиденья с ремнями безопасности, сиденье водителя регулируемое. 
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.15
	Требования к фургону пассажирскому:
	Цельнометаллический, сварной, расположен за кабиной базового автомобиля, утепленный, в северном исполнении; внешняя обшивка фургона – плакированная оцинкованная сталь; внутренняя отделка стен – ламинированная фанера; верхнее покрытие пола – влагостойкая фанера с количеством слоев не менее 10 + транспортный линолеум (рифлёная резина); сиденья автобусные с ремнями безопасности на 6 пассажиров;
Аварийный – вентиляционный люк, переговорное устройство с водителем, бортовой источник питания - от базового автомобиля.
Окно автомобильное раздвижное в левой стенке фургона, размером не менее 500×700 мм.;  
дверь входная распашная одностворчатая с глухим окном справа по ходу движения автомобиля, низкий вход, ступени – рифленый алюминий, дополнительная откидная ступень; 
откидной стол размером не менее 500×700 мм.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.16
	Число мест 
	Не более 9, включая место водителя
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.17
	Система отопления 
	2 отопителя кабины и пассажирского отсека, работающие от системы охлаждения двигателя, 2 дополнительных отопителя в кабине и в пассажирском отсеке работающие автономно.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.18
	Требования к северному климатическому исполнению:
	Утепление кабины и фургона пассажирского по всему контуру, выполняется теплоизоляционным материалом;
Подогрев топлива - осуществляется за счет тепла, отводимого охлаждающей жидкостью от компрессора ДВС; 
Замена пластиковых трубок тормозной системы и системы питания на медные;
Установка комплекса подогрева топливопроводов (подача/обратка) -  ленточный подогрев топливных трубок;
Предпусковой подогреватель двигателя;
Установка электрического обогрева АКБ;
Утепление моторного отсека
Температурный режим эксплуатации КМУ и  транспортного средства (от -50°С до +40°С)
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.19
	Северное климатическое исполнение оборудования автогидроподъемника:
	Применение морозостойких РВД; 
Установка предпускового электрического подогревателя гидравлического бака;
Применение в гидросистеме морозостойкого гидравлического масла с индексом вязкости при 400 С не более 22 мм2/с и температурой застывания не выше  - 500С.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.20
	Требования к грузовой платформе:
	Бортовая, с открывающимся бортами, с раскладной ступенькой для спуска и подъёма людей на грузовую платформу. Внутренний размер не менее (мм.) – (4500×2400)
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.21
	Требования к КМУ:
	1) тип стрелы — телескопическая;
2) привод КМУ — гидравлический;
3) рабочий орган - тросовая крюковая подвеска;
4) грузовой момент, тм не менее — 12,5;
5) максимальная грузоподъёмность не менее, 4 т; 
6) максимальный вылет, не менее, 8 м.;
7) грузоподъемность при максимальном вылете, не менее 1200 кг;
8) угол вращения, 360 град.
	
	с
	

	1.22
	Требования к приборам безопасности КМУ:
	1) Ограничитель рабочих движений: подъёма груза; опускания груза при достижении крюка  крайнего положения; вылета стрелы; выдвижения секций стрелы; поворота стрелы.
2) Ограничитель опасного приближения к линии электропередачи.
3) Ограничитель предельного груза
4) Устройство блокировки привода выносных опор, при рабочем положении стрелы.
5) Указатели: грузоподъемности крана и вылета стрелы; наклона крана; давления масла в гидросистеме.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.23
	Требования к грузовой платформе:
	Бортовая, с открывающимся бортами, с раскладной ступенькой для спуска и подъёма людей на грузовую платформу. Внутренний размер не менее (мм.) – (4500×2400)
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.24
	Температурный режим эксплуатации
	от -450°С до +40°С
	Указать характеристики
	-//-
	

	2.
	Требования к безопасности

	2.1
	Требования безопасности ТС
	Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
	-//-
	Предоставить сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011
	

	2.2
	Устройство вызова экстренных оперативных служб
	Устройство ЭВ «ЭРА ГЛОНАСС»
	Указать характеристики
	-//-
	

	2.3.
	Приборы безопасности
	Обязательное наличие, с указанием марки приборов.
	Указать характеристики
	-//-
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Поставка
	Доставка ж/д транспортом, автотранспортом. Не допускается доставка своим ходом.
	Указать характеристики
	-//-
	

	3.2.
	Место поставки
	Республика Саха (Якутия) г. Алдан
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 

	4.1
	Гарантия 
	Не менее 24 месяцев. С момента поставки товара
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	5.
	Требования к происхождению поставляемой продукции 
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств.
Все заявки на участие в закупке, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, в отношении которого установлен запрет подлежат отклонению.
	-//-
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	6.1
	Комплектация:
	ЗИП согласно комплектации завода-изготовителя;
Противотуманные фары;
Домкрат – 1 шт.;
Набор шоферского инструмента;
Счетчик моточасов работы установки;
Прожектор на стрелу;
Огнетушитель ОП2 (3) - 2 шт.;
Знак аварийной остановки-2 шт.;
Противооткатные упоры - 2 шт.;
Аптечка первой помощи автомобильная 1 шт.
	Указать характеристики
	-//-
	

	6.2
	Дополнительная комплектация:
	Транспортное средство в соответствии с требованиями Приказов Минтранса России от 13.02.2013г. № 36 и от 21.08.2013г. № 273 должно быть оборудовано техническим средством контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя (тахографом).
Утеплитель передка – 1 шт.; 
Шприц рычажно-плунжерный – 1 шт.; 
Ключ для регулировки подшипников ступиц колес– 1 шт.;
Набор головок торцевых ½” (8-32) с воротком, трещоткой и удлинителями - 1 шт.;
Набор ключей, комбинированных (8-32) – 1 шт.;
Видеорегистратор — техническое средство, работающее в автоматическом режиме, с поддержкой функций фото-, видеофиксации, для обеспечения контроля за дорожным движением. Конструктивно не ограничивающее  обзора дорожной ситуации при установке регистратора на ветровое стекло с учетом требований ПДД РФ. Имеющее возможность расширения внутренней памяти по средствам установки карты памяти типа MicroSD — 1шт.;
Карта памяти  типа MicroSD объемом не менее 64 Gb — 1 шт.
Комплект применяемых фильтрующих элементов для проведения 1 и 2 ТО ТС (топливные, масляные, воздушные).
Комплект применяемых фильтрующих элементов для проведения 1 и 2 ТО  крановой установки.
	Указать характеристики
	-//-
	

	6.3
	Необходимое наличие комплекта документов при поставке
	1)	заверенная поставщиком копия выписки из электронного паспорта транспортного средства
2)	руководство (инструкция) по эксплуатации КМУ;
3)	паспорт на КМУ для регистрации в органах Ростехнадзора;
4) паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности.
5) каталог сборочных единиц.
6) сервисная книжка.
	Согласие с требованием
	-//-
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[bookmark: __RefHeading___Toc17188_3680773314][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
