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[bookmark: _Hlk125636476]Технические требования 
ОКПД 25.11.23.110 Поставка материалов для 
установки сетчатого ограждения между опорами ОП-1 воздушных переходов ВП-1Т...ВП-5Т
для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
лот 0068-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЧебФ



1. Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 25.11.23.110  Поставка материалов для установки сетчатого ограждения между опорами ОП-1 воздушных переходов ВП-1Т...ВП-5Т для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее – Продукция).
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.  
2. Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Сетка полиамидная 300х300х5мм (Рулон 10.2х100)
	м2
	[bookmark: _GoBack]16320


	2.
	Трос оц. 16мм DIN 3055
	м
	1288

	3.
	Зажим троса 16мм DIN 741
	шт
	120

	4.
	Коуш 16мм DIN 6899 тип B
	шт
	40



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1.
	Сетка полиамидная 300х300х5мм (Рулон 10.2х100)
	С даты подписания договора сторонами по заявкам. 
В течение 48 часов с даты направления Покупателем заявки на партию Продукции
	


1 месяц с даты подписания договора


	2.
	Трос оц. 16мм DIN 3055
	
	

	3.
	Зажим троса 16мм DIN 741
	
	

	4.
	Коуш 16мм DIN 6899 тип B
	
	


*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.2 Технических требований.


0

2
Ориентировочный график поставки в Приложении №1 к настоящим техническим требованиям.
2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиции № 1, 2 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 23.63. Поставка гидротехнического бетона для нужд Саратовского филиала

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам сетки полиамидной 300х300х5мм (рулон 10.2х100) (включая гарантируемые показатели)
	
Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке




	-//-

	1.1. 
	Размер ячейки, мм
	300x300
	
	-

	1.2. 
	Толщина нити, мм 
	5
	
	

	1.3. 
	Материал нити
	Полиамид
	
	-

	1.4. 
	Размер рулона, м
	10x100
	
	


-

	2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам троса оц. 16мм DIN 3055 (включая гарантируемые показатели)
	
Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке








Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	-//-

	2.1. 
	DIN
	3055
	
	

	2.2. 
	Диаметр, мм
	16
	
	

	2.3. 
	Материал
	Оцинкованая сталь
	
	

	
	
	
	
	

	3.1 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам зажим троса 16мм DIN 741 (включая гарантируемые показатели).
	
	

	
	DIN
	741
	
	

	
	Для троса
	16 мм
	
	

	2.4. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам коуша 16мм DIN 6899 тип B (включая гарантируемые показатели)
	

Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	-//-

	1 
	DIN
	6899
	
	-//-

	1.1. 
	Для троса
	16 мм
	
	

-//-

	1.2. 
	Тип 
	В
	
	
-//-









Таблица 3. Требования к продукции ОКПД 25.11.23.110 Изготовление деталей по чертежам для установки сетчатого ограждения между опорами ОП-1 воздушных переходов ВП-1Т...ВП-5Т для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование продукции
	
Наименование параметра

	
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	1.1
	Место поставки
	Доставка производится на склад покупателя по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34.
	
	
	

	1.2
	Условия приемки
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 7-00 до 11-00 и с 12-00 до 16-00.
	
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	2.1
	Срок гарантии
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	
	

	3
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	3.1
	Паспорт на русском языке
	1 шт. 
	
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия
	1 шт.
	
	
	

	3.3
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
	
	
	

	    4.
	Прочие (дополнительные требования к продукции)
	
	
	

	4.1
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска.
	
	
	

	4.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
	
	
	





[bookmark: _Hlk125101648]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

