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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»



Технические требования на закупку
ОКПД2 29.10.59.390 Поставка грузовых бригадных автомобилей для филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" (г. Благовещенск)

1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	ЗИП
	Запасные части, инструменты и принадлежности

	КУНГ
	Кузов универсальный нулевого (нормального) габарита



I.2.  Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 29.10.59.390 Поставка грузовых бригадных автомобилей для филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" (г. Благовещенск)
1.2.1.Цель использования закупаемой продукции
 Доставка бригад и оборудования до мест проведения ремонтных и профилактических работ в т.ч. в условиях бездорожья
1. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Грузопассажирский фургон на автомобильном шасси (4х4) (грузовой фургон)
	Шт.
	3



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Грузопассажирский фургон на автомобильном шасси (4х4) (грузовой фургон)
	С даты подписания договора
	30.06.2027 допускается досрочная поставка после письменного согласования с Заказчиком



2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции (Грузопассажирский фургон на автомобильном шасси (4х4) грузовой фургон)

	№ п/п
	Наименование параметра
	[bookmark: _Hlk51251235]Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Год выпуска
	2027
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.2
	Требование к новизне ТС
	ТС должно быть новым, без эксплуатационного пробега и наработки моточасов.
-под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств;
- без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег свыше 2000 км.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.3
	Грузопассажирский фургон на автомобильном шасси (4х4) грузовой фургон
	1.Указать точное наименование ТС в соответствии с паспортом.
2.Указать производителя.
	-//-
	

	1.4
	Тип ТС
	специальный, мастерская
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.6
	Тип двигателя
	Дизельный
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.7
	Мощность двигателя (л.с.)
	Не менее 140 л. с.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.8
	КПП
	Механическая с количеством передач не менее 5
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.9
	Кабина
	Однорядная двух дверная, сиденье водителя регулируемое, комфортабельное, сиденья кабины мягкие с ремнями безопасности
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.10
	Габаритные размеры
фургона (без надрамника)
	«Военный клепаный», из 2-х отсеков с перегородкой, соединенных дверью (грузовой: L-1900 mm, пассажирский: L-1750 mm). Внутренние размеры: 3680х2250х1800 Допускается погрешность в значениях параметров в пределах 10%.
	Указать характеристики
	Предоставить чертежи с указанием габаритных размеров и фотографии предлагаемого к поставке ТС
	

	1.11
	Тип фургона
	Фургон с термоизоляцией разделенный перегородкой на пассажирский и грузовой отсеки с глухой перегородкой между отсеками.
Способ изготовления фургона - бескаркасная технология с использованием «сэндвич» панелей, в которых внутренняя, внешняя обшивка и теплоизоляционный слой составляют единое целое: монолитную панель, служащую элементом несущей конструкции, что обеспечивает жесткость и надёжность фургона.
- Температурный диапазон эксплуатации от - 45°С до +40°С.
- Наружная отделка – алюминиевый лист толщиной не менее 1,2 мм.
- Оклейка фургона светоотражающей лентой по периметру
- Утепление: пенополистирол, либо эквивалент, толщиной не менее 45 мм 
- Внутренняя обшивка: ламинированная фанера, толщиной не менее 4 мм 
- Двери - задние распашные с ручками, двустворчатые для доступа в грузовой отсек, боковая – одностворчатая для доступа в пассажирский отсек по правому борту автомобиля с фиксатором (ограничения неполного (частичного) открывания двери.
- Двери должны иметь ручки для открывания и замки, запираемые ключом снаружи фургона, защелки устройства для фиксации дверей в открытом положении.
- Двери должны открываться из фургона наружу.   Открывание замков дверей и дверей фургона должно осуществляться непосредственно с земли
- Лестницы: выдвижные, задвигающиеся и фиксирующиеся под полом фургона при движении автомобиля: - под боковой дверью – 1 шт.; - под задней дверью – 1 шт. 
- Освещение: количество плафонов 12 В – 4 шт. (по два в каждом отсеке). Плафоны стандарт, проводка скрытая 
- Резиновые отбойники на двери – 2 шт.
 - Передние, задние габаритные огни фургона – 4 шт. (диодные) 
- Боковые габаритные огни – 4 шт. (диодные) 
- Люки: Аварийно-вентиляционный в крыше
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.12
	Грузовой отсек:
	боковые рундуки для инструмента и такелажа - 2 шт.
- боковые окна (глухие) на боковых стенках -2 шт;
- задняя дверь двухстворчатая распашная;
- В грузовом отсеке возле задней двери установить поворотный кран грузоподъемностью не менее 250 кг для подъёма в грузовой отсек тяжелых грузов с сигнальной разметкой на полу по зоне перемещения груза
- Устанавливаемый кран-манипулятор должен соответствовать действующим Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности.
- правая дверь оборудована окном глухим и внутренним ригельным замком с запиранием в трех точках;
- внутри по периметру грузовой отсек (включая двери) должен быть обшит оцинкованным стальным листом на - высоту не менее 500 мм. от пола;
- покрытие пола в грузовом отсеке рифленый алюминий.
Внутренние размеры грузового отсека: 1900х2250х1800
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.13
	Пассажирский отсек:
	В пассажирском отсеке:
- посадочных мест 4 (сидения с ремнями безопасности),
- окно распашное с левой стороны двойное или стеклопакет - 1 шт.
- глухое в двери двойное или стеклопакет - 1 шт.
- люк аварийно-вентиляционный и откидной стол между рядами сидений (не менее 70см),
- переговорное устройство для связи с водителем;
- отопители – 2 шт:
- дизельный автономный воздушный
-  от системы охлаждения.
- систему отопления пассажирского отсека выполнить с применением дизельного воздушного отопителя мощностью не менее 5 кВт. Управление отопителями осуществляется из пассажирско-жилого отсека.
- установленные отопители расположить под сиденьями в пассажирском отсеке и предусмотреть защиту на них исключающую их случайное повреждение.
- покрытие пола автомобильный линолеум (автолин)
- вентиляция отсеков должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ, санитарными и строительными нормами и правилами, действующими на территории РФ.
 - при изготовлении фургона типа КУНГ с учетом назначения отсеков и мест установки оборудования должны применяться материалы, соответствующие требованиям ГОСТ, санитарным и строительным нормам и правилам, техническим регламентам, действующим на территории РФ.
- под фургоном установить подвесные ящики (не снижая угол съезда), закрывающиеся на навесной замок, для хранения и перевозки оборудования материалов, водительского инструмента (буксировочный трос, домкрат, слесарный инструмент и др.).
- внутренние размеры пассажирского отсека 1750х2250х1800
Допускается погрешность в значениях параметров в пределах 10%.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.14
	Наличие ЗИП:
	Согласно комплектации завода-изготовителя
	Указать перечень ЗИП
	-//-
	

	1.15
	Дополнительная комплектация
	1 Лебедка с механическим приводом, трос-50м, тяговое усилие – не менее 4,5т.
2.Фара-искатель.
3. Дизельный предпусковой подогреватель двигателя;
4. АБС;
5 Усиленная рама;
6. Централизованная подкачка колес.
7.Комплект кондиционера, встроенный с дополнительным испарителем , охлаждение кабины и передний отсек фургона.
8.Утеплитель решетки радиатора, домкрат — не менее 8 тон , огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт., знак аварийной остановки-2 шт., противооткатные упоры - 2 шт., аптечка первой помощи автомобильная 1 шт., - жилет или жилет-накидка согласно ГОСТа 12.4.281-2014 -1 шт.,коврики резиновые в кабине.
9.Трос буксирный со световозвращающими маркерами с усилием нагрузки 15 тс, длиной - 6 м.
10.Видеорегистратор с установкой и подключением, с картой памяти 64 ГБ: максимальное разрешение видеозаписи не менее 1920х1080, тип разрешения видеозаписи не хуже FullHD.
	Указать доп. комплектацию
	-//-
	

	2.
	 Требования к безопасности

	2.1
	Требования безопасности ТС
	1.Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12 мая 2022г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» (с изменениями и дополнениями)
2. Устройство ЭВ «ЭРА ГЛОНАСС» с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12 мая 2022 г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» (с изменениями и дополнениями)
	-//-
	Предоставить копию документа подтверждающего соответствие продукции требованиям ТР ТС 018/2011 либо соответствие техническим требованиям установленным в  Приложении N 1
к Правилам применения обязательных
требований в отношении отдельных
колесных транспортных средств
и проведения оценки их соответствия
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Доставка «своим ходом»
	Не допускается
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.2.
	Поставка
	Доставка ж/д транспортом, автотранспортом
	Указать способ доставки
	-//-
	

	3.3
	Место поставки
	Амурская обл. г. Благовещенск ул. Театральная 179
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1
	Гарантия
	Не менее 24 месяцев. С момента поставки товара
	Указать гарантийный срок
	-//-
	

	4.2
	Требования к гарантийным обязательствам
	В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации автомобиля, Поставщик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) Товар вследствие его недостатков (дефектов). Гарантийный срок на замененную или отремонтированную единицу Товара устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 4.1 настоящих тех. требований, и начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем замененной единицы Товара или работ по устранению недостатков (дефектов).

	Согласие с требованием
	-//-
	

	5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1
	Необходимое наличие комплекта документов при поставке
	1. Заверенная копия выписки из электронного паспорта транспортного средства.
2. Руководство по эксплуатации, на русском языке.
3. Руководство по эксплуатации предпускового подогревателя двигателя, на русском языке.
4. Руководство по эксплуатации автономного воздушного отопителя, на русском языке.
5.Сертификат качества на поставляемую продукцию.
	Согласие с требованием
	-//-
	



             3.   Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой    к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех    сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
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