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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»


Технические требования на закупку
ОКПД 2 29.10.43.000 Поставка седельного тягача на шасси 6х6  для филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" (г. Благовещенск)
1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	ЗИП
	Запасные части, инструменты и принадлежности

	КУНГ
	Кузов универсальный нулевого (нормального) габарита

	КПП
	Коробка перемены передач


I.2.  Наименование закупаемой продукции 
ОКПД 2 29.10.43.000 Поставка седельного тягача на шасси 6х6  для филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" (г. Благовещенск)
I.3. Цель использования закупаемой продукции
  Перебазировка спецтехники (вездеходы, бульдозеры), а так же перевозка МТР и оборудования к местам обслуживания линий и ПС филиала.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Седельный тягач
	Шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Седельный тягач 
	С даты подписания договора
	30.07.2027 допускается досрочная поставка после письменного согласования с Заказчиком


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции (Седельный тягач)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Год выпуска
	2027 (новый, без пробега)
	Указать год выпуска
	
	

	1.2
	Новый, без эксплуатационного пробега
	- под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Наименование транспортного средства
	Седельный тягач на полноприводном
шасси (6х6)
	Указать точное наименование ТС в соответствии с паспортом
	
	

	1.4
	Производитель
	
	Указать производителя
	
	

	1.5
	Категория управления ТС:
	«С»
	Указать характеристики
	
	

	1.6
	Габаритные размеры ТС, не более,  (мм):
	Длина – 7300, ширина – 2500, высота – 3145
 Допускается погрешность в значениях параметров в пределах 10%.
	Указать характеристики
	
	

	1.7
	Двигатель:
	Дизельный, Евро-5
	Указать характеристики
	
	

	1.8
	Мощность двигателя, не менее,  (л.с.):
	Не менее 400 л.с.
	Указать характеристики
	
	

	1.9
	Коробка передач:
	Механическая, 16-ти ступенчатая 
	Указать характеристики
	
	

	1.10
	Раздаточная коробка:
	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
	Указать характеристики
	
	

	1.11
	Нагрузка на ССУ (кг):
	Не менее 22000
	Указать характеристики
	
	

	1.12
	Высота ССУ (мм)
	1450/1530
	Указать характеристики
	
	

	1.13
	Полная масса автомобиля, не менее, (кг)
	32980
	Указать характеристики
	
	

	1.14
	Снаряженная масса (кг)
	10905
	Указать характеристики
	
	

	1.15
	Топливные баки, не менее, (л)
	550
	Указать характеристики
	
	

	1.16
	Кабина 
	Двухместная, двухдверная, со спальным местом. Сиденья мягкие регулируемые с ремнями безопасности
	Указать характеристики
	
	

	1.17
	Полная масса автопоезда, не менее, кг.
	74000
	Указать характеристики
	
	

	1.18
	Ошиновка
	Двухскатная
	Указать характеристики
	
	

	1.19
	Диаметр шкворня, дюймов
	2
	Указать характеристики
	
	

	2.
	 Требования к безопасности
	
	
	

	2.1
	Требования безопасности ТС
	1. Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» 
2. Устройство ЭВ «ЭРА ГЛОНАСС».
	Указать информацию о наличии ЭВ «ЭРА ГЛОНАСС»
	Предоставить сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 018/2011

	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	3.1
	Доставка «своим ходом»
	Не допускается 
	Указать способ доставки
	
	

	3.2.
	Доставка ж/д транспортом, автотранспортом
	Допускается
	Указать способ доставки
	
	

	3.3
	Место поставки
	г. Благовещенск, ул. Театральная, 179.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 
	
	

	4.1
	Гарантия 
	Не менее 24 месяцев. 
	Указать характеристики
	
	

	4.2
	Требования к гарантийным обязательствам
	В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации автомобиля, Поставщик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) Товар вследствие его недостатков (дефектов). Гарантийный срок на замененную или отремонтированную единицу Товара устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 4.1 настоящих тех. требований, и начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем замененной единицы Товара или работ по устранению недостатков (дефектов).
	Согласие с требованием
	
	

	5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	5.2
	Дополнительная комплектация:
	- Накрышный кондиционер.
- Автономный отопитель салона кабины, предпусковой дизельный подогреватель двигателя. 
- Домкрат (10 тонн) с деревянной подкладкой 300х200х40 мм - 1 шт.
- Знак аварийной остановки - 1 шт.
- Аптечка первой помощи - 1 шт.
- Противооткатные упоры - 2 шт. 
- Утеплитель капота.
- Трос буксирный со световозвращающими маркерами с усилием нагрузки 15 тс, длиной - 6 м. 
- Жилет или жилет-накидка согласно ГОСТа 12.4.281-2014 -2 шт.. 
- Коврики резиновые в кабине. 
- Тахограф с блоком СКЗИ, отвечающий требованиям законодательства. 
- Наличие тягово-сцепного устройства типа «крюк-петля» соответствующее ГОСТ-2349-75 для буксировки прицепа максимальной масссой не менее - 9 тонн.
- Баллонный ключ -1 шт.; 
- Шприц рычажно-плунжерный - 1 шт.; 
- Ключ для регулировки подшипников ступиц колес - 1 шт.;
- Огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт.;
- Видеорегистратор с установкой и подключением, с картой памяти 64 ГБ: максимальное разрешение видеозаписи не менее 1920х1080, тип разрешения видеозаписи не хуже FullHD.
- Аэродинамический козырек.
	Указать перечень доп. комплектации

	
	

	5.3
	Необходимое наличие комплекта документов при поставке
	1. Заверенная копия выписки из электронного паспорта транспортного средства.
2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, на русском языке.
3. Каталог сборочных единиц
4. Паспорт, свидетельство о поверки, инструкция по эксплуатации на тахограф.
	Согласие с требованием
	
	


И.о. Главного специалиста АТГ
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П.И. Апрелков
