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Приложение № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).
	№ п/п
	№ позиции
	Требования заказчика
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	
	
	Наименование продукции
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Позиция 1
	Течеискатель ХР-1А
	

	2. 
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3. 
	Электропитание
	3 В пост. тока, два  аккумулятора
	

	4. 
	 Чувствительность
	3 г элегаза/год
	

	5. 
	Рабочая температура
	0~52 °C
	

	6. 
	Ресурс аккумулятора
	До 30 часов
	

	7. 
	Режим работы
	непрерывный без ограничений
	

	8. 
	Время отклика
	мгновенное
	

	9. 
	Обнуление прибора одним нажатием
	да
	

	10. 
	Время прогрева
	До  2х секунд
	

	11. 
	Вес нетто
	Не более 600  г.
	

	12. 
	Габариты
	 229 x 65 x 65 мм
	

	13. 
	Длина стационарного датчика
	355 мм
	

	14. 
	Комплектация
	Комплектация

	15. 
	  Электронный течеискатель XP-1A
	2 шт.
	

	16. 
	Батарея
	4 шт.
	

	17. 
	Чувствительный (сенсорный) элемент
	4 шт.
	

	18. 
	Руководство по эксплуатации (инструкция)
	2 шт.
	

	19. 
	Пластиковый кейс для переноски
	2 шт.
	

	20. 
	Свидетельство о государственной поверки
	да
	

	.
	Позиция 2
	Измеритель влажности ИВГ-1 К-П
	

	21. 
	
	Технические и функциональные характеристики

	22. 
	Диапазон измерения точки росы
	–80…0 °С т.р
	

	23. 
	Погрешность измерения точки росы:
	±2 °С т.р
	

	24. 
	Температура анализируемого газа:
	–20…+40 °С.
	

	25. 
	Максимальное давление газа
	Д1 — 25 атм, Д2 — 160 атм, Д3 — 400 атм
	

	26. 
	Рекомендуемый расход газа:
	20–60 л/ч.
	

	27. 
	Питание: от литий-ионного аккумулятора
	(3,7–4,2 В).
	

	28. 
	Потребляемая мощность
	0,15 Вт.
	

	29. 
	Габаритные размеры блока измерения
	130 × 25 × 70 мм
	

	30. 
	температура воздуха
	–20…+40 °С,
	

	31. 
	относительная влажность
	10–95%
	

	32. 
	атмосферное давление
	84–106 кПа.
	

	33. 
	Средний срок службы
	0,326-326 мкФ
	

	34. 
	Комплектация
	Комплектация

	35. 
	Измеритель влажности ИВГ-1 К-П
	2 шт
	

	36. 
	Батарея
	4 шт.
	

	37. 
	Чувствительный (сенсорный) элемент
	4 шт.
	

	38. 
	Руководство по эксплуатации (инструкция)
	2 шт.
	

	39. 
	Пластиковый кейс для переноски
	2 шт.
	

	40. 
	Свидетельство о государственной поверки
	да
	






