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1. [bookmark: __RefHeading___Toc3052_522137136][bookmark: _Toc190866817][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3054_522137136][bookmark: _Toc190866818][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ПД
	Проект договора

	ГСМ
	Горюче смазочные материалы

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3056_522137136][bookmark: _Toc190866819]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 20.59.41.000 Поставка масел и спецжидкостей для грузовых транспортных средств и самоходных машин для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc3058_522137136][bookmark: _Toc190866820][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Проведение  текущего ремонта и технического обслуживания транспортных средств Загорского строительного участка центрального филиала АО «ТК РусГидро»,  
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc3060_522137136][bookmark: _Toc190866821][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1 Продукция поставляется Поставщиком партиями по заявкам Покупателя в течение всего срока действия договора.
1.4.2 Продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении. Продукция должна быть произведена не ранее 2026г. Не допускается поставка выставочных образцов.
1.4.3. Продукция (масла моторные, трансмиссионные, гидравлические; пластичная смазка; охлаждающая и тормозная жидкости) должна соответствовать требованиям ТР ТС 030/2012 «Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». 
 1.4.4. Комплектность поставки должна обеспечить возможность использования продукции по прямому назначению.
 1.4.5. Качество и безопасность поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам и условиям, утвержденными на данный вид продукции, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc3062_522137136][bookmark: _Toc190866822]Иные требования и сведения общего характера
1.5.1 Перед поставкой, Поставщик предоставляет копии документов, подтверждающие качество поставляемой продукции (сертификаты соответствия ТР ТС 030/2012).
1.5.2 Маркировка, упаковка должны соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий, устанавливающих обязательные требования к маркировке, и упаковке данного вида продукции. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.
1.5.3 Приемка продукции осуществляется на основании отгрузочных документов Поставщика. Покупатель обязан принять продукцию путем её проверки на соответствие сопроводительным документам, в момент передачи продукции. При обнаружении несоответствия продукции сопроводительным документам, а также в случае несоблюдения Поставщиком условия о количестве/качестве продукции, сторонами составляется Акт рекламации.
1.5.4 В случае получения продукции в дефектной упаковке Покупатель имеет право не принимать такую продукцию.
1.5.5 В случае получения продукции с недостатками, которые выявлены в процессе установки на транспортное средство (скрытые недостатки) Покупатель имеет право направить Продавцу претензию и требовать возврат денежных средств за некачественную продукцию.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc3064_522137136][bookmark: _Toc190866823][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3066_522137136][bookmark: _Toc190866824]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3068_522137136][bookmark: _Toc190866825]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3070_522137136][bookmark: _Toc190866826][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Общее кол-во

	1
	Масло моторное  5w 30
	Литр
	164

	2
	Масло моторное 10w 40
	Литр
	12 095

	3
	Масло трансмиссионное 80w90
	Литр
	3 895

	4
	Масло гидравлическое
	Литр
	6 355

	5
	Трансмиссионная жидкость  ATF
	Литр
	600

	6
	Синтетическое трансмиссионное масло для АКПП
	Литр
	60

	7
	Трансмиссионное масло для вариаторных коробок
	Литр
	12

	8
	АНТИФРИЗ
	Литр
	3 140

	9
	Жидкость тормозная DOT-4
	Литр
	85

	10
	Смазка консистентная в тубах под шприц
	Шт.
	4 283

	11
	Смазка универсальная проникающая
	Шт.
	598

	12
	Смазка для направляющих тормозных суппортов
	Шт.
	29

	13
	Смазка медная высокотемпературная
	Шт.
	123

	14
	Очиститель тормозов
	Шт.
	129

	15
	Мочевина. Жидкость для систем SCR
	Литр
	500

	16
	Стеклоомывательная жидкость зимняя
	Литр
	2 000


	




2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3072_522137136][bookmark: _Toc190866827][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc3074_522137136][bookmark: _Toc190866828][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Срок действия Договора:
ОКПД2 20.59.41.000 Поставка масел и спецжидкостей для грузовых транспортных средств и самоходных машин для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
	С даты заключения Договора поставки
	В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору

	1.2
	Срок поставки Товара:
ОКПД2 20.59.41.000 Поставка масел и спецжидкостей для грузовых транспортных средств и самоходных машин для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
	С даты предоставления Покупателем заявки
	В течение 7 (семи) календарных дней

























[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc46743510]
2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3076_522137136][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc190866829][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3078_522137136][bookmark: _Toc190866830] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1-16 Таблицы 1.1): ОКПД2 20.59.41.000 Поставка масел и спецжидкостей для грузовых транспортных средств и самоходных машин для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен предоставить в
заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим
техническим требованиям

	№
	Наименование
	Характеристика
	

	1
	Масло моторное  5w30
	- Класс вязкости по SAE: 5W-30
- Классификация по API: SN
- Соответствие допускам: API SN; ILSAC GF-5; ACEA A3/B3
- Температура застывания не выше -34°С
- Температура вспышки не ниже 238°C
- общее щелочное число (TBN) не ниже 8,5 KOH/г.
- Сульфатная зольность не выше 1%
- Вязкость кинематическая при 100 °С  10-12 мм2/с
	

	2
	Масло моторное  10w40
	- Класс вязкости по SAE: 10w40
- Классификация по API:
API CI-4/SL
- Соответствие допускам:
API CI-4/SL, ACEA E7,  A3/B4
- Температура застывания не выше -36°С
- Температура вспышки не ниже 230°C
- общее щелочное число (TBN) не ниже 10 KOH/г.
- Сульфатная зольность не выше 1,4%
- Вязкость кинематическая при 100 °С  14-16 мм2/с
	

	3
	Масло трансмиссионное 80w90
	Класс вязкости по SAE: 80w90
- Классификация по API: GL-5
- Соответствие допускам: API GL-5, ZF TE-ML 07А, 08, 16D, ZF TE-ML 16C, MAN 342 Type M2, Scania STO 1:0
- Температура застывания не выше -32°С
- Температура вспышки не ниже 220°C
- Вязкость кинематическая при 100 °С  14,3 -18 мм2/с

	

	4
	Масло гидравлическое
	Класс вязкости по ISO:  32
Индекс вязкости : не ниже 145
Соответствие допускам:  DIN 51524 Part 3, Denison HF0,1, 2, Cincinnati Machine P-68, Eaton Vickers 35VQ25, Bosch Rexroth 90220
- Температура застывания не выше - 45°С
- Температура вспышки не ниже 190°C
- Вязкость кинематическая при 100 °С не ниже 6,4  мм²/с
	

	5
	Трансмиссионная жидкость  ATF
	- Соответствие допускам: GM Dexron IIIH, ZF TE-ML 05L/09L/21L, Ford WSS-M2C-138CJ/WSS-M2C-166H
- индекс вязкости не ниже 187
- Температура застывания не выше - 45°С
- Температура вспышки не ниже 231°C
- Вязкость кинематическая при 100 °С не ниже 7,5  мм²/с

	

	6
	Синтетическое трансмиссионное масло для АКПП
	- Соответствие допускам:
Aisin Warner AW-1;
Ford Mercon LV;
GM Dexron VI;
Hyundai/KIA ATF SP-IV,
Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV;
Nissan Matic Fluid S/W;
Toyota WS (JWS 3324);
- индекс вязкости не ниже 157
- Температура застывания не выше - 45°С
- Температура вспышки не ниже 208 °С
- Вязкость кинематическая при 100 °С не ниже 5,8 мм²/с
	

	7
	Трансмиссионное масло для вариаторных коробок
	- Соответствие допускам:
 Toyota, JASO 1A (Japanese Automotive Standards Organization)
- Классификация: ISO 7298
- Допустимо для применения в вариаторных коробках   Aisin K311 автомобилей Toyota.
	

	8
	АНТИФРИЗ
	- Соответствие допускам: VW TL 774-D/F (G12/G12+);
DAF MAT 74002;
MTU MTL 5048;
Fiat-Iveco 55523/1;
Ford WSS-M97B44-D;
Renault RVI 41-01-001;
Deutz 0199-99-1115;
ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J1034, ГОСТ 28084-89.
- температура замерзания: не выше −40 °С;
- температура кипения: не ниже +110 °С;
- цвет — красный;
	

	9
	Жидкость тормозная DOT-4
	- Соответствие допускам: FMVSS 116, ISO 4925, SAE J1703, SAE J1704
- Температура кипения «сухой» жидкости не ниже +239 °C
- Температура кипения «увлажнённой» жидкости не ниже +155 °C
- вязкость при –40 °C не выше 1572 сСт
	

	10
	Смазка консистентная в тубах под шприц
	- Тара: туба для шприца 390 - 400 г
- соответствие классу NLGI 2
- диапазон рабочих температур: не менее диапазона от -30 °C до +120 °C
- Температура каплепадения не ниже 190 °C
- Вязкость базового масла при 40 °С не ниже  150 мм²/c.
	

	11
	Смазка универсальная проникающая
	- тип смазки: универсальная проникающая смазка
- Тара: аэрозольный баллон
объемом не менее 400 мл
- В комплекте с трубочкой-насадкой
- Обладать свойствами:
растворять ржавчину,
вытеснять влагу, смазывать, защищать от коррозии.
	

	12
	Смазка для направляющих тормозных суппортов
	- Тара: объем не менее 0,02л / не менее 20г
- Рабочий диапазон температур не менее чем от -40°С до +200°С. °С
- Совместимость с резиновыми пыльниками и уплотнительными манжетам
- Водостойкость и устойчивость к воздействию тормозной жидкости и дорожных реагентов.
	

	13
	Смазка медная высокотемпературная
	- Тара: аэрозольный баллон
объемом не менее 500 мл
- Термостойкость в диапазоне температур не менее чем от –30°C до +1100°C

	

	14
	Очиститель тормозов
	- Тара:  аэрозольный баллон
объемом не менее 500 мл
	

	15
	Мочевина. Жидкость для систем
	- Соответствие международному стандарту ISO 22241
- плотность при 20 °C — 1,087–1,093 г/см³;
- температура замерзания не выше −11,5 °
	

	16
	Стеклоомывательная жидкость зимняя
	- Тара:  не менее 5л
- температура замерзания: не выше -30
Соответствие  ГОСТ Р 702.3.006-2022
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1
	Доставка продукции осуществляется до места поставки силами, средствами и за счет Поставщика. Место поставки: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,
 пгт. Богородское.
	

	2.2
	Маркировка, упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТ 1510-2022
	

	3.
	Требования к гарантиям
	

	3.1
	На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки.
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	4.1
	Вместе с продукцией поставщик обязан предоставить оригиналы следующих документов: Счёт, Счёт-фактура + Товарная накладная или УПД.
	



3. [bookmark: __RefHeading___Toc3080_522137136][bookmark: _Toc190866831]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.




Разработал: Зам. руководителя  ТГ Загорского СУ______________________Кулёмин С.Ф.
