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Оказание услуг по текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования для нужд УФПС Ханты-Мансийского автономного округа-ЮГРЫ

               1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Услуги
	Ремонт почтообрабатывающего оборудования

	2
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	3
	Расходные материалы
	Запасные части для почтообрабатывающего оборудования

	4
	Заказчик
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»)

	5
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором.


	6
	Сторона
	Заказчик и Исполнитель



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛУГАХ

Оказание услуг по текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования для нужд УФПС Ханты-Мансийского автономного округа-ЮГРЫ

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Услуги по ремонту почтообрабатывающего оборудования и включают в себя контроль технического состояния, поддержание работоспособности и исправности оборудования, его наладку и регулировку. Поддержание в работоспособном состоянии почтового оборудования, обеспечивается следующим: 
1) Оказание комплекса услуг, предусмотренных нормативной документацией, инструктивными материалами на оборудование; 
2) Оказание услуг по ремонту оборудования; 
3) Контроль за соблюдением правил эксплуатации и режимов работы оборудования; 
4) Контроль технических характеристик оборудования, в том числе проведение комплексных испытаний, лабораторных испытаний, включая аттестационные испытания на соответствие оборудования, условий оказания услуг требованиям нормативной документации и паспортным данным; 
5) Разработка рекомендаций (требований) на проведение текущего ремонта оборудования, его замены. 
Все услуги по ремонту должны выполняться с применением только новых запасных частей, комплектующих и материалов (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Перечень запасных частей перечислен в Приложении № 2 к техническому заданию. Запасные части, перечисленные в Приложении № 2 к техническому заданию, включены в стоимость услуг, указанных в п. 5.1 технического задания.

Цель: Обеспечение бесперебойной работы почтообрабатывающего оборудования УФПС ХМАО-Югра


4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Место оказания услуг: услуги оказываются на территории Заказчика по месту установки почтообрабатывающего оборудования согласно Приложению №1 к Техническому заданию.
Услуги оказываются в течение 13 месяцев со дня, следующего за днем заключения договора. Оказание услуг производится на основании заявок Заказчика. Заявки Исполнителю подаются не чаще одного раза в неделю, минимальный объем для одной заявки составляет не менее одной позиции в соответствии с п.5.1 технического задания. Срок оказания услуг указывается в Заявке.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг в полном объеме в соответствии с настоящим Техническим заданием. 
Оказание услуг должно выполняться в строгом соответствии с рекомендациями, технологиями заводов-изготовителей почтообрабатывающего оборудования, техническими регламентами, с соблюдением технических условий, ГОСТов, законодательства Российской Федерации

           5.1. Перечень услуг по ремонту оборудования
	№ п/п
	Наименование услуг

	1
	Замена ленты конвейерной ширина 650, толщина 4 мм 

	2
	Регулировка натяжения и движения ленты

	3
	Замена замка соединительного механического к конвейерной ленте или сшивка сыромятной лентой

	4
	Замена ролика поддерживающего конвейера 

	5
	Замена ролика опорного конвейера 

	6
	Замена электродвигателя нового образца конвейера 

	7
	Замена электродвигателя старого образца конвейера 

	8
	Замена ремня приводного электродвигателя конвейера 

	9
	Замена муфты электродвигателя конвейера 

	10
	Замена редуктора конвейера 

	11
	Замена мотор-редуктора конвейера 

	12
	Замена соединительной муфты редуктора конвейера 

	13
	Замена электропроводки конвейера 

	14
	Замена выключателя конечного конвейера 

	15
	Замена/ремонт механизма срабатывания концевых выключателей конвейера 

	16
	Замена цепи приводной роликовой однорядной ПР19,05-3180 в комплекте с соединительным замком конвейера 

	17
	Замена замка соединительного для цепи приводной роликовой однорядной ПР19,05-3180 конвейера 

	18

	Замена цепи приводной роликовой однорядной ПР15,875-2300-2 в комплекте с соединительным замком конвейера 

	19
	Замена замка соединительного для цепи приводной роликовой однорядной ПР15,875-2300-2 конвейера 

	20
	Замена барабана выдвижного секции конвейера 

	21
	Замена барабана приводного конвейера 

	22
	Замена барабана натяжного конвейера 

	23
	Замена звездочки (сборки/выдвижения/движения ленты вперед/назад) конвейера  

	24
	Замена подшипника (в роликах/барабанах/валах) конвейера 

	25
	Замена кнопок (вперед, назад, стоп,) конвейера 

	26
	Замена кнопок (выдвижение, сборка) конвейера

	27
	Замена кнопки питания на щите конвейера 

	28
	Замена кнопки аварийной остановки конвейера 

	29
	Замена пульта управления конвейером в сборе 

	30
	Замена пускателя реверсного в сборе конвейера 

	31
	Замена трансформатора конвейера 

	32
	Замена реле 24В конвейера 

	33
	Замена автомата 16А конвейера 

	34
	Замена магнитного пускателя щита управления конвейера 

	35
	Замена высокочастотного преобразователя 220/380 В

	36
	Замена крышки защиты магнитного пускателя 

	37
	Замена шкафа управления в сборе конвейера 

	38
	Замена щита управления конвейера 

	39
	Замена устройства натяжения вала конвейера 

	40
	Замена защитного ограждения конвейера 

	41
	Замена приемного столика конвейера со стороны улицы/внутри помещения

	42
	Установка заземления конвейера без монтажа контура 

	43
	Подключение конвейера к электросети 

	44
	Закрепление конвейера 

	45
	Ремонт рамы конвейера 

	46
	Ремонт моторной группы конвейера 

	47
	Техническое обслуживание моторной группы (доливка масла в редуктор, смазка и тп)

	48
	Ремонт кабельных соединений конвейера 

	49
	Покраска конвейера 

	50
	Ремонт автоматики конвейера 

	51
	Замена механизма закрывания окна обмена почты 

	52
	Замена уплотнителя створок окна обмена почты 

	53
	Замена петель створки окна обмена почты 

	54
	Замена обшивки створок окна обмена почты 

	55
	Замена защитного устройства створки окна обмена почты 

	56
	Замена пружин створок окна обмена почты 

	57
	Замена ролика створок окна обмена почты 

	58
	Покраска окна обмена почты 

	59
	Регулировка закрывания окна обмена почты 

	60
	ПТО окна обмена почты

	61
	Замена фиксатора рулевой тяги тележки платформенной 

	62
	Замена шкворня тележки платформенной 

	63
	Замена тормоза тележки платформенной 

	64
	Замена рычага тормоза тележки платформенной 

	65
	Замена подшипника оси колеса тележки платформенной 

	66
	Ремонт поворотного круга тележки платформенной 

	67
	Ремонт рулевой тяги тележки платформенной 

	68
	Ремонт фиксатора рулевой тяги тележки платформенной 

	69
	Ремонт тормозов тележки платформенной 

	70
	Покраска тележки платформенной 

	71
	Замена неисправного колеса на тележке платформенной

	72
	Регулировка и смазка обвязочной машины

	73
	Ремонт моторной группы обвязочной машины

	74
	Ремонт автоматики обвязочной машины

	75
	Ремонт механизма подачи и протяжки ленты обвязочной машины

	76
	ПТО подъемника грузового

	77
	Замена троса/цепи подъемника грузового

	78
	Ремонт моторной группы подъемника грузового

	79
	Ремонт направляющих подъемника грузового

	80
	Ремонт автоматики подъемника грузового

	81
	Замена мотор-редуктора подъемника грузового

	82
	Ремонт системы блокировки, сигнализации и управления подъемника грузового




6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1 Требования к качеству оказываемых услуг
     Все услуги должны оказываться в строгом соответствии с рекомендациями, технологиями заводов-изготовителей почтообрабатывающего оборудования, с соблюдением технических условий и законодательства Российской Федерации. Запасные части, используемые в процессе оказания услуг, должны соответствовать требованиям следующих ГОСТов:
- ГОСТ 8338-2022 «Подшипники качения. Подшипники шариковые радиальные однорядные»;
- ГОСТ 7798-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности В»; 
- ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей»; 
- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия Электротехнические»;
- ГОСТ 20799-2022 «Масла индустриальные»; 
- ГОСТ 2590-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый»;
- ГОСТ 8732-2025 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент»;
- ГОСТ 11112-70 «Колеса с массивными резиновыми шинами безрельсового транспорта»; 
- ГОСТ 8752-79 «Манжеты армированные резиновые для валов».
          6.2. Условия оказания услуг
Услуги должны оказываться в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.3. Требования к безопасности
Оказывать услуги, надлежащего качества, в соответствии с установленными нормами и правилами, регулирующими вопросы безопасности жизни и здоровья, а также иными требованиями безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленными законодательством Российской Федерации. Обеспечивать при оказании услуг сохранность имущества Заказчика.
Предварительно согласовать с Заказчиком технологическое отключение и перерывы работающего оборудования на время оказания услуг по ремонту.
Иностранные граждане должны предоставлять документы, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации. Копии документов предъявляются Исполнителю по запросу Заказчика.
Обеспечить достаточное количество инженерно-технических работников, необходимое для обеспечения качественного оказания услуг.
 Содержать имущество в надлежащем состоянии в соответствии с правилами технической эксплуатации, правилами пожарной безопасности, санитарными нормами и требованиями, не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик почтового оборудования и средств механизации.
Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, в том числе первичными средствами пожаротушения, и контролировать правильное их применение.
Содержать места непосредственного оказания услуг (производственные помещения объектов почтовой связи) в чистоте и порядке.
Принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность почтообрабатывающего оборудования, его экологическое и санитарное состояние. Если почтообрабатывающее оборудование в результате действий или бездействия Исполнителя, или непринятия им необходимых и своевременных мер придет в аварийное состояние, то Исполнитель обязан восстановить его своими силами, за счет своих средств или возместить в полном объеме ущерб, нанесенный Заказчику.
6.4. Требования к конфиденциальности
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету закупки, и ставших им известными в ходе исполнения обязательств. Если Сторона благодаря исполнению своих обязательств получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, в отношении которых их обладателем установлен режим коммерческой тайны, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.
6.5. Требования к сдаче-приемке услуг
6.5.1	Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания оказания услуг по Заявке обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
6.5.2	Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в срок, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы результата оказанных услуг.
6.5.3	При приемке оказанных услуг по Заявке и их результата Заказчик проводит проверку соответствия оказанных услуг по Заявке, в том числе условиям Заявки, Технического задания, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям.
6.5.4	Для проверки оказанных услуг по Заявке и их результата в части их соответствия условиям Технического задания, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза оказанных услуг и их результата может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).
6.5.5	Приемка оказанных услуг по Заявке и их результата осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Исполнителя для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку без участия Исполнителя.
6.5.6	По результатам приемки оказанных услуг по Заявке и их результата Заказчиком принимается одно из следующих решений:
(i)	Услуги по Заявке оказаны надлежащим образом в соответствии с условиями Технического задания, в том числе условиям Заявки, а также положениями действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иными обязательными правилами и требованиями, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам по Заявке и их результату. В этом случае оказанные услуги по Заявке и их результат подлежат приемке;
(ii)	Услуги по Заявке выполнены с нарушением условий Технического задания, в том числе условий Заявки, и (или) положений действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иных обязательных правил и требований, Заказчиком выявлены недостатки в оказанных услугах по Заявке или их результате. В таком случае Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению:
a.	в Акте о выявленных недостатках устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Исполнителем недостатков в срок услуги по Заявке и их результат подлежат приемке; либо
b.	направляет Исполнителю требование о соразмерном уменьшении общей цены Договора; либо
c.	направляет Исполнителю требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков с приложением документов, подтверждающих такие расходы;
(iii)	Оказанные услуги по Заявке и их результат соответствуют условиям Технического задания, в том числе условиям Заявки, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, но оказаны с нарушением сроков, установленных Техническим Заданием. В этом случае оказанные услуги по Заявке и их результат подлежат приемке;
(iv)	Услуги по Заявке не оказаны Исполнителем или выполнены с существенным нарушением условий Технического задания, в том числе условий Заявки, которые влекут для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при оказании услуг Исполнителем. В указанном случае услуги по Заявке и их результат не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Заявке;
(v)	Исполнитель не предоставил вместе с результатом оказанных услуг полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 6.5.1. Технического Задания. До момента предоставления указанных документов в полном объеме услуги по Заявке считаются не оказанными. Заказчик устанавливает Исполнитель срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Исполнитель.
6.6. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказания услуг)
Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания оказания услуг по заявке направляет представителю Заказчика, подписанный в двух экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах и сообщает об отправке по электронной почте. Указанные в настоящем пункте документы направляются Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении либо передаются нарочно (курьерской доставкой) - в таком случае факт получения документов, материалов и информации должен подтверждаться подписью Заказчика.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на оказанные услуги исчисляется с момента подписания акта сдачи - приемки оказанных услуг.
Гарантийный срок на результаты оказанных услуг должен составлять:
- на новые детали, узлы и агрегаты, установленные на почтообрабатывающего оборудование взамен вышедших из строя – срок, установленный заводами-изготовителями, но не менее 12 (двенадцати) месяцев;
- на услуги по ремонту – срок не менее 6 (шести) месяцев.
При обнаружении дефектов оказания услуг в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не применимо. 

                9.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	СПИСОК почтообрабатывающего оборудования УФПС ХМАО-Югра, подлежащего текущему ремонту
	8

	2
	Перечень используемых материалов, запчастей при оказании услуг по текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования
	9


Приложение №1
к Техническому заданию

 
      СПИСОК
       почтообрабатывающего оборудования
           УФПС ХМАО-Югра, подлежащего текущему ремонту                                                 
	№
	Адрес размещения почтообрабатывающего оборудования
	Кол-во
окон
	Кол-во
конвейеров
	Кол-во
тележек

	1
	ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск,
ул. Ханты-Мансийская 7

	1

	0
	0


	
	ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск,
ул. Северная 41

	4

	3

	8

	2
	ХМАО-ЮГРА, г. Сургут , ул. Привокзальная 29
	5
	17
	18


	
	ХМАО-ЮГРА, г. Сургут , ул. Островского  д. 26/2
	0
	1
	0

	
	ХМАО-ЮГРА, г. Сургут , ул. Первопроходцев,д.14
	0
	1

	0

	
	ХМАО-ЮГРА, г. Сургут , ул. Грибоедова, д.3
	1
	1
	0

	
	ХМАО-ЮГРА, г. Сургут , ул. Республики, д.4
	0

	2
	4

	
	ХМАО-ЮГРА, г. Сургут , ул. Маяковского, д.49
	2
	0
	1

	3
	ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск:
 ул. Пионерская 25

	2
	1
	3

	
	ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск:
ул. Чехова 43
	1
	1
	2

	
	ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск: 
ул. Промышленная 12

	2
	2
	4

	
	ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск:
ул. Рябиновая, 20
	1
	0
	0

	4
	ХМАО-ЮГРА, г. Нягань,
ул. Транспортная 28

	0
	1
	4

	
	ХМАО-ЮГРА, пгт. Талинка,
ул. 1-й микрорайон, д. 44
	1
	1
	0

	5
	ХМАО-ЮГРА, г. Урай,
 ул. Ленина 61
	1
	1
	2

	6
	ХМАО-ЮГРА, г. Югорск, 
ул. Ленина 29
	1
	1
	2

	7
	ХМАО-ЮГРА, г. Междуреченский, 
ул. Железнодорожная 2
	2
	1
	2

	8
	ХМАО-ЮГРА, г. Советский, ул. Лесная,д.12
	1
	1
	0

	9
	ХМАО-ЮГРА, г. Белоярский,3-й мкр.,д.1
	1
	2
	1

	10
	 ХМАО-ЮГРА, пгт. Березово, ул. Ленина 10
	1
	1

	1

	11
	ХМАО-ЮГРА, г. Нефтеюганск, 8 мкр,д.31, 2 мкр, д.27 
	1

	          1
	0

	12
	ХМАО-ЮГРА, г. Пыть-Ях, ул. Нефтяников,д.17
	2
	0
	3


       





   Приложение № 2
 	к Техническому заданию 
                 
Перечень
используемых материалов при оказании услуг по текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования  


	№
п/п
	Наименование 
материалов
	Характеристики 

	1
	Подшипники 
	Шариковые радиальные однорядные 203

	2
	Подшипники 
	Шариковые радиальные однорядные 204

	3
	Подшипники 
	Шариковые радиальные однорядные 205

	4
	Подшипники 
	Шариковые радиальные однорядные 206

	5
	Подшипники 
	Шариковые радиальные однорядные 180205

	6
	Круг 
	Стальной ДубО

	7
	Смазка 
	Автомобильная Литол-24

	8
	Электроды 
	ОК 46 3,0х350

	9
	Кнопка 
	"ПУСК"

	10
	Кнопка 
	"СТОП"

	11
	Кнопка 
	"АВАРИЙНЫЙ СТОП"

	12
	Трансформатор 
	OCMl-0,063y3 220/2- 24

	13
	Масло 
	И-20

	14
	Предохранитель 
	60/125

	15
	Диод 
	160А

	16
	Подшипник 
	Игольчатый 942/50

	17
	Сальник 
	C1W01-20801

	18
	Болт 
	Мб

	19
	Болт
	М8

	20
	Болт 
	М10

	21
	Болт 
	Ml2

	22
	Болт 
	М17

	23
	Гайка 
	Мб

	24
	Гайка 
	М8

	25
	Минеральное масло  
	Рабочий диапазон температур окружающего воздуха: -10 °С … +50 °С

	26
	Синтетическое масло 
	Рабочий диапазон температур окружающего воздуха: -25 °С … +50 °С

	27
	Механический соединитель конвейерной ленты
	Расширение соединителя: не менее 1.5 мм не более 10 мм. Материал: нержавеющая сталь Тип: механический

	28
	Ролик опорный конвейера
	Ширина ролика опорного 31,5 мм. Наружный диаметр ролика опорного 60мм, металлический гладкий Закрытый подшипник полиамид в составе корпуса.

	29
	Выключатель концевой с герметичным вводом
	Материал корпуса основания и крышки: силумин Рабочая температура от -50°С до +50°С, ВП15К21А(Б)-231-54У2.8 (рычаг с роликом, прямого дейс твия)

	30
	Пост кнопочный
	Корпус: Метал, Силумин. Пылезащитный, влагозащитный Тип: кнопочные посты, 3 кнопки, Сетевое напряжение питания 220 В.

	31
	Пост кнопочный
	Корпус: Метал, Силумин. Пылезащитный, влагозащитный Тип: кнопочные посты, 2 кнопки, Сетевое напряжение питания 220 В.

	32
	Электромагнитный пускатель реверсивный
	Корпус: железный или пластиковый Тип: реверсирование трехфазных асинхронных электродвигателей Род тока главной цепи и цепи управления (включающих катушек) - переменный

	33
	Лента конвейерная
	Состав: резинотканевая Тип: резинотканевый послойный тяговый каркас, Ширина ленты 600 мм

	34
	Колесо для почтовой тележки
	Корпус: метал Тип: открытый, Диаметр внешний колеса 160мм














