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1. [bookmark: __RefHeading___Toc4598_698840893][bookmark: _Toc157094377]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4600_698840893][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc157094378]Обозначения и сокращения
	GNSS и GPS-приёмники. 
	Портативные устройства, принимающие сигналы от спутников для определения точных географических координат

	Электронные тахеометры
	Многофункциональное оборудование, сочетающее в себе функции теодолита, нивелира и дальномера. Позволяет измерять горизонтальные и вертикальные углы, расстояния до удалённых объектов, а также определять превышения



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc4602_698840893][bookmark: _Toc157094379][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемых услуг
	ОКПД2 77.39.19.119 Аренда геодезического оборудования  для выполнения комплекса работ на объектах строительства «Загорской ГАЭС-2» для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
1.3. Цель оказания услуг 	
	Целью оказания услуг является обеспечение Загорского строительного участка геодезическим оборудованием для измерения и определения геометрических параметров на объектах строительства.
[bookmark: __RefHeading___Toc4608_698840893][bookmark: _Toc157094381]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 77.39.19.119 Аренда геодезического оборудования  для выполнения комплекса работ на объектах строительства «Загорской ГАЭС-2» для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
	Загорская гидроаккумулирующая электростанция (АО «Загорская ГАЭС-2»). Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское
	 Сооружения нижнего аккумулирующего бассейна Загорской ГАЭС-2 (комплекс работ по 2.01. этапу строительства)
	Работы выполняются для нужд АО «Загорская ГАЭС-2»


2. [bookmark: __RefHeading___Toc4610_698840893][bookmark: _Toc157094382]Требования к продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc4618_698840893][bookmark: _Toc157094386]2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc4620_698840893][bookmark: _Toc157094387][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
	Наименование оборудования
	Количество
	Единица измерения
	 Объем продукции*
(час, усл)

	1
	2
	3
	4
	3

	1
	GNSS приемник SOUTH G1 Plus (IMU) 
	1 ед.
	мес.
	12

	2
	Тахеометр Sokkia CX-103
	1 ед.
	мес.
	12



0

4

[bookmark: __RefHeading___Toc4622_698840893][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc157094388][bookmark: _Toc46743511]2.1.2 Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг 

	1
	2
	3
	4

	2. 
	ОКПД2 77.39.19.119 Аренда геодезического оборудования  для выполнения комплекса работ на объектах строительства «Загорской ГАЭС-2» для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»
	С 01.08.2027
	По 31.07.2028



[bookmark: _Toc130396894][bookmark: _Toc150444144][bookmark: _Toc190946773]2.2. Требования к качеству услуг

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	
	
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1.
	Требования к оказанию услуг

	1.1
	Общие требования к оказанию услуг

	1.1.1.‍
	GNSS приемник SOUTH G1 Plus (IMU) 
	Количество каналов 1760
Спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo
Сотовый модем 4G
Радиомодем 410-470 МГц, 3 Вт

	
	Тахеометр Sokkia CX-103
	Точность измерения углов: 3" (одна угловая секунда). 
Дальномер: модернизированный REDtech. 
Без отражателя: от 0,3 м до 500 м. Точность: ±(3 + 2×10⁻⁶ × D) мм. 
На одну призму: от 1,3 м до 5000 м. Точность: ±(2 + 2×10⁻⁶ × D) мм. 
На отражающую плёнку: от 1,3 м до 500 м. Точность: ± (3 + 2×10⁻⁶ × D) мм

	1.1.2.
	Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме
для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке)

	1.1.3.
	Используемое оборудование для измерений  должно быть поверенным или откалиброванным в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

	1.1.4.
	Используемое специализированное ПО (для обработки данных, работы с координатными системами, формирования отчётов)  должно соответствовать установленным стандартам и быть аттестовано.

	1.1.5.
	Исполнитель несёт ответственность за поверку приборов в процессе работы.

	1.1.6.
	Поверка средств измерений должна проводиться на эталонном оборудовании
Исполнителя, имеющем действующее свидетельство о поверке, в соответствии с
утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки.

	1.1.7.
	По итогам проведения работ (услуг) выдается свидетельство о поверке по
установленной законодательством форме или извещение о непригодности.

	1.1.8.
	Срок и объём предоставления гарантий качества услуг должны в полном объёме
соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных
действующим законодательством РФ для данного вида услуг, и действовать в течение всего периода оказания услуг.

	1.2.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	1.2.1.
	По окончании оказания Услуг по Заявке Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах:
1. Универсальный передаточный документ (УПД)



3. [bookmark: __RefHeading___Toc4632_698840893][bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc157094390][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937]Требования к документации по ценообразованию 
3.1.   Цена договора включает в себя стоимость расходных материалов,  монтажных работ, настройки, командировочные и накладные расходы по доставке оборудования до мест оказания услуг, а также все прочие затраты и расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Договору.
[bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]3.2. Стоимость Услуг является фиксированной и не подлежит изменению



Начальник Загорского строительного участка 
Центрального филиала АО «ТК РусГидро»		  		_____________________
 














