	[image: ] 
Запрос на поставку материалов
 для нужд Чебоксарского филиала 
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск 

	



Руководителю предприятия



	
	


В рамках выполнения ремонтной программы Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» на 2027 год, просим Вас предоставить коммерческое предложение в приблизительных ценах июнь 2027г. согласно приложения. 
Основные требования: 
· оплата производится Заказчиком не позднее 7(семи) рабочих дней с даты поступления от Исполнителя документов на оплату и документов, подтверждающих исполнение Исполнителем обязательств по поставке;  
· в стоимость Поставки должны быть включены: транспортные расходы до адреса г. Новочебоксарск, ул. Набережная д. 34, Чебоксарская ГЭС.   
      ТКП прошу предоставить в течение 3-х рабочих дней с момента направления запроса. В ТКП прошу указать условия оплаты, условия оказания услуг, общую цену, цену за единицу оказываемых услуг без НДС/ с НДС на условиях, указанных в запросе, срок действия цены, а также согласие/несогласие с условиями проекта договора.
Обращаю Ваше внимание на то, что проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

Приложение: 1) Список материалов и оборудования в 1 экз.;
                        2) Проект договора в 1 экз.









Приложение 1: 

ОКПД 2 26.51.52 — Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов


Материалы к поставке:

	1
	Манометр общетехнический МП3-Уф 0-6 кгс/см2, кл.т. 1.5, d 100, IP40, М20х1,5 РШ (поверка 2 года, паспорт, индив. зав. № с внесением в базу Аршин), в комплекте с трехходовым краном G1/2-M20x1,5 (внутр.-внутр.) с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой (мат-л: латунь)
	шт
	27

	2
	"Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг-М3-УХЛ2
 0-120 °С,
длина термобаллона – 160 мм,
длина капилляра – 10 м,
оболочка капилляра – медная
класс точности – 2,5;
диаметр термобаллона – 16 мм;
материал термобаллона – латунь;
корпус прибора – литой."
	шт
	6

	3
	"Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг-М3-УХЛ2
 0-120 °С,
длина термобаллона – 250 мм,
длина капилляра – 25 м,
оболочка капилляра – медная
класс точности – 2,5;
диаметр термобаллона – 16 мм;
материал термобаллона – латунь;
корпус прибора – литой."
	шт
	12

	4
	Термопреобразователи сопротивления  ТСМ 9203-01 50М/В/3,  -50…150 °С
	шт
	6

	5
	Термопреобразователи сопротивления  ТСМ 9204-01  50М ø 5мм
	Шт
	31
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	Термопреобразователи сопротивления ТСМ 9203-02 У3Э
	Шт
	12

	7
	Термопреобразователи сопротивления ТСМ 9203-06 У3Э
	Шт
	13

	8
	Фильтроэлемент 2.0160 G10-B00-0-M (производства Bosch Rexroth, Германия или HQ Filtration, Henan UTERS Industrial Technology Co., Ltd, Китай)
	Шт
	6

	9
	Фильтроэлемент 2.0160 G25-B00-0-M (производства Bosch Rexroth, Германия или HQ Filtration, Henan UTERS Industrial Technology Co., Ltd, Китай)
	Шт
	6

	10
	Фильтроэлемент PI 9111DRG VST 10 (производства Mahle, Германия или HQ Filtration, Henan UTERS Industrial Technology Co., Ltd, Китай)
	Шт
	6
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