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Приложение № 3 к ТТ

Информация о наружной вывеске, на фасаде МОПС.
Внешний вид несветовой фасадной вывески на раме.

1. Описание:
1.1 Вывеска состоит из необъемных букв на раме. Каждая буква – 2 (два) склеенных между собой слоя. Материал – монолитный ПВХ, акрил или оргстекло. Толщина каждого слоя – не менее 4 мм.
1.2 Первый слой букв (далее – слой) намечается на раме, зенкуется под саморез, затем буквы крепятся на раму с помощью саморезов с потайной головкой и шлицем. 
1.3 Для крепления применены саморезы из нержавеющей стали в соответствии с ГОСТ 5632-2014 «Межгосударственный стандарт. Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные» (далее – ГОСТ 5632-2014 (AISI 316; 08Х17Н13М2 или иными аналогичными).
1.4 К пластине первого слоя клеится второй слой при помощи специализированного влаго-морозоустойчивого клея.
1.5 На лицевую часть второго слоя букв накатывается белая глянцевая пленка ORACAL 551010 или близкая по характеристикам глянцевая ПВХ пленка (цвет – близкий к RAL 9003).
1.6 Все части надписи выровнены по горизонтали и вертикали, с соблюдением межбуквенного интервала.
1.7 На торцах после сборки отсутствуют подтеки, сколы, трещины.
1.8 Рама (металлоконструкция с преимущественным применением стальных профилей замкнутого сечения):
· из профиля сечением 15 мм х 15 мм;
· выполнена очистка металла от следов коррозии;
· для крепления применены саморезы из нержавеющей стали в соответствии с ГОСТ 5632-2014 (AISI 316; 08Х17Н13М2 или иными аналогичными);
· с окрашиванием всех элементов защитными органосиликатными композициями (атмосферостойкими, термостойкими) не менее, чем в 2 (два) слоя;
· цвет –максимально приближен к цвету участка фасада, на котором установлена наружная вывеска.

Рисунок 1
Типоразмер
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Рисунок 2
Габариты наружной вывески: 210 х 1680 мм (высота х длина)


[image: ]

Рисунок 3
Крепление букв к раме
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