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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку прибора энергетика многофункционального портативного СЕ602 для СП «ЦЭС»
1. Наименование устройства: 
Прибор энергетика многофункциональный портативный  СЕ602-100 К-7,5Н
2.  Назначение устройства: 
Предназначен для поверки однофазных и трехфазных средств измерений электрической мощности и энергии в лабораторных и производственных условиях (модификации с блоками трансформаторов тока).
3.  Количество:  1 комплект оборудования в следующей комплектации:
· Прибор энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 (СЕ602-100 К-7,5Н)
- 1 шт
· Руководство по эксплуатации
- 4 шт
· Формуляр
- 1 шт
· Методика поверки - 1 шт
· Комплект ЗИП
- 1 шт
4. Заказчик: 
Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» для СП «ЦЭС» 
5. Технические характеристики:
В соответствии с прилагаемой картой заказа (Приложение 1).
6.  Дополнительные условия: 
Оборудование должно иметь сертификат качества, декларацию или сертификат соответствия ГОСТ, ТУ. Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.
7. Прилагаемая документация: 
Паспорт на изделие, техническое описание и руководство по эксплуатации, сертификат соответствия СИ, сертификат об утверждении типа СИ с описанием типа СИ, свидетельство о поверке.
8. Год выпуска: 
      2027 (новый). 
9. Срок поставки:  
      Май 2027 г.
10. Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 24 месяцев.
Главный инженер СП «ЦЭС»                                                                    И.М.Мусеридзе
Приложение 1

к техническому заданию на закупку

ЭНЕРГОМЕРА СЕ602  «СЕ602-100 К-7,5Н»

	Показатели
	Величины

	Диапазон измерения фазного (линейного) напряжения, В:
при питании от контролируемой однофазной сети
при питании от контролируемой трехфазной сети
при питании от однофазной сети 220В
	80 - 300
46 (80) - 253 (440)
5 (8,5) - 300 (520)

	Диапазон измерения тока, А:*
при непосредственном подключении к цепям тока
при подключении с помощью токовых клещей
	0,01-7,5; 0,05-60
0,1-100; 0,5-300;
1-400; 5-1200

	Диапазон измерения частоты переменного тока, Гц
	45-55 (54-66)

	Диапазон измерения коэффициента мощности
	от -1,0 до 1,0

	Диапазон измерения углов сдвига фазы, °
	от -180 до 180

	Основная относительная погрешность при определении погрешностей электросчетчиков, %:
при непосредственном подключении к цепям тока
при подключении с помощью токовых клещей
	от ±0,1; ±0,2*
от ±0,5; ±1,0*; ±2,0*

	Основная погрешность измерения, %:
- напряжения
- силы тока
- удельной энергии потерь
- полной, активной и реактивной мощности:
при непосредственном подключении к цепям тока
при подключении с помощью токовых клещей
- активной энергии:
при непосредственном подключении к цепям тока
при подключении с помощью токовых клещей
- реактивной энергии:
при непосредственном подключении к цепям тока
при подключении с помощью токовых клещей
	от ±1,0
от ±1,0; ±2,0*
от ±2,0; ±4,0*; ±6,0*

от ±0,2
от ±0,5; ±1,0*; ±2,0*

от ±0,1; ±0,2*
от ±0,5; ±1,0*; ±2,0*

от ±0,2
от ±0,5; ±1,0*; ±2,0*

	Основная абсолютная погрешность измерения углов
сдвига фазы, °:
при непосредственном подключении к цепям тока
при подключении с помощью токовых клещей
	от ±2,0
от ±2,0; ±3,0*

	Основная абсолютная погрешность измерения:
- коэффициентов активной и реактивной мощности
при непосредственном подключении к цепям тока
при подключении с помощью токовых клещей
- частоты тока, Гц
	от ±0,03
от ±0,03; ±0,05*
от ±0,1

	Диапазон фазного (линейного) напряжения питания, В:
от однофазной сети 220В
от контролируемой однофазной сети
от контролируемой трехфазной сети
	80-300
80-300
46 (80) - 253 (440)

	Потребляемая мощность, ВА, не более
	10

	Диапазон рабочих температур, °С
	от -20 до 50
от -10 до 50**

	Габаритные размеры блока измерительного, не более, мм***
	170 х 210 х 80

	Масса блока измерительного, не более, кг***
	1


